| **วิธีการซ่อม** | **เงื่อนไขการซ่อม** |
| --- | --- |
| Paraslurry | 0 < IRI < 999 และ 0% < Cracking Area < = 5%  หรือ  อายุผิวทาง =>3 ปี |
| Overlay  5 เซนติเมตร | 0< IR < 3.5 และ 0% < Cracking Area <= 5% และ อายุผิวทาง =>2 ปี  หรือ  0 มิลลิเมตร<= Rutting <= 30 มิลลิเมตร และ อายุผิวทาง =>2 ปี |
| Milling  +  Overlay | 0< IR < 999 และ 0% < Cracking Area <= 5% และ อายุผิวทาง =>2 ปี  หรือ  0 มิลลิเมตร<= Rutting <= 999 มิลลิเมตร และ อายุผิวทาง =>2 ปี |
| Rehabilitation  พร้อมปูผิว  5 เซนติเมตร | 0 < IRI <=100 และ 0% <= Cracking Area <= 100%  และ AADT < 8,000 และ อายุผิวทาง =>2 ปี หรือ  0 มิลลิเมตร< Rutting <= 50 มิลลิเมตรและ AADT< 8,000 และ อายุผิวทาง =>2 ปี |
| Rehabilitation  พร้อมปูผิว  10 เซนติเมตร | 0 < IRI <=100และ 0% <=Cracking Area <= 100%  และ AADT => 8,000 และ อายุผิวทาง =>2 ปี หรือ  0 มิลลิเมตร< Rutting <= 50 มิลลิเมตร และ AADT=> 8,000 และ อายุผิวทาง =>2 ปี |

ให้ rcl ปรับ snc