| **วิธีการซ่อม** | **เงื่อนไขการซ่อม** |
| --- | --- |
| Paraslurry | 0 <= IRI <3.0 และ 0% <= Cracking Area < = 5%  และ อายุผิวทาง =>3 ปี |
| Overlay  5 เซนติเมตร | 0< IRI < 3.5 และ 0% <= Cracking Area <= 5%  หรือ  0 มิลลิเมตร<= Rutting <= 50 มิลลิเมตร |
| Rehabilitation  พร้อมปูผิว  5 เซนติเมตร | 0 < IRI <=100 และ 0% <= Cracking Area <= 100%  และ AADT < 8,000  หรือ  0 มิลลิเมตร< Rutting <= 50 มิลลิเมตรและ AADT< 8,000 |
| Rehabilitation  พร้อมปูผิว  10 เซนติเมตร | 0 < IRI <=100และ 0% <=Cracking Area <= 100%  และ AADT => 8,000 หรือ  0 มิลลิเมตร< Rutting <= 50 มิลลิเมตร และ AADT=> 8,000 |