| **วิธีการซ่อม** | **เงื่อนไขการซ่อม** |
| --- | --- |
| Paraslurry | 0 <= IRI <3.0 และ 0% <= Cracking Area < = 5%และ อายุผิวทาง =>3 ปี |
| Overlay5 เซนติเมตร | 0< IRI < 3.5 และ 0% <= Cracking Area <= 5% หรือ0 มิลลิเมตร<= Rutting <= 50 มิลลิเมตร |
| Rehabilitation พร้อมปูผิว 5 เซนติเมตร | 0 < IRI <=100 และ 0% <= Cracking Area <= 100% และ AADT < 8,000 หรือ0 มิลลิเมตร< Rutting <= 50 มิลลิเมตรและ AADT< 8,000 |
| Rehabilitation พร้อมปูผิว 10 เซนติเมตร | 0 < IRI <=100และ 0% <=Cracking Area <= 100% และ AADT => 8,000หรือ0 มิลลิเมตร< Rutting <= 50 มิลลิเมตร และ AADT=> 8,000 |