| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 421 | 34 | 200 | บางวัว - บางปะกง | 35+600 | 52+900 | 17.300 | FL | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.60 | 4.51 | 0.34 | 21.93 | 31.68 | 0 | 8.84 | 2.43 |
| 421 | 34 | 200 | บางวัว - บางปะกง | 35+600 | 52+900 | 17.300 | L | 2 | 4/6/2019 | AC | 2.76 | 4.22 | 0.38 | 21.93 | 31.61 | 0 | 8.84 | 2.43 |
| 421 | 34 | 200 | บางวัว - บางปะกง | 52+900 | 35+600 | 17.300 | FR | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.56 | 5.02 | 0.45 | 21.75 | 31.38 | 0 | 8.84 | 2.43 |
| 421 | 34 | 200 | บางวัว - บางปะกง | 52+974 | 35+600 | 17.374 | R | 3 | 4/6/2019 | AC | 2.78 | 6.65 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 314 | 101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 6+610 | 7+475 | 0.865 | L | 2 | 4/6/2019 | AC | 3.27 | 4.28 | 0.36 | 25.06 | 30.08 | 0 | 5.20 | 2.77 |
| 421 | 314 | 101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 7+475 | 6+610 | 0.865 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 2.93 | 5.30 | 0.33 | 25.06 | 34.82 | 0 | 5.20 | 2.77 |
| 421 | 314 | 102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 7+475 | 11+844 | 4.369 | L | 2 | 4/6/2019 | AC | 3.20 | 7.59 | 0.39 | 21.62 | 31.05 | 0 | 8.24 | 2.47 |
| 421 | 314 | 102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 11+790 | 7+475 | 4.315 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 2.79 | 5.74 | 0.42 | 20.53 | 3.32 | 22.52 | 10.19 | 0 |
| 421 | 314 | 102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 16+139 | 20+500 | 4.361 | L | 2 | 4/6/2019 | AC | 2.52 | 4.54 | 0.46 | 22.37 | 32.04 | 0 | 8.25 | 2.48 |
| 421 | 314 | 102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 20+500 | 16+080 | 4.420 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 2.58 | 5.37 | 0.48 | 18.72 | 2.74 | 6.76 | 6.52 | 0 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 106+700 | 107+765 | 1.065 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.36 | 4.58 | 0.41 | 20.36 | 32.32 | 0 | 8.45 | 2.44 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 107+700 | 106+700 | 1.000 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.07 | 4.33 | 0.42 | 21.68 | 34.42 | 0 | 9.00 | 2.60 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 108+090 | 109+565 | 1.475 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 3.12 | 5.50 | 0.38 | 22.05 | 31.85 | 0 | 9.15 | 2.44 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+200 | 110+400 | 1.200 | FL | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.07 | 3.10 | 0.36 | 22.41 | 31.81 | 0 | 7.50 | 3.00 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+595 | 108+015 | 1.580 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 3.01 | 9.49 | 0.41 | 20.58 | 31.70 | 0 | 8.54 | 2.41 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+815 | 113+950 | 4.135 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.22 | 4.85 | 0.40 | 22.23 | 31.60 | 0 | 8.71 | 2.37 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 110+400 | 109+200 | 1.200 | FR | 2 | 6/6/2019 | AC | 1.98 | 4.31 | 0.35 | 22.41 | 31.81 | 0 | 7.50 | 3.00 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 113+950 | 109+870 | 4.080 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.07 | 4.47 | 0.32 | 21.25 | 31.47 | 0 | 8.82 | 2.40 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 115+280 | 128+505 | 13.225 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.29 | 4.00 | 0.39 | 22.13 | 31.97 | 0 | 9.19 | 2.45 |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 128+665 | 115+280 | 13.385 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.62 | 5.53 | 0.33 | 21.87 | 31.59 | 0 | 9.08 | 2.42 |
| 421 | 331 | 302 | หัวสำโรง - เขาหินซ้อน | 139+855 | 128+905 | 10.950 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.71 | 5.67 | 0.36 | 21.50 | 30.98 | 0 | 8.63 | 2.41 |
| 421 | 3076 | 301 | วังขอน - หัวนา | 43+521 | 58+921 | 15.400 | L | 1 | 5/6/2019 | AC | 2.15 | 5.36 | 0.36 | 21.82 | 31.45 | 0 | 8.77 | 2.42 |
| 421 | 3076 | 301 | วังขอน - หัวนา | 58+696 | 57+442 | 1.254 | R | 1 | 5/6/2019 | AC | 3.15 | 7.38 | 0.48 | 25.93 | 37.46 | 0 | 10.77 | 2.87 |
| 421 | 3076 | 301 | วังขอน - หัวนา | 61+582 | 59+481 | 2.101 | R | 2 | 5/6/2019 | AC | 2.71 | 6.05 | 0.34 | 20.64 | 29.81 | 0 | 8.57 | 0 |
| 421 | 3076 | 301 | วังขอน - หัวนา | 64+900 | 63+500 | 1.400 | R | 2 | 5/6/2019 | AC | 2.79 | 4.75 | 0.36 | 21.01 | 29.77 | 0 | 6.43 | 2.57 |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 59+427 | 69+172 | 9.745 | L | 2 | 5/6/2019 | AC | 2.47 | 5.27 | 0.35 | 21.82 | 31.24 | 0 | 8.77 | 2.46 |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+262 | 154+143 | 84.881 | L | 2 | 5/6/2019 | AC | 2.52 | 4.07 | 0.39 | 21.71 | 31.36 | 0 | 9.01 | 2.40 |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+375 | 69+215 | 0.160 | R | 2 | 5/6/2019 | AC | 2.68 | 3.91 | 0.30 | 12.56 | 33.75 | 0 | 0 | 1.25 |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+600 | 69+470 | 0.130 | R | 2 | 5/6/2019 | AC | 3.75 | 9.22 | 0.22 | 0 | 41.54 | 0 | 0 | 1.54 |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 74+756 | 73+000 | 1.756 | R | 2 | 5/6/2019 | AC | 2.92 | 4.51 | 0.34 | 22.29 | 30.65 | 0 | 7.69 | 2.73 |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 108+000 | 107+000 | 1.000 | R | 2 | 5/6/2019 | AC | 3.41 | 7.35 | 0.42 | 21.68 | 34.42 | 0 | 9.00 | 2.60 |
| 421 | 3124 | 100 | บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก | 0+000 | 6+450 | 6.450 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 2.57 | 5.37 | 0.44 | 21.85 | 31.38 | 0 | 8.37 | 2.42 |
| 421 | 3124 | 100 | บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก | 2+300 | 1+200 | 1.100 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 3.27 | 5.29 | 0.51 | 19.71 | 31.29 | 0 | 8.18 | 2.36 |
| 421 | 3124 | 100 | บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก | 7+000 | 9+006 | 2.006 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 2.58 | 2.87 | 0.46 | 21.62 | 31.23 | 0 | 8.97 | 2.39 |
| 421 | 3200 | 100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 0+000 | 18+725 | 18.725 | L | 2 | 4/6/2019 | AC | 2.16 | 5.15 | 0.34 | 21.77 | 31.31 | 0 | 8.89 | 2.44 |
| 421 | 3200 | 100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 2+000 | 0+000 | 2.000 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 3.12 | 5.37 | 0.42 | 21.68 | 32.87 | 0 | 9.00 | 2.50 |
| 421 | 3200 | 100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 16+500 | 15+600 | 0.900 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 3.00 | 6.45 | 0.35 | 24.09 | 33.47 | 0 | 5.00 | 2.67 |
| 421 | 3200 | 100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 18+725 | 18+200 | 0.525 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 4.09 | 10.04 | 0.36 | 20.65 | 35.73 | 0 | 8.57 | 2.67 |
| 421 | 3245 | 300 | หนองไม้แก่น - ลาดกระทิง | 92+292 | 81+317 | 10.975 | R | 1 | 5/6/2019 | AC | 3.29 | 5.49 | 0.60 | 21.73 | 31.67 | 0 | 9.02 | 2.42 |
| 421 | 3259 | 100 | อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก | 0+000 | 2+400 | 2.400 | L | 1 | 5/6/2019 | AC | 1.77 | 1.85 | 0.32 | 21.29 | 30.42 | 0 | 7.50 | 2.50 |
| 421 | 3259 | 100 | อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก | 4+400 | 8+006 | 3.606 | L | 1 | 5/6/2019 | AC | 2.74 | 3.78 | 0.51 | 21.04 | 30.40 | 0 | 8.74 | 2.33 |
| 421 | 3378 | 100 | บางคล้า - พนมสารคาม | 0+000 | 14+424 | 14.424 | L | 1 | 5/6/2019 | AC | 2.50 | 3.69 | 0.33 | 21.93 | 31.86 | 0 | 9.05 | 2.43 |
| 421 | 3481 | 200 | ศาลาแดง - บางขนาก | 1+570 | 25+734 | 24.164 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 2.51 | 4.42 | 0.42 | 21.98 | 31.76 | 0 | 9.13 | 2.43 |
| 421 | 3481 | 200 | ศาลาแดง - บางขนาก | 15+500 | 14+700 | 0.800 | R | 2 | 4/6/2019 | AC | 4.24 | 7.30 | 0.44 | 23.22 | 32.53 | 0 | 5.63 | 3.00 |
| 421 | 3571 | 100 | ทางเข้าสถานีรถไฟบางน้ำเปรี้ยว | 0+000 | 0+200 | 0.200 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 4.34 | 3.22 | 0.52 | 10.05 | 27.00 | 0 | 0 | 1.00 |
| 421 | 3572 | 100 | ตลาดบางน้ำเปรี้ยว | 0+000 | 0+461 | 0.461 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 2.43 | 3.97 | 0.45 | 23.51 | 33.97 | 0 | 9.76 | 2.60 |
| 421 | 3572 | 100 | ตลาดบางน้ำเปรี้ยว | 0+461 | 0+000 | 0.461 | R | 1 | 4/6/2019 | AC | 2.50 | 4.23 | 0.40 | 23.51 | 33.97 | 0 | 9.76 | 2.60 |
| 421 | 3606 | 100 | บางวัว - บางควาย (ทางบริการด้านซ้ายทาง) | 0+000 | 1+221 | 1.221 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 2.84 | 9.41 | 0.41 | 24.10 | 34.14 | 0 | 7.37 | 2.95 |
| 421 | 3606 | 100 | บางวัว - บางควาย (ทางบริการด้านซ้ายทาง) | 1+221 | 3+568 | 2.347 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 2.51 | 5.31 | 0.45 | 23.09 | 31.10 | 0 | 7.67 | 2.56 |
| 421 | 3609 | 100 | บางวัว - บางควาย (ทางบริการด้านขวาทาง) | 0+000 | 3+568 | 3.568 | L | 1 | 4/6/2019 | AC | 3.26 | 10.75 | 0.62 | 24.30 | 34.78 | 0 | 8.83 | 2.69 |
| 421 | 3640 | 100 | สนามชัยเขต - ห้วยน้ำใส | 0+000 | 3+197 | 3.197 | L | 2 | 5/6/2019 | AC | 2.64 | 3.77 | 0.37 | 21.97 | 31.53 | 0 | 8.45 | 2.63 |
| 421 | 3640 | 100 | สนามชัยเขต - ห้วยน้ำใส | 0+056 | 0+000 | 0.056 | R | 2 | 5/6/2019 | AC | 4.41 | 3.86 | 0.35 | 0 | 55.36 | 0 | 0 | 3.57 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 421 | 314 | 101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 0+000 | 6+610 | 6.610 | L | 2 | 4/6/2019 | CC | 3.63 | 3.19 | 0.33 | 6.05 | 12.10 | 3.93 | 4.08 | 3.93 | 2.36 | |
| 421 | 314 | 101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 6+610 | 0+000 | 6.610 | R | 2 | 4/6/2019 | CC | 3.81 | 6.34 | 0.32 | 6.05 | 12.10 | 3.93 | 4.08 | 3.93 | 2.36 | |
| 421 | 314 | 102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 11+844 | 16+139 | 4.295 | L | 2 | 4/6/2019 | CC | 3.73 | 2.77 | 0.37 | 6.29 | 12.11 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 2.24 | |
| 421 | 314 | 102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 16+080 | 11+790 | 4.290 | R | 2 | 4/6/2019 | CC | 3.84 | 2.61 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 107+765 | 108+090 | 0.325 | L | 2 | 6/6/2019 | CC | 4.39 | 3.69 | 0.32 | 9.23 | 12.31 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 3.69 | |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 108+015 | 107+700 | 0.315 | R | 2 | 6/6/2019 | CC | 4.59 | 3.27 | 0.36 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.81 | |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+565 | 109+815 | 0.250 | L | 2 | 6/6/2019 | CC | 4.32 | 3.25 | 0.32 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+870 | 109+595 | 0.275 | R | 2 | 6/6/2019 | CC | 4.37 | 3.15 | 0.35 | 10.91 | 10.91 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0 | |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 113+950 | 115+280 | 1.330 | L | 2 | 6/6/2019 | CC | 3.72 | 2.90 | 0.30 | 6.02 | 11.28 | 3.76 | 4.51 | 3.76 | 1.80 | |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 115+280 | 113+950 | 1.330 | R | 2 | 6/6/2019 | CC | 3.91 | 2.97 | 0.31 | 6.77 | 11.28 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 1.80 | |
| 421 | 331 | 301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 128+505 | 128+695 | 0.190 | L | 2 | 6/6/2019 | CC | 4.36 | 2.67 | 0.39 | 9.52 | 14.29 | 4.76 | 9.52 | 4.76 | 0 | |
| 421 | 3076 | 301 | วังขอน - หัวนา | 59+382 | 59+427 | 0.045 | L | 2 | 5/6/2019 | CC | 2.88 | 2.64 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 3076 | 301 | วังขอน - หัวนา | 59+481 | 59+382 | 0.099 | R | 2 | 5/6/2019 | CC | 3.15 | 4.17 | 0.71 | 0 | 0 | 10.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+172 | 69+262 | 0.090 | L | 2 | 5/6/2019 | CC | 4.39 | 4.12 | 0.37 | 11.11 | 11.11 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | |
| 421 | 3076 | 302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+470 | 69+375 | 0.095 | R | 2 | 5/6/2019 | CC | 4.51 | 4.63 | 0.40 | 10.53 | 10.53 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย