| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงนครพนม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 644 | 22 | 501 | โชคอำนวย-กุรุคุ | 213+993 | 198+490 | 15.503 | R | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.00 | 2.86 | 0.32 | 21.68 | 31.31 | 0 | 8.71 | 2.40 |
| 644 | 22 | 502 | กุรุคุ - นครพนม | 213+993 | 236+798 | 22.805 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.11 | 3.91 | 0.34 | 21.68 | 31.20 | 0 | 8.88 | 2.42 |
| 644 | 22 | 502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+786 | 213+993 | 22.793 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.23 | 4.21 | 0.31 | 21.69 | 31.22 | 0 | 8.88 | 2.42 |
| 644 | 22 | 502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+983 | 240+746 | 3.763 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.20 | 3.26 | 0.32 | 23.05 | 32.97 | 0 | 8.37 | 2.55 |
| 644 | 22 | 502 | กุรุคุ - นครพนม | 240+746 | 236+971 | 3.775 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.03 | 3.45 | 0.28 | 22.97 | 32.87 | 0 | 8.34 | 2.54 |
| 644 | 212 | 303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 317+324 | 318+804 | 1.480 | L | 3 | 30/4/2019 | AC | 2.28 | 3.31 | 0.26 | 21.97 | 31.74 | 0 | 9.12 | 2.43 |
| 644 | 212 | 303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 318+823 | 317+324 | 1.499 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.17 | 3.05 | 0.29 | 21.69 | 31.34 | 0 | 9.01 | 2.40 |
| 644 | 212 | 303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 319+029 | 346+654 | 27.625 | L | 3 | 30/4/2019 | AC | 2.14 | 3.93 | 0.30 | 21.77 | 31.43 | 0 | 8.96 | 2.40 |
| 644 | 212 | 303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 346+654 | 319+093 | 27.561 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.29 | 4.83 | 0.28 | 21.63 | 31.45 | 0 | 8.98 | 2.40 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 346+654 | 367+462 | 20.808 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.22 | 4.84 | 0.36 | 21.68 | 31.19 | 0 | 8.87 | 2.42 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 367+462 | 346+654 | 20.808 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.37 | 3.84 | 0.29 | 21.68 | 31.19 | 0 | 8.87 | 2.42 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 371+244 | 374+574 | 3.330 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 3.10 | 4.64 | 0.28 | 21.86 | 31.33 | 0 | 8.11 | 2.52 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+596 | 371+256 | 3.340 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 3.03 | 6.94 | 0.29 | 21.79 | 31.23 | 0 | 8.08 | 2.51 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+834 | 386+044 | 11.210 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.08 | 2.58 | 0.30 | 21.74 | 31.34 | 0 | 8.83 | 2.46 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+041 | 374+851 | 11.190 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.03 | 2.39 | 0.32 | 21.49 | 31.27 | 0 | 8.85 | 2.38 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+449 | 389+416 | 2.967 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.13 | 2.22 | 0.29 | 21.92 | 31.67 | 0 | 9.10 | 2.43 |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 389+416 | 386+441 | 2.975 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.11 | 3.03 | 0.30 | 21.86 | 31.58 | 0 | 9.08 | 2.49 |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 42+807 | 43+642 | 0.835 | L | 3 | 30/4/2019 | AC | 2.32 | 6.65 | 0.35 | 22.25 | 31.16 | 0 | 5.39 | 2.87 |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 45+477 | 46+442 | 0.965 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 3.28 | 7.95 | 0.36 | 22.47 | 31.21 | 0 | 4.66 | 2.49 |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 49+616 | 50+981 | 1.365 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.22 | 4.18 | 0.28 | 39.71 | 59.63 | 0 | 16.48 | 4.54 |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 55+370 | 56+345 | 0.975 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.74 | 5.04 | 0.39 | 22.24 | 32.12 | 0 | 9.23 | 2.46 |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+643 | 65+858 | 0.215 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.37 | 1.28 | 0.52 | 52.10 | 68.50 | 0 | 0 | 12.00 |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+663 | 42+807 | 22.856 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.10 | 3.53 | 0.34 | 21.68 | 31.29 | 0 | 8.86 | 2.42 |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 0+080 | 3+340 | 3.260 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.33 | 3.15 | 0.28 | 21.98 | 30.92 | 0 | 8.28 | 2.58 |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+324 | 0+209 | 3.115 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.26 | 2.63 | 0.29 | 20.88 | 31.16 | 0 | 8.67 | 2.38 |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+585 | 9+089 | 5.504 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.22 | 3.30 | 0.31 | 20.90 | 29.70 | 0 | 8.18 | 2.40 |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 9+089 | 3+569 | 5.520 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 1.87 | 3.21 | 0.30 | 19.64 | 28.37 | 0 | 8.15 | 2.17 |
| 644 | 2030 | 100 | ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ | 0+000 | 2+155 | 2.155 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.70 | 4.65 | 0.41 | 21.05 | 31.57 | 0 | 8.35 | 2.32 |
| 644 | 2030 | 100 | ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ | 2+155 | 0+000 | 2.155 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.34 | 4.60 | 0.43 | 20.12 | 30.51 | 0 | 8.35 | 2.32 |
| 644 | 2031 | 100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 0+000 | 22+959 | 22.959 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.09 | 3.46 | 0.38 | 21.72 | 31.38 | 0 | 9.02 | 2.40 |
| 644 | 2031 | 100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 6+155 | 0+000 | 6.155 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.47 | 4.31 | 0.31 | 21.46 | 31.41 | 0 | 8.77 | 2.37 |
| 644 | 2031 | 100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 8+744 | 7+230 | 1.514 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.14 | 4.00 | 0.37 | 21.48 | 31.03 | 0 | 8.92 | 2.51 |
| 644 | 2031 | 100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 11+465 | 10+300 | 1.165 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.99 | 3.02 | 0.34 | 20.33 | 31.52 | 0 | 7.73 | 2.23 |
| 644 | 2031 | 100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 13+606 | 12+300 | 1.306 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.38 | 5.16 | 0.35 | 22.53 | 29.23 | 0 | 6.89 | 2.76 |
| 644 | 2031 | 100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 22+972 | 22+750 | 0.222 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 3.90 | 3.57 | 0.34 | 23.47 | 30.86 | 0 | 0 | 5.41 |
| 644 | 2033 | 101 | นาแก - นาเหนือ | 0+000 | 9+450 | 9.450 | L | 3 | 30/4/2019 | AC | 1.97 | 3.67 | 0.42 | 21.79 | 31.36 | 0 | 8.57 | 2.41 |
| 644 | 2033 | 101 | นาแก - นาเหนือ | 1+434 | 0+000 | 1.434 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.79 | 4.44 | 0.39 | 22.68 | 31.92 | 0 | 6.28 | 2.51 |
| 644 | 2033 | 101 | นาแก - นาเหนือ | 9+401 | 8+900 | 0.501 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.55 | 2.12 | 0.36 | 21.64 | 31.26 | 0 | 8.98 | 2.40 |
| 644 | 2033 | 102 | นาเหนือ - คำพอก | 9+600 | 45+600 | 36.000 | L | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.36 | 2.33 | 0.33 | 21.86 | 31.51 | 0 | 9.00 | 2.43 |
| 644 | 2033 | 102 | นาเหนือ - คำพอก | 9+600 | 9+450 | 0.150 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 3.33 | 3.33 | 0.35 | 13.40 | 36.00 | 0 | 0 | 1.33 |
| 644 | 2033 | 102 | นาเหนือ - คำพอก | 23+300 | 21+225 | 2.075 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.29 | 3.97 | 0.47 | 20.90 | 31.68 | 0 | 8.67 | 2.41 |
| 644 | 2033 | 103 | คำพอก - หนองญาติ | 45+600 | 56+805 | 11.205 | L | 1 | 1/5/2019 | AC | 1.96 | 3.21 | 0.34 | 21.75 | 31.36 | 0 | 8.84 | 2.46 |
| 644 | 2033 | 103 | คำพอก - หนองญาติ | 56+828 | 54+804 | 2.024 | R | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.13 | 4.26 | 0.42 | 21.42 | 30.95 | 0 | 8.89 | 2.47 |
| 644 | 2132 | 200 | นาเพียง - ศรีสงคราม | 20+212 | 43+450 | 23.238 | L | 1 | 1/5/2019 | AC | 2.15 | 3.67 | 0.56 | 21.74 | 31.29 | 0 | 8.91 | 2.43 |
| 644 | 2132 | 200 | นาเพียง - ศรีสงคราม | 42+900 | 41+600 | 1.300 | R | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.32 | 3.21 | 0.34 | 21.78 | 29.36 | 0 | 6.92 | 2.77 |
| 644 | 2177 | 100 | ศรีสงคราม - นาน้อย | 0+019 | 26+250 | 26.231 | L | 2 | 4/5/2019 | AC | 2.53 | 3.90 | 0.46 | 21.74 | 31.31 | 0 | 8.92 | 2.42 |
| 644 | 2177 | 100 | ศรีสงคราม - นาน้อย | 0+200 | 0+019 | 0.181 | R | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.37 | 3.50 | 0.33 | 28.78 | 37.85 | 0 | 0 | 6.63 |
| 644 | 2185 | 200 | โคกสะอาด - นาหว้า | 7+563 | 19+970 | 12.407 | L | 1 | 1/5/2019 | AC | 2.04 | 2.38 | 0.30 | 21.59 | 31.13 | 0 | 8.70 | 2.42 |
| 644 | 2185 | 200 | โคกสะอาด - นาหว้า | 19+970 | 19+558 | 0.412 | R | 2 | 1/5/2019 | AC | 3.59 | 3.41 | 0.33 | 26.31 | 35.10 | 0 | 0 | 2.91 |
| 644 | 2276 | 100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 13+470 | 15+890 | 2.420 | L | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.12 | 2.90 | 0.31 | 22.40 | 31.86 | 0 | 7.44 | 2.48 |
| 644 | 2276 | 100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 27+247 | 27+712 | 0.465 | L | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.45 | 3.17 | 0.36 | 23.31 | 31.10 | 0 | 0 | 2.58 |
| 644 | 2276 | 100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 27+712 | 0+000 | 27.712 | R | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.31 | 3.02 | 0.37 | 21.75 | 31.33 | 0 | 8.93 | 2.42 |
| 644 | 2276 | 100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 40+090 | 27+983 | 12.107 | R | 1 | 1/5/2019 | AC | 2.36 | 2.95 | 0.56 | 21.49 | 31.30 | 0 | 8.92 | 2.40 |
| 644 | 2346 | 200 | นาหว้า - ดงขวาง | 26+100 | 46+696 | 20.596 | L | 2 | 4/5/2019 | AC | 2.23 | 3.04 | 0.46 | 21.68 | 31.44 | 0 | 8.96 | 2.40 |
| 644 | 2346 | 200 | นาหว้า - ดงขวาง | 26+952 | 26+100 | 0.852 | R | 2 | 4/5/2019 | AC | 3.13 | 3.60 | 0.51 | 21.81 | 30.54 | 0 | 5.28 | 2.82 |
| 644 | 2346 | 200 | นาหว้า - ดงขวาง | 28+616 | 27+457 | 1.159 | R | 2 | 4/5/2019 | AC | 2.68 | 4.28 | 0.45 | 20.44 | 31.68 | 0 | 7.77 | 2.24 |
| 644 | 2390 | 100 | โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป | 0+000 | 1+121 | 1.121 | L | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.96 | 4.81 | 0.34 | 19.34 | 32.76 | 0 | 8.03 | 2.32 |
| 644 | 2390 | 100 | โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป | 17+921 | 18+421 | 0.500 | L | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.12 | 2.80 | 0.42 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.80 |
| 644 | 2390 | 100 | โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป | 18+421 | 0+000 | 18.421 | R | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.46 | 4.73 | 0.42 | 21.77 | 31.62 | 0 | 9.04 | 2.42 |
| 644 | 2417 | 100 | นาพระชัย - เซกา | 0+000 | 45+440 | 45.440 | L | 2 | 1/5/2019 | AC | 2.46 | 3.13 | 0.45 | 21.47 | 30.99 | 0 | 8.81 | 2.38 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงนครพนม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 644 | 22 | 502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+798 | 236+983 | 0.185 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.26 | 1.85 | 0.54 | 10.81 | 10.81 | 5.41 | 10.81 | 5.41 | 0 | |
| 644 | 22 | 502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+971 | 236+786 | 0.185 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.86 | 2.22 | 0.56 | 10.81 | 10.81 | 5.41 | 10.81 | 5.41 | 0 | |
| 644 | 212 | 303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 318+804 | 319+029 | 0.225 | L | 3 | 30/4/2019 | CC | 5.60 | 3.31 | 0.30 | 13.33 | 13.33 | 4.44 | 8.89 | 4.44 | 0 | |
| 644 | 212 | 303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 319+093 | 318+823 | 0.270 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 4.32 | 3.61 | 0.36 | 11.11 | 11.11 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0 | |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 369+739 | 371+244 | 1.505 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.11 | 2.68 | 0.36 | 5.98 | 11.96 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2.39 | |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 371+256 | 369+739 | 1.517 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 4.47 | 2.52 | 0.37 | 6.59 | 11.87 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 2.37 | |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+574 | 374+834 | 0.260 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.58 | 2.29 | 0.36 | 11.54 | 11.54 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0 | |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+851 | 374+596 | 0.255 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 4.14 | 4.06 | 0.44 | 11.76 | 11.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0 | |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+044 | 386+449 | 0.405 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.11 | 1.77 | 0.27 | 7.41 | 12.35 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 2.96 | |
| 644 | 212 | 304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+441 | 386+041 | 0.400 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 2.97 | 2.72 | 0.26 | 7.50 | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+743 | 65+780 | 0.037 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 5.30 | 2.08 | 0.41 | 27.03 | 27.03 | 0 | 27.03 | 0 | 0 | |
| 644 | 223 | 200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+780 | 65+663 | 0.117 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.92 | 2.57 | 0.41 | 8.55 | 17.09 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 0+000 | 0+080 | 0.080 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.33 | 2.59 | 0.30 | 12.50 | 12.50 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 0+209 | 0+000 | 0.209 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.58 | 3.11 | 0.29 | 9.57 | 14.35 | 4.78 | 9.57 | 4.78 | 0 | |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+340 | 3+585 | 0.245 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 5.17 | 2.78 | 0.43 | 12.24 | 12.24 | 8.16 | 8.16 | 4.08 | 0 | |
| 644 | 240 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+569 | 3+324 | 0.245 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.74 | 3.11 | 0.47 | 12.24 | 12.24 | 8.16 | 8.16 | 4.08 | 0 | |
| 644 | 2033 | 103 | คำพอก - หนองญาติ | 56+805 | 56+863 | 0.058 | L | 1 | 1/5/2019 | CC | 5.69 | 3.20 | 0.63 | 17.24 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 644 | 2033 | 103 | คำพอก - หนองญาติ | 56+863 | 56+828 | 0.035 | R | 2 | 1/5/2019 | CC | 4.63 | 2.87 | 0.52 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย