| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 621 | 0002 | 0501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 327+771 | 329+611 | 1.84 | L | 10/05/19 | AC | 2.79 | 6.17 | 0.42 |
| 621 | 0002 | 0501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 329+611 | 331+006 | 1.395 | L | 10/05/19 | CC | 5.06 | 2.83 | 0.33 |
| 621 | 0002 | 0501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 329+660 | 327+771 | 1.89 | R | 10/05/19 | AC | 2.39 | 2.48 | 0.44 |
| 621 | 0002 | 0501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 331+000 | 329+660 | 1.34 | R | 10/05/19 | CC | 4.24 | 2.48 | 0.29 |
| 621 | 0002 | 0501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 331+006 | 334+181 | 3.175 | L | 10/05/19 | AC | 1.74 | 4.5 | 0.56 |
| 621 | 0002 | 0501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 334+181 | 331+000 | 3.18 | R | 10/05/19 | AC | 2.25 | 2.97 | 0.42 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 336+786 | 337+651 | 0.865 | FL | 11/05/19 | CC | 4.8 | 4.79 | 0.61 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 336+786 | 338+261 | 1.475 | L | 10/05/19 | CC | 4.66 | 3.04 | 0.43 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+644 | 336+786 | 0.86 | FR | 09/05/19 | CC | 4.58 | 3.79 | 0.73 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+651 | 337+731 | 0.08 | FL | 11/05/19 | AC | 3.18 | 4.35 | 0.38 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+731 | 338+261 | 0.53 | FL | 11/05/19 | CC | 3.52 | 4.78 | 0.31 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+749 | 337+644 | 0.11 | FR | 09/05/19 | AC | 3.33 | 5.97 | 0.44 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 338+261 | 336+786 | 1.48 | R | 10/05/19 | CC | 4.64 | 3.33 | 0.38 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 338+261 | 337+749 | 0.51 | FR | 09/05/19 | CC | 4.58 | 4.79 | 0.39 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 342+460 | 344+280 | 1.82 | FL | 11/05/19 | CC | 4.81 | 3.04 | 0.38 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 342+460 | 349+100 | 6.64 | L | 10/05/19 | CC | 4.87 | 2.78 | 0.38 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 342+815 | 355+980 | 3.165 | L | 10/05/19 | CC | 4.87 | 2.73 | 0.45 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 344+280 | 342+460 | 1.82 | FR | 11/05/19 | CC | 5.05 | 2.89 | 0.35 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 348+425 | 342+460 | 5.97 | R | 09/05/19 | CC | 4.74 | 3.17 | 0.36 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 349+100 | 352+815 | 3.715 | L | 10/05/19 | AC | 2.59 | 5.02 | 0.29 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 352+075 | 348+425 | 3.65 | R | 09/05/19 | AC | 2.38 | 4.55 | 0.30 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 352+685 | 352+075 | 0.61 | R | 09/05/19 | CC | 5.36 | 3.94 | 0.41 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 355+980 | 360+828 | 4.848 | L | 10/05/19 | AC | 1.78 | 3.41 | 0.32 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 356+290 | 352+685 | 3.61 | R | 09/05/19 | AC | 2.85 | 4.64 | 0.38 |
| 621 | 0002 | 0502 | ขอนแก่น - หินลาด | 360+828 | 356+290 | 4.54 | R | 09/05/19 | CC | 4.09 | 2.57 | 0.32 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 360+828 | 361+733 | 0.905 | L | 10/05/19 | AC | 1.88 | 4.76 | 0.26 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 361+733 | 363+408 | 1.675 | L | 10/05/19 | CC | 4.97 | 3.43 | 0.39 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 363+408 | 364+208 | 0.8 | L | 10/05/19 | AC | 3.27 | 2.9 | 0.34 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 364+208 | 365+028 | 0.82 | L | 10/05/19 | CC | 4.18 | 1.83 | 0.31 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 364+833 | 360+828 | 4.01 | R | 09/05/19 | CC | 4.63 | 2.97 | 0.37 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 365+028 | 368+048 | 3.02 | L | 10/05/19 | AC | 2.02 | 4.5 | 0.29 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 368+033 | 364+833 | 3.2 | R | 09/05/19 | AC | 2.31 | 3.35 | 0.29 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 368+048 | 372+558 | 4.51 | L | 10/05/19 | CC | 4.19 | 2.78 | 0.40 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 369+378 | 372+517 | 3.139 | FL | 10/05/19 | CC | 3.74 | 2.86 | 0.38 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 372+517 | 369+378 | 3.14 | FR | 10/05/19 | CC | 4.08 | 3.26 | 0.41 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 372+558 | 384+388 | 11.83 | L | 10/05/19 | AC | 3.5 | 6.66 | 0.52 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 372+903 | 368+033 | 4.87 | R | 09/05/19 | CC | 4.49 | 3.3 | 0.41 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 374+233 | 372+903 | 1.33 | R | 09/05/19 | AC | 2.15 | 6.43 | 0.43 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 384+252 | 387+828 | 3.576 | FL | 10/05/19 | CC | 3.81 | 2.65 | 0.30 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 384+388 | 387+923 | 3.535 | L | 10/05/19 | CC | 3.25 | 1.97 | 0.34 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+747 | 384+252 | 3.5 | FR | 10/05/19 | CC | 3.78 | 2.27 | 0.36 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+923 | 398+534 | 10.611 | L | 10/05/19 | AC | 2.46 | 5.63 | 0.31 |
| 621 | 0002 | 0503 | หินลาด - โนนสะอาด | 398+534 | 374+233 | 24.3 | R | 09/05/19 | CC | 4.02 | 2.83 | 0.37 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 533+608 | 539+718 | 6.11 | L | 17/05/19 | AC | 1.78 | 7.29 | 0.38 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+500 | 540+500 | 1 | FL | 18/05/19 | AC | 3.54 | 4.4 | 0.48 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+718 | 539+868 | 0.15 | L | 17/05/19 | CC | 5.18 | 3.79 | 0.59 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+775 | 533+608 | 6.17 | R | 17/05/19 | AC | 1.98 | 5.15 | 0.39 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+868 | 545+528 | 5.66 | L | 17/05/19 | AC | 2.53 | 5.36 | 0.37 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+925 | 539+775 | 0.15 | R | 17/05/19 | CC | 4.82 | 5.16 | 0.38 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 540+500 | 539+500 | 1 | FR | 18/05/19 | AC | 2.83 | 4.04 | 0.44 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 545+528 | 546+828 | 1.3 | L | 17/05/19 | CC | 4.86 | 2.37 | 0.30 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 545+530 | 539+925 | 5.61 | R | 17/05/19 | AC | 2.35 | 3.81 | 0.38 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 546+040 | 545+530 | 0.51 | R | 17/05/19 | CC | 5.04 | 2.42 | 0.26 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 546+828 | 547+595 | 0.767 | L | 17/05/19 | AC | 3.97 | 3.24 | 0.36 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 547+595 | 546+040 | 1.56 | R | 17/05/19 | AC | 3.13 | 3.56 | 0.34 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 547+595 | 547+049 | 0.55 | FR | 18/05/19 | AC | 2.71 | 3.95 | 0.45 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 551+595 | 552+231 | 0.636 | L | 17/05/19 | CC | 5.01 | 3.5 | 0.72 |
| 621 | 0012 | 0801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 552+231 | 551+595 | 0.64 | R | 18/05/19 | CC | 4.65 | 4.18 | 0.53 |
| 621 | 0012 | 0802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 561+850 | 562+060 | 0.21 | L | 10/05/19 | AC | 3.15 | 3.38 | 0.33 |
| 621 | 0012 | 0802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 562+059 | 561+850 | 0.21 | R | 10/05/19 | AC | 2.66 | 2.5 | 0.36 |
| 621 | 0012 | 0802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 562+060 | 563+145 | 1.085 | L | 10/05/19 | CC | 3.29 | 2.23 | 0.34 |
| 621 | 0012 | 0802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 563+145 | 567+052 | 3.907 | L | 10/05/19 | AC | 2.52 | 3.94 | 0.39 |
| 621 | 0012 | 0802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 563+149 | 562+059 | 1.09 | R | 10/05/19 | CC | 3.55 | 2.72 | 0.29 |
| 621 | 0012 | 0802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 567+052 | 563+149 | 3.9 | R | 10/05/19 | AC | 2.63 | 5.29 | 0.33 |
| 621 | 0012 | 0803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 567+052 | 583+257 | 16.205 | L | 10/05/19 | AC | 1.95 | 4.13 | 0.44 |
| 621 | 0012 | 0803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+257 | 583+682 | 0.425 | L | 10/05/19 | CC | 4.49 | 2.72 | 0.41 |
| 621 | 0012 | 0803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+297 | 567+052 | 16.25 | R | 10/05/19 | AC | 2.83 | 8.44 | 0.33 |
| 621 | 0012 | 0803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+682 | 592+652 | 8.97 | L | 10/05/19 | AC | 2.07 | 5.16 | 0.38 |
| 621 | 0012 | 0803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+722 | 583+297 | 0.43 | R | 10/05/19 | CC | 4.36 | 1.74 | 0.39 |
| 621 | 0012 | 0803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 592+652 | 583+722 | 8.93 | R | 10/05/19 | AC | 2.15 | 6.11 | 0.40 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 0+000 | 7+125 | 7.125 | L | 10/05/19 | AC | 2.74 | 3.28 | 0.39 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 0+600 | 0+000 | 0.6 | R | 10/05/19 | AC | 2.81 | 4.27 | 0.45 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 19+100 | 18+200 | 0.9 | R | 10/05/19 | AC | 2.03 | 4.1 | 0.33 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 26+600 | 25+900 | 0.7 | R | 10/05/19 | AC | 2.54 | 4.73 | 0.36 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 31+034 | 30+675 | 0.36 | R | 10/05/19 | AC | 2.52 | 4.29 | 0.41 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 7+125 | 7+870 | 0.745 | L | 10/05/19 | CC | 3.12 | 2.4 | 0.40 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 7+659 | 7+116 | 0.54 | R | 10/05/19 | CC | 3.45 | 5.09 | 0.40 |
| 621 | 2039 | 0100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 7+870 | 40+634 | 32.764 | L | 10/05/19 | AC | 2.52 | 4.61 | 0.32 |