| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพะเยา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 814+777 | 835+915 | 21.138 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.76 | 3.00 | 0.57 | 0.22 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 835+915 | 814+777 | 21.138 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.48 | 2.15 | 0.58 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 836+202 | 838+860 | 2.658 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.62 | 1.58 | 0.60 | 2.60 | 0.48 | 0 | 0 | 1.42 |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 839+452 | 836+202 | 3.250 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.44 | 1.11 | 0.56 | 1.21 | 5.02 | 0 | 0.74 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 839+767 | 844+737 | 4.970 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.98 | 2.13 | 0.55 | 0 | 26.67 | 0 | 6.40 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 844+737 | 839+767 | 4.970 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.62 | 2.18 | 0.61 | 0.34 | 6.45 | 0 | 11.86 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 845+077 | 861+800 | 16.723 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.70 | 1.57 | 0.71 | 0.51 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 862+000 | 845+077 | 16.923 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.65 | 1.59 | 0.75 | 4.34 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.01 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 862+419 | 863+894 | 1.475 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.62 | 1.99 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 863+775 | 862+440 | 1.335 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.32 | 1.07 | 0.59 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 864+400 | 865+564 | 1.164 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.52 | 1.81 | 0.67 | 4.36 | 0 | 20.76 | 1151.99 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 865+674 | 886+098 | 20.424 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.81 | 2.83 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+060 | 864+400 | 21.660 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.71 | 1.92 | 0.85 | 1.70 | 0 | 1.57 | 0.88 | 0.01 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+449 | 890+370 | 3.921 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.62 | 2.24 | 0.81 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 890+370 | 886+342 | 4.028 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.66 | 2.41 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 120 | 100 | พะเยา - ปากบอก | 0+000 | 20+200 | 20.200 | L | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.55 | 1.19 | 0.83 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1021 | 101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 0+090 | 12+000 | 11.910 | L | 2 | 9/3/2019 | AC | 2.78 | 1.54 | 0.69 | 5.19 | 0 | 0.88 | 2.96 | 0 |
| 535 | 1021 | 101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 12+000 | 27+750 | 15.750 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 3.40 | 2.30 | 0.94 | 110.31 | 0 | 4.45 | 5.51 | 0.01 |
| 535 | 1021 | 101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 12+000 | 0+320 | 11.680 | R | 2 | 9/3/2019 | AC | 2.76 | 1.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
| 535 | 1021 | 102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 27+750 | 42+887 | 15.137 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.97 | 1.36 | 0.65 | 26.84 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |
| 535 | 1021 | 102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 42+887 | 44+487 | 1.600 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.96 | 1.51 | 0.50 | 1.80 | 15.61 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1021 | 102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 44+487 | 68+274 | 23.787 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 3.06 | 1.21 | 0.89 | 8.67 | 0 | 3.55 | 10.91 | 0 |
| 535 | 1021 | 102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 44+487 | 42+887 | 1.600 | R | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.73 | 1.60 | 0.48 | 0 | 3.46 | 0 | 6.02 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 68+274 | 71+590 | 3.316 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.77 | 1.09 | 0.92 | 0.32 | 0 | 0 | 3.80 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 72+055 | 74+838 | 2.783 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 3.29 | 2.14 | 1.00 | 6.49 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 74+838 | 75+313 | 0.475 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 3.21 | 2.86 | 0.66 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 75+313 | 74+838 | 0.475 | R | 2 | 9/3/2019 | AC | 3.08 | 6.65 | 0.53 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 75+313 | 77+766 | 2.453 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 3.02 | 2.55 | 0.58 | 41.55 | 0 | 0 | 32.29 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 77+766 | 78+619 | 0.853 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.62 | 2.13 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 78+619 | 87+538 | 8.919 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.76 | 1.07 | 0.83 | 6.20 | 0 | 12.77 | 23.52 | 0 |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 78+619 | 77+766 | 0.853 | R | 2 | 9/3/2019 | AC | 2.95 | 3.37 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1091 | 101 | จุน - ห้วยคอกหมู | 0+000 | 1+400 | 1.400 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 4.21 | 3.68 | 0.82 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1091 | 101 | จุน - ห้วยคอกหมู | 1+400 | 22+000 | 20.600 | L | 1 | 8/3/2019 | AC | 2.51 | 0.83 | 0.65 | 18.40 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |
| 535 | 1091 | 101 | จุน - ห้วยคอกหมู | 1+400 | 0+000 | 1.400 | R | 2 | 8/3/2019 | AC | 4.24 | 3.31 | 0.86 | 8.63 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |
| 535 | 1091 | 102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 22+000 | 27+910 | 5.910 | L | 1 | 8/3/2019 | AC | 2.50 | 0.87 | 0.61 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1091 | 102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 27+910 | 28+125 | 0.215 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 4.91 | 3.45 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1091 | 102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 28+125 | 27+910 | 0.215 | R | 1 | 8/3/2019 | AC | 3.79 | 3.63 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 149.21 | 0 |
| 535 | 1091 | 102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 28+125 | 37+000 | 8.875 | L | 1 | 8/3/2019 | AC | 2.59 | 0.67 | 0.84 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1091 | 103 | ป่าแดง - ปงสนุก | 37+000 | 69+827 | 32.827 | L | 1 | 8/3/2019 | AC | 3.36 | 1.27 | 1.02 | 6.44 | 0 | 1.01 | 0 | 0 |
| 535 | 1092 | 100 | ปง - ปัวดอย | 0+000 | 10+000 | 10.000 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.97 | 0.87 | 0.70 | 32.23 | 0 | 0 | 1.60 | 0 |
| 535 | 1126 | 200 | บ้านวัง - ห้วยงิ้ว | 45+795 | 62+554 | 16.759 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.77 | 1.47 | 0.80 | 26.01 | 0 | 0.96 | 0 | 0 |
| 535 | 1179 | 100 | ฝายกวาง - ดอนเงิน | 0+000 | 31+087 | 31.087 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.98 | 1.73 | 0.85 | 0.14 | 0 | 1.42 | 0.67 | 0 |
| 535 | 1186 | 100 | น้ำแวน - ทุ่งหล่ม | 0+000 | 6+521 | 6.521 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.65 | 1.06 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |
| 535 | 1188 | 100 | ปง - ห้วยกอก | 0+090 | 0+140 | 0.050 | L | 1 | 9/12/2019 | AC | 6.94 | 15.56 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1188 | 100 | ปง - ห้วยกอก | 12+230 | 0+000 | 12.230 | R | 1 | 9/12/2019 | AC | 2.83 | 9.87 | 1.05 | 0.14 | 1.54 | 0.01 | 4.04 | 0 |
| 535 | 1188 | 100 | ปง - ห้วยกอก | 12+545 | 12+355 | 0.190 | R | 1 | 9/12/2019 | AC | 3.83 | 16.44 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 108.46 | 0 |
| 535 | 1188 | 100 | ปง - ห้วยกอก | 35+360 | 12+625 | 22.735 | R | 1 | 9/12/2019 | AC | 3.01 | 14.49 | 1.14 | 51.62 | 0.38 | 9.45 | 7.11 | 0.22 |
| 535 | 1202 | 100 | พะเยา - สันต้นแหน | 0+085 | 2+400 | 2.315 | L | 1 | 10/3/2019 | AC | 3.39 | 1.22 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 0 |
| 535 | 1202 | 100 | พะเยา - สันต้นแหน | 2+400 | 4+640 | 2.240 | L | 1 | 10/3/2019 | AC | 2.58 | 1.28 | 0.56 | 3.74 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1202 | 100 | พะเยา - สันต้นแหน | 4+640 | 2+400 | 2.240 | R | 2 | 10/3/2019 | AC | 2.77 | 1.36 | 0.64 | 0.81 | 10.33 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 1202 | 100 | พะเยา - สันต้นแหน | 4+640 | 26+000 | 21.360 | L | 1 | 10/3/2019 | AC | 2.74 | 1.72 | 0.88 | 49.88 | 0 | 29.88 | 0.74 | 0 |
| 535 | 1202 | 100 | พะเยา - สันต้นแหน | 26+000 | 33+922 | 7.922 | L | 1 | 10/3/2019 | AC | 3.09 | 0.72 | 0.72 | 50.04 | 0 | 0.70 | 38.12 | 0 |
| 535 | 1292 | 100 | ห้วยข้าวก่ำ - น้ำจุน | 0+867 | 13+658 | 12.791 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 2.76 | 0.92 | 0.62 | 4.93 | 0 | 0 | 12.07 | 0 |
| 535 | 1298 | 100 | บ้านใหม่ - หนองลาว | 0+000 | 3+971 | 3.971 | L | 1 | 9/3/2019 | AC | 3.33 | 4.01 | 1.15 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพะเยา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 835+915 | 836+202 | 0.287 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.14 | 1.87 | 0.56 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 836+202 | 835+915 | 0.287 | R | 2 | 10/3/2019 | CC | 3.93 | 1.86 | 0.57 | 20.91 | 3.48 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 838+860 | 839+617 | 0.757 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.35 | 1.73 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | |
| 535 | 1 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 839+617 | 838+860 | 0.757 | R | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.30 | 1.31 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 839+617 | 839+767 | 0.150 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 3.63 | 0.72 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 839+767 | 839+617 | 0.150 | R | 2 | 10/3/2019 | CC | 3.62 | 0.75 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 844+737 | 845+077 | 0.340 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 3.62 | 1.30 | 0.44 | 8.82 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 845+077 | 844+737 | 0.340 | R | 2 | 10/3/2019 | CC | 2.77 | 0.77 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 861+800 | 862+414 | 0.614 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.21 | 2.24 | 0.60 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 862+400 | 862+000 | 0.400 | R | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.67 | 2.00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 863+899 | 864+421 | 0.522 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.36 | 2.04 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 864+400 | 863+775 | 0.625 | R | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.21 | 0.99 | 0.57 | 9.60 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 865+569 | 865+669 | 0.100 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.06 | 1.88 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+342 | 886+449 | 0.107 | L | 2 | 10/3/2019 | CC | 4.56 | 1.47 | 0.73 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | |
| 535 | 1 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+342 | 886+060 | 0.282 | R | 2 | 10/3/2019 | CC | 5.27 | 2.37 | 0.68 | 14.18 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 535 | 1021 | 101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 0+000 | 0+090 | 0.090 | L | 2 | 9/3/2019 | CC | 5.49 | 1.95 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1021 | 101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 0+320 | 0+000 | 0.320 | R | 2 | 9/3/2019 | CC | 3.54 | 2.27 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 71+950 | 72+055 | 0.105 | L | 1 | 9/3/2019 | CC | 4.17 | 1.37 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1021 | 103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 72+055 | 71+950 | 0.105 | R | 2 | 9/3/2019 | CC | 4.32 | 1.34 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1188 | 100 | ปง - ห้วยกอก | 12+355 | 12+230 | 0.125 | R | 1 | 9/12/2019 | CC | 4.97 | 11.24 | 0.97 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1188 | 100 | ปง - ห้วยกอก | 12+625 | 12+545 | 0.080 | R | 1 | 9/12/2019 | CC | 5.00 | 14.08 | 1.07 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 535 | 1202 | 100 | พะเยา - สันต้นแหน | 0+000 | 0+085 | 0.085 | L | 1 | 10/3/2019 | CC | 5.79 | 1.43 | 0.46 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย