| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 537 | 1020 | 0201 | โป่งเกลือ - บ้านปล้อง | 27+849 | 52+550 | 24.701 | L | 13/07/19 | AC | 2.24 | 4.55 | 1.13 |
| 537 | 1020 | 0201 | โป่งเกลือ - บ้านปล้อง | 52+550 | 50+500 | 2.05 | R | 13/07/19 | AC | 2.88 | 6.03 | 0.98 |
| 537 | 1020 | 0202 | บ้านปล้อง - ชมภู | 52+550 | 53+000 | 0.45 | L | 13/07/19 | AC | 4.07 | 8.85 | 1.06 |
| 537 | 1020 | 0202 | บ้านปล้อง - ชมภู | 53+000 | 64+870 | 11.87 | L | 13/07/19 | AC | 1.95 | 4.43 | 0.98 |
| 537 | 1020 | 0202 | บ้านปล้อง - ชมภู | 53+000 | 52+550 | 0.45 | R | 13/07/19 | AC | 3.33 | 4.49 | 0.91 |
| 537 | 1020 | 0202 | บ้านปล้อง - ชมภู | 64+725 | 61+415 | 3.31 | R | 13/07/19 | AC | 2.7 | 4.81 | 0.92 |
| 537 | 1020 | 0202 | บ้านปล้อง - ชมภู | 64+870 | 95+700 | 30.83 | L | 13/07/19 | AC | 2.16 | 5.25 | 0.93 |
| 537 | 1020 | 0202 | บ้านปล้อง - ชมภู | 95+585 | 79+525 | 16.06 | R | 13/07/19 | AC | 1.96 | 5.42 | 0.89 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 125+030 | 95+700 | 29.33 | R | 14/07/19 | AC | 2.12 | 7.13 | 0.80 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 126+005 | 131+850 | 5.845 | L | 14/07/19 | AC | 2.36 | 10.76 | 0.84 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 131+850 | 132+280 | 0.43 | L | 14/07/19 | CC | 4.55 | 2.71 | 0.81 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 131+900 | 125+030 | 6.87 | R | 14/07/19 | AC | 2.5 | 6.58 | 0.75 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 132+280 | 137+465 | 5.185 | L | 14/07/19 | AC | 2.12 | 3.67 | 0.81 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 132+315 | 131+900 | 0.42 | R | 14/07/19 | CC | 4.02 | 2.73 | 0.78 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 137+465 | 139+218 | 1.753 | L | 14/07/19 | CC | 4.38 | 2.56 | 0.82 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 137+495 | 132+315 | 5.18 | R | 14/07/19 | AC | 2.19 | 4.46 | 0.78 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 95+700 | 95+955 | 0.255 | L | 13/07/19 | AC | 2.29 | 4.58 | 0.92 |
| 537 | 1020 | 0203 | ชมภู - เชียงของ | 95+955 | 126+005 | 30.05 | L | 13/07/19 | AC | 2.3 | 8.28 | 0.91 |
| 537 | 1021 | 0200 | สะแล่ง - เทิง | 100+157 | 98+900 | 1.26 | R | 13/07/19 | AC | 3 | 4.26 | 0.88 |
| 537 | 1021 | 0200 | สะแล่ง - เทิง | 87+538 | 100+157 | 12.619 | L | 13/07/19 | AC | 2.08 | 3.75 | 0.93 |
| 537 | 1126 | 0100 | พาน - บ้านวัง | 0+000 | 31+770 | 31.77 | L | 13/07/19 | AC | 2.14 | 3.54 | 0.87 |
| 537 | 1126 | 0100 | พาน - บ้านวัง | 0+600 | 0+000 | 0.6 | R | 13/07/19 | AC | 2.66 | 5.37 | 0.91 |
| 537 | 1126 | 0100 | พาน - บ้านวัง | 27+000 | 23+900 | 3.1 | R | 13/07/19 | AC | 2.05 | 4.89 | 0.99 |
| 537 | 1126 | 0100 | พาน - บ้านวัง | 31+770 | 45+795 | 14.025 | L | 13/07/19 | AC | 1.88 | 3.04 | 0.86 |
| 537 | 1126 | 0100 | พาน - บ้านวัง | 33+400 | 31+900 | 1.5 | R | 13/07/19 | AC | 2.15 | 4.23 | 0.98 |
| 537 | 1128 | 0100 | เชียงเคี่ยน - ป่าแงะ | 0+000 | 9+157 | 9.157 | L | 13/07/19 | AC | 1.87 | 4.04 | 0.97 |
| 537 | 1202 | 0200 | สันต้นแหน - ป่าแดด | 33+922 | 45+462 | 11.54 | L | 13/07/19 | AC | 1.99 | 6.13 | 0.91 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 0+000 | 5+000 | 5 | L | 14/07/19 | AC | 2.05 | 4.68 | 0.88 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 14+000 | 5+970 | 8.03 | R | 14/07/19 | AC | 3.02 | 5.17 | 0.84 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 14+700 | 15+300 | 0.6 | L | 14/07/19 | AC | 2.89 | 4.08 | 0.86 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 16+500 | 16+800 | 0.3 | L | 14/07/19 | AC | 2.59 | 6.9 | 0.92 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 17+300 | 17+700 | 0.4 | L | 14/07/19 | AC | 2.28 | 2.91 | 0.86 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 18+700 | 19+000 | 0.3 | L | 14/07/19 | AC | 3.02 | 4.93 | 1.00 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 19+600 | 19+750 | 0.15 | L | 14/07/19 | AC | 3.27 | 3.49 | 0.96 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 21+000 | 14+000 | 7 | R | 14/07/19 | AC | 2.51 | 4.27 | 0.84 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 21+100 | 24+250 | 3.15 | L | 14/07/19 | AC | 2.16 | 4.08 | 1.14 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 26+700 | 50+000 | 23.3 | L | 14/07/19 | AC | 1.86 | 4.89 | 0.94 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 50+000 | 20+965 | 29.04 | R | 14/07/19 | AC | 1.94 | 5.04 | 1.00 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 50+000 | 51+927 | 1.927 | L | 14/07/19 | AC | 1.96 | 2.5 | 0.89 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 6+000 | 0+000 | 6 | R | 14/07/19 | AC | 2.44 | 5.45 | 0.88 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 60+000 | 49+980 | 10.02 | R | 14/07/19 | AC | 1.75 | 2.36 | 0.87 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 66+000 | 60+000 | 6 | R | 14/07/19 | AC | 2.01 | 2.31 | 0.86 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 74+167 | 69+895 | 4.27 | R | 14/07/19 | AC | 1.84 | 2.22 | 0.83 |
| 537 | 1290 | 0101 | แม่สาย - กิ่วกาญน์ | 8+300 | 13+100 | 4.8 | L | 14/07/19 | AC | 2.6 | 4.51 | 0.87 |
| 537 | 1290 | 0102 | กิ่วกาญน์ - เชียงของ | 93+027 | 74+325 | 18.68 | R | 14/07/19 | AC | 1.9 | 2.53 | 0.94 |
| 537 | 1292 | 0200 | พวงพยอม - แม่ลอยไร่ | 16+912 | 37+397 | 20.485 | L | 13/07/19 | AC | 1.97 | 3.28 | 0.92 |
| 537 | 1356 | 0100 | ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ | 0+000 | 0+100 | 0.1 | L | 14/07/19 | CC | 3.97 | 3.81 | 0.83 |
| 537 | 1356 | 0100 | ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ | 0+095 | 0+000 | 0.1 | R | 14/07/19 | CC | 3.46 | 4.01 | 0.84 |
| 537 | 1356 | 0100 | ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ | 0+100 | 3+000 | 2.9 | L | 14/07/19 | AC | 1.91 | 10.32 | 0.82 |
| 537 | 1356 | 0100 | ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ | 3+000 | 0+095 | 2.91 | R | 14/07/19 | AC | 1.63 | 5.08 | 0.84 |