| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงระนอง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 331 | 4 | 801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 487+903 | 550+903 | 63.000 | L | 2 | 17/3/2019 | AC | 2.41 | 1.46 | 1.44 | 10.83 | 13.47 | 35.04 | 34.79 | 0.42 |
| 331 | 4 | 801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 508+913 | 487+903 | 21.010 | R | 2 | 17/3/2019 | AC | 2.38 | 1.54 | 1.59 | 2.67 | 3.48 | 1.06 | 448.18 | 0.03 |
| 331 | 4 | 801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 519+603 | 509+713 | 9.890 | R | 2 | 17/3/2019 | AC | 2.26 | 1.21 | 1.57 | 0 | 4.22 | 4.12 | 126.31 | 0 |
| 331 | 4 | 801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 523+544 | 520+328 | 3.216 | R | 2 | 17/3/2019 | AC | 2.13 | 1.10 | 1.51 | 0 | 2.95 | 1.15 | 39.79 | 0 |
| 331 | 4 | 801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 527+698 | 524+117 | 3.581 | R | 2 | 17/3/2019 | AC | 2.15 | 0.58 | 1.58 | 0 | 2.78 | 0.40 | 0 | 0 |
| 331 | 4 | 801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 550+903 | 531+649 | 19.254 | R | 2 | 17/3/2019 | AC | 2.60 | 1.36 | 1.42 | 0 | 3.26 | 0.27 | 38.84 | 0.01 |
| 331 | 4 | 802 | กระบุรี - หงาว | 550+903 | 571+153 | 20.250 | L | 2 | 16/3/2019 | AC | 2.64 | 1.89 | 1.53 | 36.43 | 10.84 | 2.28 | 0.68 | 0.42 |
| 331 | 4 | 802 | กระบุรี - หงาว | 588+903 | 610+821 | 21.918 | L | 2 | 19/3/2019 | AC | 2.19 | 1.44 | 1.71 | 33.66 | 10.02 | 2.11 | 0.63 | 0.39 |
| 331 | 4 | 802 | กระบุรี - หงาว | 610+821 | 550+903 | 59.918 | R | 2 | 16/3/2019 | AC | 2.82 | 2.17 | 1.78 | 191.02 | 10.89 | 1.79 | 0.33 | 0.07 |
| 331 | 4 | 803 | หงาว - อ่าวเคย | 610+821 | 612+197 | 1.376 | L | 2 | 15/3/2019 | AC | 2.76 | 1.28 | 1.82 | 638.74 | 46.53 | 0 | 75.70 | 0 |
| 331 | 4 | 803 | หงาว - อ่าวเคย | 620+016 | 620+446 | 0.430 | L | 2 | 15/3/2019 | AC | 2.17 | 0.45 | 1.51 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 4 | 803 | หงาว - อ่าวเคย | 622+663 | 625+871 | 3.208 | L | 2 | 15/3/2019 | AC | 2.69 | 1.34 | 1.45 | 42.74 | 11.23 | 0 | 7.16 | 0 |
| 331 | 4 | 803 | หงาว - อ่าวเคย | 642+867 | 643+467 | 0.600 | L | 2 | 15/3/2019 | AC | 2.47 | 1.64 | 1.37 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 4 | 803 | หงาว - อ่าวเคย | 649+267 | 649+643 | 0.376 | L | 2 | 15/3/2019 | AC | 2.98 | 1.78 | 1.31 | 31.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 4 | 803 | หงาว - อ่าวเคย | 686+152 | 688+207 | 2.055 | L | 2 | 15/3/2019 | AC | 2.81 | 0.99 | 1.39 | 1.57 | 156.87 | 0 | 1.08 | 0 |
| 331 | 4 | 803 | หงาว - อ่าวเคย | 692+931 | 610+821 | 82.110 | R | 2 | 15/3/2019 | AC | 2.47 | 1.19 | 1.73 | 355.27 | 35.21 | 3.25 | 19.56 | 0.06 |
| 331 | 4006 | 100 | ราชกรูด - วังตะกอ | 0+000 | 68+100 | 68.100 | L | 1 | 15/3/2019 | AC | 2.55 | 1.31 | 1.48 | 56.45 | 16.20 | 15.43 | 19.77 | 0.50 |
| 331 | 4006 | 100 | ราชกรูด - วังตะกอ | 26+000 | 25+000 | 1.000 | R | 2 | 16/3/2019 | AC | 2.20 | 1.43 | 1.13 | 0 | 38.35 | 44.83 | 0 | 0.11 |
| 331 | 4006 | 100 | ราชกรูด - วังตะกอ | 68+100 | 63+900 | 4.200 | R | 2 | 16/3/2019 | AC | 2.45 | 2.07 | 1.19 | 0 | 9.13 | 10.67 | 0 | 0.03 |
| 331 | 4091 | 101 | บางสีกิ้ม - เขาค่าย | 56+023 | 56+173 | 0.150 | L | 2 | 19/3/2019 | AC | 3.20 | 1.00 | 1.21 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0 |
| 331 | 4091 | 101 | บางสีกิ้ม - เขาค่าย | 56+173 | 0+000 | 56.173 | R | 2 | 19/3/2019 | AC | 2.89 | 1.49 | 1.45 | 0.67 | 6.16 | 3.40 | 3.50 | 0.04 |
| 331 | 4091 | 102 | เขาค่าย - เขาปีบ | 56+173 | 56+260 | 0.087 | L | 2 | 19/3/2019 | AC | 2.29 | 0.82 | 1.65 | 1.61 | 28.16 | 717.93 | 0 | 0 |
| 331 | 4091 | 102 | เขาค่าย - เขาปีบ | 69+028 | 70+358 | 1.330 | L | 2 | 19/3/2019 | AC | 2.06 | 1.53 | 1.23 | 0.11 | 1.84 | 46.96 | 0 | 0 |
| 331 | 4091 | 102 | เขาค่าย - เขาปีบ | 70+358 | 56+173 | 14.185 | R | 2 | 19/3/2019 | AC | 2.36 | 1.40 | 1.28 | 45.96 | 23.70 | 0.28 | 4.93 | 0 |
| 331 | 4139 | 100 | เขาค่าย - เขาทะลุ | 0+000 | 7+629 | 7.629 | L | 1 | 19/3/2019 | AC | 2.12 | 0.58 | 1.15 | 0 | 14.00 | 18.56 | 3.62 | 0.02 |
| 331 | 4139 | 100 | เขาค่าย - เขาทะลุ | 0+088 | 0+000 | 0.088 | R | 2 | 19/3/2019 | AC | 2.42 | 0.72 | 1.15 | 0 | 69.43 | 69.66 | 8.75 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย