| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 435 | 21 | 301 | แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม | 26+000 | 51+104 | 25.104 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.02 | 3.94 | 0.64 | 136.82 | 0 | 2.68 | 4.50 | 0 |
| 435 | 21 | 301 | แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม | 51+104 | 26+000 | 25.104 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.73 | 3.13 | 0.60 | 6.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| 435 | 21 | 301 | แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม | 51+825 | 52+000 | 0.175 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.69 | 5.12 | 0.63 | 1863.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 21 | 301 | แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม | 52+000 | 51+825 | 0.175 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 4.45 | 4.66 | 0.91 | 406.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 21 | 302 | ม่วงค่อม - คลองกระจัง | 52+000 | 72+740 | 20.740 | L | 2 | 5/12/2019 | AC | 2.36 | 11.35 | 1.10 | 613.58 | 16.81 | 0.01 | 5.88 | 0 |
| 435 | 21 | 302 | ม่วงค่อม - คลองกระจัง | 53+030 | 52+425 | 0.605 | FR | 1 | 5/12/2019 | AC | 3.00 | 4.50 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 21 | 302 | ม่วงค่อม - คลองกระจัง | 72+740 | 52+000 | 20.740 | R | 2 | 5/12/2019 | AC | 2.49 | 12.27 | 1.39 | 0.65 | 5.59 | 0.07 | 3.45 | 0 |
| 435 | 21 | 302 | ม่วงค่อม - คลองกระจัง | 73+350 | 87+062 | 13.712 | L | 2 | 5/12/2019 | AC | 2.21 | 9.27 | 1.03 | 644.78 | 27.02 | 0.02 | 2.42 | 0.01 |
| 435 | 21 | 302 | ม่วงค่อม - คลองกระจัง | 87+062 | 73+375 | 13.687 | R | 2 | 5/12/2019 | AC | 2.60 | 11.15 | 1.28 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0 |
| 435 | 2219 | 200 | โคกเจริญ - หนองมะค่า | 46+858 | 47+753 | 0.895 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.92 | 3.00 | 0.70 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
| 435 | 2219 | 200 | โคกเจริญ - หนองมะค่า | 47+753 | 60+625 | 12.872 | L | 1 | 31/1/2019 | AC | 2.61 | 1.49 | 0.87 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 435 | 2219 | 200 | โคกเจริญ - หนองมะค่า | 47+753 | 47+063 | 0.690 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.21 | 3.45 | 0.68 | 34.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 2256 | 101 | ถนนโค้ง - หนองน้ำใส | 0+000 | 16+905 | 16.905 | L | 2 | 2/10/2019 | AC | 2.80 | 8.50 | 1.09 | 0.42 | 0 | 0.19 | 10.62 | 0.01 |
| 435 | 2256 | 101 | ถนนโค้ง - หนองน้ำใส | 0+957 | 0+000 | 0.957 | R | 2 | 2/10/2019 | AC | 2.26 | 6.68 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 2256 | 101 | ถนนโค้ง - หนองน้ำใส | 7+805 | 4+625 | 3.180 | R | 2 | 2/10/2019 | AC | 2.77 | 8.99 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 |
| 435 | 2256 | 101 | ถนนโค้ง - หนองน้ำใส | 14+755 | 13+955 | 0.800 | R | 2 | 2/10/2019 | AC | 2.65 | 6.30 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 2256 | 102 | หนองน้ำใส - ปางโก | 16+905 | 39+088 | 22.183 | L | 1 | 1/2/2019 | AC | 2.53 | 2.00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 2256 | 102 | หนองน้ำใส - ปางโก | 29+900 | 28+775 | 1.125 | R | 2 | 2/10/2019 | AC | 3.22 | 8.58 | 1.15 | 3.56 | 0 | 0 | 59.13 | 0 |
| 435 | 2256 | 102 | หนองน้ำใส - ปางโก | 35+050 | 34+410 | 0.640 | R | 2 | 2/10/2019 | AC | 3.16 | 7.24 | 1.21 | 12.74 | 0 | 1.03 | 199.34 | 0 |
| 435 | 2321 | 100 | ใหม่สามัคคี - นิยมชัย | 0+000 | 34+301 | 34.301 | L | 1 | 2/10/2019 | AC | 2.94 | 7.81 | 1.07 | 11.40 | 1136.88 | 2.85 | 37.61 | 0.03 |
| 435 | 2340 | 100 | ศิลาทิพย์ - โคกแสมสาร | 0+000 | 35+905 | 35.905 | L | 1 | 2/10/2019 | AC | 3.04 | 8.11 | 1.10 | 4.54 | 2463.17 | 11.28 | 113.05 | 0.08 |
| 435 | 2344 | 100 | วังตะโก - โคกเจริญ | 0+000 | 5+200 | 5.200 | L | 1 | 31/1/2019 | AC | 3.08 | 1.89 | 0.69 | 1.55 | 68.03 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 435 | 21 | 301 | แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม | 51+104 | 51+825 | 0.721 | L | 2 | 31/1/2019 | CC | 4.98 | 1.49 | 0.75 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 21 | 301 | แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม | 51+825 | 51+104 | 0.721 | R | 3 | 1/2/2019 | CC | 4.46 | 2.48 | 0.78 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.13 | |
| 435 | 21 | 302 | ม่วงค่อม - คลองกระจัง | 72+740 | 73+350 | 0.610 | L | 2 | 5/12/2019 | CC | 4.25 | 6.40 | 0.95 | 52.46 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 21 | 302 | ม่วงค่อม - คลองกระจัง | 73+375 | 72+740 | 0.635 | R | 3 | 5/12/2019 | CC | 4.63 | 5.17 | 0.89 | 6.30 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 2256 | 102 | หนองน้ำใส - ปางโก | 34+410 | 34+120 | 0.290 | R | 2 | 2/10/2019 | CC | 4.82 | 3.52 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย