| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสิงห์บุรี** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 433 | 0011 | 0100 | อินทร์บุรี - ช่องแค | 0+763 | 14+600 | 13.837 | L | 30/04/19 | AC | 2.99 | 5.36 | 0.63 |
| 433 | 0011 | 0100 | อินทร์บุรี - ช่องแค | 14+600 | 0+763 | 13.84 | R | 27/08/19 | AC | 3.59 | 10.66 | 0.89 |
| 433 | 0032 | 0301 | ไชโย - สิงห์ใต้ | 66+800 | 83+900 | 17.1 | L | 13/11/19 | AC | 1.56 | 6.92 | 1.22 |
| 433 | 0032 | 0301 | ไชโย - สิงห์ใต้ | 83+900 | 66+800 | 17.1 | R | 13/11/19 | AC | 2.21 | 10.74 | 1.06 |
| 433 | 0032 | 0302 | สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ | 83+900 | 88+590 | 4.69 | L | 09/12/19 | AC | 3.34 | 12.95 | 1.24 |
| 433 | 0032 | 0302 | สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ | 87+385 | 88+390 | 1.005 | FL | 09/12/19 | AC | 2.31 | 3.35 | 1.08 |
| 433 | 0032 | 0302 | สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ | 88+415 | 87+440 | 0.98 | FR | 09/12/19 | AC | 2.5 | 3.73 | 1.00 |
| 433 | 0032 | 0302 | สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ | 88+590 | 83+900 | 4.69 | R | 09/12/19 | AC | 2.46 | 11.89 | 1.25 |
| 433 | 0032 | 0303 | สิงห์เหนือ - โพนางดำออก | 105+830 | 106+995 | 1.165 | FL | 09/12/19 | AC | 1.98 | 4.64 | 1.01 |
| 433 | 0032 | 0303 | สิงห์เหนือ - โพนางดำออก | 107+120 | 106+045 | 1.08 | FR | 09/12/19 | AC | 2.03 | 3.11 | 0.97 |
| 433 | 0032 | 0303 | สิงห์เหนือ - โพนางดำออก | 111+473 | 88+590 | 22.88 | R | 09/12/19 | AC | 2.05 | 8.74 | 1.25 |
| 433 | 0032 | 0303 | สิงห์เหนือ - โพนางดำออก | 88+590 | 111+473 | 22.883 | L | 09/12/19 | AC | 2.24 | 8.99 | 1.24 |
| 433 | 3028 | 0100 | บางงา - บ้านหมี่ | 0+000 | 2+730 | 2.73 | L | 30/04/19 | AC | 2 | 5.41 | 0.65 |
| 433 | 3028 | 0100 | บางงา - บ้านหมี่ | 2+730 | 24+806 | 22.076 | L | 30/04/19 | AC | 2.3 | 4.28 | 0.69 |
| 433 | 3028 | 0100 | บางงา - บ้านหมี่ | 2+730 | 0+000 | 2.73 | R | 30/04/19 | AC | 2.09 | 5.52 | 0.63 |
| 433 | 3283 | 0100 | อินทร์บุรี - ทองเอน | 0+000 | 2+500 | 2.5 | L | 30/04/19 | AC | 2.02 | 4 | 0.64 |
| 433 | 3283 | 0100 | อินทร์บุรี - ทองเอน | 2+500 | 3+050 | 0.55 | L | 30/04/19 | CC | 6.09 | 4.62 | 0.58 |
| 433 | 3283 | 0100 | อินทร์บุรี - ทองเอน | 3+050 | 3+519 | 0.469 | L | 30/04/19 | AC | 2.9 | 3.63 | 0.65 |
| 433 | 3283 | 0100 | อินทร์บุรี - ทองเอน | 3+050 | 2+500 | 0.55 | R | 30/04/19 | AC | 2.01 | 5.31 | 0.74 |