| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 422 | 3 | 300 | หนองไม้แดง - ชลบุรี | 87+450 | 92+670 | 5.220 | L | 2 | 7/6/2019 | AC | 2.46 | 3.71 | 0.37 | 20.77 | 30.00 | 0 | 8.62 | 2.34 |
| 422 | 3 | 300 | หนองไม้แดง - ชลบุรี | 92+670 | 87+450 | 5.220 | R | 2 | 7/6/2019 | AC | 2.23 | 3.36 | 0.36 | 20.77 | 30.59 | 0 | 8.62 | 2.34 |
| 422 | 34 | 300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 52+900 | 58+855 | 5.955 | L | 2 | 9/6/2019 | AC | 2.58 | 3.29 | 0.37 | 21.84 | 31.56 | 0 | 9.07 | 2.45 |
| 422 | 34 | 300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 52+900 | 58+855 | 5.955 | FL | 2 | 9/6/2019 | AC | 2.62 | 4.42 | 0.40 | 21.84 | 31.56 | 0 | 9.07 | 2.45 |
| 422 | 34 | 300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 55+645 | 52+900 | 2.745 | FR | 2 | 9/6/2019 | AC | 2.68 | 3.79 | 0.40 | 22.16 | 31.02 | 0 | 8.20 | 2.62 |
| 422 | 34 | 300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 58+905 | 55+830 | 3.075 | FR | 2 | 9/6/2019 | AC | 3.06 | 4.80 | 0.50 | 21.15 | 31.56 | 0 | 8.78 | 2.41 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 18+040 | 10+880 | 7.160 | R | 3 | 7/6/2019 | AC | 3.20 | 7.85 | 0.39 | 21.48 | 31.37 | 0 | 8.80 | 2.37 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 21+875 | 18+875 | 3.000 | R | 3 | 7/6/2019 | AC | 3.20 | 7.83 | 0.36 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 25+163 | 25+713 | 0.550 | L | 3 | 6/6/2019 | AC | 4.25 | 11.39 | 0.34 | 19.71 | 34.11 | 0 | 8.18 | 2.55 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 25+643 | 25+163 | 0.480 | R | 3 | 7/6/2019 | AC | 3.27 | 6.64 | 0.32 | 22.58 | 32.62 | 0 | 9.38 | 2.50 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 39+243 | 40+933 | 1.690 | L | 3 | 6/6/2019 | AC | 3.49 | 7.05 | 0.57 | 19.24 | 27.80 | 0 | 7.99 | 2.13 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 40+888 | 39+193 | 1.695 | R | 3 | 7/6/2019 | AC | 3.08 | 5.94 | 0.45 | 22.26 | 30.90 | 0 | 7.96 | 2.24 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 42+943 | 44+303 | 1.360 | L | 3 | 6/6/2019 | AC | 3.08 | 4.08 | 0.33 | 21.63 | 30.65 | 0 | 6.62 | 2.65 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 44+298 | 42+908 | 1.390 | R | 3 | 7/6/2019 | AC | 2.95 | 4.36 | 0.37 | 23.40 | 32.94 | 0 | 6.47 | 2.59 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 68+785 | 75+140 | 6.355 | L | 3 | 8/6/2019 | AC | 3.27 | 6.03 | 0.47 | 21.69 | 31.20 | 0 | 8.50 | 2.45 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 74+900 | 76+100 | 1.200 | FL | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.40 | 3.36 | 0.45 | 22.41 | 31.81 | 0 | 7.50 | 3.00 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+160 | 68+740 | 6.420 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.62 | 6.26 | 0.45 | 21.95 | 31.52 | 0 | 8.41 | 2.43 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+535 | 76+445 | 0.910 | L | 3 | 8/6/2019 | AC | 2.24 | 4.55 | 0.37 | 23.82 | 33.10 | 0 | 4.95 | 2.64 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 76+100 | 74+900 | 1.200 | FR | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.70 | 4.88 | 0.51 | 22.41 | 31.81 | 0 | 7.50 | 2.17 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 76+410 | 75+535 | 0.875 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.13 | 4.76 | 0.35 | 24.78 | 29.74 | 0 | 5.14 | 2.74 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 76+400 | 79+965 | 3.565 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.72 | 5.47 | 0.42 | 21.28 | 31.62 | 0 | 8.84 | 2.41 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 80+110 | 76+400 | 3.710 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 1.86 | 3.81 | 0.33 | 21.86 | 31.39 | 0 | 8.49 | 2.59 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 80+220 | 87+040 | 6.820 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.66 | 5.41 | 0.37 | 21.80 | 31.37 | 0 | 8.58 | 2.46 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 86+400 | 87+600 | 1.200 | FL | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.79 | 6.30 | 0.42 | 22.41 | 31.81 | 0 | 7.50 | 2.17 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+035 | 80+380 | 6.655 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.91 | 4.74 | 0.39 | 21.48 | 31.40 | 0 | 8.79 | 2.37 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+440 | 98+100 | 10.660 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.37 | 4.22 | 0.37 | 21.54 | 31.36 | 0 | 8.86 | 2.38 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+600 | 86+400 | 1.200 | FR | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.39 | 3.39 | 0.29 | 22.41 | 31.81 | 0 | 7.50 | 3.00 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 96+300 | 98+160 | 1.860 | FL | 2 | 6/6/2019 | AC | 4.15 | 6.82 | 0.49 | 21.65 | 30.83 | 0 | 7.26 | 2.58 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+040 | 87+365 | 10.675 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.59 | 4.86 | 0.39 | 21.32 | 31.31 | 0 | 8.85 | 2.38 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+240 | 98+935 | 0.695 | FL | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.10 | 5.23 | 0.42 | 23.09 | 30.30 | 0 | 6.47 | 2.01 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+535 | 106+850 | 8.315 | L | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.04 | 5.00 | 0.42 | 21.79 | 31.38 | 0 | 8.66 | 2.45 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+900 | 96+300 | 2.600 | FR | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.21 | 4.28 | 0.39 | 21.62 | 32.19 | 0 | 8.65 | 2.38 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 106+700 | 98+350 | 8.350 | R | 2 | 6/6/2019 | AC | 2.38 | 5.23 | 0.43 | 21.70 | 31.25 | 0 | 8.62 | 2.44 |
| 422 | 344 | 101 | บ้านสวน - หนองรี | 1+875 | 4+170 | 2.295 | L | 3 | 9/6/2019 | AC | 2.53 | 4.79 | 0.40 | 21.78 | 30.28 | 0 | 7.84 | 2.61 |
| 422 | 344 | 101 | บ้านสวน - หนองรี | 4+340 | 1+875 | 2.465 | R | 3 | 9/6/2019 | AC | 2.72 | 4.65 | 0.44 | 21.99 | 31.76 | 0 | 7.30 | 2.43 |
| 422 | 344 | 101 | บ้านสวน - หนองรี | 5+085 | 5+515 | 0.430 | L | 3 | 9/6/2019 | AC | 2.49 | 5.88 | 0.36 | 25.21 | 33.63 | 0 | 0 | 2.79 |
| 422 | 344 | 101 | บ้านสวน - หนองรี | 5+525 | 5+150 | 0.375 | R | 3 | 9/6/2019 | AC | 2.61 | 5.85 | 0.36 | 28.91 | 27.63 | 0 | 0 | 3.20 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 6+780 | 22+550 | 15.770 | L | 3 | 8/6/2019 | AC | 2.40 | 11.64 | 0.36 | 21.73 | 31.22 | 0 | 8.85 | 2.44 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 23+205 | 6+780 | 16.425 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.53 | 5.01 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 23+920 | 27+715 | 3.795 | L | 3 | 8/6/2019 | AC | 1.98 | 4.20 | 0.30 | 21.74 | 30.69 | 0 | 8.30 | 2.53 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 27+690 | 23+860 | 3.830 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.23 | 3.96 | 0.37 | 21.83 | 31.33 | 0 | 8.22 | 2.51 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 28+700 | 32+280 | 3.580 | L | 3 | 8/6/2019 | AC | 1.78 | 5.11 | 0.27 | 21.20 | 31.49 | 0 | 8.80 | 2.40 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 32+275 | 28+695 | 3.580 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 1.70 | 3.81 | 0.28 | 21.20 | 31.49 | 0 | 8.80 | 2.40 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 32+150 | 46+325 | 14.175 | L | 2 | 8/6/2019 | AC | 1.75 | 4.94 | 0.38 | 21.88 | 31.42 | 0 | 8.89 | 2.46 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 46+365 | 32+150 | 14.215 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 1.78 | 5.16 | 0.37 | 21.72 | 31.33 | 0 | 8.86 | 2.45 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 47+000 | 48+675 | 1.675 | L | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.61 | 4.63 | 0.36 | 20.61 | 31.27 | 0 | 8.06 | 2.27 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 48+775 | 47+045 | 1.730 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.34 | 4.62 | 0.32 | 19.96 | 30.28 | 0 | 7.80 | 2.20 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 49+675 | 62+600 | 12.925 | L | 2 | 8/6/2019 | AC | 1.63 | 3.75 | 0.32 | 21.81 | 31.50 | 0 | 8.70 | 2.41 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 62+744 | 49+780 | 12.964 | R | 2 | 8/6/2019 | AC | 1.98 | 4.59 | 0.35 | 21.74 | 31.41 | 0 | 9.02 | 2.41 |
| 422 | 361 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 0+000 | 9+000 | 9.000 | L | 4 | 9/6/2019 | AC | 2.49 | 4.79 | 0.32 | 21.68 | 31.66 | 0 | 9.00 | 2.42 |
| 422 | 361 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 0+800 | 4+062 | 3.262 | FL | 2 | 9/6/2019 | AC | 3.45 | 3.62 | 0.51 | 21.96 | 30.89 | 0 | 8.27 | 2.57 |
| 422 | 361 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 4+062 | 0+800 | 3.262 | FR | 2 | 9/6/2019 | AC | 3.87 | 4.97 | 0.69 | 21.96 | 30.89 | 0 | 8.27 | 2.57 |
| 422 | 361 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 9+000 | 14+216 | 5.216 | L | 4 | 10/6/2019 | AC | 2.30 | 3.16 | 0.34 | 20.78 | 30.02 | 0 | 8.63 | 2.30 |
| 422 | 361 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 9+000 | 0+000 | 9.000 | R | 4 | 9/6/2019 | AC | 2.94 | 4.70 | 0.37 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |
| 422 | 361 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 14+216 | 9+000 | 5.216 | R | 3 | 10/6/2019 | AC | 2.66 | 4.13 | 0.36 | 20.78 | 30.02 | 0 | 8.63 | 2.30 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 0+180 | 6+960 | 6.780 | L | 2 | 10/6/2019 | AC | 2.17 | 4.10 | 0.41 | 21.76 | 31.04 | 0 | 8.63 | 2.48 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 6+970 | 0+160 | 6.810 | R | 2 | 10/6/2019 | AC | 2.54 | 5.53 | 0.39 | 21.83 | 30.90 | 0 | 8.59 | 2.47 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 7+640 | 19+200 | 11.560 | L | 2 | 10/6/2019 | AC | 2.52 | 5.13 | 0.42 | 21.44 | 31.43 | 0 | 8.90 | 2.39 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 18+225 | 7+630 | 10.595 | R | 2 | 10/6/2019 | AC | 2.49 | 5.65 | 0.47 | 21.49 | 31.33 | 0 | 8.92 | 2.40 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 19+535 | 18+545 | 0.990 | R | 2 | 10/6/2019 | AC | 3.68 | 6.69 | 0.80 | 21.90 | 31.64 | 0 | 9.09 | 2.42 |
| 422 | 3245 | 202 | หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น | 59+500 | 60+000 | 0.500 | L | 2 | 8/6/2019 | AC | 2.52 | 2.91 | 0.40 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 422 | 34 | 300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 55+830 | 55+645 | 0.185 | FR | 2 | 9/6/2019 | CC | 5.24 | 5.42 | 0.35 | 10.81 | 10.81 | 5.41 | 10.81 | 5.41 | 0 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 18+875 | 18+040 | 0.835 | R | 3 | 7/6/2019 | CC | 2.02 | 4.02 | 0.20 | 7.19 | 11.98 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 2.87 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 21+090 | 24+240 | 3.150 | L | 2 | 7/6/2019 | CC | 2.55 | 2.10 | 0.19 | 6.25 | 12.08 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 2.50 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 24+240 | 21+875 | 2.365 | R | 3 | 7/6/2019 | CC | 2.52 | 2.94 | 0.18 | 6.24 | 12.06 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 2.49 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 25+713 | 39+243 | 13.530 | L | 3 | 6/6/2019 | CC | 4.29 | 3.27 | 0.44 | 6.06 | 11.97 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2.39 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 39+193 | 25+643 | 13.550 | R | 3 | 7/6/2019 | CC | 4.14 | 2.52 | 0.37 | 6.05 | 12.03 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2.39 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 40+933 | 42+943 | 2.010 | L | 3 | 6/6/2019 | CC | 4.82 | 3.93 | 0.47 | 5.97 | 11.94 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 2.39 |
| 422 | 315 | 200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 42+908 | 40+888 | 2.020 | R | 3 | 7/6/2019 | CC | 4.12 | 3.23 | 0.43 | 6.44 | 11.88 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 2.38 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 68+300 | 68+785 | 0.485 | L | 3 | 8/6/2019 | CC | 4.53 | 2.43 | 0.39 | 6.19 | 10.31 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 2.47 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 68+740 | 68+300 | 0.440 | R | 2 | 8/6/2019 | CC | 3.63 | 2.40 | 0.37 | 6.82 | 11.36 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2.73 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+140 | 75+535 | 0.395 | L | 3 | 8/6/2019 | CC | 4.37 | 3.40 | 0.43 | 7.59 | 12.66 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 3.04 |
| 422 | 331 | 201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+535 | 75+160 | 0.375 | R | 2 | 8/6/2019 | CC | 5.16 | 4.06 | 0.52 | 8.00 | 13.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 3.20 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 79+965 | 80+220 | 0.255 | L | 2 | 6/6/2019 | CC | 5.47 | 4.85 | 0.50 | 11.76 | 11.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 80+380 | 80+110 | 0.270 | R | 2 | 6/6/2019 | CC | 5.53 | 4.21 | 0.47 | 11.11 | 11.11 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+040 | 87+440 | 0.400 | L | 2 | 6/6/2019 | CC | 3.81 | 2.87 | 0.44 | 7.50 | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+365 | 87+035 | 0.330 | R | 2 | 6/6/2019 | CC | 3.51 | 2.19 | 0.35 | 9.09 | 15.15 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 3.64 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+100 | 98+535 | 0.435 | L | 2 | 6/6/2019 | CC | 3.38 | 2.21 | 0.36 | 6.90 | 11.49 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.76 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+160 | 98+240 | 0.080 | FL | 2 | 6/6/2019 | CC | 2.77 | 5.25 | 0.35 | 12.50 | 12.50 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 422 | 331 | 202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+350 | 98+040 | 0.310 | R | 2 | 6/6/2019 | CC | 3.42 | 1.63 | 0.25 | 9.68 | 16.13 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 3.87 |
| 422 | 344 | 101 | บ้านสวน - หนองรี | 4+170 | 5+085 | 0.915 | L | 3 | 9/6/2019 | CC | 4.50 | 3.00 | 0.33 | 6.56 | 12.02 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 2.62 |
| 422 | 344 | 101 | บ้านสวน - หนองรี | 5+150 | 4+340 | 0.810 | R | 3 | 9/6/2019 | CC | 4.39 | 3.17 | 0.33 | 7.41 | 12.35 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 2.96 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 5+500 | 6+780 | 1.280 | L | 3 | 8/6/2019 | CC | 4.78 | 2.84 | 0.30 | 7.03 | 11.72 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 1.88 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 6+780 | 5+500 | 1.280 | R | 2 | 8/6/2019 | CC | 4.98 | 3.39 | 0.26 | 7.03 | 11.72 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 1.88 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 22+550 | 23+920 | 1.370 | L | 3 | 8/6/2019 | CC | 2.52 | 1.90 | 0.21 | 6.57 | 12.41 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 2.63 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 23+860 | 23+205 | 0.655 | R | 2 | 8/6/2019 | CC | 2.32 | 3.77 | 0.27 | 6.11 | 12.21 | 4.58 | 4.58 | 3.05 | 1.83 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 27+715 | 28+700 | 0.985 | L | 3 | 8/6/2019 | CC | 2.67 | 1.98 | 0.25 | 6.09 | 11.17 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 2.44 |
| 422 | 344 | 102 | หนองรี - หนองปรือ | 28+695 | 27+690 | 1.005 | R | 2 | 8/6/2019 | CC | 2.89 | 2.83 | 0.24 | 5.97 | 11.94 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 2.39 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 46+325 | 47+000 | 0.675 | L | 2 | 8/6/2019 | CC | 4.21 | 3.22 | 0.32 | 7.41 | 11.85 | 4.44 | 5.93 | 4.44 | 1.78 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 47+045 | 46+365 | 0.680 | R | 2 | 8/6/2019 | CC | 3.57 | 3.22 | 0.24 | 7.35 | 11.76 | 4.41 | 5.88 | 4.41 | 1.76 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 48+675 | 49+675 | 1.000 | L | 2 | 8/6/2019 | CC | 3.67 | 2.18 | 0.37 | 6.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.40 |
| 422 | 344 | 103 | หนองปรือ - คลองเขต | 49+780 | 48+775 | 1.005 | R | 2 | 8/6/2019 | CC | 4.06 | 2.29 | 0.31 | 5.97 | 11.94 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 2.39 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 0+000 | 0+180 | 0.180 | L | 2 | 10/6/2019 | CC | 4.90 | 2.84 | 0.35 | 11.11 | 11.11 | 5.56 | 11.11 | 5.56 | 0 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 0+160 | 0+000 | 0.160 | R | 2 | 10/6/2019 | CC | 4.44 | 6.32 | 0.31 | 12.50 | 12.50 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 6+960 | 7+640 | 0.680 | L | 2 | 10/6/2019 | CC | 4.24 | 2.81 | 0.31 | 7.35 | 11.76 | 4.41 | 5.88 | 4.41 | 1.76 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 7+630 | 6+970 | 0.660 | R | 2 | 10/6/2019 | CC | 3.87 | 3.93 | 0.26 | 7.58 | 12.12 | 4.55 | 4.55 | 3.03 | 1.82 |
| 422 | 3138 | 100 | บ้านบึง - มาบปู | 18+545 | 18+225 | 0.320 | R | 2 | 10/6/2019 | CC | 3.61 | 3.03 | 0.29 | 9.38 | 12.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 3.75 |
| 422 | 3245 | 201 | หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ | 34+740 | 34+000 | 0.740 | R | 1 | 8/6/2019 | CC | 4.59 | 3.67 | 0.35 | 8.11 | 12.16 | 5.41 | 5.41 | 4.05 | 1.62 |
| 422 | 3340 | 100 | หนองเสม็ด - บ่อทอง | 0+050 | 0+000 | 0.050 | R | 1 | 8/6/2019 | CC | 5.35 | 5.88 | 0.81 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย