| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงตราด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 425 | 3 | 701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 348+500 | 375+533 | 27.03 | L | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.25 | 3.12 | 0.31 | 21.73 | 31.48 | 0.00 | 8.99 | 2.40 |
| 425 | 3 | 701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 356+838 | 357+738 | 0.90 | FL | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.16 | 1.5 | 0.46 | 24.09 | 33.47 | 0.00 | 5.00 | 2.67 |
| 425 | 3 | 701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 358+098 | 356+838 | 1.26 | FR | 1 | 17/6/2019 | AC | 2.18 | 1.62 | 0.61 | 18.80 | 29.14 | 0.00 | 7.14 | 2.06 |
| 425 | 3 | 701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 375+533 | 348+500 | 27.03 | R | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.16 | 3.62 | 0.31 | 21.85 | 31.54 | 0.00 | 8.99 | 2.40 |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 375+533 | 378+658 | 3.13 | L | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.78 | 2.61 | 0.35 | 20.81 | 30.07 | 0.00 | 8.64 | 2.30 |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 376+900 | 378+150 | 1.25 | FL | 1 | 19/6/2019 | AC | 2.04 | 1.65 | 0.4 | 21.51 | 30.54 | 0.00 | 7.20 | 2.88 |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 378+395 | 376+900 | 1.50 | FR | 1 | 17/6/2019 | AC | 1.91 | 1.8 | 0.4 | 21.75 | 30.62 | 0.00 | 6.02 | 2.41 |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 378+605 | 375+533 | 3.07 | R | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.6 | 1.4 | 0.46 | 21.17 | 32.34 | 0.00 | 8.79 | 2.41 |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 379+458 | 383+000 | 3.54 | L | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.58 | 3.32 | 0.36 | 21.42 | 31.29 | 0.00 | 10.16 | 2.37 |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 383+000 | 379+385 | 3.62 | R | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.38 | 3.66 | 0.4 | 20.99 | 31.18 | 0.00 | 8.71 | 2.38 |
| 425 | 3 | 703 | เขาสมิง - แม่น้ำตราด | 383+000 | 401+459 | 18.46 | L | 2 | 20/6/2019 | AC | 2.5 | 5.28 | 0.39 | 21.73 | 31.39 | 0.00 | 9.02 | 2.41 |
| 425 | 3 | 703 | เขาสมิง - แม่น้ำตราด | 401+459 | 383+000 | 18.46 | R | 2 | 20/6/2019 | AC | 2.35 | 4.21 | 0.47 | 21.73 | 31.39 | 0.00 | 9.02 | 2.41 |
| 425 | 3 | 704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 401+459 | 412+000 | 10.54 | L | 2 | 20/6/2019 | AC | 3.05 | 6.12 | 0.41 | 21.60 | 31.49 | 0.00 | 8.96 | 2.41 |
| 425 | 3 | 704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 412+000 | 487+970 | 75.97 | L | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.28 | 2.77 | 0.39 | 21.69 | 31.33 | 0.00 | 8.94 | 2.40 |
| 425 | 3 | 704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 454+600 | 401+459 | 53.14 | R | 2 | 20/6/2019 | AC | 1.99 | 2.72 | 0.36 | 21.75 | 31.37 | 0.00 | 8.98 | 2.42 |
| 425 | 3 | 704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 476+289 | 472+789 | 3.50 | R | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.4 | 3.91 | 0.47 | 21.68 | 29.81 | 0.00 | 7.71 | 2.40 |
| 425 | 3 | 704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 487+400 | 477+800 | 9.60 | R | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.43 | 2.1 | 0.35 | 2.50 | 0.00 | 21.66 | 0.00 | 0.00 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงตราด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD (มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 378+658 | 379+458 | 0.80 | 2 | L | 17/6/2019 | CC | 2.65 | 1.33 | 0.24 | 7.5 | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | |
| 425 | 3 | 702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 379+385 | 378+605 | 0.78 | 2 | R | 19/6/2019 | CC | 2.65 | 0.97 | 0.23 | 7.7 | 11.54 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 1.54 | |
| 425 | 3 | 704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 487+970 | 488+387 | 0.42 | 2 | L | 19/6/2019 | CC | 4.98 | 2.37 | 0.38 | 7.2 | 14.39 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 2.88 | |
| 425 | 3 | 704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 488+000 | 487+400 | 0.60 | 2 | R | 19/6/2019 | CC | 4.2 | 2.77 | 0.39 | 0.0 | 0.00 | 6.67 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย