| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 641 | 12 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 672+267 | 675+500 | 3.233 | L | 2 | 2/5/2019 | AC | 2.54 | 5.89 | 0.28 | 22.17 | 31.18 | 0 | 8.35 | 2.60 |
| 641 | 12 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 677+650 | 678+305 | 0.655 | L | 2 | 2/5/2019 | AC | 2.38 | 3.34 | 0.26 | 19.62 | 32.15 | 0 | 6.87 | 2.14 |
| 641 | 12 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 689+936 | 692+496 | 2.560 | L | 2 | 2/5/2019 | AC | 3.01 | 4.11 | 0.36 | 21.17 | 31.80 | 0 | 8.79 | 2.42 |
| 641 | 12 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 709+117 | 712+117 | 3.000 | L | 2 | 2/5/2019 | AC | 2.34 | 3.22 | 0.32 | 21.68 | 32.35 | 0 | 9.00 | 2.47 |
| 641 | 12 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 731+267 | 672+267 | 59.000 | R | 1 | 2/5/2019 | AC | 2.35 | 3.64 | 0.35 | 21.79 | 31.44 | 0 | 9.00 | 2.42 |
| 641 | 22 | 401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 137+930 | 169+970 | 32.040 | L | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.30 | 4.05 | 0.41 | 21.65 | 31.38 | 0 | 8.99 | 2.40 |
| 641 | 22 | 401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 153+220 | 155+070 | 1.850 | FL | 2 | 2/5/2019 | AC | 1.91 | 2.92 | 0.37 | 21.16 | 29.10 | 0 | 7.30 | 2.59 |
| 641 | 22 | 401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 155+020 | 137+930 | 17.090 | R | 2 | 3/5/2019 | AC | 1.88 | 3.63 | 0.38 | 21.57 | 31.34 | 0 | 8.95 | 2.40 |
| 641 | 22 | 401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 169+970 | 155+170 | 14.800 | R | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.14 | 3.26 | 0.32 | 21.76 | 31.39 | 0 | 8.82 | 2.43 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 169+970 | 170+710 | 0.740 | L | 2 | 3/5/2019 | AC | 1.96 | 2.17 | 0.30 | 23.61 | 30.42 | 0 | 6.08 | 3.24 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 170+300 | 171+000 | 0.700 | FL | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.15 | 4.29 | 0.32 | 22.93 | 32.16 | 0 | 6.43 | 3.43 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 170+805 | 198+490 | 27.685 | L | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.42 | 4.13 | 0.36 | 21.14 | 30.50 | 0 | 8.61 | 2.34 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 170+820 | 169+970 | 0.850 | R | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.02 | 5.42 | 0.30 | 21.86 | 30.61 | 0 | 5.29 | 2.82 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 171+000 | 170+300 | 0.700 | FR | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.01 | 2.70 | 0.32 | 22.93 | 32.16 | 0 | 6.43 | 3.43 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 180+470 | 170+905 | 9.565 | R | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.30 | 5.78 | 0.33 | 21.21 | 30.55 | 0 | 8.47 | 2.38 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 187+671 | 188+371 | 0.700 | FL | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.04 | 2.75 | 0.35 | 18.36 | 30.09 | 0 | 6.43 | 2.00 |
| 641 | 22 | 402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 188+371 | 187+671 | 0.700 | R | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.89 | 5.45 | 0.35 | 30.97 | 44.74 | 0 | 6.43 | 3.43 |
| 641 | 223 | 100 | สกลนคร - นาแก | 0+000 | 42+807 | 42.807 | L | 2 | 2/5/2019 | AC | 2.08 | 3.33 | 0.36 | 21.71 | 31.34 | 0 | 8.94 | 2.41 |
| 641 | 223 | 100 | สกลนคร - นาแก | 11+035 | 0+000 | 11.035 | R | 2 | 2/5/2019 | AC | 1.85 | 3.37 | 0.35 | 21.61 | 31.22 | 0 | 8.97 | 2.41 |
| 641 | 223 | 100 | สกลนคร - นาแก | 22+517 | 11+035 | 11.482 | R | 2 | 2/5/2019 | AC | 1.99 | 3.13 | 0.29 | 21.89 | 31.84 | 0 | 9.01 | 2.42 |
| 641 | 223 | 100 | สกลนคร - นาแก | 26+250 | 25+175 | 1.075 | R | 2 | 2/5/2019 | AC | 2.59 | 4.53 | 0.34 | 25.01 | 35.51 | 0 | 8.37 | 3.35 |
| 641 | 223 | 100 | สกลนคร - นาแก | 42+807 | 39+817 | 2.990 | R | 2 | 2/5/2019 | AC | 1.88 | 3.38 | 0.34 | 21.75 | 31.42 | 0 | 9.03 | 2.41 |
| 641 | 2132 | 100 | ท่าแร่ - นาเพียง | 0+000 | 20+212 | 20.212 | L | 1 | 1/5/2019 | AC | 2.10 | 3.98 | 0.48 | 21.78 | 31.33 | 0 | 8.91 | 2.43 |
| 641 | 2346 | 100 | ดอนเชียงบาน - นาหว้า | 0+000 | 26+100 | 26.100 | L | 2 | 4/5/2019 | AC | 2.37 | 3.83 | 0.42 | 21.67 | 31.41 | 0 | 8.97 | 2.40 |
| 641 | 2346 | 100 | ดอนเชียงบาน - นาหว้า | 0+800 | 0+000 | 0.800 | R | 2 | 4/5/2019 | AC | 3.35 | 5.48 | 0.35 | 21.84 | 28.14 | 0 | 5.63 | 3.00 |
| 641 | 2347 | 100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 0+000 | 5+604 | 5.604 | FL | 2 | 2/5/2019 | AC | 1.84 | 3.33 | 0.31 | 21.28 | 31.29 | 0 | 8.83 | 2.39 |
| 641 | 2347 | 100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 0+000 | 5+604 | 5.604 | L | 2 | 2/5/2019 | AC | 2.20 | 2.73 | 0.30 | 21.64 | 31.70 | 0 | 8.83 | 2.39 |
| 641 | 2347 | 100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 5+604 | 0+000 | 5.604 | R | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.29 | 3.38 | 0.34 | 21.28 | 31.29 | 0 | 8.83 | 2.39 |
| 641 | 2347 | 100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 5+604 | 0+000 | 5.604 | FR | 2 | 3/5/2019 | AC | 2.58 | 4.07 | 0.36 | 21.28 | 31.29 | 0 | 8.83 | 2.39 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 641 | 22 | 401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 155+070 | 153+220 | 1.850 | FR | 2 | 2/5/2019 | CC | 1.78 | 2.63 | 0.34 | 6.49 | 12.43 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 2.59 |
| 641 | 22 | 401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 155+170 | 155+020 | 0.150 | R | 2 | 3/5/2019 | CC | 4.63 | 4.21 | 0.33 | 6.67 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย