| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 647 | 12 | 901 | ห้วยสีดา -ปากทางเขื่อนลำปาว | 592+652 | 620+712 | 28.060 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.06 | 7.96 | 0.33 | 0.96 | 0.57 | 7.17 | 1.37 | 0 |
| 647 | 12 | 901 | ห้วยสีดา -ปากทางเขื่อนลำปาว | 620+712 | 592+652 | 28.060 | R | 2 | 3/3/2019 | AC | 1.94 | 5.38 | 0.33 | 0 | 1.36 | 2.64 | 5.74 | 0.15 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 620+712 | 628+906 | 8.194 | L | 2 | 4/3/2019 | AC | 2.50 | 4.83 | 0.33 | 10.36 | 17.53 | 0 | 4.36 | 0 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 628+906 | 620+712 | 8.194 | R | 3 | 4/3/2019 | AC | 2.55 | 6.26 | 0.29 | 0.04 | 3.13 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 629+106 | 631+411 | 2.305 | L | 2 | 4/3/2019 | AC | 1.98 | 4.49 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+411 | 629+106 | 2.305 | R | 3 | 4/3/2019 | AC | 2.42 | 4.24 | 0.40 | 0 | 29.11 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+611 | 632+528 | 0.917 | L | 2 | 4/3/2019 | AC | 1.85 | 4.63 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+528 | 631+611 | 0.917 | R | 3 | 4/3/2019 | AC | 1.95 | 2.73 | 0.48 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+728 | 662+897 | 30.169 | L | 2 | 4/3/2019 | AC | 2.46 | 6.24 | 0.34 | 14.05 | 2.40 | 0.91 | 16.45 | 0 |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 662+897 | 632+728 | 30.169 | R | 3 | 4/3/2019 | AC | 2.33 | 5.96 | 0.33 | 0.70 | 3.60 | 1.90 | 6.20 | 0 |
| 647 | 12 | 903 | หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ | 662+897 | 672+267 | 9.370 | L | 3 | 4/3/2019 | AC | 2.23 | 5.25 | 0.35 | 2.44 | 0.51 | 0.06 | 13.41 | 0.01 |
| 647 | 12 | 903 | หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ | 672+267 | 662+897 | 9.370 | R | 2 | 4/3/2019 | AC | 2.24 | 4.52 | 0.34 | 1.79 | 4.99 | 14.30 | 3.29 | 0 |
| 647 | 12 | 904 | ลำน้ำพาน - นาไคร้ | 7+867 | 0+000 | 7.867 | R | 1 | 3/3/2019 | AC | 2.65 | 6.92 | 0.43 | 0.30 | 6.69 | 0.81 | 8.14 | 0.07 |
| 647 | 2039 | 201 | น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก | 49+479 | 40+634 | 8.845 | R | 1 | 3/3/2019 | AC | 2.11 | 4.76 | 0.35 | 10.91 | 24.47 | 0.16 | 6.28 | 0 |
| 647 | 2039 | 202 | ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ | 49+479 | 54+003 | 4.524 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.28 | 4.75 | 0.40 | 0 | 0 | 4.59 | 13.26 | 0 |
| 647 | 2039 | 202 | ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ | 77+479 | 49+479 | 28.000 | R | 1 | 3/3/2019 | AC | 2.09 | 4.07 | 0.35 | 0.03 | 24.26 | 5.40 | 2.24 | 0.19 |
| 647 | 2116 | 100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 0+000 | 1+869 | 1.869 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.34 | 4.21 | 0.33 | 0 | 2.66 | 2.79 | 3.44 | 0.01 |
| 647 | 2116 | 100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 8+400 | 12+500 | 4.100 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.15 | 5.79 | 0.46 | 0 | 23.60 | 82.70 | 17.47 | 0 |
| 647 | 2116 | 100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 18+642 | 18+950 | 0.308 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 3.63 | 10.64 | 0.35 | 0 | 8.83 | 265.55 | 0 | 0 |
| 647 | 2116 | 100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 23+200 | 32+000 | 8.800 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.79 | 7.74 | 0.45 | 0.25 | 33.17 | 86.12 | 27.41 | 0.09 |
| 647 | 2116 | 100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 45+700 | 46+900 | 1.200 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.46 | 6.79 | 0.29 | 0 | 48.92 | 113.47 | 0.20 | 0 |
| 647 | 2116 | 100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 46+900 | 0+000 | 46.900 | R | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.35 | 6.41 | 0.36 | 17.10 | 0 | 7.11 | 29.54 | 0.06 |
| 647 | 2336 | 100 | หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ | 0+000 | 44+919 | 44.919 | L | 2 | 4/3/2019 | AC | 2.47 | 5.13 | 0.38 | 15.48 | 10.23 | 2.26 | 10.19 | 0.05 |
| 647 | 2336 | 100 | หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ | 11+900 | 11+050 | 0.850 | R | 2 | 4/3/2019 | AC | 2.17 | 3.60 | 0.28 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | 2336 | 100 | หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ | 44+919 | 43+420 | 1.499 | R | 2 | 4/3/2019 | AC | 3.17 | 3.89 | 0.33 | 0 | 22.09 | 5.44 | 0 | 0 |
| 647 | 2416 | 100 | ทางเข้าเขื่อนลำปาว | 0+000 | 26+000 | 26.000 | L | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.29 | 4.89 | 0.34 | 0 | 43.27 | 56.38 | 0 | 0 |
| 647 | 2416 | 100 | ทางเข้าเขื่อนลำปาว | 3+420 | 0+000 | 3.420 | R | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.38 | 7.70 | 0.30 | 0 | 0.15 | 7.93 | 0 | 0 |
| 647 | 2416 | 100 | ทางเข้าเขื่อนลำปาว | 5+650 | 4+850 | 0.800 | R | 2 | 3/3/2019 | AC | 2.25 | 5.53 | 0.30 | 0 | 64.52 | 89.27 | 0 | 0 |
| 647 | 2459 | 100 | แสนสุข - ดงมัน | 0+000 | 6+720 | 6.720 | L | 1 | 4/3/2019 | AC | 2.56 | 3.81 | 0.34 | 0.36 | 17.28 | 0.21 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 628+906 | 629+106 | 0.200 | L | 2 | 4/3/2019 | CC | 4.40 | 3.49 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 629+106 | 628+906 | 0.200 | R | 3 | 4/3/2019 | CC | 4.50 | 3.30 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+411 | 631+611 | 0.200 | L | 2 | 4/3/2019 | CC | 4.45 | 7.18 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+611 | 631+411 | 0.200 | R | 3 | 4/3/2019 | CC | 3.89 | 3.38 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+528 | 632+728 | 0.200 | L | 2 | 4/3/2019 | CC | 3.83 | 2.52 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 647 | 12 | 902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+728 | 632+528 | 0.200 | R | 3 | 4/3/2019 | CC | 4.24 | 4.15 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย