| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพังงา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 327 | 4 | 901 | อ่าวเคย - บางนายสี | 712+531 | 714+460 | 1.929 | L | 2 | 14/3/2019 | AC | 2.16 | 1.69 | 1.51 | 58.92 | 4.16 | 267.42 | 4.05 | 0.56 |
| 327 | 4 | 901 | อ่าวเคย - บางนายสี | 712+531 | 713+531 | 1.000 | FL | 2 | 14/3/2019 | AC | 4.38 | 1.63 | 1.50 | 20.99 | 40.42 | 395.53 | 57.43 | 0.42 |
| 327 | 4 | 901 | อ่าวเคย - บางนายสี | 713+531 | 712+531 | 1.000 | FR | 2 | 14/3/2019 | AC | 3.27 | 0.61 | 1.29 | 0 | 15.60 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 4 | 901 | อ่าวเคย - บางนายสี | 714+460 | 692+931 | 21.529 | R | 1 | 15/3/2019 | AC | 2.55 | 1.75 | 1.86 | 89.69 | 40.10 | 99.82 | 13.65 | 0.08 |
| 327 | 4 | 901 | อ่าวเคย - บางนายสี | 762+481 | 763+059 | 0.578 | L | 2 | 14/3/2019 | AC | 2.83 | 2.31 | 2.16 | 196.64 | 13.88 | 892.47 | 13.51 | 1.87 |
| 327 | 4 | 901 | อ่าวเคย - บางนายสี | 764+639 | 765+804 | 1.165 | L | 2 | 14/3/2019 | AC | 2.91 | 2.73 | 1.97 | 439.51 | 74.26 | 58.63 | 4.80 | 0.24 |
| 327 | 4 | 901 | อ่าวเคย - บางนายสี | 765+804 | 714+460 | 51.344 | R | 1 | 14/3/2019 | AC | 2.21 | 1.76 | 1.86 | 42.56 | 49.02 | 36.18 | 82.97 | 0 |
| 327 | 4 | 902 | ตะกั่วป่า - บางสัก | 766+884 | 768+400 | 1.516 | L | 2 | 14/3/2019 | AC | 3.03 | 1.84 | 1.59 | 13.95 | 63.98 | 1.02 | 0 | 0 |
| 327 | 4 | 902 | ตะกั่วป่า - บางสัก | 774+427 | 775+282 | 0.855 | L | 2 | 14/3/2019 | AC | 3.37 | 1.90 | 1.69 | 30.25 | 78.14 | 12.68 | 30.75 | 0 |
| 327 | 4 | 902 | ตะกั่วป่า - บางสัก | 780+348 | 780+906 | 0.558 | L | 2 | 14/3/2019 | AC | 3.54 | 3.49 | 1.73 | 157.22 | 346.24 | 2.44 | 309.77 | 0 |
| 327 | 4 | 902 | ตะกั่วป่า - บางสัก | 786+627 | 766+884 | 19.743 | R | 2 | 14/3/2019 | AC | 2.75 | 1.45 | 1.72 | 68.61 | 40.97 | 2.74 | 2.52 | 0.58 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 854+553 | 860+093 | 5.540 | L | 2 | 12/3/2019 | AC | 2.75 | 1.62 | 1.85 | 47.81 | 208.67 | 114.13 | 91.08 | 0 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 860+253 | 868+243 | 7.990 | L | 2 | 12/3/2019 | AC | 2.27 | 2.13 | 1.77 | 97.23 | 177.61 | 112.11 | 186.42 | 0.16 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 860+268 | 854+553 | 5.715 | R | 2 | 9/3/2019 | AC | 2.29 | 2.46 | 1.53 | 44.04 | 78.72 | 130.82 | 2.30 | 0.20 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 868+493 | 869+798 | 1.305 | L | 2 | 12/3/2019 | AC | 3.08 | 2.79 | 1.78 | 0 | 134.25 | 0 | 306.57 | 0 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 869+963 | 860+438 | 9.525 | R | 2 | 9/3/2019 | AC | 2.59 | 1.95 | 1.65 | 48.14 | 38.91 | 0 | 63.79 | 0 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 869+963 | 877+633 | 7.670 | L | 2 | 12/3/2019 | AC | 2.28 | 1.90 | 1.71 | 0 | 247.69 | 1.57 | 0 | 0 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 877+618 | 870+133 | 7.485 | R | 2 | 9/3/2019 | AC | 2.67 | 2.15 | 1.59 | 98.40 | 17.25 | 2.58 | 21.58 | 0 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 877+943 | 879+528 | 1.585 | L | 2 | 12/3/2019 | AC | 2.20 | 1.32 | 1.31 | 0 | 503.36 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 879+558 | 877+943 | 1.615 | R | 2 | 9/3/2019 | AC | 3.44 | 1.90 | 1.71 | 43.26 | 184.76 | 75.48 | 39.16 | 2.17 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 910+302 | 915+493 | 5.191 | L | 2 | 13/3/2019 | AC | 1.84 | 2.21 | 1.88 | 51.02 | 222.70 | 121.80 | 97.21 | 0 |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 915+493 | 884+598 | 30.895 | R | 1 | 13/3/2019 | AC | 3.03 | 1.46 | 1.66 | 2.26 | 9.66 | 3.95 | 2.05 | 0.11 |
| 327 | 4 | 904 | นาเหนือ - เขาคราม | 915+493 | 915+878 | 0.385 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.01 | 2.03 | 1.86 | 64.49 | 114.08 | 766.57 | 0 | 0 |
| 327 | 4 | 904 | นาเหนือ - เขาคราม | 915+852 | 915+493 | 0.359 | R | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.32 | 2.27 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 4 | 904 | นาเหนือ - เขาคราม | 916+223 | 948+127 | 31.904 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.12 | 1.25 | 1.64 | 10.77 | 153.61 | 2.95 | 0.05 | 0 |
| 327 | 4 | 904 | นาเหนือ - เขาคราม | 948+127 | 916+182 | 31.945 | R | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.15 | 1.31 | 1.42 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 44 | 100 | อ่าวลึก - บางสวรรค์ | 0+000 | 37+200 | 37.200 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 1.86 | 1.64 | 1.64 | 9.77 | 99.19 | 0 | 12.75 | 0 |
| 327 | 44 | 100 | อ่าวลึก - บางสวรรค์ | 37+200 | 0+000 | 37.200 | R | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.03 | 2.42 | 1.27 | 8.50 | 0.39 | 1.11 | 80.94 | 0 |
| 327 | 401 | 101 | แยกโคกเคียน - เขาศก | 0+000 | 0+250 | 0.250 | L | 1 | 14/3/2019 | AC | 2.47 | 1.51 | 1.64 | 348.48 | 79.44 | 21.68 | 0.40 | 0 |
| 327 | 401 | 101 | แยกโคกเคียน - เขาศก | 32+492 | 0+000 | 32.492 | R | 1 | 12/3/2019 | AC | 2.40 | 1.23 | 1.66 | 2.45 | 12.82 | 5.03 | 15.62 | 0.78 |
| 327 | 401 | 102 | เขาศก - พนม | 73+742 | 32+492 | 41.250 | R | 1 | 12/3/2019 | AC | 2.33 | 1.65 | 1.79 | 1.26 | 4.41 | 4.87 | 14.86 | 0.21 |
| 327 | 4009 | 300 | บางหล่อ - อ่าวลึก | 129+854 | 130+206 | 0.352 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.26 | 1.39 | 1.45 | 0 | 393.07 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 4009 | 300 | บางหล่อ - อ่าวลึก | 150+887 | 119+437 | 31.450 | R | 1 | 8/3/2019 | AC | 2.19 | 2.09 | 1.39 | 0.03 | 0.72 | 26.24 | 3.19 | 0.01 |
| 327 | 4090 | 100 | นบปริง - นิคม | 13+963 | 0+000 | 13.963 | R | 1 | 12/3/2019 | AC | 2.56 | 1.51 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 4118 | 100 | บางเหรียง - พนม | 45+279 | 0+000 | 45.279 | R | 1 | 12/3/2019 | AC | 2.32 | 1.26 | 1.53 | 52.65 | 68.80 | 1.04 | 6.58 | 0 |
| 327 | 4197 | 100 | เขาต่อ - ปลายพระยา | 0+000 | 0+125 | 0.125 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 3.20 | 1.40 | 2.09 | 0 | 926.16 | 0 | 29.04 | 0 |
| 327 | 4197 | 100 | เขาต่อ - ปลายพระยา | 15+693 | 15+938 | 0.245 | L | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.39 | 2.76 | 1.57 | 0 | 472.53 | 0 | 14.82 | 0 |
| 327 | 4197 | 100 | เขาต่อ - ปลายพระยา | 15+938 | 0+000 | 15.938 | R | 1 | 8/3/2019 | AC | 2.48 | 2.80 | 1.51 | 32.41 | 17.84 | 2.57 | 192.79 | 0 |
| 327 | 4311 | 100 | พังงา - ทับปุด | 0+560 | 21+690 | 21.130 | L | 1 | 13/3/2019 | AC | 2.34 | 1.88 | 1.74 | 4.43 | 12.70 | 1.38 | 3.00 | 0 |
| 327 | 4311 | 100 | พังงา - ทับปุด | 21+690 | 0+560 | 21.130 | R | 2 | 8/3/2019 | AC | 2.41 | 2.24 | 1.60 | 26.57 | 1.03 | 2.15 | 0.69 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพังงา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 860+093 | 860+253 | 0.160 | L | 2 | 12/3/2019 | CC | 4.44 | 1.30 | 1.22 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 860+438 | 860+268 | 0.170 | R | 2 | 9/3/2019 | CC | 2.75 | 1.90 | 1.14 | 23.53 | 0 | 17.65 | 23.53 | 0 | 0 | |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 868+243 | 868+493 | 0.250 | L | 2 | 12/3/2019 | CC | 3.83 | 2.29 | 1.50 | 16.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 869+798 | 869+963 | 0.165 | L | 2 | 12/3/2019 | CC | 5.15 | 2.67 | 1.49 | 0 | 151.52 | 0 | 0 | 0 | 148.30 | |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 870+133 | 869+963 | 0.170 | R | 2 | 9/3/2019 | CC | 3.45 | 2.06 | 1.07 | 223.53 | 158.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 877+633 | 877+943 | 0.310 | L | 2 | 12/3/2019 | CC | 5.06 | 2.53 | 1.09 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | |
| 327 | 4 | 903 | คลองบางดินสอ - นาเหนือ | 877+943 | 877+618 | 0.325 | R | 2 | 9/3/2019 | CC | 5.27 | 1.34 | 1.10 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 | 4 | 904 | นาเหนือ - เขาคราม | 915+878 | 916+223 | 0.345 | L | 2 | 8/3/2019 | CC | 3.58 | 1.92 | 1.18 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 | 4 | 904 | นาเหนือ - เขาคราม | 916+182 | 915+852 | 0.330 | R | 2 | 8/3/2019 | CC | 3.88 | 1.18 | 1.17 | 3.03 | 9.09 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย