| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงอุทัยธานี** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 447 | 0333 | 0301 | บ้านไร่ - การุ้ง | 107+286 | 104+786 | 2.5 | R | 19/12/19 | AC | 2.09 | 6.52 | 1.12 |
| 447 | 0333 | 0301 | บ้านไร่ - การุ้ง | 83+075 | 112+386 | 29.311 | L | 19/12/19 | AC | 2.16 | 4.24 | 1.14 |
| 447 | 0333 | 0301 | บ้านไร่ - การุ้ง | 87+000 | 85+125 | 1.88 | R | 19/12/19 | AC | 2.75 | 5.64 | 1.09 |
| 447 | 0333 | 0301 | บ้านไร่ - การุ้ง | 96+396 | 96+151 | 0.25 | R | 19/12/19 | AC | 2.67 | 4.07 | 1.04 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 112+386 | 166+073 | 53.687 | L | 23/09/19 | AC | 2.08 | 5.72 | 0.94 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 113+586 | 112+586 | 1 | R | 29/04/19 | AC | 2.2 | 1.62 | 0.68 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 123+536 | 122+686 | 0.85 | R | 29/04/19 | AC | 2.15 | 1.84 | 0.61 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 127+536 | 126+811 | 0.73 | R | 29/04/19 | AC | 2.83 | 1.53 | 0.69 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 131+025 | 129+901 | 1.12 | R | 29/04/19 | AC | 2.09 | 2.37 | 0.56 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 147+032 | 144+050 | 2.98 | R | 29/04/19 | AC | 2.25 | 1.91 | 0.64 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 148+286 | 147+895 | 0.39 | R | 29/04/19 | AC | 2.31 | 0.39 | 0.43 |
| 447 | 0333 | 0302 | การุ้ง - อุทัยธานี | 166+073 | 165+000 | 1.07 | R | 29/04/19 | AC | 2.31 | 2 | 0.56 |
| 447 | 0333 | 0303 | อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา | 166+073 | 182+227 | 16.154 | L | 06/12/19 | AC | 2.19 | 5.82 | 1.10 |
| 447 | 0333 | 0303 | อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา | 182+227 | 166+073 | 16.15 | R | 06/12/19 | AC | 2.38 | 6.17 | 1.02 |
| 447 | 3013 | 0101 | หนองฉาง - ทัพทัน | 0+000 | 1+046 | 1.046 | L | 19/12/19 | AC | 2.94 | 4.97 | 1.21 |
| 447 | 3013 | 0101 | หนองฉาง - ทัพทัน | 7+746 | 0+000 | 7.75 | R | 19/12/19 | AC | 2.07 | 6.25 | 1.04 |
| 447 | 3013 | 0102 | ทัพทัน - คลองแบ่ง | 10+246 | 9+490 | 0.76 | R | 28/04/19 | AC | 3.3 | 3.27 | 0.61 |
| 447 | 3013 | 0102 | ทัพทัน - คลองแบ่ง | 10+246 | 23+378 | 13.132 | L | 28/04/19 | AC | 2.45 | 1.79 | 0.81 |
| 447 | 3013 | 0102 | ทัพทัน - คลองแบ่ง | 23+921 | 23+378 | 0.54 | R | 28/04/19 | AC | 1.95 | 1.8 | 0.73 |
| 447 | 3013 | 0102 | ทัพทัน - คลองแบ่ง | 23+921 | 24+296 | 0.375 | L | 28/04/19 | AC | 2.03 | 2.32 | 0.68 |
| 447 | 3013 | 0102 | ทัพทัน - คลองแบ่ง | 24+896 | 24+296 | 0.6 | R | 28/04/19 | AC | 2.82 | 2.2 | 0.73 |
| 447 | 3013 | 0102 | ทัพทัน - คลองแบ่ง | 24+896 | 29+930 | 5.034 | L | 28/04/19 | AC | 2.18 | 1.5 | 0.78 |
| 447 | 3013 | 0102 | ทัพทัน - คลองแบ่ง | 7+746 | 9+490 | 1.744 | L | 28/04/19 | AC | 2.27 | 1.46 | 0.74 |
| 447 | 3220 | 0100 | แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง | 0+000 | 2+400 | 2.4 | L | 28/04/19 | AC | 1.88 | 1.43 | 0.64 |
| 447 | 3220 | 0100 | แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง | 2+400 | 0+000 | 2.4 | R | 28/04/19 | AC | 2.16 | 2.09 | 0.64 |
| 447 | 3220 | 0100 | แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง | 2+400 | 13+707 | 11.307 | L | 28/04/19 | AC | 1.96 | 1.15 | 0.77 |
| 447 | 3221 | 0100 | อุทัยธานี - ทัพทัน | 0+000 | 1+300 | 1.3 | L | 28/04/19 | AC | 2.05 | 1.5 | 0.66 |
| 447 | 3221 | 0100 | อุทัยธานี - ทัพทัน | 1+300 | 0+000 | 1.3 | R | 28/04/19 | AC | 2.03 | 1.88 | 0.69 |
| 447 | 3221 | 0100 | อุทัยธานี - ทัพทัน | 1+300 | 15+303 | 14.003 | L | 28/04/19 | AC | 2.29 | 1.52 | 0.63 |
| 447 | 3319 | 0200 | บันไดสามขั้น - ทัพทัน | 14+390 | 24+453 | 10.063 | L | 28/04/19 | AC | 2.55 | 1.45 | 0.75 |
| 447 | 3456 | 0101 | หนองกระดี่ - คลองข่อย | 0+000 | 3+981 | 3.981 | L | 28/04/19 | AC | 2.84 | 0.67 | 0.68 |
| 447 | 3456 | 0101 | หนองกระดี่ - คลองข่อย | 17+086 | 25+400 | 8.314 | L | 28/04/19 | AC | 2.53 | 2.49 | 0.75 |
| 447 | 3456 | 0101 | หนองกระดี่ - คลองข่อย | 17+086 | 16+684 | 0.4 | R | 28/04/19 | AC | 2.79 | 2.52 | 0.81 |
| 447 | 3456 | 0101 | หนองกระดี่ - คลองข่อย | 26+000 | 50+107 | 24.107 | L | 28/04/19 | AC | 2 | 1.58 | 0.70 |
| 447 | 3456 | 0101 | หนองกระดี่ - คลองข่อย | 26+000 | 25+400 | 0.6 | R | 28/04/19 | AC | 2.22 | 1.52 | 0.57 |
| 447 | 3456 | 0101 | หนองกระดี่ - คลองข่อย | 4+000 | 17+075 | 13.075 | L | 28/04/19 | AC | 3.09 | 2.01 | 0.86 |
| 447 | 3456 | 0102 | คลองข่อย -บุ่งกระเซอร์ | 50+107 | 67+334 | 17.227 | L | 28/04/19 | AC | 2.26 | 2.29 | 0.71 |