| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงกรุงเทพ** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 411 | 0001 | 0101 | อนุสาวรีย์หลักสี่ - สะพานใหม่ | 18+100 | 19+000 | 0.9 | L | 02/08/19 | CC | 5.77 | 1.79 | 0.54 |
| 411 | 0001 | 0101 | อนุสาวรีย์หลักสี่ - สะพานใหม่ | 19+000 | 18+100 | 0.9 | R | 02/08/19 | CC | 5.78 | 1.51 | 0.51 |
| 411 | 0001 | 0102 | แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปะเตมีย์ | 24+700 | 27+710 | 3.01 | L | 02/08/19 | AC | 3.1 | 1.35 | 0.57 |
| 411 | 0001 | 0102 | แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปะเตมีย์ | 27+710 | 24+700 | 3.01 | R | 02/08/19 | AC | 3.41 | 1.96 | 0.48 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 10+060 | 10+365 | 0.305 | FL | 04/01/20 | CC | 4.99 | 4.63 | 1.26 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 10+365 | 14+700 | 4.335 | FL | 04/01/20 | AC | 3.13 | 4.91 | 1.41 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 14+700 | 6+390 | 8.31 | R | 04/01/20 | AC | 2.14 | 5.21 | 1.33 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 14+700 | 7+875 | 6.83 | FR | 04/01/20 | AC | 2.87 | 4.86 | 1.42 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 4+990 | 10+060 | 5.07 | FL | 04/01/20 | AC | 3.37 | 4.2 | 1.35 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 4+990 | 14+700 | 9.71 | L | 03/01/20 | AC | 2.24 | 5.81 | 1.42 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 5+020 | 4+990 | 0.03 | R | 04/01/20 | AC | 6.97 | 5.97 | 1.84 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 5+230 | 5+005 | 0.23 | FR | 04/01/20 | AC | 3.39 | 12.34 | 1.41 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 5+530 | 5+020 | 0.51 | R | 04/01/20 | CC | 5.85 | 8.64 | 1.16 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 6+125 | 5+530 | 0.6 | R | 04/01/20 | AC | 3.35 | 3.25 | 1.42 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 6+385 | 6+280 | 0.11 | FR | 04/01/20 | CC | 4.31 | 6.42 | 1.22 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 6+390 | 6+125 | 0.27 | R | 04/01/20 | CC | 4.87 | 5.01 | 1.15 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 6+755 | 6+385 | 0.37 | FR | 04/01/20 | AC | 3.43 | 4.29 | 1.32 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 7+040 | 6+755 | 0.29 | FR | 04/01/20 | CC | 4.47 | 4.45 | 1.15 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 7+460 | 7+040 | 0.42 | FR | 04/01/20 | AC | 3.01 | 5.34 | 1.29 |
| 411 | 0031 | 0101 | ดินแดง - งามวงศ์วาน | 7+875 | 7+460 | 0.42 | FR | 04/01/20 | CC | 4.2 | 4.11 | 1.11 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 14+700 | 16+135 | 1.435 | FL | 04/01/20 | AC | 2.9 | 5.69 | 1.44 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 14+700 | 28+500 | 13.8 | L | 03/01/20 | AC | 1.94 | 5.82 | 1.19 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 16+135 | 18+215 | 2.08 | FL | 04/01/20 | CC | 4.14 | 4.7 | 1.19 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 18+215 | 21+845 | 3.63 | FL | 04/01/20 | AC | 3.05 | 6 | 1.41 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 21+865 | 14+680 | 7.19 | FR | 04/01/20 | AC | 2.99 | 4.91 | 1.46 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 24+045 | 24+315 | 0.27 | FL | 04/01/20 | AC | 3.59 | 11.51 | 1.25 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 25+480 | 25+705 | 0.225 | FL | 04/01/20 | CC | 4.27 | 5.46 | 1.38 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 25+705 | 28+300 | 2.595 | FL | 04/01/20 | AC | 4.36 | 14.1 | 1.32 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 28+220 | 25+975 | 2.25 | FR | 04/01/20 | AC | 3.58 | 11.62 | 1.31 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 28+500 | 14+700 | 13.8 | R | 04/01/20 | AC | 2.24 | 5.46 | 1.07 |
| 411 | 0031 | 0102 | งามวงศ์วาน - ดอนเมือง | 28+500 | 28+220 | 0.28 | FR | 04/01/20 | CC | 4.49 | 3.95 | 1.08 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 13+510 | 9+865 | 3.65 | R | 05/01/20 | CC | 4.06 | 5.91 | 1.23 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 13+590 | 13+510 | 0.08 | R | 05/01/20 | AC | 3.02 | 4.34 | 1.26 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 14+425 | 13+590 | 0.84 | R | 05/01/20 | CC | 5.15 | 7.69 | 1.29 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 14+500 | 14+425 | 0.08 | R | 05/01/20 | AC | 3.72 | 3.7 | 1.55 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 14+680 | 14+500 | 0.18 | R | 05/01/20 | CC | 4.79 | 4.34 | 1.42 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 14+760 | 14+680 | 0.08 | R | 05/01/20 | AC | 5.6 | 6.5 | 1.52 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 14+890 | 14+760 | 0.13 | R | 05/01/20 | CC | 5.04 | 14.33 | 1.22 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 14+980 | 14+890 | 0.09 | R | 05/01/20 | AC | 3.18 | 6.6 | 1.62 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 17+315 | 14+980 | 2.34 | R | 05/01/20 | CC | 5.72 | 14.22 | 1.18 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 17+415 | 17+315 | 0.1 | R | 05/01/20 | AC | 4.28 | 18.47 | 1.53 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 18+355 | 17+415 | 0.94 | R | 05/01/20 | CC | 5.89 | 17.01 | 1.12 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 18+521 | 19+396 | 0.875 | L | 05/01/20 | AC | 3.29 | 11.62 | 1.29 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 19+396 | 19+476 | 0.08 | L | 05/01/20 | CC | 4.86 | 6.43 | 1.55 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 19+476 | 19+556 | 0.08 | L | 05/01/20 | AC | 5.36 | 3.61 | 1.44 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 19+556 | 19+600 | 0.044 | L | 05/01/20 | CC | 3.46 | 2.22 | 1.17 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 19+590 | 18+355 | 1.24 | R | 05/01/20 | AC | 4 | 11.6 | 1.31 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 19+600 | 19+590 | 0.01 | R | 05/01/20 | CC | 3.53 | 2.9 | 1.32 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 5+651 | 5+946 | 0.295 | L | 05/01/20 | AC | 4.36 | 6.58 | 1.35 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 5+946 | 18+521 | 12.575 | L | 05/01/20 | CC | 5.13 | 11.06 | 1.27 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 5+955 | 5+651 | 0.3 | R | 05/01/20 | AC | 3.69 | 5.65 | 1.42 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 9+575 | 5+955 | 3.62 | R | 05/01/20 | CC | 4.43 | 5.33 | 1.24 |
| 411 | 0304 | 0201 | คลองประปา - คันนายาว | 9+865 | 9+575 | 0.29 | R | 05/01/20 | AC | 3.36 | 3.74 | 1.48 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 19+600 | 20+305 | 0.705 | L | 05/01/20 | CC | 4.02 | 3.94 | 1.20 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 20+305 | 23+855 | 3.55 | L | 05/01/20 | AC | 3.66 | 8.4 | 1.36 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 21+120 | 19+600 | 1.52 | R | 05/01/20 | CC | 4.07 | 4.51 | 1.07 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 21+205 | 21+120 | 0.09 | R | 05/01/20 | AC | 5.25 | 4.21 | 0.96 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 22+375 | 21+205 | 1.17 | R | 05/01/20 | CC | 3.53 | 3.63 | 1.28 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 23+855 | 24+815 | 0.96 | L | 05/01/20 | CC | 4.22 | 9.87 | 1.23 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 23+860 | 22+375 | 1.49 | R | 05/01/20 | AC | 3.15 | 5.6 | 1.26 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 24+800 | 23+860 | 0.94 | R | 05/01/20 | CC | 4.63 | 16.04 | 1.23 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 24+815 | 24+905 | 0.09 | L | 05/01/20 | AC | 6.47 | 17.86 | 1.36 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 24+900 | 24+800 | 0.1 | R | 05/01/20 | AC | 4.72 | 3.34 | 1.56 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 24+905 | 25+840 | 0.935 | L | 05/01/20 | CC | 5.65 | 14.3 | 1.25 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 25+690 | 24+900 | 0.79 | R | 05/01/20 | CC | 5 | 11.45 | 1.22 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 25+840 | 25+930 | 0.09 | L | 05/01/20 | AC | 5.9 | 6.62 | 1.40 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 25+930 | 26+075 | 0.145 | L | 05/01/20 | CC | 5.69 | 10.11 | 1.32 |
| 411 | 0304 | 0202 | คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี | 26+075 | 25+690 | 0.39 | R | 05/01/20 | AC | 3.04 | 6.63 | 1.33 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 26+075 | 26+130 | 0.055 | L | 02/01/20 | CC | 6.17 | 10.37 | 1.23 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 26+130 | 27+475 | 1.345 | L | 02/01/20 | AC | 3.07 | 5.36 | 1.57 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 27+475 | 31+195 | 3.72 | L | 02/01/20 | CC | 3.42 | 4.18 | 1.19 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 27+540 | 26+075 | 1.47 | R | 02/01/20 | AC | 3.08 | 6.95 | 1.48 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 31+015 | 27+540 | 3.48 | R | 02/01/20 | CC | 3.35 | 4.15 | 1.30 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 31+195 | 49+450 | 18.255 | L | 02/01/20 | AC | 2.93 | 5.58 | 1.22 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 49+450 | 31+015 | 18.44 | R | 02/01/20 | AC | 2.7 | 4.87 | 1.10 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 49+450 | 49+885 | 0.435 | L | 02/01/20 | CC | 2.55 | 3.63 | 1.04 |
| 411 | 0304 | 0203 | แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง | 49+885 | 49+450 | 0.44 | R | 02/01/20 | CC | 3.02 | 3.74 | 0.90 |
| 411 | 3481 | 0100 | คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง | 0+000 | 1+570 | 1.57 | L | 06/05/19 | AC | 3.52 | 4.36 | 0.62 |