| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงปทุมธานี** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 416 | 1 | 201 | สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง | 27+710 | 39+000 | 11.290 | L | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.01 | 7.06 | 1.06 | 0 | 1595.22 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 416 | 1 | 201 | สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง | 28+440 | 27+710 | 0.730 | R | 4 | 24/7/2019 | AC | 3.23 | 7.61 | 0.97 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 1 | 201 | สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง | 39+000 | 28+995 | 10.005 | R | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.67 | 7.66 | 1.02 | 2.11 | 3955.02 | 0.04 | 12.01 | 0 |
| 416 | 1 | 202 | ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ | 39+000 | 50+210 | 11.210 | L | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.62 | 10.65 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 1 | 202 | ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ | 47+140 | 39+000 | 8.140 | R | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.58 | 8.56 | 1.03 | 0.40 | 6875.92 | 0.02 | 7.85 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+141 | 78+872 | 18.731 | L | 3 | 23/7/2019 | AC | 3.32 | 7.52 | 1.14 | 1.52 | 16.38 | 0.01 | 25.75 | 0.01 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+357 | 60+141 | 0.216 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.64 | 7.42 | 0.95 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+527 | 60+367 | 0.160 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 1.93 | 7.33 | 0.93 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+647 | 60+537 | 0.110 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.41 | 7.20 | 0.94 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+727 | 60+677 | 0.050 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.27 | 8.37 | 0.98 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+027 | 60+757 | 0.270 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.13 | 7.93 | 0.95 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+147 | 61+057 | 0.090 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.03 | 9.11 | 0.94 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+357 | 61+207 | 0.150 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.10 | 7.95 | 0.90 | 3.73 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+407 | 61+367 | 0.040 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.92 | 8.16 | 0.89 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+817 | 61+417 | 0.400 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.86 | 6.93 | 0.94 | 0 | 2.00 | 0 | 3.53 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+847 | 61+837 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 5.85 | 7.92 | 0.98 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+872 | 61+857 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.89 | 5.51 | 0.96 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+902 | 61+882 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.27 | 5.68 | 0.96 | 15.00 | 31.00 | 0 | 0 | 5.95 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+032 | 61+912 | 0.120 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.00 | 7.78 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+377 | 62+072 | 0.305 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.41 | 11.33 | 0.92 | 0 | 16.39 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+747 | 62+387 | 0.360 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.89 | 7.44 | 0.93 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+882 | 62+782 | 0.100 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.52 | 9.04 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+112 | 62+892 | 0.220 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.40 | 8.95 | 1.02 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+422 | 63+272 | 0.150 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.15 | 9.93 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+732 | 63+562 | 0.170 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.60 | 14.58 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+832 | 63+742 | 0.090 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.92 | 6.85 | 0.95 | 7.78 | 7.44 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+902 | 63+872 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.19 | 6.19 | 0.97 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+142 | 63+932 | 0.210 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.70 | 7.40 | 0.96 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+562 | 64+152 | 0.410 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.48 | 7.89 | 1.00 | 0 | 0.73 | 0 | 1.71 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+612 | 64+597 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.45 | 5.15 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+697 | 64+667 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.75 | 5.22 | 0.98 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+762 | 64+707 | 0.055 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 1.62 | 5.39 | 1.00 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+827 | 64+797 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.01 | 5.85 | 0.96 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+897 | 64+837 | 0.060 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.34 | 10.15 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+062 | 65+007 | 0.055 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.76 | 7.90 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+147 | 65+087 | 0.060 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 5.13 | 14.61 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+432 | 65+337 | 0.095 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.88 | 16.21 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+747 | 65+487 | 0.260 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.18 | 7.67 | 1.01 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+842 | 65+757 | 0.085 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.70 | 8.38 | 0.94 | 0 | 23.53 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+007 | 65+897 | 0.110 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.82 | 15.45 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+192 | 66+017 | 0.175 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.36 | 10.34 | 1.03 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+267 | 66+222 | 0.045 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.44 | 9.69 | 1.04 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+327 | 66+277 | 0.050 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.25 | 12.11 | 1.02 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+377 | 66+347 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.74 | 8.79 | 1.01 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+407 | 66+387 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.36 | 7.74 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+537 | 66+437 | 0.100 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.44 | 8.68 | 0.99 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+657 | 66+557 | 0.100 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.22 | 9.03 | 1.02 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+697 | 66+677 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.46 | 7.75 | 1.03 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+797 | 66+727 | 0.070 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.40 | 8.18 | 1.00 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+857 | 66+837 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.34 | 19.03 | 0.97 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+967 | 66+917 | 0.050 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.78 | 13.38 | 1.03 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+187 | 66+997 | 0.190 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.28 | 12.29 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+227 | 67+197 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.65 | 9.19 | 0.93 | 0 | 0.73 | 0 | 1.36 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+287 | 67+237 | 0.050 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.21 | 7.35 | 0.97 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+347 | 67+337 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.93 | 7.40 | 0.92 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+492 | 67+357 | 0.135 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.37 | 8.79 | 0.94 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+612 | 67+512 | 0.100 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.91 | 7.01 | 0.99 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+702 | 67+632 | 0.070 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.66 | 10.14 | 0.94 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+732 | 67+717 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.02 | 8.54 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+772 | 67+757 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.92 | 11.91 | 0.98 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+802 | 67+792 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 5.27 | 10.30 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+922 | 67+827 | 0.095 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.15 | 11.68 | 0.89 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+037 | 67+947 | 0.090 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.26 | 12.35 | 0.89 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+092 | 68+047 | 0.045 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.50 | 7.99 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+472 | 68+107 | 0.365 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.05 | 8.00 | 0.94 | 0 | 46.58 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+757 | 68+487 | 0.270 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.11 | 8.32 | 0.96 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+807 | 68+787 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.93 | 7.41 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+837 | 68+827 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 5.51 | 8.99 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+887 | 68+857 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.49 | 9.10 | 0.98 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 69+057 | 68+897 | 0.160 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.39 | 5.12 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 69+892 | 69+077 | 0.815 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.02 | 6.62 | 1.02 | 0 | 10.10 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 69+942 | 69+922 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.44 | 6.54 | 1.03 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+277 | 69+952 | 0.325 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.09 | 4.88 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+302 | 70+287 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.37 | 5.98 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+412 | 70+362 | 0.050 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.83 | 9.17 | 1.03 | 0 | 0.71 | 0 | 12.43 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+662 | 70+457 | 0.205 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.46 | 4.53 | 0.97 | 0 | 39.02 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+757 | 70+677 | 0.080 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.50 | 6.86 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 74+792 | 70+802 | 3.990 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.98 | 6.93 | 1.06 | 0 | 13.36 | 0 | 1.31 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 74+977 | 74+812 | 0.165 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.06 | 11.99 | 1.02 | 1.21 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+032 | 74+987 | 0.045 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.81 | 8.53 | 1.08 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+077 | 75+062 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.65 | 6.66 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+097 | 75+087 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 6.56 | 12.24 | 1.01 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+127 | 75+107 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 4.15 | 9.74 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 117.50 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+247 | 75+147 | 0.100 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.82 | 11.94 | 1.03 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 78+872 | 75+262 | 3.610 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.27 | 7.64 | 1.15 | 0.20 | 3.34 | 0 | 3.62 | 0 |
| 416 | 9 | 302 | ต่างระดับเชียงรากน้อย - ต่างระดับบางปะอิน | 83+607 | 78+872 | 4.735 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.63 | 8.08 | 1.27 | 2.56 | 16.11 | 0.64 | 9.73 | 0.03 |
| 416 | 38 | 100 | ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน - รังสิต | 0+000 | 7+327 | 7.327 | L | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.28 | 5.79 | 0.89 | 17.95 | 82.28 | 0 | 0.33 | 0 |
| 416 | 38 | 100 | ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน - รังสิต | 7+327 | 0+000 | 7.327 | R | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.31 | 6.40 | 0.94 | 19.96 | 82.51 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 305 | 100 | ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ | 0+000 | 11+450 | 11.450 | L | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.93 | 7.45 | 1.06 | 20.32 | 5.98 | 0.49 | 8.28 | 0.02 |
| 416 | 305 | 100 | ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ | 12+875 | 15+145 | 2.270 | L | 3 | 24/7/2019 | AC | 3.55 | 10.62 | 1.08 | 147.71 | 1.07 | 2.42 | 0.49 | 0 |
| 416 | 305 | 100 | ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ | 15+145 | 0+000 | 15.145 | R | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.73 | 10.11 | 1.00 | 11.07 | 1.01 | 1.10 | 6.46 | 0.01 |
| 416 | 346 | 101 | ต่างระดับรังสิต - สะพานคลองเปรม | 0+000 | 1+740 | 1.740 | L | 4 | 23/7/2019 | AC | 3.25 | 5.13 | 1.45 | 26.40 | 30.82 | 0.20 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 101 | ต่างระดับรังสิต - สะพานคลองเปรม | 1+740 | 0+000 | 1.740 | R | 4 | 23/7/2019 | AC | 3.40 | 6.63 | 1.36 | 35.62 | 12.87 | 1.42 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 1+740 | 7+495 | 5.755 | L | 3 | 23/7/2019 | AC | 2.89 | 8.92 | 1.27 | 3.21 | 10.94 | 0.03 | 0.17 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 7+495 | 1+740 | 5.755 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 3.12 | 10.28 | 1.18 | 9.93 | 7.97 | 0.11 | 0 | 0.02 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 8+739 | 9+816 | 1.077 | L | 3 | 23/7/2019 | AC | 3.37 | 15.89 | 1.07 | 11.53 | 0 | 0.11 | 20.61 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 9+816 | 8+739 | 1.077 | R | 3 | 23/7/2019 | AC | 3.93 | 14.44 | 1.25 | 0 | 0 | 0.19 | 1.36 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 10+240 | 10+840 | 0.600 | L | 3 | 23/7/2019 | AC | 2.68 | 9.05 | 1.02 | 36.67 | 31.55 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 10+840 | 10+240 | 0.600 | R | 3 | 23/7/2019 | AC | 2.98 | 7.96 | 1.11 | 26.39 | 64.73 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 103 | สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว | 12+965 | 14+366 | 1.401 | L | 2 | 23/7/2019 | AC | 2.63 | 4.93 | 1.03 | 17.39 | 8.80 | 0 | 20.17 | 0 |
| 416 | 346 | 103 | สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว | 14+366 | 13+240 | 1.126 | R | 2 | 23/7/2019 | AC | 1.95 | 3.92 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 0+000 | 1+590 | 1.590 | L | 2 | 24/7/2019 | AC | 2.67 | 5.96 | 0.93 | 4.53 | 1.74 | 0 | 23.48 | 0 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 1+595 | 0+000 | 1.595 | R | 1 | 24/7/2019 | AC | 1.95 | 4.66 | 0.94 | 0.23 | 3912.23 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 2+325 | 2+500 | 0.175 | L | 2 | 24/7/2019 | AC | 5.71 | 8.94 | 0.91 | 2.97 | 0 | 0 | 423.78 | 0 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 5+025 | 5+680 | 0.655 | L | 3 | 24/7/2019 | AC | 3.49 | 3.89 | 0.97 | 22.91 | 29.82 | 0.76 | 0 | 0 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 5+995 | 15+033 | 9.038 | L | 3 | 24/7/2019 | AC | 2.53 | 9.84 | 0.99 | 157.20 | 8.68 | 1.76 | 2.19 | 0.20 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 14+500 | 6+000 | 8.500 | R | 1 | 24/7/2019 | AC | 2.67 | 8.90 | 1.00 | 97.28 | 6542.35 | 0.14 | 0.38 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงปทุมธานี** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 416 | 1 | 201 | สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง | 28+995 | 28+440 | 0.555 | R | 4 | 24/7/2019 | CC | 4.78 | 4.22 | 1.12 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 1 | 202 | ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ | 50+210 | 51+820 | 1.610 | L | 3 | 24/7/2019 | CC | 3.35 | 4.83 | 1.02 | 9.32 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 |
| 416 | 1 | 202 | ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ | 51+820 | 47+140 | 4.680 | R | 3 | 24/7/2019 | CC | 5.11 | 5.90 | 0.91 | 30.34 | 1.71 | 0 | 0.21 | 0 | 131.64 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+367 | 60+357 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 7.42 | 8.78 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+537 | 60+527 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 3.95 | 7.35 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+677 | 60+647 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.20 | 5.17 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 60+757 | 60+727 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.08 | 4.08 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+057 | 61+027 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.80 | 4.82 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+207 | 61+147 | 0.060 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.47 | 5.86 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+367 | 61+357 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 3.69 | 5.77 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+417 | 61+407 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.90 | 4.93 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+837 | 61+817 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.29 | 3.76 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+857 | 61+847 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.52 | 5.10 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+882 | 61+872 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.83 | 3.73 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 61+912 | 61+902 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.19 | 8.75 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+072 | 62+032 | 0.040 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.70 | 5.06 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+387 | 62+377 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.51 | 7.17 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+782 | 62+747 | 0.035 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.86 | 4.40 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 62+892 | 62+882 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 7.11 | 5.56 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+272 | 63+112 | 0.160 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.22 | 4.72 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+562 | 63+422 | 0.140 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.39 | 4.42 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+742 | 63+732 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.96 | 3.84 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+872 | 63+832 | 0.040 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.73 | 4.05 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 63+932 | 63+902 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.77 | 4.15 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+152 | 64+142 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 7.76 | 3.35 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+597 | 64+562 | 0.035 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.77 | 5.40 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+667 | 64+612 | 0.055 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.66 | 4.23 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+707 | 64+697 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.48 | 4.38 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+797 | 64+762 | 0.035 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.00 | 4.57 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 64+837 | 64+827 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.40 | 4.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+007 | 64+897 | 0.110 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.83 | 4.01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+087 | 65+062 | 0.025 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.07 | 3.87 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+337 | 65+147 | 0.190 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.75 | 4.09 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+487 | 65+432 | 0.055 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.03 | 4.80 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+757 | 65+747 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 3.97 | 5.84 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 65+897 | 65+842 | 0.055 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.50 | 4.62 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+017 | 66+007 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.97 | 13.52 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+222 | 66+192 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.01 | 2.89 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+277 | 66+267 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.29 | 6.44 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+347 | 66+327 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.95 | 5.79 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+387 | 66+377 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.18 | 4.15 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+437 | 66+407 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.11 | 4.82 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+557 | 66+537 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.27 | 4.41 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+677 | 66+657 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.22 | 5.57 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+727 | 66+697 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.48 | 4.82 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+837 | 66+797 | 0.040 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.90 | 4.77 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+917 | 66+857 | 0.060 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.61 | 4.03 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 66+997 | 66+967 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.51 | 4.75 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+197 | 67+187 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.56 | 6.01 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+237 | 67+227 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.86 | 6.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+337 | 67+287 | 0.050 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.66 | 4.73 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+357 | 67+347 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.01 | 4.94 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+512 | 67+492 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.84 | 4.80 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+632 | 67+612 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 7.44 | 4.04 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+717 | 67+702 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.90 | 5.91 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+757 | 67+732 | 0.025 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.07 | 4.40 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+792 | 67+772 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.00 | 4.08 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+827 | 67+802 | 0.025 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.27 | 6.90 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 67+947 | 67+922 | 0.025 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.13 | 4.38 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+047 | 68+037 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.58 | 4.99 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+107 | 68+092 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.44 | 4.54 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+487 | 68+472 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.27 | 7.56 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+787 | 68+757 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.84 | 5.18 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+827 | 68+807 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.10 | 5.92 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+857 | 68+837 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.84 | 4.60 | 0.98 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 68+897 | 68+887 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 7.24 | 4.37 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 69+077 | 69+057 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.58 | 3.40 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 69+922 | 69+892 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.42 | 5.16 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 69+952 | 69+942 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.75 | 4.96 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+287 | 70+277 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 7.33 | 8.03 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+362 | 70+302 | 0.060 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.22 | 4.66 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+457 | 70+412 | 0.045 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.49 | 4.92 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+677 | 70+662 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.88 | 6.89 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70+802 | 70+757 | 0.045 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.52 | 6.21 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 74+812 | 74+792 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.26 | 6.23 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 74+987 | 74+977 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.60 | 6.90 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+062 | 75+032 | 0.030 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.79 | 5.33 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+087 | 75+077 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.93 | 3.27 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+107 | 75+097 | 0.010 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.48 | 6.72 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+147 | 75+127 | 0.020 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 5.36 | 4.77 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 301 | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 75+262 | 75+247 | 0.015 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.71 | 5.69 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9 | 302 | ต่างระดับเชียงรากน้อย - ต่างระดับบางปะอิน | 84+127 | 83+607 | 0.520 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 6.22 | 6.94 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 416 | 305 | 100 | ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ | 11+450 | 12+875 | 1.425 | L | 3 | 24/7/2019 | CC | 4.14 | 4.74 | 0.82 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 7+495 | 8+739 | 1.244 | L | 3 | 23/7/2019 | CC | 4.83 | 10.16 | 1.26 | 12.06 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 8+739 | 7+495 | 1.244 | R | 3 | 23/7/2019 | CC | 6.48 | 16.06 | 1.30 | 42.60 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 9+816 | 10+240 | 0.424 | L | 3 | 23/7/2019 | CC | 4.19 | 5.02 | 0.99 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 10+240 | 9+816 | 0.424 | R | 3 | 23/7/2019 | CC | 3.98 | 5.54 | 0.95 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 10+840 | 11+350 | 0.510 | L | 3 | 23/7/2019 | CC | 4.13 | 4.13 | 0.94 | 49.02 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |
| 416 | 346 | 102 | สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี | 11+350 | 10+840 | 0.510 | R | 3 | 23/7/2019 | CC | 3.41 | 4.05 | 0.85 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 346 | 103 | สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว | 11+350 | 12+965 | 1.615 | L | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.42 | 5.34 | 0.95 | 18.58 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| 416 | 346 | 103 | สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว | 13+240 | 11+350 | 1.890 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.17 | 4.45 | 0.85 | 12.70 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 8.32 |
| 416 | 346 | 103 | สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว | 14+366 | 20+480 | 6.114 | L | 2 | 23/7/2019 | CC | 3.74 | 4.80 | 0.90 | 6.87 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 |
| 416 | 346 | 103 | สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว | 20+480 | 14+366 | 6.114 | R | 2 | 23/7/2019 | CC | 4.06 | 4.67 | 0.89 | 15.54 | 1.64 | 0 | 1.14 | 0 | 5.77 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 1+590 | 2+325 | 0.735 | L | 2 | 24/7/2019 | CC | 5.59 | 4.90 | 0.82 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.54 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 2+500 | 4+945 | 2.445 | L | 2 | 24/7/2019 | CC | 3.42 | 5.02 | 0.88 | 52.76 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 11.59 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 5+680 | 5+995 | 0.315 | L | 3 | 24/7/2019 | CC | 3.57 | 4.63 | 0.84 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 416 | 3214 | 100 | บ้านพร้าว - คลองห้า | 6+000 | 1+595 | 4.405 | R | 1 | 24/7/2019 | CC | 4.39 | 5.01 | 0.92 | 20.66 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย