| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงจันทบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 276+700 | 286+320 | 9.620 | L | 2 | 14/6/2019 | AC | 1.97 | 2.33 | 0.27 | 21.41 | 31.25 | 0 | 8.89 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 277+200 | 278+530 | 1.330 | FL | 1 | 17/6/2019 | AC | 2.90 | 3.57 | 0.34 | 22.12 | 31.34 | 0 | 6.77 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 278+530 | 277+553 | 0.977 | FR | 1 | 17/6/2019 | AC | 2.27 | 2.44 | 0.28 | 22.12 | 31.96 | 0 | 9.18 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+375 | 276+700 | 9.675 | R | 2 | 17/6/2019 | AC | 1.91 | 2.63 | 0.28 | 21.50 | 31.31 | 0 | 8.84 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+765 | 288+095 | 1.330 | L | 2 | 14/6/2019 | AC | 2.77 | 3.79 | 0.31 | 22.12 | 31.34 | 0 | 6.77 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+003 | 288+304 | 0.301 | FL | 1 | 17/6/2019 | AC | 3.30 | 4.04 | 0.40 | 22.03 | 22.76 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+115 | 286+815 | 1.300 | R | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.22 | 3.50 | 0.24 | 21.78 | 29.36 | 0 | 6.92 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+345 | 312+000 | 23.655 | L | 2 | 14/6/2019 | AC | 2.24 | 3.95 | 0.30 | 22.00 | 31.73 | 0 | 8.94 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+500 | 288+003 | 0.497 | FR | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.89 | 3.49 | 0.34 | 21.81 | 31.51 | 0 | 9.05 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 304+604 | 306+145 | 1.541 | FL | 1 | 17/6/2019 | AC | 2.52 | 1.89 | 0.31 | 21.10 | 32.50 | 0 | 8.76 | 0 |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 312+000 | 288+365 | 23.635 | R | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.11 | 3.09 | 0.30 | 21.88 | 31.58 | 0 | 8.95 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 312+000 | 318+250 | 6.250 | L | 2 | 17/6/2019 | AC | 1.97 | 2.30 | 0.35 | 21.87 | 31.16 | 0 | 8.64 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+395 | 312+000 | 6.395 | R | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.24 | 1.75 | 0.30 | 22.04 | 31.65 | 0 | 8.44 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+425 | 317+900 | 0.525 | FR | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.39 | 1.88 | 0.31 | 20.65 | 29.83 | 0 | 8.57 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+560 | 324+135 | 5.575 | L | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.47 | 1.75 | 0.35 | 21.39 | 31.45 | 0 | 8.88 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 319+100 | 318+615 | 0.485 | FR | 2 | 17/6/2019 | AC | 3.49 | 3.22 | 0.39 | 22.35 | 29.81 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 319+800 | 319+300 | 0.500 | FR | 1 | 17/6/2019 | AC | 2.24 | 2.56 | 0.54 | 21.68 | 28.92 | 0 | 0 | 2.40 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+085 | 318+645 | 5.440 | R | 2 | 17/6/2019 | AC | 1.74 | 2.33 | 0.34 | 21.92 | 31.44 | 0 | 8.27 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+667 | 327+000 | 2.333 | L | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.20 | 2.37 | 0.30 | 23.23 | 33.05 | 0 | 7.72 | 0 |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 327+000 | 324+955 | 2.045 | R | 2 | 17/6/2019 | AC | 2.54 | 3.98 | 0.25 | 22.19 | 33.27 | 0 | 8.80 | 0 |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 327+000 | 328+855 | 1.855 | L | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.05 | 4.48 | 0.40 | 21.70 | 30.91 | 0 | 7.28 | 2.59 |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 328+890 | 327+000 | 1.890 | R | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.31 | 5.73 | 0.37 | 22.94 | 32.51 | 0 | 7.14 | 0 |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 329+250 | 332+000 | 2.750 | L | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.73 | 4.68 | 0.29 | 22.12 | 30.96 | 0 | 8.18 | 2.62 |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 332+000 | 348+500 | 16.500 | L | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.19 | 3.96 | 0.38 | 21.68 | 31.51 | 0 | 9.00 | 0 |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 348+000 | 348+500 | 0.500 | FL | 2 | 19/6/2019 | AC | 3.02 | 3.09 | 0.39 | 21.68 | 28.92 | 0 | 0 | 2.40 |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 348+500 | 329+275 | 19.225 | R | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.51 | 3.75 | 0.40 | 21.77 | 31.31 | 0 | 8.89 | 0 |
| 423 | 317 | 101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 0+000 | 10+000 | 10.000 | L | 3 | 15/6/2019 | AC | 2.62 | 4.25 | 0.34 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.42 |
| 423 | 317 | 101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 0+000 | 1+712 | 1.712 | FL | 2 | 19/6/2019 | AC | 2.03 | 2.84 | 0.29 | 22.87 | 31.44 | 0 | 7.89 | 2.80 |
| 423 | 317 | 101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 1+712 | 0+000 | 1.712 | FR | 2 | 19/6/2019 | AC | 1.94 | 2.61 | 0.29 | 23.52 | 33.49 | 0 | 7.89 | 2.80 |
| 423 | 317 | 101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 10+000 | 0+000 | 10.000 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.72 | 2.88 | 0.52 | 21.68 | 31.63 | 0 | 9.00 | 2.42 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 10+000 | 36+120 | 26.120 | L | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.22 | 3.71 | 0.32 | 30.77 | 40.62 | 0 | 9.06 | 0 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 35+450 | 36+100 | 0.650 | FL | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.29 | 3.16 | 0.30 | 19.77 | 32.40 | 0 | 6.92 | 2.15 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 35+860 | 35+450 | 0.410 | FR | 2 | 15/6/2019 | AC | 1.84 | 1.28 | 0.28 | 26.44 | 45.76 | 0 | 10.98 | 3.41 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+065 | 10+000 | 26.065 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.11 | 3.44 | 0.32 | 21.63 | 31.36 | 0 | 8.98 | 0 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+425 | 36+700 | 0.275 | FL | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.26 | 1.58 | 0.25 | 39.42 | 68.22 | 0 | 16.36 | 5.09 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+455 | 43+865 | 7.410 | L | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.05 | 4.52 | 0.31 | 21.94 | 31.54 | 0 | 8.50 | 0 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+700 | 36+185 | 0.515 | FR | 2 | 15/6/2019 | AC | 1.47 | 2.02 | 0.30 | 21.05 | 30.41 | 0 | 8.74 | 2.72 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 43+805 | 36+400 | 7.405 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.34 | 5.05 | 0.32 | 21.96 | 31.56 | 0 | 8.51 | 0 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 44+155 | 45+000 | 0.845 | L | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.20 | 6.11 | 0.31 | 25.66 | 37.07 | 0 | 10.65 | 0 |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 44+200 | 44+105 | 0.095 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 4.25 | 3.28 | 0.32 | 69.79 | 72.11 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 45+000 | 56+465 | 11.465 | L | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.08 | 4.05 | 0.37 | 21.75 | 31.42 | 0 | 8.63 | 2.41 |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+415 | 56+350 | 0.065 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.80 | 1.49 | 0.29 | 0 | 47.69 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+870 | 89+300 | 32.430 | L | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.24 | 4.29 | 0.35 | 21.73 | 31.48 | 0 | 9.02 | 2.41 |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+900 | 56+845 | 0.055 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 3.16 | 2.27 | 0.32 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 64+132 | 64+992 | 0.860 | FL | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.72 | 2.40 | 0.62 | 21.60 | 30.26 | 0 | 5.23 | 2.79 |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 64+992 | 64+132 | 0.860 | FR | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.69 | 2.77 | 0.35 | 25.21 | 35.02 | 0 | 5.23 | 2.79 |
| 423 | 3193 | 101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 0+100 | 34+000 | 33.900 | L | 2 | 15/6/2019 | AC | 1.75 | 1.93 | 0.39 | 21.74 | 31.50 | 0 | 9.03 | 2.41 |
| 423 | 3193 | 101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 31+200 | 0+100 | 31.100 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 1.68 | 1.68 | 0.39 | 21.82 | 31.44 | 0 | 8.97 | 2.43 |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 34+000 | 40+380 | 6.380 | L | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.83 | 4.19 | 0.41 | 22.09 | 31.08 | 0 | 8.46 | 2.45 |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 40+486 | 40+331 | 0.155 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 1.74 | 2.98 | 0.37 | 12.97 | 34.84 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 41+345 | 46+850 | 5.505 | L | 1 | 15/6/2019 | AC | 1.46 | 1.35 | 0.32 | 21.66 | 31.29 | 0 | 8.99 | 2.40 |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 46+936 | 41+451 | 5.485 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 1.62 | 1.40 | 0.32 | 21.74 | 31.41 | 0 | 9.02 | 0 |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 47+275 | 61+380 | 14.105 | L | 1 | 15/6/2019 | AC | 1.49 | 1.95 | 0.35 | 21.52 | 31.31 | 0 | 8.93 | 2.40 |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 61+471 | 47+366 | 14.105 | R | 2 | 15/6/2019 | AC | 1.47 | 1.70 | 0.34 | 21.52 | 31.31 | 0 | 8.93 | 0 |
| 423 | 3210 | 100 | พังงอน - จางวาง | 0+110 | 0+200 | 0.090 | L | 2 | 15/6/2019 | AC | 3.73 | 4.58 | 0.30 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 2.22 |
| 423 | 3210 | 100 | พังงอน - จางวาง | 12+400 | 14+000 | 1.600 | L | 2 | 15/6/2019 | AC | 2.52 | 2.38 | 0.29 | 20.33 | 31.30 | 0 | 8.44 | 2.38 |
| 423 | 3210 | 100 | พังงอน - จางวาง | 14+373 | 0+073 | 14.300 | R | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.28 | 2.65 | 0.34 | 21.69 | 31.14 | 0 | 8.81 | 2.43 |
| 423 | 3247 | 100 | โป่งน้ำร้อน - จางวาง | 15+792 | 0+000 | 15.792 | R | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.48 | 3.06 | 0.32 | 21.77 | 31.40 | 0 | 8.83 | 2.43 |
| 423 | 3395 | 100 | ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม05 | 0+000 | 8+908 | 8.908 | L | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.56 | 7.95 | 0.35 | 21.90 | 31.64 | 0 | 9.09 | 2.42 |
| 423 | 3405 | 100 | บ้านแหลม - ทุ่งขนาน | 28+174 | 0+359 | 27.815 | R | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.52 | 2.85 | 0.36 | 21.71 | 31.34 | 0 | 8.90 | 2.42 |
| 423 | 3448 | 100 | ทุ่งขนาน - ตาเรือง | 10+908 | 0+000 | 10.908 | R | 1 | 15/6/2019 | AC | 2.24 | 2.98 | 0.35 | 21.86 | 31.58 | 0 | 9.08 | 2.44 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงจันทบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+320 | 286+765 | 0.445 | L | 2 | 14/6/2019 | CC | 4.05 | 1.10 | 0.27 | 6.74 | 11.24 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 2.70 | |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+815 | 286+375 | 0.440 | R | 2 | 17/6/2019 | CC | 3.47 | 1.40 | 0.24 | 6.82 | 11.36 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 2.73 | |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+095 | 288+345 | 0.250 | L | 2 | 14/6/2019 | CC | 5.18 | 3.92 | 0.41 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
| 423 | 3 | 601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+365 | 288+115 | 0.250 | R | 2 | 17/6/2019 | CC | 5.02 | 2.35 | 0.40 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+250 | 318+560 | 0.310 | L | 2 | 17/6/2019 | CC | 4.01 | 1.18 | 0.26 | 9.68 | 12.90 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 3.87 | |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+495 | 318+425 | 0.070 | FR | 2 | 17/6/2019 | CC | 4.36 | 1.64 | 0.29 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+615 | 318+495 | 0.120 | FR | 2 | 17/6/2019 | CC | 5.68 | 2.57 | 0.33 | 8.33 | 16.67 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+645 | 318+395 | 0.250 | R | 2 | 17/6/2019 | CC | 3.42 | 2.35 | 0.31 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+135 | 324+667 | 0.532 | L | 2 | 17/6/2019 | CC | 4.63 | 2.41 | 0.36 | 7.52 | 11.28 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 2.26 | |
| 423 | 3 | 602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+955 | 324+085 | 0.870 | R | 2 | 17/6/2019 | CC | 4.47 | 2.16 | 0.29 | 6.90 | 12.64 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.76 | |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 328+855 | 329+250 | 0.395 | L | 2 | 19/6/2019 | CC | 3.40 | 1.59 | 0.31 | 7.59 | 12.66 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 3.04 | |
| 423 | 3 | 603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 329+275 | 328+890 | 0.385 | R | 2 | 19/6/2019 | CC | 3.72 | 2.15 | 0.30 | 7.79 | 12.99 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 3.12 | |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+100 | 36+425 | 0.325 | FL | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.23 | 1.66 | 0.25 | 9.23 | 12.31 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 3.69 | |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+120 | 36+455 | 0.335 | L | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.79 | 1.91 | 0.27 | 8.96 | 11.94 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 3.58 | |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+185 | 35+860 | 0.325 | FR | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.41 | 1.90 | 0.29 | 9.23 | 12.31 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 3.69 | |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+400 | 36+065 | 0.335 | R | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.59 | 1.99 | 0.24 | 8.96 | 11.94 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 3.58 | |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 43+865 | 44+155 | 0.290 | L | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.87 | 1.34 | 0.28 | 10.34 | 10.34 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0 | |
| 423 | 317 | 102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 44+105 | 43+805 | 0.300 | R | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.98 | 1.84 | 0.28 | 10.00 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+465 | 56+870 | 0.405 | L | 1 | 15/6/2019 | CC | 3.68 | 1.63 | 0.22 | 7.41 | 12.35 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 2.96 | |
| 423 | 317 | 103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+845 | 56+415 | 0.430 | R | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.83 | 1.75 | 0.25 | 6.98 | 11.63 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 2.79 | |
| 423 | 3193 | 101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 0+000 | 0+100 | 0.100 | L | 2 | 15/6/2019 | CC | 4.71 | 2.16 | 0.30 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | |
| 423 | 3193 | 101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 0+100 | 0+000 | 0.100 | R | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.97 | 2.02 | 0.32 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 40+380 | 41+345 | 0.965 | L | 1 | 15/6/2019 | CC | 3.79 | 1.54 | 0.29 | 6.22 | 11.40 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2.49 | |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 41+451 | 40+486 | 0.965 | R | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.64 | 1.40 | 0.25 | 6.22 | 11.40 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2.49 | |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 46+850 | 47+275 | 0.425 | L | 1 | 15/6/2019 | CC | 3.93 | 1.05 | 0.31 | 7.06 | 11.76 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 2.82 | |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 47+366 | 46+936 | 0.430 | R | 2 | 15/6/2019 | CC | 3.80 | 1.23 | 0.26 | 6.98 | 11.63 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 2.79 | |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 61+380 | 61+617 | 0.237 | L | 1 | 15/6/2019 | CC | 4.19 | 1.89 | 0.30 | 12.66 | 12.66 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 0 | |
| 423 | 3193 | 102 | เทพนิมิต - ตามูน | 61+617 | 61+471 | 0.146 | R | 2 | 15/6/2019 | CC | 4.08 | 1.36 | 0.25 | 20.55 | 20.55 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 0 | |
| 423 | 3210 | 100 | พังงอน - จางวาง | 0+000 | 0+110 | 0.110 | L | 2 | 15/6/2019 | CC | 4.25 | 2.89 | 0.34 | 9.09 | 18.18 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | |
| 423 | 3210 | 100 | พังงอน - จางวาง | 0+073 | 0+000 | 0.073 | R | 1 | 15/6/2019 | CC | 3.77 | 2.74 | 0.34 | 13.70 | 27.40 | 0 | 13.70 | 0 | 0 | |
| 423 | 3210 | 100 | พังงอน - จางวาง | 14+518 | 14+373 | 0.145 | R | 1 | 15/6/2019 | CC | 4.51 | 2.16 | 0.29 | 6.90 | 13.79 | 6.90 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 423 | 3405 | 100 | บ้านแหลม - ทุ่งขนาน | 0+359 | 0+000 | 0.359 | R | 1 | 15/6/2019 | CC | 4.43 | 1.75 | 0.33 | 5.57 | 5.57 | 2.79 | 2.79 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย