| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงจันทบุรี** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 276+700 | 286+320 | 9.62 | L | 14/06/19 | AC | 1.97 | 2.33 | 0.27 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 277+200 | 278+530 | 1.33 | FL | 17/06/19 | AC | 2.9 | 3.57 | 0.34 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 278+530 | 277+553 | 0.98 | FR | 17/06/19 | AC | 2.27 | 2.44 | 0.28 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+320 | 286+765 | 0.445 | L | 14/06/19 | CC | 4.05 | 1.1 | 0.27 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+375 | 276+700 | 9.68 | R | 17/06/19 | AC | 1.91 | 2.63 | 0.28 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+765 | 288+095 | 1.33 | L | 14/06/19 | AC | 2.77 | 3.79 | 0.31 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 286+815 | 286+375 | 0.44 | R | 17/06/19 | CC | 3.47 | 1.4 | 0.24 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+003 | 288+304 | 0.301 | FL | 17/06/19 | AC | 3.3 | 4.04 | 0.40 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+095 | 288+345 | 0.25 | L | 14/06/19 | CC | 5.18 | 3.92 | 0.41 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+115 | 286+815 | 1.3 | R | 17/06/19 | AC | 2.22 | 3.5 | 0.24 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+345 | 312+000 | 23.655 | L | 14/06/19 | AC | 2.24 | 3.95 | 0.30 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+365 | 288+115 | 0.25 | R | 17/06/19 | CC | 5.02 | 2.35 | 0.40 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 288+500 | 288+003 | 0.5 | FR | 17/06/19 | AC | 2.89 | 3.49 | 0.34 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 304+604 | 306+145 | 1.541 | FL | 17/06/19 | AC | 2.52 | 1.89 | 0.31 |
| 423 | 0003 | 0601 | นายายอาม - บ้านสิ้ว | 312+000 | 288+365 | 23.64 | R | 17/06/19 | AC | 2.11 | 3.09 | 0.30 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 312+000 | 318+250 | 6.25 | L | 17/06/19 | AC | 1.97 | 2.3 | 0.35 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+250 | 318+560 | 0.31 | L | 17/06/19 | CC | 4.01 | 1.18 | 0.26 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+395 | 312+000 | 6.4 | R | 17/06/19 | AC | 2.24 | 1.75 | 0.30 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+425 | 317+900 | 0.53 | FR | 17/06/19 | AC | 2.39 | 1.88 | 0.31 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+495 | 318+425 | 0.07 | FR | 17/06/19 | CC | 4.36 | 1.64 | 0.29 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+560 | 324+135 | 5.575 | L | 17/06/19 | AC | 2.47 | 1.75 | 0.35 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+615 | 318+495 | 0.12 | FR | 17/06/19 | CC | 5.68 | 2.57 | 0.33 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 318+645 | 318+395 | 0.25 | R | 17/06/19 | CC | 3.42 | 2.35 | 0.31 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 319+100 | 318+615 | 0.49 | FR | 17/06/19 | AC | 3.49 | 3.22 | 0.39 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 319+800 | 319+300 | 0.5 | FR | 17/06/19 | AC | 2.24 | 2.56 | 0.54 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+085 | 318+645 | 5.44 | R | 17/06/19 | AC | 1.74 | 2.33 | 0.34 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+135 | 324+667 | 0.532 | L | 17/06/19 | CC | 4.63 | 2.41 | 0.36 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+667 | 327+000 | 2.333 | L | 17/06/19 | AC | 2.2 | 2.37 | 0.30 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 324+955 | 324+085 | 0.87 | R | 17/06/19 | CC | 4.47 | 2.16 | 0.29 |
| 423 | 0003 | 0602 | บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง | 327+000 | 324+955 | 2.05 | R | 17/06/19 | AC | 2.54 | 3.98 | 0.25 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 327+000 | 328+855 | 1.855 | L | 19/06/19 | AC | 2.05 | 4.48 | 0.40 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 328+855 | 329+250 | 0.395 | L | 19/06/19 | CC | 3.4 | 1.59 | 0.31 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 328+890 | 327+000 | 1.89 | R | 19/06/19 | AC | 2.31 | 5.73 | 0.37 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 329+250 | 332+000 | 2.75 | L | 19/06/19 | AC | 2.73 | 4.68 | 0.29 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 329+275 | 328+890 | 0.39 | R | 19/06/19 | CC | 3.72 | 2.15 | 0.30 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 332+000 | 348+500 | 16.5 | L | 19/06/19 | AC | 2.19 | 3.96 | 0.38 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 348+000 | 348+500 | 0.5 | FL | 19/06/19 | AC | 3.02 | 3.09 | 0.39 |
| 423 | 0003 | 0603 | โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว | 348+500 | 329+275 | 19.23 | R | 19/06/19 | AC | 2.51 | 3.75 | 0.40 |
| 423 | 0317 | 0101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 0+000 | 10+000 | 10 | L | 15/06/19 | AC | 2.62 | 4.25 | 0.34 |
| 423 | 0317 | 0101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 0+000 | 1+712 | 1.712 | FL | 19/06/19 | AC | 2.03 | 2.84 | 0.29 |
| 423 | 0317 | 0101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 1+712 | 0+000 | 1.71 | FR | 19/06/19 | AC | 1.94 | 2.61 | 0.29 |
| 423 | 0317 | 0101 | ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. | 10+000 | 0+000 | 10 | R | 15/06/19 | AC | 2.72 | 2.88 | 0.52 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 10+000 | 36+120 | 26.12 | L | 15/06/19 | AC | 2.22 | 3.71 | 0.32 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 35+450 | 36+100 | 0.65 | FL | 15/06/19 | AC | 2.29 | 3.16 | 0.30 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 35+860 | 35+450 | 0.41 | FR | 15/06/19 | AC | 1.84 | 1.28 | 0.28 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+065 | 10+000 | 26.07 | R | 15/06/19 | AC | 2.11 | 3.44 | 0.32 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+100 | 36+425 | 0.325 | FL | 15/06/19 | CC | 3.23 | 1.66 | 0.25 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+120 | 36+455 | 0.335 | L | 15/06/19 | CC | 3.79 | 1.91 | 0.27 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+185 | 35+860 | 0.33 | FR | 15/06/19 | CC | 3.41 | 1.9 | 0.29 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+400 | 36+065 | 0.34 | R | 15/06/19 | CC | 3.59 | 1.99 | 0.24 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+425 | 36+700 | 0.275 | FL | 15/06/19 | AC | 2.26 | 1.58 | 0.25 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+455 | 43+865 | 7.41 | L | 15/06/19 | AC | 2.05 | 4.52 | 0.31 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 36+700 | 36+185 | 0.52 | FR | 15/06/19 | AC | 1.47 | 2.02 | 0.30 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 43+805 | 36+400 | 7.41 | R | 15/06/19 | AC | 2.34 | 5.05 | 0.32 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 43+865 | 44+155 | 0.29 | L | 15/06/19 | CC | 3.87 | 1.34 | 0.28 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 44+105 | 43+805 | 0.3 | R | 15/06/19 | CC | 3.98 | 1.84 | 0.28 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 44+155 | 45+000 | 0.845 | L | 15/06/19 | AC | 2.2 | 6.11 | 0.31 |
| 423 | 0317 | 0102 | หน้าค่าย ตชด. - พังงอน | 44+200 | 44+105 | 0.1 | R | 15/06/19 | AC | 4.25 | 3.28 | 0.32 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 45+000 | 56+465 | 11.465 | L | 15/06/19 | AC | 2.08 | 4.05 | 0.37 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+415 | 56+350 | 0.07 | R | 15/06/19 | AC | 2.8 | 1.49 | 0.29 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+465 | 56+870 | 0.405 | L | 15/06/19 | CC | 3.68 | 1.63 | 0.22 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+845 | 56+415 | 0.43 | R | 15/06/19 | CC | 3.83 | 1.75 | 0.25 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+870 | 89+300 | 32.43 | L | 15/06/19 | AC | 2.24 | 4.29 | 0.35 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 56+900 | 56+845 | 0.06 | R | 15/06/19 | AC | 3.16 | 2.27 | 0.32 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 64+132 | 64+992 | 0.86 | FL | 15/06/19 | AC | 2.72 | 2.4 | 0.62 |
| 423 | 0317 | 0103 | พังงอน - เขาแหลม | 64+992 | 64+132 | 0.86 | FR | 15/06/19 | AC | 2.69 | 2.77 | 0.35 |
| 423 | 3193 | 0101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 0+000 | 0+100 | 0.1 | L | 15/06/19 | CC | 4.71 | 2.16 | 0.30 |
| 423 | 3193 | 0101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 0+100 | 34+000 | 33.9 | L | 15/06/19 | AC | 1.75 | 1.93 | 0.39 |
| 423 | 3193 | 0101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 0+100 | 0+000 | 0.1 | R | 15/06/19 | CC | 3.97 | 2.02 | 0.32 |
| 423 | 3193 | 0101 | ทับไทร - เทพนิมิต | 31+200 | 0+100 | 31.1 | R | 15/06/19 | AC | 1.68 | 1.68 | 0.39 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 34+000 | 40+380 | 6.38 | L | 15/06/19 | AC | 2.83 | 4.19 | 0.41 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 40+380 | 41+345 | 0.965 | L | 15/06/19 | CC | 3.79 | 1.54 | 0.29 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 40+486 | 40+331 | 0.16 | R | 15/06/19 | AC | 1.74 | 2.98 | 0.37 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 41+345 | 46+850 | 5.505 | L | 15/06/19 | AC | 1.46 | 1.35 | 0.32 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 41+451 | 40+486 | 0.97 | R | 15/06/19 | CC | 3.64 | 1.4 | 0.25 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 46+850 | 47+275 | 0.425 | L | 15/06/19 | CC | 3.93 | 1.05 | 0.31 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 46+936 | 41+451 | 5.49 | R | 15/06/19 | AC | 1.62 | 1.4 | 0.32 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 47+275 | 61+380 | 14.105 | L | 15/06/19 | AC | 1.49 | 1.95 | 0.35 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 47+366 | 46+936 | 0.43 | R | 15/06/19 | CC | 3.8 | 1.23 | 0.26 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 61+380 | 61+617 | 0.237 | L | 15/06/19 | CC | 4.19 | 1.89 | 0.30 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 61+471 | 47+366 | 14.11 | R | 15/06/19 | AC | 1.47 | 1.7 | 0.34 |
| 423 | 3193 | 0102 | เทพนิมิต - ตามูน | 61+617 | 61+471 | 0.15 | R | 15/06/19 | CC | 4.08 | 1.36 | 0.25 |
| 423 | 3210 | 0100 | พังงอน - จางวาง | 0+000 | 0+110 | 0.11 | L | 15/06/19 | CC | 4.25 | 2.89 | 0.34 |
| 423 | 3210 | 0100 | พังงอน - จางวาง | 0+073 | 0+000 | 0.07 | R | 15/06/19 | CC | 3.77 | 2.74 | 0.34 |
| 423 | 3210 | 0100 | พังงอน - จางวาง | 0+110 | 0+200 | 0.09 | L | 15/06/19 | AC | 3.73 | 4.58 | 0.30 |
| 423 | 3210 | 0100 | พังงอน - จางวาง | 12+400 | 14+000 | 1.6 | L | 15/06/19 | AC | 2.52 | 2.38 | 0.29 |
| 423 | 3210 | 0100 | พังงอน - จางวาง | 14+373 | 0+073 | 14.3 | R | 15/06/19 | AC | 2.28 | 2.65 | 0.34 |
| 423 | 3210 | 0100 | พังงอน - จางวาง | 14+518 | 14+373 | 0.15 | R | 15/06/19 | CC | 4.51 | 2.16 | 0.29 |
| 423 | 3247 | 0100 | โป่งน้ำร้อน - จางวาง | 15+792 | 0+000 | 15.79 | R | 15/06/19 | AC | 2.48 | 3.06 | 0.32 |
| 423 | 3395 | 0100 | ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม05 | 0+000 | 8+908 | 8.908 | L | 15/06/19 | AC | 2.56 | 7.95 | 0.35 |
| 423 | 3405 | 0100 | บ้านแหลม - ทุ่งขนาน | 0+359 | 0+000 | 0.36 | R | 15/06/19 | CC | 4.43 | 1.75 | 0.33 |
| 423 | 3405 | 0100 | บ้านแหลม - ทุ่งขนาน | 28+174 | 0+359 | 27.82 | R | 15/06/19 | AC | 2.52 | 2.85 | 0.36 |
| 423 | 3448 | 0100 | ทุ่งขนาน - ตาเรือง | 10+908 | 0+000 | 10.91 | R | 15/06/19 | AC | 2.24 | 2.98 | 0.35 |