| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 421 | 0034 | 0200 | บางวัว - บางปะกง | 35+600 | 52+900 | 17.3 | L | 04/06/19 | AC | 2.76 | 4.22 | 0.38 |
| 421 | 0034 | 0200 | บางวัว - บางปะกง | 35+600 | 52+900 | 17.3 | FL | 06/06/19 | AC | 2.6 | 4.51 | 0.34 |
| 421 | 0034 | 0200 | บางวัว - บางปะกง | 52+900 | 35+600 | 17.3 | FR | 06/06/19 | AC | 2.56 | 5.02 | 0.45 |
| 421 | 0034 | 0200 | บางวัว - บางปะกง | 52+974 | 35+600 | 17.37 | R | 04/06/19 | AC | 2.78 | 6.65 | 0.46 |
| 421 | 0314 | 0101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 0+000 | 6+610 | 6.61 | L | 04/06/19 | CC | 3.63 | 3.19 | 0.33 |
| 421 | 0314 | 0101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 6+610 | 0+000 | 6.61 | R | 04/06/19 | CC | 3.81 | 6.34 | 0.32 |
| 421 | 0314 | 0101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 6+610 | 7+475 | 0.865 | L | 04/06/19 | AC | 3.27 | 4.28 | 0.36 |
| 421 | 0314 | 0101 | บางปะกง - แสนภูดาษ | 7+475 | 6+610 | 0.87 | R | 04/06/19 | AC | 2.93 | 5.3 | 0.33 |
| 421 | 0314 | 0102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 11+790 | 7+475 | 4.32 | R | 04/06/19 | AC | 2.79 | 5.74 | 0.42 |
| 421 | 0314 | 0102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 11+844 | 16+139 | 4.295 | L | 04/06/19 | CC | 3.73 | 2.77 | 0.37 |
| 421 | 0314 | 0102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 16+080 | 11+790 | 4.29 | R | 04/06/19 | CC | 3.84 | 2.61 | 0.32 |
| 421 | 0314 | 0102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 16+139 | 20+500 | 4.361 | L | 04/06/19 | AC | 2.52 | 4.54 | 0.46 |
| 421 | 0314 | 0102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 20+500 | 16+080 | 4.42 | R | 04/06/19 | AC | 2.58 | 5.37 | 0.48 |
| 421 | 0314 | 0102 | แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา | 7+475 | 11+844 | 4.369 | L | 04/06/19 | AC | 3.2 | 7.59 | 0.39 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 106+700 | 107+765 | 1.065 | L | 06/06/19 | AC | 2.36 | 4.58 | 0.41 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 107+700 | 106+700 | 1 | R | 06/06/19 | AC | 2.07 | 4.33 | 0.42 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 107+765 | 108+090 | 0.325 | L | 06/06/19 | CC | 4.39 | 3.69 | 0.32 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 108+015 | 107+700 | 0.32 | R | 06/06/19 | CC | 4.59 | 3.27 | 0.36 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 108+090 | 109+565 | 1.475 | L | 06/06/19 | AC | 3.12 | 5.5 | 0.38 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+200 | 110+400 | 1.2 | FL | 06/06/19 | AC | 2.07 | 3.1 | 0.36 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+565 | 109+815 | 0.25 | L | 06/06/19 | CC | 4.32 | 3.25 | 0.32 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+595 | 108+015 | 1.58 | R | 06/06/19 | AC | 3.01 | 9.49 | 0.41 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+815 | 113+950 | 4.135 | L | 06/06/19 | AC | 2.22 | 4.85 | 0.40 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 109+870 | 109+595 | 0.28 | R | 06/06/19 | CC | 4.37 | 3.15 | 0.35 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 110+400 | 109+200 | 1.2 | FR | 06/06/19 | AC | 1.98 | 4.31 | 0.35 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 113+950 | 109+870 | 4.08 | R | 06/06/19 | AC | 2.07 | 4.47 | 0.32 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 113+950 | 115+280 | 1.33 | L | 06/06/19 | CC | 3.72 | 2.9 | 0.30 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 115+280 | 128+505 | 13.225 | L | 06/06/19 | AC | 2.29 | 4 | 0.39 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 115+280 | 113+950 | 1.33 | R | 06/06/19 | CC | 3.91 | 2.97 | 0.31 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 128+505 | 128+695 | 0.21 | L | 06/06/19 | CC | 4.36 | 2.67 | 0.39 |
| 421 | 0331 | 0301 | แปลงยาว - หัวสำโรง | 128+665 | 115+280 | 13.39 | R | 06/06/19 | AC | 2.62 | 5.53 | 0.33 |
| 421 | 0331 | 0302 | หัวสำโรง - เขาหินซ้อน | 139+855 | 128+905 | 10.95 | R | 06/06/19 | AC | 2.71 | 5.67 | 0.36 |
| 421 | 3076 | 0301 | วังขอน - หัวนา | 43+521 | 58+921 | 15.4 | L | 05/06/19 | AC | 2.15 | 5.36 | 0.36 |
| 421 | 3076 | 0301 | วังขอน - หัวนา | 58+696 | 57+442 | 1.25 | R | 05/06/19 | AC | 3.15 | 7.38 | 0.48 |
| 421 | 3076 | 0301 | วังขอน - หัวนา | 59+382 | 59+427 | 0.045 | L | 05/06/19 | CC | 2.88 | 2.64 | 0.37 |
| 421 | 3076 | 0301 | วังขอน - หัวนา | 59+481 | 59+382 | 0.1 | R | 05/06/19 | CC | 3.15 | 4.17 | 0.71 |
| 421 | 3076 | 0301 | วังขอน - หัวนา | 61+582 | 59+481 | 2.1 | R | 05/06/19 | AC | 2.71 | 6.05 | 0.34 |
| 421 | 3076 | 0301 | วังขอน - หัวนา | 64+900 | 63+500 | 1.4 | R | 05/06/19 | AC | 2.79 | 4.75 | 0.36 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 108+000 | 107+000 | 1 | R | 05/06/19 | AC | 3.41 | 7.35 | 0.42 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 59+427 | 69+172 | 9.745 | L | 05/06/19 | AC | 2.47 | 5.27 | 0.35 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+172 | 69+262 | 0.09 | L | 05/06/19 | CC | 4.39 | 4.12 | 0.37 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+262 | 154+143 | 84.881 | L | 05/06/19 | AC | 2.52 | 4.07 | 0.39 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+375 | 69+215 | 0.16 | R | 05/06/19 | AC | 2.68 | 3.91 | 0.30 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+470 | 69+375 | 0.1 | R | 05/06/19 | CC | 4.51 | 4.63 | 0.40 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 69+600 | 69+470 | 0.13 | R | 05/06/19 | AC | 3.75 | 9.22 | 0.22 |
| 421 | 3076 | 0302 | หัวนา - อ่างฤาไน | 74+756 | 73+000 | 1.76 | R | 05/06/19 | AC | 2.92 | 4.51 | 0.34 |
| 421 | 3124 | 0100 | บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก | 0+000 | 6+450 | 6.45 | L | 04/06/19 | AC | 2.57 | 5.37 | 0.44 |
| 421 | 3124 | 0100 | บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก | 2+300 | 1+200 | 1.1 | R | 04/06/19 | AC | 3.27 | 5.29 | 0.51 |
| 421 | 3124 | 0100 | บางน้ำเปรี้ยว - บางขนาก | 7+000 | 9+006 | 2.006 | L | 04/06/19 | AC | 2.58 | 2.87 | 0.46 |
| 421 | 3200 | 0100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 0+000 | 18+725 | 18.725 | L | 04/06/19 | AC | 2.16 | 5.15 | 0.34 |
| 421 | 3200 | 0100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 16+500 | 15+600 | 0.9 | R | 04/06/19 | AC | 3 | 6.45 | 0.35 |
| 421 | 3200 | 0100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 18+725 | 18+200 | 0.53 | R | 04/06/19 | AC | 4.09 | 10.04 | 0.36 |
| 421 | 3200 | 0100 | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว | 2+000 | 0+000 | 2 | R | 04/06/19 | AC | 3.12 | 5.37 | 0.42 |
| 421 | 3245 | 0300 | หนองไม้แก่น - ลาดกระทิง | 92+292 | 81+317 | 10.98 | R | 05/06/19 | AC | 3.29 | 5.49 | 0.60 |
| 421 | 3259 | 0100 | อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก | 0+000 | 2+400 | 2.4 | L | 05/06/19 | AC | 1.77 | 1.85 | 0.32 |
| 421 | 3259 | 0100 | อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก | 4+400 | 8+006 | 3.606 | L | 05/06/19 | AC | 2.74 | 3.78 | 0.51 |
| 421 | 3378 | 0100 | บางคล้า - พนมสารคาม | 0+000 | 14+424 | 14.424 | L | 05/06/19 | AC | 2.5 | 3.69 | 0.33 |
| 421 | 3481 | 0200 | ศาลาแดง - บางขนาก | 1+570 | 25+734 | 24.164 | L | 04/06/19 | AC | 2.51 | 4.42 | 0.42 |
| 421 | 3481 | 0200 | ศาลาแดง - บางขนาก | 15+500 | 14+700 | 0.8 | R | 04/06/19 | AC | 4.24 | 7.3 | 0.44 |
| 421 | 3571 | 0100 | ทางเข้าสถานีรถไฟบางน้ำเปรี้ยว | 0+000 | 0+200 | 0.2 | L | 04/06/19 | AC | 4.34 | 3.22 | 0.52 |
| 421 | 3572 | 0100 | ตลาดบางน้ำเปรี้ยว | 0+000 | 0+461 | 0.461 | L | 04/06/19 | AC | 2.43 | 3.97 | 0.45 |
| 421 | 3572 | 0100 | ตลาดบางน้ำเปรี้ยว | 0+461 | 0+000 | 0.46 | R | 04/06/19 | AC | 2.5 | 4.23 | 0.40 |
| 421 | 3606 | 0100 | บางวัว - บางควาย (ทางบริการด้านซ้ายทาง) | 0+000 | 1+221 | 1.221 | L | 04/06/19 | AC | 2.84 | 9.41 | 0.41 |
| 421 | 3606 | 0100 | บางวัว - บางควาย (ทางบริการด้านซ้ายทาง) | 1+221 | 3+568 | 2.347 | L | 04/06/19 | AC | 2.51 | 5.31 | 0.45 |
| 421 | 3609 | 0100 | บางวัว - บางควาย (ทางบริการด้านขวาทาง) | 0+000 | 3+568 | 3.568 | L | 04/06/19 | AC | 3.26 | 10.75 | 0.62 |
| 421 | 3640 | 0100 | สนามชัยเขต - ห้วยน้ำใส | 0+000 | 3+197 | 3.197 | L | 05/06/19 | AC | 2.64 | 3.77 | 0.37 |
| 421 | 3640 | 0100 | สนามชัยเขต - ห้วยน้ำใส | 0+056 | 0+000 | 0.06 | R | 05/06/19 | AC | 4.41 | 3.86 | 0.35 |
| 421 | 331 | 302 | หัวสำโรง - เขาหินซ้อน | 128+695 | 139+855 | 11.16 | L | 06/06/19 | AC | 2.78 | 6.04 | 0.33 |
| 421 | 331 | 302 | หัวสำโรง - เขาหินซ้อน | 128+905 | 128+665 | 0.24 | R | 06/06/19 | CC | 4.87 | 3.41 | 0.42 |