| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 103+760 | 99+559 | 4.2 | R | 11/06/19 | AC | 2.71 | 4 | 0.30 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 109+900 | 116+800 | 6.9 | L | 09/06/19 | AC | 2.48 | 4.47 | 0.32 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 116+800 | 109+900 | 6.9 | R | 09/06/19 | AC | 2.22 | 4.26 | 0.32 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 94+929 | 98+959 | 4.03 | L | 11/06/19 | AC | 2.65 | 3.57 | 0.46 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 98+100 | 98+900 | 0.8 | FL | 11/06/19 | AC | 2.74 | 2.83 | 0.55 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 98+900 | 99+295 | 0.395 | FL | 11/06/19 | CC | 4.21 | 1.53 | 0.29 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 98+959 | 99+394 | 0.435 | L | 11/06/19 | CC | 3.66 | 1.45 | 0.28 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 99+079 | 94+929 | 4.15 | R | 11/06/19 | AC | 2.47 | 3.77 | 0.36 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 99+295 | 100+500 | 1.205 | FL | 11/06/19 | AC | 2.58 | 4.41 | 0.38 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 99+394 | 103+760 | 4.366 | L | 11/06/19 | AC | 2.89 | 5.26 | 0.30 |
| 428 | 0003 | 0401 | ชลบุรี - ศรีราชา | 99+559 | 99+079 | 0.48 | R | 11/06/19 | CC | 3.62 | 1.07 | 0.26 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 119+500 | 120+176 | 0.676 | L | 09/06/19 | AC | 1.95 | 3.22 | 0.33 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 120+170 | 119+500 | 0.67 | R | 09/06/19 | AC | 1.91 | 2.23 | 0.32 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 120+176 | 121+104 | 0.928 | L | 09/06/19 | CC | 3.65 | 2.05 | 0.33 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 121+100 | 120+170 | 0.93 | R | 09/06/19 | CC | 2.85 | 2.78 | 0.31 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 121+104 | 122+331 | 1.227 | L | 09/06/19 | AC | 1.83 | 2.32 | 0.32 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 122+331 | 123+636 | 1.305 | L | 09/06/19 | CC | 3.11 | 3.64 | 0.31 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 122+339 | 121+100 | 1.24 | R | 09/06/19 | AC | 1.8 | 2.76 | 0.33 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 123+636 | 125+281 | 1.645 | L | 09/06/19 | AC | 2.92 | 3.7 | 0.40 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 123+647 | 122+339 | 1.31 | R | 09/06/19 | CC | 3.17 | 4.55 | 0.29 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 125+250 | 123+647 | 1.6 | R | 09/06/19 | AC | 3.06 | 4.74 | 0.39 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 125+281 | 126+281 | 1 | L | 09/06/19 | CC | 3.98 | 3.04 | 0.43 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 125+300 | 126+000 | 0.7 | FL | 11/06/19 | CC | 4.11 | 1.76 | 0.39 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 126+000 | 125+300 | 0.7 | FR | 11/06/19 | CC | 4.47 | 2.12 | 0.33 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 126+200 | 125+250 | 0.95 | R | 09/06/19 | CC | 3.9 | 3.53 | 0.30 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 126+281 | 130+346 | 4.065 | L | 09/06/19 | AC | 2.4 | 4.61 | 0.37 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 130+346 | 130+546 | 0.2 | L | 09/06/19 | CC | 3.98 | 1.44 | 0.24 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 130+420 | 126+200 | 4.22 | R | 09/06/19 | AC | 2.55 | 5.25 | 0.39 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 130+546 | 137+640 | 7.094 | L | 09/06/19 | AC | 2.83 | 5 | 0.38 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 130+620 | 130+420 | 0.2 | R | 09/06/19 | CC | 3.92 | 2.11 | 0.23 |
| 428 | 0003 | 0402 | ศรีราชา - พัทยา | 137+640 | 130+620 | 7.02 | R | 09/06/19 | AC | 2.47 | 5.02 | 0.36 |
| 428 | 0003 | 0403 | พัทยา - พลูตาหลวง | 153+200 | 193+000 | 39.8 | L | 09/06/19 | AC | 2.21 | 4.08 | 0.41 |
| 428 | 0003 | 0403 | พัทยา - พลูตาหลวง | 193+000 | 153+200 | 39.8 | R | 09/06/19 | AC | 2.38 | 4.29 | 0.39 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 0+000 | 0+850 | 0.85 | L | 11/06/19 | AC | 3 | 4.49 | 0.49 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 0+850 | 1+350 | 0.5 | L | 11/06/19 | CC | 2.58 | 1.26 | 0.19 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 1+350 | 5+870 | 4.52 | L | 11/06/19 | AC | 2.19 | 4.05 | 0.40 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 10+000 | 5+700 | 4.3 | R | 11/06/19 | CC | 3.51 | 1.59 | 0.30 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 10+000 | 8+000 | 2 | FR | 11/06/19 | CC | 3.45 | 1.23 | 0.25 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 5+700 | 0+000 | 5.7 | R | 11/06/19 | AC | 2.66 | 4.84 | 0.38 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 5+870 | 10+000 | 4.13 | L | 11/06/19 | CC | 3.4 | 1.39 | 0.31 |
| 428 | 0036 | 0101 | กระทิงลาย - บ้านโป่ง | 8+000 | 10+000 | 2 | FL | 11/06/19 | CC | 3.52 | 1.39 | 0.28 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 10+000 | 20+355 | 10.355 | L | 11/06/19 | CC | 3.12 | 1.29 | 0.25 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 10+000 | 10+700 | 0.7 | FL | 11/06/19 | CC | 3.65 | 1.59 | 0.25 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 10+700 | 10+000 | 0.7 | FR | 11/06/19 | CC | 3.4 | 0.9 | 0.25 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 13+715 | 10+000 | 3.72 | R | 11/06/19 | CC | 3.57 | 1.31 | 0.25 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 14+500 | 16+000 | 1.5 | FL | 11/06/19 | CC | 3.5 | 1.62 | 0.26 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 16+000 | 14+500 | 1.5 | FR | 11/06/19 | AC | 1.84 | 2.65 | 0.43 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 16+325 | 13+715 | 2.61 | R | 11/06/19 | AC | 2.4 | 8.17 | 0.33 |
| 428 | 0036 | 0102 | บ้านโป่ง - มะขามคู่ | 20+290 | 16+325 | 3.97 | R | 11/06/19 | CC | 2.16 | 0.86 | 0.19 |
| 428 | 0331 | 0101 | สัตหีบ - เขาบายศรี | 0+000 | 0+210 | 0.21 | L | 10/06/19 | CC | 5.05 | 3.25 | 0.35 |
| 428 | 0331 | 0101 | สัตหีบ - เขาบายศรี | 0+200 | 0+000 | 0.2 | R | 10/06/19 | CC | 5.11 | 3.71 | 0.43 |
| 428 | 0331 | 0101 | สัตหีบ - เขาบายศรี | 0+210 | 6+000 | 5.79 | L | 10/06/19 | AC | 2.83 | 5.5 | 0.35 |
| 428 | 0331 | 0101 | สัตหีบ - เขาบายศรี | 6+000 | 0+200 | 5.8 | R | 10/06/19 | AC | 2.23 | 3.91 | 0.36 |
| 428 | 0331 | 0102 | เขาบายศรี - พันเสด็จนอก | 25+734 | 6+000 | 19.73 | R | 10/06/19 | AC | 1.93 | 3.65 | 0.35 |
| 428 | 0331 | 0102 | เขาบายศรี - พันเสด็จนอก | 25+734 | 26+098 | 0.364 | L | 10/06/19 | CC | 4.19 | 4.19 | 0.34 |
| 428 | 0331 | 0102 | เขาบายศรี - พันเสด็จนอก | 26+098 | 25+734 | 0.36 | R | 10/06/19 | CC | 4.15 | 3.67 | 0.38 |
| 428 | 0331 | 0102 | เขาบายศรี - พันเสด็จนอก | 26+098 | 37+000 | 10.902 | L | 10/06/19 | AC | 2.13 | 6.73 | 0.33 |
| 428 | 0331 | 0102 | เขาบายศรี - พันเสด็จนอก | 37+000 | 26+098 | 10.9 | R | 10/06/19 | AC | 2.3 | 5.73 | 0.39 |
| 428 | 0331 | 0102 | เขาบายศรี - พันเสด็จนอก | 6+000 | 25+734 | 19.734 | L | 10/06/19 | AC | 2.5 | 5.5 | 0.38 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 48+360 | 53+976 | 5.616 | L | 10/06/19 | CC | 3.76 | 2.93 | 0.25 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 53+976 | 67+086 | 13.11 | L | 10/06/19 | AC | 2.56 | 5.66 | 0.39 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 54+020 | 48+360 | 5.66 | R | 10/06/19 | CC | 3.79 | 2.64 | 0.26 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 54+200 | 55+580 | 1.38 | FL | 10/06/19 | CC | 3.96 | 2.79 | 0.26 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 55+580 | 57+300 | 1.72 | FL | 10/06/19 | AC | 1.8 | 4.4 | 0.39 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 55+615 | 54+200 | 1.42 | FR | 10/06/19 | CC | 3.75 | 3.2 | 0.27 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 57+300 | 55+615 | 1.69 | FR | 10/06/19 | AC | 2.53 | 6.01 | 0.41 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 67+086 | 67+131 | 0.045 | L | 10/06/19 | CC | 3.03 | 1.38 | 0.31 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 67+130 | 54+020 | 13.11 | R | 10/06/19 | AC | 2.35 | 6.34 | 0.36 |
| 428 | 0331 | 0103 | พันเสด็จนอก - หนองปรือ | 67+211 | 67+130 | 1.17 | R | 10/06/19 | CC | 4.39 | 2.43 | 0.33 |
| 428 | 0331 | 0104 | เนินผาสุข - มาบเอียง | 0+000 | 0+524 | 0.524 | L | 11/06/19 | AC | 3.43 | 4.51 | 0.29 |
| 428 | 0331 | 0104 | เนินผาสุข - มาบเอียง | 0+370 | 0+000 | 0.37 | R | 11/06/19 | AC | 3.28 | 5.84 | 0.53 |
| 428 | 0331 | 0104 | เนินผาสุข - มาบเอียง | 0+524 | 16+542 | 16.018 | L | 11/06/19 | CC | 2.6 | 1.64 | 0.26 |
| 428 | 0331 | 0104 | เนินผาสุข - มาบเอียง | 16+549 | 6+925 | 9.62 | R | 11/06/19 | CC | 2.29 | 1.88 | 0.28 |
| 428 | 0331 | 0104 | เนินผาสุข - มาบเอียง | 6+925 | 0+370 | 6.56 | R | 11/06/19 | CC | 2.89 | 1.82 | 0.24 |
| 428 | 0332 | 0100 | เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง | 0+000 | 0+400 | 0.4 | L | 10/06/19 | AC | 3 | 4.62 | 0.32 |
| 428 | 0332 | 0100 | เขาหาดยาว - ทุ่งโปร่ง | 14+487 | 0+000 | 14.49 | R | 10/06/19 | AC | 2.55 | 4.28 | 0.35 |
| 428 | 3126 | 0100 | พลูตาหลวง - แสมสาร | 0+000 | 3+430 | 3.43 | L | 10/06/19 | CC | 2.3 | 3.12 | 0.24 |
| 428 | 3126 | 0100 | พลูตาหลวง - แสมสาร | 11+163 | 9+800 | 1.36 | R | 10/06/19 | AC | 2.07 | 3.37 | 0.34 |
| 428 | 3126 | 0100 | พลูตาหลวง - แสมสาร | 3+400 | 0+000 | 3.4 | R | 10/06/19 | CC | 2.21 | 2.92 | 0.27 |
| 428 | 3126 | 0100 | พลูตาหลวง - แสมสาร | 3+430 | 11+163 | 7.733 | L | 10/06/19 | AC | 2.2 | 5.77 | 0.38 |
| 428 | 3240 | 0101 | หนองปรือ - สำนักตะแบก | 11+018 | 6+473 | 4.55 | R | 11/06/19 | AC | 2.74 | 4.35 | 0.32 |
| 428 | 3240 | 0101 | หนองปรือ - สำนักตะแบก | 11+410 | 11+018 | 0.39 | R | 11/06/19 | CC | 3.56 | 3.58 | 0.48 |
| 428 | 3240 | 0101 | หนองปรือ - สำนักตะแบก | 12+000 | 11+410 | 0.59 | R | 11/06/19 | AC | 2.01 | 2.08 | 0.37 |
| 428 | 3240 | 0101 | หนองปรือ - สำนักตะแบก | 2+850 | 0+900 | 1.95 | R | 11/06/19 | AC | 2.9 | 3.1 | 0.38 |
| 428 | 3240 | 0101 | หนองปรือ - สำนักตะแบก | 3+928 | 2+850 | 1.08 | R | 11/06/19 | CC | 3.37 | 1.72 | 0.23 |
| 428 | 3240 | 0101 | หนองปรือ - สำนักตะแบก | 5+578 | 3+928 | 1.65 | R | 11/06/19 | AC | 3.2 | 1.81 | 0.39 |
| 428 | 3240 | 0101 | หนองปรือ - สำนักตะแบก | 6+473 | 5+578 | 0.9 | R | 11/06/19 | CC | 3.39 | 1.63 | 0.28 |
| 428 | 3240 | 0102 | สำนักตะแบก - เขาไม้แก้ว | 12+000 | 18+174 | 6.174 | L | 11/06/19 | AC | 1.83 | 1.31 | 0.34 |
| 428 | 3241 | 0101 | ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ | 12+837 | 14+000 | 1.163 | L | 11/06/19 | AC | 3.43 | 4.45 | 0.39 |
| 428 | 3241 | 0101 | ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ | 2+050 | 6+432 | 4.382 | L | 11/06/19 | AC | 2.46 | 3.85 | 0.42 |
| 428 | 3241 | 0101 | ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ | 6+408 | 3+650 | 2.76 | R | 11/06/19 | AC | 2.52 | 4.69 | 0.52 |
| 428 | 3241 | 0101 | ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ | 6+800 | 12+837 | 6.037 | L | 11/06/19 | AC | 2.77 | 5.16 | 0.36 |
| 428 | 3241 | 0101 | ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ | 9+596 | 6+800 | 2.8 | R | 11/06/19 | AC | 2.57 | 2.9 | 0.36 |
| 428 | 3241 | 0102 | อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง | 14+000 | 14+145 | 0.145 | L | 11/06/19 | AC | 3.55 | 3.44 | 0.37 |
| 428 | 3241 | 0102 | อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง | 14+145 | 14+655 | 0.51 | L | 11/06/19 | CC | 4.22 | 2.22 | 0.25 |
| 428 | 3241 | 0102 | อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง | 14+655 | 27+009 | 12.354 | L | 11/06/19 | AC | 2.56 | 4.24 | 0.37 |
| 428 | 3573 | 0100 | อนุสาวรีย์ ร.6 - สถานีรถไฟแสมสาร | 0+000 | 2+335 | 2.335 | L | 10/06/19 | AC | 2.09 | 4.86 | 0.34 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 0+000 | 7+315 | 7.315 | L | 10/06/19 | AC | 3.07 | 10.1 | 0.39 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 10+115 | 9+735 | 0.38 | R | 10/06/19 | CC | 4.97 | 3.34 | 0.49 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 10+180 | 14+000 | 3.82 | L | 10/06/19 | AC | 2.23 | 4.84 | 0.29 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 14+000 | 10+115 | 3.89 | R | 10/06/19 | AC | 2.42 | 6.64 | 0.30 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 7+315 | 7+820 | 0.505 | L | 10/06/19 | CC | 4.66 | 2.57 | 0.34 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 7+395 | 0+000 | 7.4 | R | 10/06/19 | AC | 3.09 | 9.54 | 0.36 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 7+820 | 9+790 | 1.97 | L | 10/06/19 | AC | 2.3 | 5.32 | 0.35 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 7+900 | 7+395 | 0.51 | R | 10/06/19 | CC | 4.34 | 2.24 | 0.34 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 9+735 | 7+900 | 1.84 | R | 10/06/19 | AC | 2.35 | 5.63 | 0.32 |
| 428 | 3574 | 0100 | มาบปู - เขาคันทรง | 9+790 | 10+180 | 0.39 | L | 10/06/19 | CC | 4.7 | 2.83 | 0.45 |
| 428 | 3608 | 0100 | ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) | 0+000 | 0+475 | 0.475 | L | 11/06/19 | AC | 3.37 | 5.87 | 0.31 |
| 428 | 3608 | 0100 | ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) | 0+475 | 7+700 | 7.225 | L | 11/06/19 | CC | 3.79 | 1.97 | 0.32 |
| 428 | 3611 | 0100 | ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) | 0+405 | 0+000 | 0.41 | R | 11/06/19 | AC | 2.94 | 4.49 | 0.50 |
| 428 | 3611 | 0100 | ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) | 7+700 | 0+405 | 7.3 | R | 11/06/19 | CC | 3.83 | 1.99 | 0.34 |
| 428 | 3245 | 201 | หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ | 16+800 | 34+000 | 17.2 | L | 10/06/19 | AC | 2.11 | 4.27 | 0.37 |
| 428 | 3245 | 201 | หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ | 23+912 | 16+800 | 7.11 | R | 10/06/19 | AC | 2.22 | 7.19 | 0.33 |