| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงนครพนม** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 644 | 0022 | 0501 | โชคอำนวย-กุรุคุ | 213+993 | 198+490 | 15.5 | R | 30/04/19 | AC | 2 | 2.86 | 0.32 |
| 644 | 0022 | 0502 | กุรุคุ - นครพนม | 213+993 | 236+798 | 22.805 | L | 30/04/19 | AC | 2.11 | 3.91 | 0.34 |
| 644 | 0022 | 0502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+786 | 213+993 | 22.79 | R | 30/04/19 | AC | 2.23 | 4.21 | 0.31 |
| 644 | 0022 | 0502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+798 | 236+983 | 0.185 | L | 30/04/19 | CC | 4.26 | 1.85 | 0.54 |
| 644 | 0022 | 0502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+971 | 236+786 | 0.19 | R | 30/04/19 | CC | 4.86 | 2.22 | 0.56 |
| 644 | 0022 | 0502 | กุรุคุ - นครพนม | 236+983 | 240+746 | 3.763 | L | 30/04/19 | AC | 2.2 | 3.26 | 0.32 |
| 644 | 0022 | 0502 | กุรุคุ - นครพนม | 240+746 | 236+971 | 3.78 | R | 30/04/19 | AC | 2.03 | 3.45 | 0.28 |
| 644 | 0212 | 0303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 317+324 | 318+804 | 1.48 | L | 30/04/19 | AC | 2.28 | 3.31 | 0.26 |
| 644 | 0212 | 0303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 318+804 | 319+029 | 0.225 | L | 30/04/19 | CC | 5.6 | 3.31 | 0.30 |
| 644 | 0212 | 0303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 318+823 | 317+324 | 1.5 | R | 29/04/19 | AC | 2.17 | 3.05 | 0.29 |
| 644 | 0212 | 0303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 319+029 | 346+654 | 27.625 | L | 30/04/19 | AC | 2.14 | 3.93 | 0.30 |
| 644 | 0212 | 0303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 319+093 | 318+823 | 0.27 | R | 29/04/19 | CC | 4.32 | 3.61 | 0.36 |
| 644 | 0212 | 0303 | ท่าควาย - กลางน้อย | 346+654 | 319+093 | 27.56 | R | 29/04/19 | AC | 2.29 | 4.83 | 0.28 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 346+654 | 367+462 | 20.808 | L | 30/04/19 | AC | 2.22 | 4.84 | 0.36 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 367+462 | 346+654 | 20.81 | R | 29/04/19 | AC | 2.37 | 3.84 | 0.29 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 369+739 | 371+244 | 1.505 | L | 30/04/19 | CC | 4.11 | 2.68 | 0.36 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 371+244 | 374+574 | 3.33 | L | 30/04/19 | AC | 3.1 | 4.64 | 0.28 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 371+256 | 369+739 | 1.52 | R | 29/04/19 | CC | 4.47 | 2.52 | 0.37 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+574 | 374+834 | 0.26 | L | 30/04/19 | CC | 4.58 | 2.29 | 0.36 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+596 | 371+256 | 3.34 | R | 29/04/19 | AC | 3.03 | 6.94 | 0.29 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+834 | 386+044 | 11.21 | L | 30/04/19 | AC | 2.08 | 2.58 | 0.30 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 374+851 | 374+596 | 0.26 | R | 29/04/19 | CC | 4.14 | 4.06 | 0.44 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+041 | 374+851 | 11.19 | R | 29/04/19 | AC | 2.03 | 2.39 | 0.32 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+044 | 386+449 | 0.405 | L | 30/04/19 | CC | 3.11 | 1.77 | 0.27 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+441 | 386+041 | 0.4 | R | 29/04/19 | CC | 2.97 | 2.72 | 0.26 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 386+449 | 389+416 | 2.967 | L | 30/04/19 | AC | 2.13 | 2.22 | 0.29 |
| 644 | 0212 | 0304 | กลางน้อย - ย้อมพัฒนา | 389+416 | 386+441 | 2.98 | R | 29/04/19 | AC | 2.11 | 3.03 | 0.30 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 42+807 | 43+642 | 0.835 | L | 30/04/19 | AC | 2.32 | 6.65 | 0.35 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 45+477 | 46+442 | 0.965 | L | 30/04/19 | AC | 3.28 | 7.95 | 0.36 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 49+616 | 50+981 | 1.365 | L | 30/04/19 | AC | 2.22 | 4.18 | 0.28 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 55+370 | 56+345 | 0.975 | L | 30/04/19 | AC | 2.74 | 5.04 | 0.39 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+643 | 65+858 | 0.1 | L | 30/04/19 | AC | 2.37 | 1.28 | 0.52 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+663 | 42+807 | 22.86 | R | 30/04/19 | AC | 2.1 | 3.53 | 0.34 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+743 | 65+780 | 0.037 | L | 30/04/19 | CC | 5.3 | 2.08 | 0.41 |
| 644 | 0223 | 0200 | นาแก - บ้านต้อง | 65+780 | 65+663 | 0.12 | R | 30/04/19 | CC | 3.92 | 2.57 | 0.41 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 0+000 | 0+080 | 0.08 | L | 30/04/19 | CC | 4.33 | 2.59 | 0.30 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 0+080 | 3+340 | 3.26 | L | 30/04/19 | AC | 2.33 | 3.15 | 0.28 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 0+209 | 0+000 | 0.21 | R | 30/04/19 | CC | 4.58 | 3.11 | 0.29 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+324 | 0+209 | 3.12 | R | 30/04/19 | AC | 2.26 | 2.63 | 0.29 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+340 | 3+585 | 0.245 | L | 30/04/19 | CC | 5.17 | 2.78 | 0.43 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+569 | 3+324 | 0.25 | R | 30/04/19 | CC | 4.74 | 3.11 | 0.47 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 3+585 | 9+089 | 5.504 | L | 30/04/19 | AC | 2.22 | 3.3 | 0.31 |
| 644 | 0240 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองนครพนม | 9+089 | 3+569 | 5.52 | R | 30/04/19 | AC | 1.87 | 3.21 | 0.30 |
| 644 | 2030 | 0100 | ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ | 0+000 | 2+155 | 2.155 | L | 30/04/19 | AC | 2.7 | 4.65 | 0.41 |
| 644 | 2030 | 0100 | ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ | 2+155 | 0+000 | 2.16 | R | 30/04/19 | AC | 2.34 | 4.6 | 0.43 |
| 644 | 2031 | 0100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 0+000 | 22+959 | 22.959 | L | 30/04/19 | AC | 2.09 | 3.46 | 0.38 |
| 644 | 2031 | 0100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 11+465 | 10+300 | 1.17 | R | 30/04/19 | AC | 2.99 | 3.02 | 0.34 |
| 644 | 2031 | 0100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 13+606 | 12+300 | 1.31 | R | 30/04/19 | AC | 2.38 | 5.16 | 0.35 |
| 644 | 2031 | 0100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 22+972 | 22+750 | 0.22 | R | 30/04/19 | AC | 3.9 | 3.57 | 0.34 |
| 644 | 2031 | 0100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 6+155 | 0+000 | 6.16 | R | 30/04/19 | AC | 2.47 | 4.31 | 0.31 |
| 644 | 2031 | 0100 | ธาตุน้อย - นาเหนือ | 8+744 | 7+230 | 1.51 | R | 30/04/19 | AC | 2.14 | 4 | 0.37 |
| 644 | 2033 | 0101 | นาแก - นาเหนือ | 0+000 | 9+450 | 9.45 | L | 30/04/19 | AC | 1.97 | 3.67 | 0.42 |
| 644 | 2033 | 0101 | นาแก - นาเหนือ | 1+434 | 0+000 | 1.43 | R | 30/04/19 | AC | 2.79 | 4.44 | 0.39 |
| 644 | 2033 | 0101 | นาแก - นาเหนือ | 9+401 | 8+900 | 0.5 | R | 30/04/19 | AC | 2.55 | 2.12 | 0.36 |
| 644 | 2033 | 0102 | นาเหนือ - คำพอก | 23+300 | 21+225 | 2.08 | R | 30/04/19 | AC | 2.29 | 3.97 | 0.47 |
| 644 | 2033 | 0102 | นาเหนือ - คำพอก | 9+600 | 45+600 | 36 | L | 01/05/19 | AC | 2.36 | 2.33 | 0.33 |
| 644 | 2033 | 0102 | นาเหนือ - คำพอก | 9+600 | 9+450 | 0.15 | R | 30/04/19 | AC | 3.33 | 3.33 | 0.35 |
| 644 | 2033 | 0103 | คำพอก - หนองญาติ | 45+600 | 56+805 | 11.205 | L | 01/05/19 | AC | 1.96 | 3.21 | 0.34 |
| 644 | 2033 | 0103 | คำพอก - หนองญาติ | 56+805 | 56+863 | 0.058 | L | 01/05/19 | CC | 5.69 | 3.2 | 0.63 |
| 644 | 2033 | 0103 | คำพอก - หนองญาติ | 56+828 | 54+804 | 2.02 | R | 01/05/19 | AC | 2.13 | 4.26 | 0.42 |
| 644 | 2033 | 0103 | คำพอก - หนองญาติ | 56+863 | 56+828 | 0.04 | R | 01/05/19 | CC | 4.63 | 2.87 | 0.52 |
| 644 | 2132 | 0200 | นาเพียง - ศรีสงคราม | 20+212 | 43+450 | 23.238 | L | 01/05/19 | AC | 2.15 | 3.67 | 0.56 |
| 644 | 2132 | 0200 | นาเพียง - ศรีสงคราม | 42+900 | 41+600 | 1.3 | R | 01/05/19 | AC | 2.32 | 3.21 | 0.34 |
| 644 | 2177 | 0100 | ศรีสงคราม - นาน้อย | 0+019 | 26+250 | 26.231 | L | 04/05/19 | AC | 2.53 | 3.9 | 0.46 |
| 644 | 2177 | 0100 | ศรีสงคราม - นาน้อย | 0+200 | 0+019 | 0.18 | R | 01/05/19 | AC | 2.37 | 3.5 | 0.33 |
| 644 | 2185 | 0200 | โคกสะอาด - นาหว้า | 19+970 | 19+558 | 0.41 | R | 01/05/19 | AC | 3.59 | 3.41 | 0.33 |
| 644 | 2185 | 0200 | โคกสะอาด - นาหว้า | 7+563 | 19+970 | 12.407 | L | 01/05/19 | AC | 2.04 | 2.38 | 0.30 |
| 644 | 2276 | 0100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 13+470 | 15+890 | 2.42 | L | 01/05/19 | AC | 2.12 | 2.9 | 0.31 |
| 644 | 2276 | 0100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 27+247 | 27+712 | 0.465 | L | 01/05/19 | AC | 2.45 | 3.17 | 0.36 |
| 644 | 2276 | 0100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 27+712 | 0+000 | 27.71 | R | 01/05/19 | AC | 2.31 | 3.02 | 0.37 |
| 644 | 2276 | 0100 | กุรุคุ - เรณูนคร | 40+090 | 27+983 | 12.11 | R | 01/05/19 | AC | 2.36 | 2.95 | 0.56 |
| 644 | 2346 | 0200 | นาหว้า - ดงขวาง | 26+100 | 46+696 | 20.596 | L | 04/05/19 | AC | 2.23 | 3.04 | 0.46 |
| 644 | 2346 | 0200 | นาหว้า - ดงขวาง | 26+952 | 26+100 | 0.85 | R | 04/05/19 | AC | 3.13 | 3.6 | 0.51 |
| 644 | 2346 | 0200 | นาหว้า - ดงขวาง | 28+616 | 27+457 | 1.16 | R | 04/05/19 | AC | 2.68 | 4.28 | 0.45 |
| 644 | 2390 | 0100 | โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป | 0+000 | 1+121 | 1.121 | L | 01/05/19 | AC | 2.96 | 4.81 | 0.34 |
| 644 | 2390 | 0100 | โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป | 17+921 | 18+421 | 0.5 | L | 01/05/19 | AC | 2.12 | 2.8 | 0.42 |
| 644 | 2390 | 0100 | โนนสมบูรณ์ - ปฏิรูป | 18+421 | 0+000 | 18.42 | R | 01/05/19 | AC | 2.46 | 4.73 | 0.42 |
| 644 | 2417 | 0100 | นาพระชัย - เซกา | 0+000 | 45+440 | 45.44 | L | 01/05/19 | AC | 2.46 | 3.13 | 0.45 |