| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงมุกดาหาร** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 639 | 0012 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 757+717 | 790+697 | 32.98 | L | 28/04/19 | AC | 2.29 | 3.88 | 0.34 |
| 639 | 0012 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 790+697 | 791+222 | 0.525 | L | 28/04/19 | CC | 4.09 | 2.79 | 0.36 |
| 639 | 0012 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 791+222 | 793+391 | 2.169 | L | 28/04/19 | AC | 2.21 | 3.74 | 0.37 |
| 639 | 0012 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 793+391 | 731+267 | 62.12 | R | 28/04/19 | AC | 2.33 | 3.79 | 0.33 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 389+416 | 397+236 | 7.82 | L | 29/04/19 | AC | 1.9 | 2.74 | 0.33 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+197 | 389+416 | 7.78 | R | 29/04/19 | AC | 1.81 | 3.36 | 0.31 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+236 | 397+636 | 0.4 | L | 29/04/19 | CC | 3.02 | 1.81 | 0.28 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+587 | 397+197 | 0.39 | R | 29/04/19 | CC | 2.81 | 2.38 | 0.29 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+636 | 414+156 | 16.52 | L | 29/04/19 | AC | 2.05 | 4.57 | 0.39 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+000 | 397+587 | 16.41 | R | 29/04/19 | AC | 2.08 | 4.49 | 0.42 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+156 | 414+496 | 0.34 | L | 29/04/19 | CC | 4.74 | 3.84 | 0.47 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+496 | 424+056 | 9.56 | L | 29/04/19 | AC | 2.65 | 4.64 | 0.38 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+736 | 414+000 | 0.74 | FR | 29/04/19 | AC | 3.19 | 7.16 | 0.36 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+056 | 424+236 | 0.18 | L | 29/04/19 | CC | 3.32 | 3.13 | 0.42 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+065 | 414+000 | 10.07 | R | 29/04/19 | AC | 2.61 | 5.19 | 0.38 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+236 | 455+651 | 31.415 | L | 29/04/19 | AC | 2.45 | 8.11 | 0.28 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+250 | 424+065 | 0.19 | R | 29/04/19 | CC | 3.51 | 2.73 | 0.34 |
| 639 | 0212 | 0401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 455+651 | 424+250 | 31.4 | R | 29/04/19 | AC | 2.41 | 6.85 | 0.29 |
| 639 | 0212 | 0402 | นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก | 455+651 | 481+733 | 26.082 | L | 29/04/19 | AC | 2.47 | 6.2 | 0.43 |
| 639 | 0212 | 0402 | นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก | 481+733 | 455+651 | 26.08 | R | 29/04/19 | AC | 2.51 | 5.96 | 0.38 |
| 639 | 2034 | 0101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 0+000 | 2+000 | 2 | L | 28/04/19 | AC | 2.45 | 2.34 | 0.38 |
| 639 | 2034 | 0101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 1+965 | 0+000 | 1.97 | R | 29/04/19 | AC | 2.41 | 2.56 | 0.38 |
| 639 | 2034 | 0101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 13+000 | 11+000 | 2 | R | 29/04/19 | AC | 2.97 | 4.45 | 0.47 |
| 639 | 2034 | 0101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 2+000 | 4+595 | 2.595 | L | 28/04/19 | CC | 3.92 | 2.22 | 0.38 |
| 639 | 2034 | 0101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 4+595 | 13+000 | 8.405 | L | 28/04/19 | AC | 2 | 4.05 | 0.49 |
| 639 | 2034 | 0101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 4+600 | 1+965 | 2.64 | R | 29/04/19 | CC | 4.47 | 2.28 | 0.41 |
| 639 | 2034 | 0102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 13+000 | 62+715 | 49.715 | L | 28/04/19 | AC | 1.97 | 5.5 | 0.47 |
| 639 | 2034 | 0102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 16+700 | 13+900 | 2.8 | R | 29/04/19 | AC | 2.04 | 3.34 | 0.45 |
| 639 | 2034 | 0102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 27+500 | 26+500 | 1 | R | 29/04/19 | AC | 2.94 | 5.4 | 0.63 |
| 639 | 2034 | 0102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 33+700 | 31+500 | 2.2 | R | 28/04/19 | AC | 2.64 | 6 | 0.35 |
| 639 | 2034 | 0102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 47+540 | 45+000 | 2.54 | R | 28/04/19 | AC | 2.72 | 4.61 | 0.58 |
| 639 | 2034 | 0102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 49+665 | 47+540 | 2.13 | R | 28/04/19 | AC | 3.14 | 6.39 | 0.49 |
| 639 | 2034 | 0102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 55+965 | 52+115 | 3.85 | R | 28/04/19 | AC | 3.12 | 7.78 | 0.53 |
| 639 | 2047 | 0100 | กุดโจด - กุดแห่ | 0+000 | 6+259 | 6.259 | L | 28/04/19 | AC | 2.59 | 5.56 | 0.42 |
| 639 | 2116 | 0401 | ห้วยคล้อ - เลิงนกทา | 121+478 | 122+528 | 1.05 | L | 28/04/19 | AC | 3.09 | 11.01 | 0.38 |
| 639 | 2116 | 0401 | ห้วยคล้อ - เลิงนกทา | 136+907 | 141+878 | 4.971 | L | 28/04/19 | AC | 2.56 | 3.62 | 0.44 |
| 639 | 2116 | 0401 | ห้วยคล้อ - เลิงนกทา | 141+878 | 115+078 | 26.8 | R | 28/04/19 | AC | 2.47 | 5.33 | 0.41 |
| 639 | 2116 | 0402 | เลิงนกทา - ดอนตาล | 191+700 | 142+075 | 49.63 | R | 28/04/19 | AC | 2.06 | 3.01 | 0.39 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 37+241 | 38+700 | 1.459 | L | 28/04/19 | AC | 2.96 | 4.62 | 0.31 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 43+515 | 44+200 | 0.685 | L | 28/04/19 | AC | 3.08 | 4.63 | 0.37 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 47+600 | 49+600 | 2 | L | 28/04/19 | AC | 2.5 | 4.79 | 0.33 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 54+050 | 54+740 | 0.69 | L | 28/04/19 | AC | 2.76 | 9.23 | 0.36 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 57+500 | 57+900 | 0.4 | L | 28/04/19 | AC | 2.56 | 3.1 | 0.36 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 61+300 | 62+300 | 1 | L | 28/04/19 | AC | 4.32 | 12.15 | 0.42 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 63+769 | 64+969 | 1.2 | L | 28/04/19 | AC | 2.38 | 3.82 | 0.54 |
| 639 | 2169 | 0200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 64+969 | 37+241 | 27.73 | R | 28/04/19 | AC | 2.66 | 4.08 | 0.39 |
| 639 | 2370 | 0100 | นิคมคำสร้อย - หนองสูง | 0+000 | 1+050 | 1.05 | L | 28/04/19 | AC | 2.9 | 3.25 | 0.41 |
| 639 | 2370 | 0100 | นิคมคำสร้อย - หนองสูง | 20+233 | 20+913 | 0.68 | L | 28/04/19 | AC | 2.3 | 3.13 | 0.33 |
| 639 | 2370 | 0100 | นิคมคำสร้อย - หนองสูง | 35+870 | 0+000 | 35.87 | R | 28/04/19 | AC | 2.45 | 3.31 | 0.45 |