| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 641 | 0012 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 672+267 | 675+500 | 3.233 | L | 02/05/19 | AC | 2.54 | 5.89 | 0.28 |
| 641 | 0012 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 677+650 | 678+305 | 0.655 | L | 02/05/19 | AC | 2.38 | 3.34 | 0.26 |
| 641 | 0012 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 689+936 | 692+496 | 2.56 | L | 02/05/19 | AC | 3.01 | 4.11 | 0.36 |
| 641 | 0012 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 709+117 | 712+117 | 3 | L | 02/05/19 | AC | 2.34 | 3.22 | 0.32 |
| 641 | 0012 | 1000 | สี่แยกสมเด็จ - คำพอก | 731+267 | 672+267 | 59 | R | 02/05/19 | AC | 2.35 | 3.64 | 0.35 |
| 641 | 0022 | 0401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 137+930 | 169+970 | 32.04 | L | 03/05/19 | AC | 2.3 | 4.05 | 0.41 |
| 641 | 0022 | 0401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 153+220 | 155+070 | 1.85 | FL | 02/05/19 | AC | 1.91 | 2.92 | 0.37 |
| 641 | 0022 | 0401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 155+020 | 137+930 | 17.09 | R | 03/05/19 | AC | 1.88 | 3.63 | 0.38 |
| 641 | 0022 | 0401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 155+070 | 153+220 | 1.85 | FR | 02/05/19 | CC | 1.78 | 2.63 | 0.34 |
| 641 | 0022 | 0401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 155+170 | 155+020 | 0.15 | R | 03/05/19 | CC | 4.63 | 4.21 | 0.33 |
| 641 | 0022 | 0401 | สูงเนิน - ท่าแร่ | 169+970 | 155+170 | 14.8 | R | 03/05/19 | AC | 2.14 | 3.26 | 0.32 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 169+970 | 170+710 | 0.74 | L | 03/05/19 | AC | 1.96 | 2.17 | 0.30 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 170+300 | 171+000 | 0.7 | FL | 03/05/19 | AC | 2.15 | 4.29 | 0.32 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 170+805 | 198+490 | 27.685 | L | 03/05/19 | AC | 2.42 | 4.13 | 0.36 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 170+820 | 169+970 | 0.85 | R | 03/05/19 | AC | 2.02 | 5.42 | 0.30 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 171+000 | 170+300 | 0.7 | FR | 03/05/19 | AC | 2.01 | 2.7 | 0.32 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 180+470 | 170+905 | 9.57 | R | 03/05/19 | AC | 2.3 | 5.78 | 0.33 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 187+671 | 188+371 | 0.7 | FL | 03/05/19 | AC | 2.04 | 2.75 | 0.35 |
| 641 | 0022 | 0402 | ท่าแร่ - โชคอำนวย | 188+371 | 187+671 | 0.7 | R | 03/05/19 | AC | 2.89 | 5.45 | 0.35 |
| 641 | 0223 | 0100 | สกลนคร - นาแก | 0+000 | 42+807 | 42.807 | L | 02/05/19 | AC | 2.08 | 3.33 | 0.36 |
| 641 | 0223 | 0100 | สกลนคร - นาแก | 11+035 | 0+000 | 11.04 | R | 02/05/19 | AC | 1.85 | 3.37 | 0.35 |
| 641 | 0223 | 0100 | สกลนคร - นาแก | 22+517 | 11+035 | 11.48 | R | 02/05/19 | AC | 1.99 | 3.13 | 0.29 |
| 641 | 0223 | 0100 | สกลนคร - นาแก | 26+250 | 25+175 | 1.08 | R | 02/05/19 | AC | 2.59 | 4.53 | 0.34 |
| 641 | 0223 | 0100 | สกลนคร - นาแก | 42+807 | 39+817 | 2.99 | R | 02/05/19 | AC | 1.88 | 3.38 | 0.34 |
| 641 | 2132 | 0100 | ท่าแร่ - นาเพียง | 0+000 | 20+212 | 20.212 | L | 01/05/19 | AC | 2.1 | 3.98 | 0.48 |
| 641 | 2346 | 0100 | ดอนเชียงบาน - นาหว้า | 0+000 | 26+100 | 26.1 | L | 04/05/19 | AC | 2.37 | 3.83 | 0.42 |
| 641 | 2346 | 0100 | ดอนเชียงบาน - นาหว้า | 0+800 | 0+000 | 0.8 | R | 04/05/19 | AC | 3.35 | 5.48 | 0.35 |
| 641 | 2347 | 0100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 0+000 | 5+604 | 5.604 | FL | 02/05/19 | AC | 1.84 | 3.33 | 0.31 |
| 641 | 2347 | 0100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 0+000 | 5+604 | 5.604 | L | 02/05/19 | AC | 2.2 | 2.73 | 0.30 |
| 641 | 2347 | 0100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 5+604 | 0+000 | 5.6 | R | 03/05/19 | AC | 2.29 | 3.38 | 0.34 |
| 641 | 2347 | 0100 | ธาตุนาเวง - สกลนคร | 5+604 | 0+000 | 5.6 | FR | 03/05/19 | AC | 2.58 | 4.07 | 0.36 |