| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 448+000 | 451+395 | 3.395 | L | 18/05/19 | AC | 3.2 | 7.67 | 0.38 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 451+000 | 452+500 | 1.5 | FL | 18/05/19 | AC | 3.28 | 4.68 | 0.34 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 451+395 | 451+990 | 0.595 | L | 18/05/19 | CC | 4.82 | 3.2 | 0.30 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 451+500 | 420+345 | 31.16 | R | 18/05/19 | AC | 2.44 | 4.48 | 0.39 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 451+990 | 459+020 | 7.03 | L | 18/05/19 | AC | 2.82 | 7.99 | 0.30 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 452+000 | 451+500 | 0.5 | R | 18/05/19 | CC | 4.58 | 2.49 | 0.29 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 452+500 | 451+000 | 1.5 | FR | 18/05/19 | AC | 2.87 | 4.93 | 0.29 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 459+020 | 459+480 | 0.46 | L | 18/05/19 | CC | 4.72 | 3.55 | 0.34 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 459+130 | 452+000 | 7.13 | R | 18/05/19 | AC | 2.8 | 6.44 | 0.28 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 459+400 | 458+900 | 0.5 | FR | 18/05/19 | AC | 2.79 | 3.69 | 0.36 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 459+480 | 460+595 | 1.115 | L | 18/05/19 | AC | 1.92 | 3.61 | 0.30 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 459+635 | 459+130 | 0.51 | R | 18/05/19 | CC | 4.46 | 2.68 | 0.27 |
| 627 | 0012 | 0701 | ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง | 460+595 | 459+635 | 0.96 | R | 18/05/19 | AC | 1.87 | 3.7 | 0.23 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 460+595 | 470+845 | 10.25 | L | 17/05/19 | AC | 2.86 | 6.56 | 0.42 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 468+895 | 473+260 | 4.365 | FL | 18/05/19 | AC | 2.91 | 4.76 | 0.35 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 470+845 | 472+690 | 1.845 | L | 17/05/19 | CC | 3.98 | 2.39 | 0.35 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 470+855 | 460+595 | 10.26 | R | 18/05/19 | AC | 1.67 | 4.16 | 0.33 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 472+690 | 492+269 | 19.579 | L | 17/05/19 | AC | 2.59 | 7.55 | 0.38 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 472+695 | 470+855 | 1.84 | R | 18/05/19 | CC | 3.98 | 2.8 | 0.35 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 473+260 | 468+895 | 4.37 | FR | 18/05/19 | AC | 2.83 | 4.16 | 0.29 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 483+900 | 485+000 | 1.1 | FL | 18/05/19 | AC | 3.3 | 9.37 | 0.50 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 485+000 | 483+900 | 1.1 | FR | 18/05/19 | AC | 2.66 | 4.32 | 0.45 |
| 627 | 0012 | 0702 | ร่องแซง - หนองแก | 492+269 | 472+695 | 19.57 | R | 18/05/19 | AC | 2.49 | 7.33 | 0.33 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 492+269 | 505+369 | 13.1 | L | 17/05/19 | AC | 2.56 | 7.63 | 0.37 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 504+459 | 492+269 | 12.19 | R | 17/05/19 | AC | 1.83 | 5.57 | 0.35 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 504+554 | 504+459 | 0.1 | R | 17/05/19 | CC | 3.41 | 2.44 | 0.27 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 505+094 | 504+554 | 0.54 | R | 17/05/19 | AC | 2.36 | 25.43 | 0.18 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 505+369 | 505+744 | 0.375 | L | 17/05/19 | CC | 3.78 | 2.3 | 0.34 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 505+744 | 508+509 | 2.765 | L | 17/05/19 | AC | 2.86 | 6.23 | 0.38 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 505+849 | 505+354 | 0.5 | R | 17/05/19 | CC | 2.69 | 2.31 | 0.29 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 508+449 | 508+989 | 0.54 | FL | 18/05/19 | CC | 3.56 | 2.76 | 0.33 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 508+507 | 508+449 | 0.06 | FR | 18/05/19 | AC | 2.93 | 5.19 | 0.28 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 508+509 | 509+049 | 0.54 | L | 17/05/19 | CC | 3.7 | 2.65 | 0.29 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 508+529 | 505+849 | 2.68 | R | 17/05/19 | AC | 2.83 | 9.21 | 0.25 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 508+989 | 509+949 | 0.96 | FL | 18/05/19 | AC | 3.06 | 7.94 | 0.23 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 509+017 | 508+507 | 0.51 | FR | 18/05/19 | CC | 4.02 | 3.18 | 0.31 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 509+034 | 508+529 | 0.51 | R | 17/05/19 | CC | 3.94 | 2.48 | 0.31 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 509+049 | 520+214 | 11.165 | L | 17/05/19 | AC | 2.94 | 7.35 | 0.51 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 509+949 | 509+017 | 0.93 | FR | 18/05/19 | AC | 3.35 | 4.88 | 0.37 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 519+749 | 520+849 | 1.1 | FL | 18/05/19 | AC | 3.18 | 5.62 | 0.29 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 520+114 | 509+034 | 11.08 | R | 17/05/19 | AC | 2.16 | 5.08 | 0.33 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 520+214 | 520+839 | 0.625 | L | 17/05/19 | CC | 3.17 | 2.32 | 0.25 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 520+839 | 533+608 | 12.769 | L | 17/05/19 | AC | 2.54 | 8.75 | 0.41 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 520+849 | 519+749 | 1.1 | FR | 18/05/19 | AC | 3.69 | 5.78 | 0.33 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 520+854 | 520+114 | 0.74 | R | 17/05/19 | CC | 3.47 | 2.22 | 0.36 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 527+349 | 528+399 | 1.05 | FL | 18/05/19 | AC | 2.29 | 3.94 | 0.37 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 528+399 | 527+349 | 1.05 | FR | 18/05/19 | AC | 2.15 | 3.03 | 0.23 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 531+049 | 532+349 | 1.3 | FL | 18/05/19 | AC | 2.35 | 3.71 | 0.34 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 532+349 | 531+049 | 1.3 | FR | 18/05/19 | AC | 2.33 | 4.12 | 0.26 |
| 627 | 0012 | 0703 | หนองแก - บ้านฝาง | 533+608 | 520+854 | 12.75 | R | 17/05/19 | AC | 1.84 | 6.13 | 0.32 |
| 627 | 0201 | 0301 | ช่องสามหมอ - บ้านแข้ | 162+051 | 193+801 | 31.75 | L | 17/05/19 | AC | 2.37 | 5.75 | 0.33 |
| 627 | 0201 | 0301 | ช่องสามหมอ - บ้านแข้ | 193+664 | 162+051 | 31.61 | R | 12/05/19 | AC | 2.5 | 5.17 | 0.33 |
| 627 | 0201 | 0301 | ช่องสามหมอ - บ้านแข้ | 193+801 | 194+206 | 0.405 | L | 17/05/19 | CC | 2.57 | 2.45 | 0.21 |
| 627 | 0201 | 0301 | ช่องสามหมอ - บ้านแข้ | 194+199 | 193+664 | 0.54 | R | 12/05/19 | CC | 2.71 | 1.77 | 0.22 |
| 627 | 0201 | 0301 | ช่องสามหมอ - บ้านแข้ | 194+206 | 199+874 | 5.668 | L | 17/05/19 | AC | 1.77 | 3.03 | 0.36 |
| 627 | 0201 | 0301 | ช่องสามหมอ - บ้านแข้ | 199+874 | 194+199 | 5.68 | R | 12/05/19 | AC | 1.74 | 2.56 | 0.30 |
| 627 | 0201 | 0302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 199+874 | 215+316 | 15.442 | L | 17/05/19 | AC | 2.63 | 6.19 | 0.39 |
| 627 | 0201 | 0302 | บ้านแข้ - ท่าเดื่อ | 215+316 | 199+874 | 15.44 | R | 12/05/19 | AC | 2.91 | 5.36 | 0.34 |
| 627 | 0201 | 0303 | ท่าเดื่อ - ชุมแพ | 215+316 | 221+081 | 5.765 | L | 17/05/19 | AC | 2.68 | 4.15 | 0.38 |
| 627 | 0201 | 0303 | ท่าเดื่อ - ชุมแพ | 221+081 | 215+316 | 5.77 | R | 12/05/19 | AC | 2.92 | 6.28 | 0.35 |
| 627 | 0201 | 0304 | โนนหัน - ผานกเค้า | 234+052 | 234+097 | 0.045 | L | 18/05/19 | CC | 5.05 | 3.02 | 0.32 |
| 627 | 0201 | 0304 | โนนหัน - ผานกเค้า | 234+097 | 266+456 | 32.359 | L | 18/05/19 | AC | 2.44 | 4.99 | 0.33 |
| 627 | 0201 | 0304 | โนนหัน - ผานกเค้า | 238+500 | 234+052 | 4.45 | R | 18/05/19 | AC | 3.01 | 7.5 | 0.35 |
| 627 | 0201 | 0304 | โนนหัน - ผานกเค้า | 245+100 | 244+450 | 0.65 | R | 18/05/19 | AC | 2.65 | 3.21 | 0.38 |
| 627 | 0228 | 0100 | ชุมแพ - ห้วยสายหนัง | 0+000 | 38+729 | 38.729 | L | 18/05/19 | AC | 2.81 | 5.4 | 0.32 |
| 627 | 0228 | 0100 | ชุมแพ - ห้วยสายหนัง | 2+700 | 0+000 | 2.7 | R | 18/05/19 | AC | 2.67 | 6.03 | 0.34 |
| 627 | 0228 | 0100 | ชุมแพ - ห้วยสายหนัง | 31+000 | 30+600 | 0.4 | R | 18/05/19 | AC | 2.76 | 3.23 | 0.39 |
| 627 | 2037 | 0100 | ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ | 1+150 | 21+450 | 20.3 | L | 17/05/19 | AC | 2.53 | 3.85 | 0.33 |
| 627 | 2037 | 0100 | ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ | 21+450 | 20+716 | 0.73 | R | 17/05/19 | AC | 2.27 | 3.64 | 0.40 |
| 627 | 2037 | 0100 | ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ | 21+450 | 22+096 | 0.646 | L | 17/05/19 | AC | 3.03 | 4.28 | 0.48 |
| 627 | 2037 | 0100 | ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ | 22+096 | 21+450 | 0.65 | R | 17/05/19 | AC | 3.35 | 5.11 | 0.52 |
| 627 | 2038 | 0100 | กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน | 0+000 | 0+045 | 0.045 | L | 17/05/19 | CC | 3.88 | 3.89 | 0.34 |
| 627 | 2038 | 0100 | กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน | 0+010 | 0+000 | 0.01 | R | 17/05/19 | CC | 1.55 | 11.66 | 0.35 |
| 627 | 2038 | 0100 | กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน | 0+045 | 10+446 | 10.401 | L | 17/05/19 | AC | 2.86 | 5.83 | 0.36 |
| 627 | 2038 | 0100 | กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน | 10+446 | 0+010 | 10.44 | R | 17/05/19 | AC | 2.87 | 6.24 | 0.32 |
| 627 | 2055 | 0100 | หนองสองห้อง - โคกสะอาด | 14+086 | 0+000 | 14.09 | R | 17/05/19 | AC | 2.84 | 4.89 | 0.37 |
| 627 | 2187 | 0101 | หนองเรือ - นายม | 0+000 | 9+340 | 9.34 | L | 17/05/19 | AC | 2.5 | 3.68 | 0.30 |
| 627 | 2187 | 0102 | นายม - หนองแวง | 36+787 | 9+340 | 27.45 | R | 16/05/19 | AC | 2.5 | 5.3 | 0.28 |
| 627 | 2187 | 0102 | นายม - หนองแวง | 36+930 | 36+787 | 0.14 | R | 16/05/19 | CC | 3.29 | 4.23 | 0.25 |
| 627 | 2216 | 0100 | ห้วยสนามทราย - โคกมน | 0+000 | 0+513 | 0.513 | L | 18/05/19 | AC | 2.18 | 2.05 | 0.28 |
| 627 | 2361 | 0100 | หนองเขียด - ภูผาม่าน | 0+000 | 12+100 | 12.1 | L | 18/05/19 | AC | 2.46 | 3.32 | 0.52 |
| 627 | 2389 | 0100 | แก้งคร้อ - สระพัง | 38+519 | 0+000 | 38.52 | R | 17/05/19 | AC | 2.44 | 4.27 | 0.34 |