| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 398+534 | 398+869 | 0.335 | L | 08/05/19 | AC | 2.54 | 4.3 | 0.29 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 398+869 | 402+294 | 3.425 | L | 08/05/19 | CC | 3.52 | 2.5 | 0.32 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 398+900 | 402+100 | 3.2 | FL | 08/05/19 | CC | 3.46 | 2.66 | 0.31 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 402+100 | 398+900 | 3.2 | FR | 08/05/19 | CC | 3.33 | 2.57 | 0.32 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 402+294 | 417+699 | 15.405 | L | 08/05/19 | AC | 2.86 | 4.3 | 0.35 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 402+379 | 398+534 | 3.85 | R | 08/05/19 | CC | 3.78 | 2.75 | 0.39 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 416+679 | 402+379 | 14.3 | R | 08/05/19 | AC | 2.67 | 10.1 | 0.35 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 417+604 | 420+404 | 2.8 | FL | 08/05/19 | AC | 2.62 | 4.13 | 0.36 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 417+699 | 420+534 | 2.835 | L | 08/05/19 | CC | 4.16 | 3.06 | 0.34 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 419+636 | 417+604 | 2.03 | FR | 08/05/19 | AC | 2.66 | 3.14 | 0.40 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 420+500 | 419+636 | 0.86 | FR | 08/05/19 | AC | 2.29 | 3.14 | 0.32 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 420+534 | 449+494 | 28.96 | L | 08/05/19 | AC | 2.9 | 5.01 | 0.36 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 421+299 | 416+679 | 4.62 | R | 08/05/19 | CC | 4.03 | 2.53 | 0.33 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 425+429 | 421+299 | 4.13 | R | 08/05/19 | AC | 2.98 | 6.02 | 0.35 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 435+900 | 437+000 | 1.1 | FL | 08/05/19 | AC | 2.66 | 3.33 | 0.47 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 437+614 | 425+429 | 12.19 | R | 08/05/19 | CC | 4.06 | 2.33 | 0.35 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 437+904 | 439+904 | 2 | FL | 08/05/19 | AC | 2.72 | 3.41 | 0.36 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 439+904 | 437+904 | 2 | FR | 08/05/19 | AC | 2.55 | 2.19 | 0.30 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 447+819 | 437+614 | 10.21 | R | 08/05/19 | AC | 2.56 | 5.37 | 0.31 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 449+494 | 450+455 | 0.961 | L | 08/05/19 | CC | 4.23 | 3.61 | 0.41 |
| 623 | 0002 | 0601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 450+455 | 447+819 | 2.64 | R | 08/05/19 | CC | 4.27 | 2.82 | 0.38 |
| 623 | 0002 | 0602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 457+355 | 458+085 | 0.73 | L | 07/05/19 | CC | 3.91 | 2.06 | 0.28 |
| 623 | 0002 | 0602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 458+388 | 459+378 | 0.99 | L | 07/05/19 | CC | 3.51 | 2.17 | 0.23 |
| 623 | 0002 | 0602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 459+378 | 487+306 | 27.928 | L | 07/05/19 | AC | 1.95 | 7.91 | 0.41 |
| 623 | 0002 | 0602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 459+832 | 457+355 | 2.48 | R | 07/05/19 | CC | 3.77 | 2.23 | 0.34 |
| 623 | 0002 | 0602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 486+306 | 459+832 | 26.47 | R | 07/05/19 | AC | 1.89 | 6.55 | 0.41 |
| 623 | 0022 | 0100 | อุดรธานี - หนองขาม | 1+575 | 4+722 | 3.147 | L | 09/05/19 | AC | 3.12 | 3.22 | 0.35 |
| 623 | 0022 | 0100 | อุดรธานี - หนองขาม | 4+722 | 1+575 | 3.15 | R | 09/05/19 | AC | 2.89 | 4.36 | 0.33 |
| 623 | 0210 | 0100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 0+000 | 3+240 | 3.24 | L | 08/05/19 | AC | 2.4 | 3.35 | 0.46 |
| 623 | 0210 | 0100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+135 | 0+000 | 3.14 | R | 08/05/19 | AC | 2.03 | 6.12 | 0.31 |
| 623 | 0210 | 0100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+240 | 3+595 | 0.355 | L | 08/05/19 | CC | 3.61 | 1.66 | 0.34 |
| 623 | 0210 | 0100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+560 | 3+135 | 0.43 | R | 08/05/19 | CC | 3.2 | 1.64 | 0.30 |
| 623 | 0210 | 0100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+595 | 9+848 | 6.253 | L | 08/05/19 | AC | 2.24 | 5.53 | 0.32 |
| 623 | 0210 | 0100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 9+848 | 3+560 | 6.29 | R | 08/05/19 | AC | 2.47 | 7.14 | 0.32 |
| 623 | 2021 | 0101 | ดงไร่ - หนองหัวคู | 0+000 | 20+000 | 20 | L | 07/05/19 | AC | 2.25 | 3.62 | 0.30 |
| 623 | 2021 | 0101 | ดงไร่ - หนองหัวคู | 15+459 | 13+960 | 1.5 | R | 07/05/19 | AC | 2.09 | 3.42 | 0.26 |
| 623 | 2021 | 0101 | ดงไร่ - หนองหัวคู | 3+550 | 0+000 | 3.55 | R | 07/05/19 | AC | 2.53 | 4.8 | 0.32 |
| 623 | 2021 | 0102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 20+000 | 42+573 | 22.573 | L | 07/05/19 | AC | 2.4 | 4.03 | 0.34 |
| 623 | 2021 | 0102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 22+200 | 21+300 | 0.9 | R | 07/05/19 | AC | 2.85 | 2.88 | 0.32 |
| 623 | 2021 | 0102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 26+890 | 25+900 | 0.99 | R | 07/05/19 | AC | 1.85 | 3.72 | 0.24 |
| 623 | 2021 | 0102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 31+100 | 27+250 | 3.85 | R | 07/05/19 | AC | 3.4 | 6.9 | 0.34 |
| 623 | 2021 | 0102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 33+896 | 33+000 | 0.9 | R | 07/05/19 | AC | 2.55 | 3.52 | 0.36 |
| 623 | 2021 | 0102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 42+573 | 39+860 | 2.71 | R | 07/05/19 | AC | 2.48 | 3.08 | 0.40 |
| 623 | 2097 | 0200 | หนองแวง - ข้าวสาร | 42+397 | 31+500 | 10.9 | R | 07/05/19 | AC | 2.34 | 3.35 | 0.34 |
| 623 | 2098 | 0100 | บ้านผือ - ข้าวสาร | 0+000 | 0+403 | 0.403 | L | 07/05/19 | AC | 3.8 | 3.48 | 0.29 |
| 623 | 2098 | 0100 | บ้านผือ - ข้าวสาร | 13+616 | 0+000 | 13.62 | R | 07/05/19 | AC | 2.46 | 3.67 | 0.40 |
| 623 | 2263 | 0100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 0+000 | 21+412 | 21.412 | L | 08/05/19 | AC | 2.72 | 2.82 | 0.44 |
| 623 | 2263 | 0100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 0+950 | 0+000 | 0.95 | R | 08/05/19 | AC | 2.42 | 4.73 | 0.41 |
| 623 | 2263 | 0100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 1+563 | 1+375 | 0.19 | R | 08/05/19 | AC | 2.63 | 3.94 | 0.44 |
| 623 | 2263 | 0100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 3+100 | 2+400 | 0.7 | R | 08/05/19 | AC | 2.39 | 2.81 | 0.32 |
| 623 | 2263 | 0100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 5+000 | 4+100 | 0.9 | R | 08/05/19 | AC | 2.73 | 2.84 | 0.31 |
| 623 | 2313 | 0100 | ทางเข้าท่ายม | 0+000 | 0+315 | 0.315 | L | 08/05/19 | CC | 4.08 | 2.57 | 0.28 |
| 623 | 2313 | 0100 | ทางเข้าท่ายม | 0+292 | 0+000 | 0.29 | R | 08/05/19 | CC | 3.68 | 2.11 | 0.28 |
| 623 | 2313 | 0100 | ทางเข้าท่ายม | 0+315 | 0+450 | 0.135 | L | 08/05/19 | AC | 2.61 | 4.92 | 0.27 |
| 623 | 2313 | 0100 | ทางเข้าท่ายม | 0+450 | 0+292 | 0.16 | R | 08/05/19 | AC | 2.71 | 5.1 | 0.23 |
| 623 | 2316 | 0101 | โคกผักหวาน - ท่ายม | 0+000 | 18+025 | 18.025 | L | 08/05/19 | AC | 2.41 | 2.78 | 0.46 |
| 623 | 2316 | 0102 | ท่ายม - บ้านเหล่า | 18+025 | 58+115 | 40.09 | L | 08/05/19 | AC | 2.48 | 3.33 | 0.43 |
| 623 | 2316 | 0102 | ท่ายม - บ้านเหล่า | 58+115 | 58+405 | 0.29 | L | 08/05/19 | CC | 3.55 | 3.35 | 0.28 |
| 623 | 2411 | 0100 | บ้านพลับ - หนองนกเขียน | 6+300 | 0+000 | 6.3 | R | 07/05/19 | AC | 2.44 | 2.55 | 0.37 |