| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงมหาสารคาม** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 622 | 23 | 201 | ไพศาล - บรบือ | 16+060 | 45+089 | 29.029 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.09 | 8.63 | 0.32 | 27.15 | 0 | 2.16 | 10.68 | 0.01 |
| 622 | 23 | 201 | ไพศาล - บรบือ | 45+089 | 16+060 | 29.029 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.29 | 7.70 | 0.37 | 1.58 | 0 | 0.43 | 1.93 | 0 |
| 622 | 23 | 202 | บรบือ - หนองจิก | 45+089 | 62+435 | 17.346 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.25 | 5.68 | 0.28 | 19.98 | 0 | 2.30 | 14.56 | 0 |
| 622 | 23 | 202 | บรบือ - หนองจิก | 62+435 | 45+089 | 17.346 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.15 | 4.46 | 0.31 | 3.39 | 0 | 23.98 | 15.81 | 0 |
| 622 | 23 | 203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 62+435 | 67+000 | 4.565 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.28 | 5.33 | 0.29 | 13.14 | 0 | 34.70 | 3.96 | 0.03 |
| 622 | 23 | 203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 67+000 | 62+435 | 4.565 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.74 | 6.64 | 0.28 | 1.24 | 0 | 0.72 | 2.14 | 0 |
| 622 | 23 | 203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 74+321 | 88+911 | 14.590 | L | 2 | 2/3/2019 | AC | 1.55 | 4.34 | 0.29 | 0 | 0 | 2.32 | 2.72 | 0 |
| 622 | 23 | 203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 88+911 | 74+321 | 14.590 | R | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.10 | 6.59 | 0.29 | 0 | 0 | 9.56 | 6.10 | 0 |
| 622 | 219 | 101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 1+412 | 49+202 | 47.790 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.46 | 4.94 | 0.41 | 12.51 | 1.63 | 3.39 | 0 | 0 |
| 622 | 219 | 101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 3+100 | 1+412 | 1.688 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.55 | 3.15 | 0.44 | 1.42 | 0 | 4.84 | 10.46 | 0 |
| 622 | 219 | 101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 33+602 | 27+282 | 6.320 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.50 | 5.66 | 0.37 | 1.20 | 0 | 9.26 | 7.90 | 0 |
| 622 | 219 | 101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 49+202 | 48+202 | 1.000 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.44 | 6.22 | 0.39 | 6.53 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
| 622 | 219 | 102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 49+202 | 68+000 | 18.798 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.61 | 5.71 | 0.51 | 2.03 | 0.26 | 4.91 | 6.66 | 0 |
| 622 | 219 | 102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 49+262 | 49+202 | 0.060 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 3.45 | 6.92 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | 219 | 102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 68+000 | 79+889 | 11.889 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.55 | 5.17 | 0.38 | 2.64 | 1.14 | 2.14 | 0 | 0 |
| 622 | 219 | 102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 79+889 | 59+760 | 20.129 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.74 | 6.09 | 0.38 | 3.81 | 2.71 | 12.47 | 0 | 0 |
| 622 | 2040 | 101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 1+372 | 39+686 | 38.314 | L | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.18 | 5.63 | 0.37 | 5.64 | 1.73 | 6.66 | 1.08 | 0 |
| 622 | 2040 | 101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 6+345 | 1+372 | 4.973 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.69 | 6.48 | 0.36 | 18.00 | 0.67 | 42.37 | 12.06 | 0 |
| 622 | 2040 | 101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 13+370 | 10+150 | 3.220 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.10 | 5.48 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 |
| 622 | 2040 | 101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 21+220 | 18+700 | 2.520 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.79 | 5.63 | 0.34 | 0 | 0.75 | 0.67 | 5.21 | 0 |
| 622 | 2040 | 101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 39+686 | 33+040 | 6.646 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.75 | 6.26 | 0.34 | 0.95 | 13.90 | 22.15 | 7.81 | 0 |
| 622 | 2040 | 102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 39+686 | 79+462 | 39.776 | L | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.80 | 7.18 | 0.35 | 4.00 | 5.30 | 5.27 | 35.91 | 0 |
| 622 | 2040 | 102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 45+000 | 39+686 | 5.314 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.42 | 5.29 | 0.34 | 8.53 | 0.29 | 5.91 | 10.40 | 0 |
| 622 | 2040 | 102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 49+860 | 47+200 | 2.660 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 3.57 | 5.06 | 0.33 | 0 | 0 | 5.77 | 10.28 | 0 |
| 622 | 2040 | 102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 62+570 | 55+365 | 7.205 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 3.39 | 9.54 | 0.33 | 20.13 | 0.18 | 92.88 | 23.07 | 0 |
| 622 | 2040 | 102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 79+462 | 63+450 | 16.012 | R | 2 | 6/3/2019 | AC | 2.79 | 9.25 | 0.38 | 14.16 | 5.19 | 19.39 | 28.98 | 0 |
| 622 | 2045 | 200 | หนองคูโคก - วาปีปทุม | 20+200 | 36+473 | 16.273 | L | 1 | 1/3/2019 | AC | 2.78 | 5.87 | 0.35 | 0.57 | 44.43 | 178.66 | 0.25 | 1.03 |
| 622 | 2063 | 100 | บรบือ - โคกสี | 0+000 | 31+941 | 31.941 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.00 | 4.45 | 0.35 | 6.22 | 61.48 | 5.76 | 0.92 | 0.02 |
| 622 | 2063 | 100 | บรบือ - โคกสี | 3+505 | 0+000 | 3.505 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.24 | 5.89 | 0.36 | 3.46 | 48.95 | 4.06 | 14.83 | 0 |
| 622 | 2380 | 100 | หนองปลิง - บ้านสนาม | 0+000 | 0+150 | 0.150 | L | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.79 | 10.02 | 0.40 | 0 | 0 | 187.60 | 96.87 | 0 |
| 622 | 2380 | 100 | หนองปลิง - บ้านสนาม | 9+950 | 13+250 | 3.300 | L | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.76 | 5.22 | 0.45 | 0 | 0 | 81.31 | 2.58 | 0 |
| 622 | 2380 | 100 | หนองปลิง - บ้านสนาม | 28+739 | 0+000 | 28.739 | R | 1 | 2/3/2019 | AC | 2.42 | 4.98 | 0.47 | 0 | 0.34 | 381.68 | 0.23 | 0 |
| 622 | 2381 | 100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 0+000 | 30+003 | 30.003 | L | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.18 | 4.53 | 0.43 | 1.84 | 70.62 | 0.27 | 3.42 | 0 |
| 622 | 2381 | 100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 3+375 | 0+000 | 3.375 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 1.93 | 2.85 | 0.37 | 0.79 | 27.13 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | 2381 | 100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 8+700 | 8+150 | 0.550 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.39 | 3.63 | 0.35 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
| 622 | 2381 | 100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 30+003 | 23+804 | 6.199 | R | 2 | 5/3/2019 | AC | 2.47 | 5.47 | 0.43 | 7.04 | 15.34 | 2.09 | 72.18 | 0.07 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย