| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 622 | 0023 | 0201 | ไพศาล - บรบือ | 16+060 | 45+089 | 29.029 | L | 05/03/19 | AC | 2.09 | 8.63 | 0.32 |
| 622 | 0023 | 0201 | ไพศาล - บรบือ | 45+089 | 16+060 | 29.03 | R | 05/03/19 | AC | 2.29 | 7.7 | 0.37 |
| 622 | 0023 | 0202 | บรบือ - หนองจิก | 45+089 | 62+435 | 17.346 | L | 05/03/19 | AC | 2.25 | 5.68 | 0.28 |
| 622 | 0023 | 0202 | บรบือ - หนองจิก | 62+435 | 45+089 | 17.35 | R | 05/03/19 | AC | 2.15 | 4.46 | 0.31 |
| 622 | 0023 | 0203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 62+435 | 67+000 | 4.565 | L | 05/03/19 | AC | 2.28 | 5.33 | 0.29 |
| 622 | 0023 | 0203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 67+000 | 62+435 | 4.57 | R | 05/03/19 | AC | 2.74 | 6.64 | 0.28 |
| 622 | 0023 | 0203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 74+321 | 88+911 | 14.59 | L | 02/03/19 | AC | 1.55 | 4.34 | 0.29 |
| 622 | 0023 | 0203 | หนองจิก - ห้วยแอ่ง | 88+911 | 74+321 | 14.59 | R | 02/03/19 | AC | 2.1 | 6.59 | 0.29 |
| 622 | 0219 | 0101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 1+412 | 49+202 | 47.79 | L | 05/03/19 | AC | 2.46 | 4.94 | 0.41 |
| 622 | 0219 | 0101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 3+100 | 1+412 | 1.69 | R | 05/03/19 | AC | 2.55 | 3.15 | 0.44 |
| 622 | 0219 | 0101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 33+602 | 27+282 | 6.32 | R | 05/03/19 | AC | 2.5 | 5.66 | 0.37 |
| 622 | 0219 | 0101 | บรบือ - ยางสีสุราช | 49+202 | 48+202 | 1 | R | 05/03/19 | AC | 2.44 | 6.22 | 0.39 |
| 622 | 0219 | 0102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 49+202 | 68+000 | 18.798 | L | 05/03/19 | AC | 2.61 | 5.71 | 0.51 |
| 622 | 0219 | 0102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 49+262 | 49+202 | 0.06 | R | 05/03/19 | AC | 3.45 | 6.92 | 0.42 |
| 622 | 0219 | 0102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 68+000 | 79+889 | 11.889 | L | 05/03/19 | AC | 2.55 | 5.17 | 0.38 |
| 622 | 0219 | 0102 | ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา | 79+889 | 59+760 | 20.13 | R | 05/03/19 | AC | 2.74 | 6.09 | 0.38 |
| 622 | 2040 | 0101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 1+372 | 39+686 | 38.314 | L | 06/03/19 | AC | 2.18 | 5.63 | 0.37 |
| 622 | 2040 | 0101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 13+370 | 10+150 | 3.22 | R | 06/03/19 | AC | 2.1 | 5.48 | 0.30 |
| 622 | 2040 | 0101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 21+220 | 18+700 | 2.52 | R | 06/03/19 | AC | 2.79 | 5.63 | 0.34 |
| 622 | 2040 | 0101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 39+686 | 33+040 | 6.65 | R | 06/03/19 | AC | 2.75 | 6.26 | 0.34 |
| 622 | 2040 | 0101 | มหาสารคาม - วาปีปทุม | 6+345 | 1+372 | 4.97 | R | 06/03/19 | AC | 2.69 | 6.48 | 0.36 |
| 622 | 2040 | 0102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 39+686 | 79+462 | 39.776 | L | 06/03/19 | AC | 2.8 | 7.18 | 0.35 |
| 622 | 2040 | 0102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 45+000 | 39+686 | 5.31 | R | 06/03/19 | AC | 2.42 | 5.29 | 0.34 |
| 622 | 2040 | 0102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 49+860 | 47+200 | 2.66 | R | 06/03/19 | AC | 3.57 | 5.06 | 0.33 |
| 622 | 2040 | 0102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 62+570 | 55+365 | 7.21 | R | 06/03/19 | AC | 3.39 | 9.54 | 0.33 |
| 622 | 2040 | 0102 | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย | 79+462 | 63+450 | 16.01 | R | 06/03/19 | AC | 2.79 | 9.25 | 0.38 |
| 622 | 2045 | 0200 | หนองคูโคก - วาปีปทุม | 20+200 | 36+473 | 16.273 | L | 01/03/19 | AC | 2.78 | 5.87 | 0.35 |
| 622 | 2063 | 0100 | บรบือ - โคกสี | 0+000 | 31+941 | 31.941 | L | 05/03/19 | AC | 2 | 4.45 | 0.35 |
| 622 | 2063 | 0100 | บรบือ - โคกสี | 3+505 | 0+000 | 3.51 | R | 05/03/19 | AC | 2.24 | 5.89 | 0.36 |
| 622 | 2380 | 0100 | หนองปลิง - บ้านสนาม | 0+000 | 0+150 | 0.15 | L | 02/03/19 | AC | 2.79 | 10.02 | 0.40 |
| 622 | 2380 | 0100 | หนองปลิง - บ้านสนาม | 28+739 | 0+000 | 28.74 | R | 02/03/19 | AC | 2.42 | 4.98 | 0.47 |
| 622 | 2380 | 0100 | หนองปลิง - บ้านสนาม | 9+950 | 13+250 | 3.3 | L | 02/03/19 | AC | 2.76 | 5.22 | 0.45 |
| 622 | 2381 | 0100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 0+000 | 30+003 | 30.003 | L | 05/03/19 | AC | 2.18 | 4.53 | 0.43 |
| 622 | 2381 | 0100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 3+375 | 0+000 | 3.38 | R | 05/03/19 | AC | 1.93 | 2.85 | 0.37 |
| 622 | 2381 | 0100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 30+003 | 23+804 | 6.2 | R | 05/03/19 | AC | 2.47 | 5.47 | 0.43 |
| 622 | 2381 | 0100 | นาเชือก - โพธิ์ทอง | 8+700 | 8+150 | 0.55 | R | 05/03/19 | AC | 2.39 | 3.63 | 0.35 |