| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 635 | 0023 | 0301 | ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด | 107+568 | 88+911 | 18.66 | R | 01/03/19 | AC | 2.75 | 8.78 | 0.31 |
| 635 | 0023 | 0301 | ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด | 88+911 | 107+568 | 18.657 | L | 01/03/19 | AC | 1.95 | 4.65 | 0.31 |
| 635 | 0023 | 0302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 112+948 | 142+212 | 29.264 | L | 01/03/19 | AC | 2.16 | 4.62 | 0.37 |
| 635 | 0023 | 0302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 115+512 | 112+948 | 2.56 | R | 01/03/19 | AC | 1.83 | 4.24 | 0.33 |
| 635 | 0023 | 0302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 121+700 | 120+962 | 0.6 | R | 01/03/19 | AC | 1.93 | 2.47 | 0.51 |
| 635 | 0023 | 0302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 142+212 | 141+169 | 1.04 | R | 01/03/19 | AC | 3.65 | 5.86 | 0.71 |
| 635 | 2043 | 0100 | ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ | 3+000 | 24+500 | 22.07 | L | 01/03/19 | AC | 2.19 | 4.78 | 0.42 |
| 635 | 2043 | 0100 | ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ | 4+300 | 3+000 | 1.3 | R | 01/03/19 | AC | 2.21 | 5.63 | 0.32 |
| 635 | 2044 | 0101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 0+184 | 31+800 | 31.616 | L | 02/03/19 | AC | 2.71 | 6.76 | 0.36 |
| 635 | 2044 | 0101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 17+000 | 0+184 | 16.82 | R | 02/03/19 | AC | 2.57 | 7.64 | 0.37 |
| 635 | 2044 | 0101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 21+370 | 19+600 | 2.37 | R | 02/03/19 | AC | 2.56 | 4.72 | 0.43 |
| 635 | 2044 | 0101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 29+100 | 22+500 | 6.6 | R | 02/03/19 | AC | 3.49 | 8.81 | 0.38 |
| 635 | 2044 | 0102 | หนองดง - โพนทอง | 31+800 | 47+861 | 16.061 | L | 02/03/19 | AC | 2.47 | 5.52 | 0.32 |
| 635 | 2045 | 0100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 0+598 | 20+200 | 19.602 | L | 01/03/19 | AC | 2.65 | 5.35 | 0.37 |
| 635 | 2045 | 0100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 1+233 | 0+598 | 0.64 | R | 01/03/19 | AC | 2.04 | 2.51 | 0.36 |
| 635 | 2045 | 0100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 1+563 | 1+233 | 0.33 | R | 01/03/19 | CC | 4.13 | 3.44 | 0.26 |
| 635 | 2045 | 0100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 2+700 | 1+563 | 1.14 | R | 01/03/19 | AC | 3.08 | 4.46 | 0.26 |
| 635 | 2045 | 0100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 7+900 | 4+200 | 3.7 | R | 01/03/19 | AC | 2.86 | 7.87 | 0.40 |
| 635 | 2116 | 0200 | ร่องคำ - โพนทอง | 52+970 | 53+075 | 0.105 | L | 28/02/19 | AC | 2 | 3.57 | 0.23 |
| 635 | 2116 | 0200 | ร่องคำ - โพนทอง | 70+475 | 72+851 | 2.376 | L | 28/02/19 | AC | 2.65 | 5.28 | 0.38 |
| 635 | 2116 | 0200 | ร่องคำ - โพนทอง | 72+851 | 46+900 | 25.95 | R | 28/02/19 | AC | 2.15 | 4.51 | 0.42 |
| 635 | 2327 | 0100 | บัวคำ - โพธิ์ชัย | 0+000 | 6+500 | 6.5 | L | 28/02/19 | AC | 2.5 | 7.28 | 0.57 |
| 635 | 2327 | 0100 | บัวคำ - โพธิ์ชัย | 0+225 | 0+085 | 0.14 | R | 28/02/19 | AC | 3.33 | 5.42 | 0.55 |
| 635 | 2327 | 0100 | บัวคำ - โพธิ์ชัย | 6+500 | 5+000 | 1.5 | R | 28/02/19 | AC | 2.15 | 2.64 | 0.58 |
| 635 | 2387 | 0100 | พิมพิสารน้อย - หนองห่าง | 22+737 | 0+000 | 22.74 | R | 01/03/19 | AC | 2.06 | 4.16 | 0.50 |
| 635 | 2418 | 0100 | โพนทอง - หนองพอก | 0+000 | 37+083 | 37.083 | L | 02/03/19 | AC | 2.03 | 3.77 | 0.40 |
| 635 | 2418 | 0100 | โพนทอง - หนองพอก | 23+140 | 22+925 | 1.13 | R | 02/03/19 | AC | 2.12 | 3.82 | 0.44 |
| 635 | 2418 | 0100 | โพนทอง - หนองพอก | 25+275 | 24+985 | 0.29 | R | 02/03/19 | AC | 2.21 | 4.08 | 0.41 |
| 635 | 2418 | 0100 | โพนทอง - หนองพอก | 37+083 | 36+873 | 0.21 | R | 02/03/19 | AC | 2.66 | 4.87 | 0.35 |
| 635 | 2449 | 0100 | ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | 0+000 | 3+670 | 3.67 | L | 01/03/19 | AC | 2.22 | 4.12 | 0.43 |
| 635 | 2449 | 0100 | ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | 0+120 | 0+000 | 0.12 | R | 01/03/19 | AC | 3.61 | 4.01 | 0.52 |
| 635 | 2457 | 0100 | ทางเข้าบ้านขามเปี้ย | 0+000 | 0+391 | 0.391 | L | 28/02/19 | AC | 3.33 | 4.01 | 0.45 |