| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 638 | 0024 | 0501 | ห้วยสำราญ - แยกโคกตาล | 262+609 | 281+260 | 18.651 | L | 18/02/19 | AC | 1.75 | 7.13 | 0.36 |
| 638 | 0024 | 0501 | ห้วยสำราญ - แยกโคกตาล | 281+260 | 262+609 | 18.65 | R | 18/02/19 | AC | 2.01 | 8.07 | 0.33 |
| 638 | 0024 | 0502 | แยกโคกตาล - หัวช้าง | 281+260 | 296+064 | 14.804 | L | 18/02/19 | AC | 1.72 | 7.16 | 0.38 |
| 638 | 0024 | 0502 | แยกโคกตาล - หัวช้าง | 296+048 | 281+260 | 14.79 | R | 18/02/19 | AC | 2.8 | 13.45 | 0.34 |
| 638 | 0024 | 0502 | แยกโคกตาล - หัวช้าง | 296+064 | 296+264 | 0.2 | L | 18/02/19 | CC | 3.74 | 5.62 | 0.28 |
| 638 | 0024 | 0502 | แยกโคกตาล - หัวช้าง | 296+264 | 296+048 | 0.22 | R | 18/02/19 | CC | 4.51 | 6.07 | 0.35 |
| 638 | 0220 | 0101 | ศรีสะเกษ - วังหิน | 2+625 | 21+293 | 18.668 | L | 18/02/19 | AC | 2.25 | 5.72 | 0.30 |
| 638 | 0220 | 0102 | วังหิน - ขุขันธ์ | 21+293 | 56+294 | 35.001 | L | 18/02/19 | AC | 2.25 | 4.88 | 0.35 |
| 638 | 0220 | 0102 | วังหิน - ขุขันธ์ | 40+304 | 40+241 | 0.06 | R | 18/02/19 | AC | 2.33 | 2.55 | 0.36 |
| 638 | 0220 | 0102 | วังหิน - ขุขันธ์ | 51+800 | 48+000 | 3.8 | R | 18/02/19 | AC | 2.77 | 7.23 | 0.42 |
| 638 | 0226 | 0401 | ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ | 233+891 | 271+989 | 38.162 | L | 17/02/19 | AC | 2.3 | 7.96 | 0.31 |
| 638 | 0226 | 0401 | ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ | 235+705 | 233+891 | 1.81 | R | 17/02/19 | AC | 3.96 | 8.25 | 0.51 |
| 638 | 0226 | 0401 | ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ | 271+989 | 248+618 | 23.37 | R | 17/02/19 | AC | 1.98 | 8.05 | 0.31 |
| 638 | 0226 | 0402 | ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง | 277+679 | 302+983 | 25.304 | L | 20/02/19 | AC | 2.72 | 8.63 | 0.50 |
| 638 | 0226 | 0402 | ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง | 302+983 | 303+375 | 0.392 | L | 20/02/19 | CC | 4.48 | 6.05 | 0.37 |
| 638 | 0226 | 0402 | ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง | 302+983 | 277+679 | 25.3 | R | 20/02/19 | AC | 2.66 | 7.91 | 0.51 |
| 638 | 0226 | 0402 | ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง | 303+375 | 313+384 | 10.009 | L | 20/02/19 | AC | 2.78 | 11.22 | 0.70 |
| 638 | 0226 | 0402 | ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง | 303+375 | 302+983 | 0.39 | R | 20/02/19 | CC | 3.96 | 4.55 | 0.33 |
| 638 | 0226 | 0402 | ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง | 313+384 | 303+375 | 10.01 | R | 20/02/19 | AC | 2.45 | 9.61 | 0.60 |
| 638 | 2083 | 0101 | ส้มป่อยน้อย - หัวช้าง | 0+000 | 9+782 | 9.783 | L | 17/02/19 | AC | 2.36 | 6.64 | 0.36 |
| 638 | 2083 | 0101 | ส้มป่อยน้อย - หัวช้าง | 9+782 | 9+505 | 0.28 | R | 17/02/19 | AC | 2.75 | 5.03 | 0.43 |
| 638 | 2083 | 0102 | หัวช้าง - สะเดา | 10+505 | 9+382 | 0.68 | R | 17/02/19 | AC | 3.07 | 8.99 | 0.55 |
| 638 | 2083 | 0102 | หัวช้าง - สะเดา | 23+555 | 19+963 | 3.58 | R | 17/02/19 | AC | 2.94 | 6.63 | 0.46 |
| 638 | 2083 | 0102 | หัวช้าง - สะเดา | 9+782 | 33+699 | 23.917 | L | 17/02/19 | AC | 2.36 | 5.84 | 0.36 |
| 638 | 2201 | 0102 | แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ | 40+700 | 53+623 | 12.923 | L | 18/02/19 | AC | 2.66 | 4.94 | 0.38 |
| 638 | 2201 | 0102 | แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ | 51+400 | 49+800 | 1.6 | R | 18/02/19 | AC | 3.11 | 5.81 | 0.42 |