| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงลำพูน** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 500+307 | 526+000 | 25.693 | L | 24/08/19 | CC | 3.73 | 5.09 | 0.86 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 509+741 | 512+061 | 2.32 | FL | 24/08/19 | AC | 2.18 | 4.78 | 1.00 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 511+680 | 509+775 | 1.91 | FR | 24/08/19 | AC | 2.3 | 4 | 1.04 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 526+000 | 500+307 | 25.69 | R | 24/08/19 | CC | 3.42 | 5.21 | 0.82 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 526+000 | 526+295 | 0.295 | L | 24/08/19 | CC | 3.89 | 5.64 | 0.84 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 526+295 | 527+010 | 0.715 | L | 24/08/19 | AC | 3.63 | 6.37 | 0.97 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 527+010 | 528+245 | 1.235 | L | 24/08/19 | CC | 4.34 | 4.47 | 0.90 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 527+300 | 528+095 | 0.795 | FL | 24/08/19 | AC | 3.63 | 3.88 | 0.88 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 528+245 | 530+200 | 1.955 | L | 24/08/19 | AC | 3.51 | 16.86 | 1.03 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 528+290 | 527+730 | 0.56 | FR | 24/08/19 | CC | 3.77 | 4.28 | 0.89 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 530+200 | 534+225 | 4.025 | L | 24/08/19 | CC | 2.84 | 3.67 | 0.78 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+225 | 534+415 | 0.19 | L | 24/08/19 | AC | 3.66 | 11.98 | 1.19 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+415 | 534+470 | 0.055 | L | 24/08/19 | CC | 2.96 | 4.67 | 0.80 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+470 | 534+545 | 0.075 | L | 24/08/19 | AC | 4.19 | 9.53 | 0.97 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+545 | 537+580 | 3.035 | L | 24/08/19 | CC | 2.84 | 3.31 | 0.75 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 537+580 | 538+240 | 0.66 | L | 24/08/19 | AC | 3 | 8.53 | 0.89 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 538+240 | 540+981 | 2.741 | L | 24/08/19 | CC | 2.95 | 3.57 | 0.72 |
| 524 | 0011 | 0800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 540+981 | 526+000 | 14.98 | R | 21/04/19 | CC | 3.5 | 4.26 | 0.82 |
| 524 | 0106 | 0201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 28+507 | 52+000 | 23.493 | L | 16/07/19 | AC | 2.44 | 4.63 | 1.02 |
| 524 | 0106 | 0201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 32+029 | 31+669 | 0.36 | R | 16/07/19 | AC | 2.56 | 7.69 | 1.37 |
| 524 | 0106 | 0201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 36+310 | 36+000 | 0.31 | R | 16/07/19 | AC | 2.36 | 3.49 | 1.00 |
| 524 | 0106 | 0201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 46+185 | 46+000 | 0.19 | R | 16/07/19 | AC | 2.15 | 3.7 | 1.07 |
| 524 | 0106 | 0201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 51+000 | 47+505 | 3.5 | R | 16/07/19 | AC | 2.89 | 4.58 | 0.95 |
| 524 | 0106 | 0202 | ลี้ - ม่วงโตน | 118+533 | 110+105 | 8.43 | R | 25/09/19 | AC | 2.63 | 5.05 | 0.93 |
| 524 | 0106 | 0202 | ลี้ - ม่วงโตน | 52+000 | 82+000 | 30 | L | 24/09/19 | AC | 2.55 | 4.72 | 0.90 |
| 524 | 0106 | 0202 | ลี้ - ม่วงโตน | 60+840 | 55+055 | 5.79 | R | 25/09/19 | AC | 2.05 | 6.49 | 0.91 |
| 524 | 0106 | 0202 | ลี้ - ม่วงโตน | 82+000 | 118+533 | 36.533 | L | 24/09/19 | AC | 2.59 | 5.8 | 0.90 |
| 524 | 0106 | 0203 | ม่วงโตน - ท่าจักร | 118+575 | 149+555 | 30.98 | L | 25/09/19 | AC | 2.39 | 4.63 | 0.93 |
| 524 | 0106 | 0203 | ม่วงโตน - ท่าจักร | 119+715 | 118+575 | 1.14 | R | 25/09/19 | AC | 1.91 | 6.9 | 0.82 |
| 524 | 0106 | 0204 | ท่าจักร - อุโมงค์ | 149+556 | 153+903 | 4.347 | L | 25/09/19 | AC | 1.79 | 4.57 | 0.96 |
| 524 | 0106 | 0204 | ท่าจักร - อุโมงค์ | 158+554 | 167+204 | 8.65 | L | 25/09/19 | AC | 2.68 | 4.03 | 0.97 |
| 524 | 0114 | 0100 | ดอยติ - ลำพูน | 0+000 | 4+690 | 4.69 | L | 26/09/19 | CC | 3.76 | 3.05 | 0.82 |
| 524 | 0114 | 0100 | ดอยติ - ลำพูน | 4+690 | 0+000 | 4.69 | R | 26/09/19 | CC | 3.89 | 3.16 | 0.80 |
| 524 | 0114 | 0100 | ดอยติ - ลำพูน | 4+690 | 4+854 | 0.164 | L | 26/09/19 | AC | 4.38 | 6.66 | 1.44 |
| 524 | 0114 | 0100 | ดอยติ - ลำพูน | 4+854 | 4+690 | 0.16 | R | 26/09/19 | AC | 4.84 | 7.1 | 1.37 |
| 524 | 0116 | 0101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 0+000 | 0+190 | 0.19 | L | 25/09/19 | CC | 4.39 | 4.44 | 0.83 |
| 524 | 0116 | 0101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 0+190 | 13+755 | 13.565 | L | 25/09/19 | AC | 2.59 | 4.98 | 0.91 |
| 524 | 0116 | 0101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 0+215 | 0+000 | 0.22 | R | 25/09/19 | CC | 4.55 | 5.64 | 1.00 |
| 524 | 0116 | 0101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 13+755 | 13+815 | 0.06 | L | 25/09/19 | CC | 4.69 | 3.24 | 0.90 |
| 524 | 0116 | 0101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 13+815 | 16+348 | 2.533 | L | 25/09/19 | AC | 3.11 | 5.22 | 0.90 |
| 524 | 0116 | 0101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 16+348 | 15+030 | 1.32 | R | 25/09/19 | AC | 3.71 | 8.45 | 1.02 |
| 524 | 0116 | 0101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 2+815 | 0+215 | 2.6 | R | 25/09/19 | AC | 2.45 | 8.34 | 1.03 |
| 524 | 0116 | 0102 | สะปุ๋ง - บ้านเรือน | 16+348 | 23+651 | 7.303 | L | 25/09/19 | AC | 2.06 | 5.29 | 0.94 |
| 524 | 1010 | 0200 | ร้องธาร - ม่วงโตน | 2+140 | 3+390 | 1.25 | L | 26/09/19 | AC | 2.64 | 4.16 | 0.90 |
| 524 | 1010 | 0200 | ร้องธาร - ม่วงโตน | 3+390 | 3+485 | 0.095 | L | 26/09/19 | CC | 6.37 | 4.36 | 0.85 |
| 524 | 1010 | 0200 | ร้องธาร - ม่วงโตน | 3+485 | 19+638 | 16.153 | L | 26/09/19 | AC | 2.45 | 3.79 | 0.94 |
| 524 | 1015 | 0100 | ลำพูน - สะพานศรีวิชัย | 0+000 | 4+490 | 4.49 | L | 26/09/19 | AC | 2.72 | 6.37 | 1.00 |
| 524 | 1030 | 0100 | ป่าเห็ว - ริมปิง | 0+000 | 12+516 | 12.516 | L | 25/09/19 | AC | 2.63 | 4.67 | 0.98 |
| 524 | 1033 | 0100 | แม่ทา - ท่าจักร | 0+000 | 33+237 | 33.237 | L | 26/09/19 | AC | 2.93 | 5.75 | 0.97 |
| 524 | 1087 | 0100 | ลี้ - ก้อทุ่ง | 0+000 | 20+155 | 20.155 | L | 24/09/19 | AC | 2.73 | 4.96 | 0.93 |
| 524 | 1087 | 0100 | ลี้ - ก้อทุ่ง | 20+155 | 20+165 | 0.01 | L | 24/09/19 | AC | 7.44 | 17.01 | 0.87 |
| 524 | 1087 | 0100 | ลี้ - ก้อทุ่ง | 20+165 | 37+100 | 16.935 | L | 24/09/19 | AC | 3.71 | 8.01 | 1.06 |
| 524 | 1103 | 0100 | ลี้ - พระบาทตะเมาะ | 0+000 | 6+000 | 6 | L | 25/09/19 | AC | 2.63 | 6.57 | 1.05 |
| 524 | 1136 | 0100 | เหมืองง่า - ลำพูน | 0+000 | 0+210 | 0.21 | L | 26/09/19 | CC | 3.13 | 2.84 | 0.81 |
| 524 | 1136 | 0100 | เหมืองง่า - ลำพูน | 0+210 | 2+040 | 1.83 | L | 26/09/19 | AC | 3.54 | 10.68 | 0.97 |
| 524 | 1147 | 0100 | สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ | 0+000 | 22+300 | 22.3 | L | 26/09/19 | AC | 2.54 | 3.96 | 1.07 |
| 524 | 1147 | 0100 | สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ | 1+500 | 0+425 | 1.08 | R | 26/09/19 | AC | 2.33 | 4.45 | 1.00 |
| 524 | 1156 | 0100 | สบทา - ท่าลี่ | 0+000 | 25+270 | 25.27 | L | 26/09/19 | AC | 2.19 | 3.32 | 0.94 |
| 524 | 1156 | 0100 | สบทา - ท่าลี่ | 25+270 | 25+321 | 0.051 | L | 26/09/19 | CC | 5.84 | 4.61 | 0.89 |
| 524 | 1184 | 0100 | แม่อาว - ดอนมูล | 0+000 | 42+000 | 42 | L | 25/09/19 | AC | 2.43 | 6.37 | 0.97 |
| 524 | 1184 | 0100 | แม่อาว - ดอนมูล | 42+000 | 73+300 | 31.3 | L | 25/09/19 | AC | 2.41 | 5.59 | 0.92 |
| 524 | 1189 | 0200 | ช่างเพี้ยน - บ้านธิ | 5+041 | 10+641 | 5.6 | L | 26/09/19 | AC | 2.75 | 5.34 | 0.93 |
| 524 | 1219 | 0100 | แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง | 0+000 | 16+645 | 16.645 | L | 25/09/19 | AC | 2.64 | 4.3 | 1.03 |
| 524 | 1274 | 0100 | ลี้ - แม่บอน | 0+000 | 29+225 | 29.225 | L | 24/09/19 | AC | 3.03 | 6.36 | 0.96 |