| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 540+981 | 548+000 | 7.019 | L | 28/07/19 | CC | 2.76 | 5.91 | 0.69 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 548+000 | 550+225 | 2.225 | L | 28/07/19 | AC | 3.66 | 17.49 | 0.90 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 550+225 | 556+096 | 5.871 | L | 28/07/19 | CC | 3.47 | 7.89 | 0.82 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 556+096 | 561+356 | 5.26 | L | 28/07/19 | AC | 2.18 | 10.18 | 1.01 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 556+096 | 540+981 | 15.12 | R | 28/07/19 | CC | 3.3 | 8.07 | 0.80 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 561+356 | 562+657 | 1.301 | L | 28/07/19 | CC | 3.65 | 6.7 | 0.82 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 561+356 | 556+096 | 5.26 | R | 28/07/19 | AC | 1.98 | 9.69 | 0.95 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 562+657 | 564+354 | 1.697 | L | 28/07/19 | AC | 3.13 | 8.25 | 0.89 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 562+657 | 561+356 | 1.3 | R | 28/07/19 | CC | 3.65 | 6.63 | 0.82 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 563+984 | 562+657 | 1.33 | R | 28/07/19 | AC | 3.02 | 7.92 | 0.91 |
| 522 | 0011 | 0900 | อุโมงค์ - กองบิน 41 | 564+354 | 563+984 | 0.37 | R | 28/07/19 | CC | 6.78 | 7.16 | 0.91 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 10+135 | 10+290 | 0.155 | L | 28/09/19 | CC | 3.32 | 7.36 | 0.79 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 10+150 | 9+645 | 0.51 | R | 28/09/19 | AC | 2.26 | 8.8 | 0.91 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 10+290 | 11+070 | 0.78 | L | 28/09/19 | AC | 2.07 | 9.03 | 0.96 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 10+300 | 10+150 | 0.15 | R | 28/09/19 | CC | 3.64 | 7.34 | 0.78 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 11+070 | 11+270 | 0.2 | L | 28/09/19 | CC | 4.18 | 8.22 | 0.82 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 11+080 | 10+300 | 0.78 | R | 28/09/19 | AC | 2.19 | 18.22 | 0.95 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 11+270 | 11+635 | 0.365 | L | 28/09/19 | AC | 2.19 | 18.35 | 0.89 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 11+280 | 11+080 | 0.2 | R | 28/09/19 | CC | 3.82 | 7.94 | 0.79 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 11+635 | 17+955 | 6.32 | L | 28/09/19 | CC | 4.5 | 10.16 | 0.90 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 11+645 | 11+280 | 0.37 | R | 28/09/19 | AC | 2.04 | 8.93 | 0.87 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 17+955 | 30+893 | 12.938 | L | 28/09/19 | AC | 2.51 | 13.71 | 1.00 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 17+960 | 11+645 | 6.32 | R | 28/09/19 | CC | 4.53 | 11.53 | 0.94 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 30+893 | 17+960 | 12.93 | R | 28/09/19 | AC | 2.84 | 16.22 | 0.88 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 4+172 | 7+475 | 3.303 | L | 28/09/19 | CC | 4.25 | 9.99 | 0.92 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 6+910 | 4+172 | 2.74 | R | 28/09/19 | CC | 3.59 | 10.86 | 0.87 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 7+250 | 6+910 | 0.34 | R | 28/09/19 | AC | 5.18 | 13.97 | 0.98 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 7+475 | 7+510 | 0.035 | L | 28/09/19 | AC | 4.28 | 13.52 | 1.07 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 7+480 | 7+250 | 0.23 | R | 28/09/19 | CC | 4.19 | 11.48 | 0.83 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 7+510 | 7+480 | 0.03 | R | 28/09/19 | AC | 4.24 | 22.98 | 1.00 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 7+510 | 9+635 | 2.125 | L | 28/09/19 | CC | 4.18 | 8.95 | 0.92 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 9+635 | 10+135 | 0.5 | L | 28/09/19 | AC | 2.16 | 8.47 | 0.99 |
| 522 | 0107 | 0100 | เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง | 9+645 | 7+510 | 2.14 | R | 28/09/19 | CC | 3.9 | 9.2 | 0.85 |
| 522 | 0118 | 0100 | เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว | 0+000 | 13+993 | 13.993 | L | 22/03/19 | CC | 3.97 | 1.17 | 0.63 |
| 522 | 0118 | 0100 | เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว | 13+993 | 0+000 | 13.99 | R | 22/03/19 | CC | 3.68 | 10.68 | 0.60 |
| 522 | 0118 | 0100 | เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว | 13+993 | 20+000 | 6.007 | L | 22/03/19 | AC | 2.91 | 2.01 | 0.67 |
| 522 | 0118 | 0100 | เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว | 20+000 | 52+750 | 32.75 | L | 22/03/19 | AC | 3.17 | 1.77 | 0.60 |
| 522 | 0118 | 0100 | เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว | 20+000 | 13+993 | 6.01 | R | 22/03/19 | AC | 2.77 | 14 | 0.63 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 0+000 | 9+700 | 9.7 | L | 21/03/19 | AC | 2.73 | 1.14 | 0.63 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 10+716 | 9+700 | 1.02 | R | 21/03/19 | CC | 3.68 | 0.98 | 0.65 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 10+796 | 12+736 | 1.94 | L | 21/03/19 | AC | 2.9 | 1.73 | 0.60 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 11+580 | 10+721 | 0.86 | R | 21/03/19 | AC | 3.71 | 2.07 | 0.60 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 12+736 | 13+356 | 0.62 | L | 21/03/19 | CC | 3.5 | 1.52 | 0.54 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 13+285 | 11+580 | 1.71 | R | 21/03/19 | CC | 3.9 | 1.47 | 0.51 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 13+356 | 15+126 | 1.77 | L | 21/03/19 | AC | 2.16 | 0.65 | 0.58 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 15+126 | 15+315 | 0.189 | L | 21/03/19 | CC | 3.68 | 1.25 | 0.49 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 15+185 | 13+285 | 1.9 | R | 21/03/19 | AC | 2.84 | 0.96 | 0.60 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 15+315 | 15+185 | 0.13 | R | 21/03/19 | CC | 3.37 | 0.7 | 0.58 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 9+700 | 0+000 | 9.7 | R | 21/03/19 | AC | 2.98 | 1.63 | 0.60 |
| 522 | 0121 | 0101 | เหมืองกุง - ต้นเปา | 9+700 | 10+796 | 1.096 | L | 21/03/19 | CC | 3.57 | 1.57 | 0.75 |
| 522 | 0121 | 0102 | ต้นเปา - ดอนแก้ว | 15+445 | 22+010 | 6.565 | L | 21/03/19 | AC | 3.11 | 2.15 | 0.73 |
| 522 | 0121 | 0102 | ต้นเปา - ดอนแก้ว | 22+030 | 22+885 | 0.855 | L | 21/03/19 | AC | 3.24 | 3.01 | 0.48 |
| 522 | 0121 | 0102 | ต้นเปา - ดอนแก้ว | 23+145 | 26+155 | 3.01 | L | 21/03/19 | AC | 2.48 | 1.77 | 0.46 |
| 522 | 0121 | 0102 | ต้นเปา - ดอนแก้ว | 26+500 | 31+510 | 5.01 | L | 21/03/19 | AC | 3.11 | 2.02 | 0.60 |
| 522 | 0121 | 0102 | ต้นเปา - ดอนแก้ว | 32+664 | 32+539 | 0.13 | R | 21/03/19 | CC | 3.95 | 2.43 | 0.46 |
| 522 | 0121 | 0103 | ดอนแก้ว - ต้นพยอม | 32+664 | 39+682 | 7.018 | L | 21/03/19 | CC | 3.88 | 1.39 | 0.55 |
| 522 | 0121 | 0103 | ดอนแก้ว - ต้นพยอม | 39+682 | 32+664 | 7.02 | R | 21/03/19 | CC | 3.92 | 1.38 | 0.58 |
| 522 | 0121 | 0103 | ดอนแก้ว - ต้นพยอม | 39+682 | 41+868 | 2.186 | L | 21/03/19 | CC | 4.16 | 1.96 | 0.52 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 41+873 | 47+323 | 5.45 | L | 21/03/19 | AC | 2.75 | 2.41 | 0.70 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 47+323 | 47+488 | 0.165 | L | 21/03/19 | CC | 3.82 | 0.81 | 0.67 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 47+377 | 41+866 | 5.51 | R | 21/03/19 | AC | 3 | 2.03 | 0.70 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 47+412 | 47+377 | 0.04 | R | 21/03/19 | CC | 4.24 | 9.65 | 0.68 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 47+488 | 52+833 | 5.345 | L | 21/03/19 | AC | 2.96 | 2.51 | 0.69 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 52+833 | 52+940 | 0.107 | L | 21/03/19 | CC | 3.79 | 1.84 | 0.79 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 52+852 | 47+412 | 5.44 | R | 21/03/19 | AC | 2.97 | 3.02 | 0.60 |
| 522 | 0121 | 0104 | ต้นพยอม - เหมืองกุง | 52+952 | 52+852 | 0.1 | R | 21/03/19 | CC | 3.44 | 0.79 | 0.65 |
| 522 | 1004 | 0100 | ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ | 3+250 | 3+550 | 0.3 | L | 21/03/19 | AC | 5.44 | 3.96 | 0.73 |
| 522 | 1004 | 0100 | ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ | 3+550 | 19+527 | 15.977 | L | 21/03/19 | AC | 3.87 | 2.39 | 0.62 |
| 522 | 1004 | 0100 | ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ | 3+550 | 3+250 | 0.3 | R | 21/03/19 | AC | 4.14 | 2.44 | 0.53 |
| 522 | 1096 | 0100 | แม่ริม -ปางดะ | 0+000 | 0+200 | 0.2 | L | 12/12/19 | CC | 4.09 | 9.03 | 0.93 |
| 522 | 1096 | 0100 | แม่ริม -ปางดะ | 0+200 | 20+000 | 19.8 | L | 12/12/19 | AC | 2.58 | 9.04 | 1.13 |
| 522 | 1096 | 0100 | แม่ริม -ปางดะ | 0+275 | 0+000 | 0.28 | R | 12/12/19 | CC | 4.28 | 14.25 | 0.94 |
| 522 | 1096 | 0100 | แม่ริม -ปางดะ | 19+944 | 19+720 | 0.22 | R | 12/12/19 | AC | 2.92 | 11.46 | 1.05 |
| 522 | 1096 | 0100 | แม่ริม -ปางดะ | 20+000 | 29+543 | 9.543 | L | 12/12/19 | AC | 3.06 | 10.84 | 1.09 |
| 522 | 1147 | 0200 | ห้วยไซ - สันกำแพง | 22+300 | 31+657 | 9.357 | L | 21/03/19 | AC | 3.18 | 0.85 | 0.63 |
| 522 | 1189 | 0100 | ป่าแดด - ช่างเพี้ยน | 0+000 | 5+041 | 5.041 | L | 22/03/19 | AC | 3.3 | 0.79 | 0.62 |
| 522 | 1252 | 0100 | ปางแฟน - แม่ตอนหลวง | 23+532 | 0+000 | 23.53 | R | 12/12/19 | AC | 2.73 | 15.43 | 1.09 |
| 522 | 1269 | 0101 | สะเมิง - แม่ขนิน | 0+000 | 6+983 | 6.983 | L | 12/12/19 | AC | 3.64 | 10.31 | 1.16 |
| 522 | 1269 | 0101 | สะเมิง - แม่ขนิน | 0+295 | 0+000 | 0.3 | R | 12/12/19 | AC | 3.15 | 8.06 | 1.04 |
| 522 | 1269 | 0102 | แม่ขนิน - ต้นเกว๋น | 6+983 | 36+319 | 29.336 | L | 12/12/19 | AC | 3.15 | 10.81 | 1.08 |
| 522 | 1317 | 0101 | ดอนจั่น - สันกลางใต้ | 0+000 | 1+450 | 1.45 | L | 21/03/19 | CC | 3.91 | 1.35 | 0.56 |
| 522 | 1317 | 0101 | ดอนจั่น - สันกลางใต้ | 1+450 | 3+200 | 1.75 | L | 21/03/19 | AC | 3.13 | 2.17 | 0.56 |
| 522 | 1317 | 0101 | ดอนจั่น - สันกลางใต้ | 1+480 | 0+000 | 1.48 | R | 21/03/19 | CC | 4.6 | 1.68 | 0.61 |
| 522 | 1317 | 0101 | ดอนจั่น - สันกลางใต้ | 3+175 | 1+480 | 1.7 | R | 21/03/19 | AC | 3.02 | 3.37 | 0.59 |
| 522 | 1317 | 0101 | ดอนจั่น - สันกลางใต้ | 3+200 | 3+405 | 0.205 | L | 21/03/19 | CC | 3.87 | 1.24 | 0.47 |
| 522 | 1317 | 0101 | ดอนจั่น - สันกลางใต้ | 3+362 | 3+175 | 0.19 | R | 21/03/19 | CC | 4.11 | 0.96 | 0.61 |
| 522 | 1349 | 0100 | สะเมิง - วัดจันทร์ | 0+000 | 30+000 | 30 | L | 23/08/19 | AC | 3.3 | 10.8 | 1.08 |
| 522 | 1349 | 0100 | สะเมิง - วัดจันทร์ | 30+000 | 36+000 | 6 | L | 23/08/19 | AC | 3.91 | 14.11 | 1.34 |
| 522 | 1349 | 0100 | สะเมิง - วัดจันทร์ | 36+000 | 70+000 | 34 | L | 23/08/19 | AC | 3.79 | 11.6 | 1.22 |
| 522 | 1349 | 0100 | สะเมิง - วัดจันทร์ | 70+000 | 89+310 | 19.31 | L | 23/08/19 | AC | 4.22 | 7.75 | 1.18 |
| 522 | 1349 | 0100 | สะเมิง - วัดจันทร์ | 89+310 | 91+633 | 2.323 | L | 23/08/19 | AC | 2.56 | 5.64 | 1.81 |