| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 527 | 0107 | 0201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 30+893 | 34+188 | 3.295 | L | 18/03/19 | AC | 2.85 | 4.62 | 0.60 |
| 527 | 0107 | 0201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 34+738 | 55+783 | 21.045 | L | 18/03/19 | AC | 2.66 | 2.64 | 0.62 |
| 527 | 0107 | 0201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 55+600 | 30+893 | 24.71 | R | 19/03/19 | AC | 2.54 | 2.2 | 0.62 |
| 527 | 0107 | 0201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 55+783 | 59+600 | 3.817 | L | 18/03/19 | AC | 0.97 | 2.15 | 0.58 |
| 527 | 0107 | 0202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 59+600 | 63+747 | 4.147 | L | 18/03/19 | AC | 2.06 | 1.56 | 0.54 |
| 527 | 0107 | 0202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 63+747 | 69+136 | 5.389 | L | 18/03/19 | AC | 3.12 | 3.01 | 0.74 |
| 527 | 0107 | 0202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 69+136 | 79+882 | 10.746 | L | 18/03/19 | AC | 2.69 | 2.15 | 0.65 |
| 527 | 0107 | 0202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 69+305 | 63+760 | 5.55 | R | 19/03/19 | AC | 3.1 | 2.11 | 0.78 |
| 527 | 0107 | 0202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 79+882 | 80+596 | 0.714 | L | 18/03/19 | AC | 2.41 | 0.77 | 0.61 |
| 527 | 0107 | 0202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 80+596 | 110+475 | 29.704 | L | 18/03/19 | AC | 2.65 | 1.89 | 0.62 |
| 527 | 0107 | 0203 | หัวโท - ล้องอ้อ | 110+475 | 138+993 | 28.518 | L | 18/03/19 | AC | 2.28 | 2.11 | 0.67 |
| 527 | 0107 | 0203 | หัวโท - ล้องอ้อ | 138+993 | 128+467 | 10.53 | R | 18/03/19 | AC | 2.16 | 1.68 | 0.72 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 138+993 | 145+335 | 6.342 | L | 18/03/19 | AC | 2.24 | 1.45 | 0.48 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+292 | 138+993 | 6.3 | R | 22/08/19 | AC | 2.24 | 10.16 | 0.85 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+335 | 145+698 | 0.363 | L | 18/03/19 | CC | 3.27 | 1.45 | 0.44 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+698 | 149+651 | 3.953 | L | 18/03/19 | AC | 2.47 | 1.9 | 0.52 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+792 | 145+292 | 0.5 | R | 22/08/19 | CC | 3.81 | 7.07 | 0.81 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 149+647 | 145+792 | 3.86 | R | 22/08/19 | AC | 2.33 | 9.29 | 0.84 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 149+651 | 150+030 | 0.379 | L | 18/03/19 | CC | 4.71 | 1.93 | 0.42 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 149+907 | 149+647 | 0.26 | R | 22/08/19 | CC | 4.91 | 8.1 | 0.86 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 150+030 | 205+121 | 55.091 | L | 18/03/19 | AC | 2.43 | 1.56 | 0.66 |
| 527 | 0107 | 0204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 159+954 | 159+782 | 0.17 | R | 22/08/19 | AC | 2.89 | 11.1 | 0.94 |
| 527 | 1095 | 0100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 0+000 | 0+140 | 0.14 | L | 13/12/19 | CC | 3.1 | 8.83 | 0.94 |
| 527 | 1095 | 0100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 0+140 | 30+000 | 29.86 | L | 13/12/19 | AC | 2.28 | 8.01 | 1.06 |
| 527 | 1095 | 0100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 0+140 | 0+000 | 0.14 | R | 13/12/19 | CC | 3.53 | 8.77 | 0.88 |
| 527 | 1095 | 0100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 30+000 | 64+684 | 34.684 | L | 13/12/19 | AC | 2.95 | 10.68 | 1.10 |