| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงกำแพงเพชร** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 386+176 | 389+196 | 3.02 | L | 06/12/19 | AC | 1.73 | 6.14 | 1.10 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+195 | 386+176 | 3.02 | R | 07/12/19 | AC | 2.65 | 8.18 | 1.35 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+196 | 390+806 | 1.61 | L | 06/12/19 | CC | 3.33 | 4.25 | 0.88 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+435 | 391+040 | 1.605 | FL | 07/12/19 | AC | 3.37 | 8.6 | 1.23 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+580 | 389+420 | 0.16 | FR | 07/12/19 | CC | 3.01 | 4.55 | 0.98 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 390+805 | 389+195 | 1.61 | R | 07/12/19 | CC | 3.44 | 4.13 | 1.06 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 390+806 | 416+976 | 26.17 | L | 06/12/19 | AC | 1.9 | 8.1 | 1.16 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 390+940 | 389+580 | 1.36 | FR | 07/12/19 | AC | 2.88 | 11.77 | 1.23 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 416+956 | 390+805 | 26.15 | R | 07/12/19 | AC | 1.74 | 6.49 | 1.27 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 416+976 | 418+841 | 1.865 | L | 06/12/19 | CC | 2.86 | 3.61 | 0.82 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 418+840 | 416+970 | 1.87 | R | 07/12/19 | CC | 3.29 | 3.89 | 0.99 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 418+841 | 438+576 | 19.735 | L | 06/12/19 | AC | 1.98 | 7.67 | 1.17 |
| 517 | 0001 | 0901 | โนนปอแดง - ปากดง | 438+576 | 418+840 | 19.74 | R | 07/12/19 | AC | 2.03 | 7.48 | 1.27 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 438+576 | 448+990 | 10.414 | L | 26/04/19 | AC | 2.67 | 3 | 0.63 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 448+975 | 438+576 | 10.4 | R | 24/09/19 | AC | 2.57 | 8.26 | 1.00 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 448+990 | 449+765 | 0.775 | L | 26/04/19 | CC | 3.56 | 1.49 | 0.58 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 449+765 | 453+576 | 3.811 | L | 26/04/19 | AC | 2.2 | 2.04 | 0.65 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 449+770 | 448+975 | 0.8 | R | 24/09/19 | CC | 3.51 | 3.79 | 0.81 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 453+576 | 458+419 | 4.843 | L | 26/04/19 | CC | 4 | 2.03 | 0.60 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 453+576 | 449+770 | 3.81 | R | 24/09/19 | AC | 1.58 | 5.09 | 1.13 |
| 517 | 0001 | 0902 | ปากดง - นครชุม | 458+419 | 453+576 | 4.84 | R | 24/09/19 | CC | 3.45 | 3.87 | 0.83 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 458+419 | 458+936 | 0.517 | L | 26/04/19 | CC | 4.77 | 1.95 | 0.74 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 458+898 | 458+419 | 0.48 | R | 26/04/19 | CC | 3.44 | 2.01 | 0.60 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 458+936 | 465+405 | 6.469 | L | 26/04/19 | AC | 1.99 | 2.47 | 0.66 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 465+308 | 458+898 | 6.41 | R | 26/04/19 | AC | 2.78 | 5.71 | 0.62 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 465+405 | 466+390 | 0.985 | L | 26/04/19 | CC | 3.67 | 1.7 | 0.54 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 466+390 | 492+631 | 26.241 | L | 26/04/19 | AC | 2.06 | 2.88 | 0.68 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 466+403 | 465+308 | 1.1 | R | 26/04/19 | CC | 3.68 | 4.28 | 0.57 |
| 517 | 0001 | 0903 | นครชุม - วังเจ้า | 492+631 | 466+403 | 26.23 | R | 26/04/19 | AC | 2.37 | 2.14 | 0.63 |
| 517 | 0101 | 0100 | นครชุม-น้ำดิบ | 0+000 | 0+195 | 0.195 | L | 27/04/19 | CC | 4.15 | 1.7 | 0.52 |
| 517 | 0101 | 0100 | นครชุม-น้ำดิบ | 0+143 | 0+000 | 0.14 | R | 27/04/19 | CC | 3.62 | 0.6 | 0.46 |
| 517 | 0101 | 0100 | นครชุม-น้ำดิบ | 0+195 | 3+253 | 3.058 | L | 27/04/19 | AC | 2.93 | 1.76 | 0.59 |
| 517 | 0101 | 0100 | นครชุม-น้ำดิบ | 3+253 | 4+823 | 1.57 | L | 27/04/19 | AC | 3.11 | 1.44 | 0.45 |
| 517 | 0101 | 0100 | นครชุม-น้ำดิบ | 3+253 | 0+143 | 3.11 | R | 27/04/19 | AC | 2.88 | 0.96 | 0.51 |
| 517 | 0101 | 0100 | นครชุม-น้ำดิบ | 4+823 | 16+163 | 11.34 | L | 27/04/19 | AC | 2.59 | 1.82 | 0.70 |
| 517 | 0101 | 0100 | นครชุม-น้ำดิบ | 4+823 | 4+004 | 0.82 | R | 27/04/19 | AC | 2.95 | 0.9 | 0.43 |
| 517 | 1074 | 0102 | ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน | 23+094 | 44+515 | 21.421 | L | 07/12/19 | AC | 2.13 | 4.73 | 0.99 |
| 517 | 1074 | 0102 | ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน | 23+533 | 23+094 | 0.44 | R | 07/12/19 | AC | 2.68 | 4.02 | 0.99 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 101+100 | 98+500 | 2.6 | R | 26/08/19 | AC | 2.99 | 11.29 | 0.83 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 109+000 | 108+300 | 0.7 | R | 26/08/19 | AC | 2.34 | 2.55 | 0.95 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 109+000 | 114+990 | 5.99 | L | 26/08/19 | AC | 2.19 | 4.62 | 0.88 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 114+990 | 115+125 | 0.135 | L | 26/08/19 | CC | 4.91 | 4.1 | 0.80 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+031 | 112+400 | 2.63 | R | 26/08/19 | AC | 2.14 | 4.39 | 0.88 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+125 | 115+516 | 0.391 | L | 26/08/19 | AC | 2.73 | 3.45 | 0.87 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+186 | 115+031 | 0.16 | R | 26/08/19 | CC | 4.7 | 2.87 | 0.81 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+516 | 115+186 | 0.33 | R | 26/08/19 | AC | 3.3 | 6.99 | 0.87 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 48+188 | 52+268 | 4.08 | L | 25/08/19 | AC | 2.58 | 2.85 | 0.90 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 52+268 | 52+538 | 0.27 | L | 25/08/19 | CC | 4.5 | 3.73 | 0.80 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 52+513 | 52+373 | 0.14 | R | 25/08/19 | CC | 4.25 | 4 | 0.86 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 52+538 | 85+100 | 32.562 | L | 25/08/19 | AC | 2.47 | 6.57 | 1.00 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 56+773 | 52+513 | 4.26 | R | 25/08/19 | AC | 2.01 | 5.09 | 0.95 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 66+400 | 65+560 | 0.84 | R | 26/08/19 | AC | 1.69 | 2.77 | 0.88 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 79+990 | 74+600 | 5.39 | R | 26/08/19 | AC | 2.56 | 5.66 | 0.91 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 85+000 | 109+040 | 24.04 | L | 25/08/19 | AC | 2.31 | 6.8 | 0.98 |
| 517 | 1084 | 0200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 94+141 | 93+716 | 0.43 | R | 26/08/19 | AC | 3.23 | 5.62 | 1.11 |
| 517 | 1280 | 0100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 0+000 | 42+469 | 42.469 | L | 07/12/19 | AC | 2.29 | 7.47 | 0.93 |
| 517 | 1280 | 0100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 0+220 | 0+000 | 0.22 | R | 07/12/19 | AC | 2.6 | 3.56 | 0.91 |
| 517 | 1280 | 0100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 17+605 | 17+255 | 0.35 | R | 07/12/19 | AC | 1.78 | 2.77 | 1.06 |
| 517 | 1280 | 0100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 31+950 | 30+570 | 1.38 | R | 07/12/19 | AC | 2.54 | 4.99 | 1.05 |
| 517 | 1280 | 0100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 42+469 | 38+975 | 3.49 | R | 07/12/19 | AC | 3.23 | 6.3 | 0.98 |
| 517 | 1375 | 0100 | หนองกระทุ่ม - ดงเย็น | 0+000 | 11+050 | 11.05 | L | 27/04/19 | AC | 3 | 1.95 | 0.63 |