| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงตากที่ 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 492+465 | 492+565 | 0.100 | FL | 2 | 18/12/2019 | AC | 3.00 | 11.29 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 492+565 | 492+465 | 0.100 | FR | 2 | 18/12/2019 | AC | 3.10 | 11.35 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 492+695 | 493+720 | 1.025 | FL | 2 | 18/12/2019 | AC | 2.35 | 4.96 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 492+751 | 506+985 | 14.234 | L | 2 | 18/12/2019 | AC | 1.92 | 12.27 | 1.34 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 493+720 | 492+695 | 1.025 | FR | 2 | 18/12/2019 | AC | 2.59 | 5.06 | 1.00 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 507+000 | 516+890 | 9.890 | L | 2 | 18/12/2019 | AC | 1.87 | 15.75 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 11.40 | 0 |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 516+900 | 492+751 | 24.149 | R | 2 | 18/12/2019 | AC | 1.69 | 11.94 | 1.24 | 0.02 | 2.66 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1002 | ตาก - วังม่วง | 528+000 | 533+617 | 5.617 | L | 2 | 4/4/2019 | AC | 2.44 | 2.11 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1002 | ตาก - วังม่วง | 533+617 | 528+000 | 5.617 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.21 | 0.83 | 0.51 | 1.37 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 533+617 | 546+325 | 12.708 | L | 2 | 4/4/2019 | AC | 2.39 | 2.04 | 0.58 | 0.46 | 0 | 7.07 | 1.42 | 0.03 |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 546+325 | 533+617 | 12.708 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.28 | 1.27 | 0.59 | 1.08 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 546+825 | 578+550 | 31.725 | L | 2 | 4/4/2019 | AC | 2.21 | 1.36 | 0.60 | 0.19 | 0 | 0.55 | 0.13 | 0 |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 578+550 | 546+825 | 31.725 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.35 | 1.15 | 0.60 | 0.34 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 579+000 | 583+261 | 4.261 | L | 2 | 4/4/2019 | AC | 2.06 | 2.17 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 583+261 | 579+000 | 4.261 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.16 | 0.51 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 37+800 | 42+725 | 4.925 | L | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.19 | 4.18 | 1.02 | 0.10 | 0 | 0 | 5.04 | 0 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 42+725 | 37+800 | 4.925 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.30 | 4.48 | 1.09 | 0.03 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 45+390 | 48+260 | 2.870 | L | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.16 | 4.47 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 48+250 | 45+385 | 2.865 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 1.93 | 3.65 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 49+340 | 76+740 | 27.400 | L | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.53 | 6.15 | 1.18 | 1.62 | 1020.80 | 0.09 | 2.93 | 0 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 76+840 | 49+335 | 27.505 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.57 | 6.34 | 1.13 | 18.91 | 1227.41 | 0.16 | 4.57 | 0.08 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 77+280 | 85+670 | 8.390 | L | 2 | 10/10/2019 | AC | 1.94 | 7.65 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 85+670 | 77+370 | 8.300 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.01 | 7.38 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| 512 | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 92+914 | 128+380 | 35.466 | L | 2 | 25/4/2019 | AC | 2.43 | 2.74 | 0.61 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 512 | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 128+380 | 92+804 | 35.576 | R | 3 | 26/4/2019 | AC | 2.47 | 2.27 | 0.58 | 0.38 | 0 | 0.63 | 1.11 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 16+163 | 28+185 | 12.022 | L | 1 | 10/10/2019 | AC | 2.32 | 6.07 | 0.97 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 19+100 | 18+665 | 0.435 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 1.91 | 3.90 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 28+195 | 25+060 | 3.135 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.97 | 7.96 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 28+435 | 30+365 | 1.930 | L | 2 | 10/10/2019 | AC | 3.12 | 7.05 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 30+360 | 28+445 | 1.915 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.82 | 7.01 | 1.27 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 30+705 | 36+040 | 5.335 | L | 2 | 10/10/2019 | AC | 1.73 | 4.89 | 1.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 30+880 | 30+700 | 0.180 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 1.80 | 4.50 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 36+135 | 35+905 | 0.230 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 3.04 | 4.52 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 36+355 | 41+451 | 5.096 | L | 1 | 10/10/2019 | AC | 2.90 | 6.74 | 0.87 | 0.03 | 4607.54 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 36+480 | 36+400 | 0.080 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 3.10 | 3.33 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1107 | 101 | เชิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ | 0+000 | 12+000 | 12.000 | L | 1 | 10/10/2019 | AC | 2.58 | 5.27 | 1.14 | 5.19 | 10.00 | 0.53 | 0 | 0.01 |
| 512 | 1107 | 101 | เชิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ | 5+200 | 1+000 | 4.200 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.66 | 6.72 | 1.12 | 10.06 | 557.14 | 0.04 | 0 | 0.14 |
| 512 | 1107 | 102 | หนองบัวเหนือ - ท่าปุย | 12+000 | 40+000 | 28.000 | L | 1 | 10/10/2019 | AC | 2.06 | 3.65 | 1.04 | 5.11 | 201.43 | 0.23 | 0 | 0.02 |
| 512 | 1107 | 102 | หนองบัวเหนือ - ท่าปุย | 30+990 | 28+150 | 2.840 | R | 2 | 10/10/2019 | AC | 2.15 | 4.61 | 0.95 | 6.57 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| 512 | 1107 | 102 | หนองบัวเหนือ - ท่าปุย | 40+000 | 54+277 | 14.277 | L | 1 | 10/10/2019 | AC | 1.97 | 3.14 | 0.93 | 0.26 | 1227.15 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1132 | 101 | วังประจบ - ลานทอง | 0+000 | 0+500 | 0.500 | L | 2 | 26/4/2019 | AC | 2.53 | 2.60 | 1.31 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1132 | 101 | วังประจบ - ลานทอง | 0+500 | 12+133 | 11.633 | L | 1 | 26/4/2019 | AC | 2.53 | 0.87 | 1.49 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1132 | 101 | วังประจบ - ลานทอง | 0+500 | 0+000 | 0.500 | R | 2 | 26/4/2019 | AC | 2.62 | 1.55 | 1.69 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1132 | 102 | ลานทอง - พรานกระต่าย | 12+133 | 41+970 | 29.837 | L | 1 | 19/12/2019 | AC | 2.03 | 9.25 | 0.91 | 0.18 | 0 | 0 | 4.98 | 0.01 |
| 512 | 1132 | 102 | ลานทอง - พรานกระต่าย | 41+970 | 41+215 | 0.755 | R | 2 | 19/12/2019 | AC | 1.69 | 6.28 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 23+606 | 50+000 | 26.394 | L | 1 | 18/12/2019 | AC | 2.91 | 12.12 | 0.95 | 42.82 | 0 | 2.65 | 0 | 0.10 |
| 512 | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 50+000 | 83+606 | 33.606 | L | 1 | 18/12/2019 | AC | 2.51 | 11.05 | 1.01 | 29.27 | 0 | 1.77 | 7.84 | 0.07 |
| 512 | 1175 | 200 | ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี | 83+606 | 81+800 | 1.806 | R | 2 | 18/12/2019 | AC | 1.99 | 8.38 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1331 | 100 | พรานกระต่าย - ลานไผ่ | 0+100 | 26+723 | 26.623 | L | 1 | 27/4/2019 | AC | 2.48 | 0.58 | 0.63 | 48.99 | 0 | 10.04 | 0 | 0 |
| 512 | 1357 | 100 | ทางเข้าเขื่อนภูมิพล | 0+000 | 8+085 | 8.085 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.77 | 1.60 | 0.62 | 68.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1357 | 100 | ทางเข้าเขื่อนภูมิพล | 8+085 | 15+050 | 6.965 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.86 | 3.11 | 0.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1357 | 100 | ทางเข้าเขื่อนภูมิพล | 9+730 | 8+085 | 1.645 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.77 | 3.61 | 0.68 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1400 | 100 | แยกทางหลวง - ป่ามะม่วง | 0+300 | 0+861 | 0.561 | L | 2 | 25/4/2019 | AC | 3.49 | 2.25 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 1400 | 100 | แยกทางหลวง - ป่ามะม่วง | 0+861 | 0+300 | 0.561 | R | 2 | 25/4/2019 | AC | 2.84 | 2.30 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงตากที่ 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 516+890 | 524+941 | 8.051 | L | 2 | 18/12/2019 | CC | 3.82 | 8.73 | 0.93 | 4.60 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 3.65 | |
| 512 | 1 | 1001 | วังเจ้า - ตาก | 524+941 | 516+900 | 8.041 | R | 2 | 18/12/2019 | CC | 3.75 | 8.57 | 0.91 | 4.10 | 0.25 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | |
| 512 | 1 | 1002 | ตาก - วังม่วง | 524+941 | 528+000 | 3.059 | L | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.88 | 0.89 | 0.60 | 0.98 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | |
| 512 | 1 | 1002 | ตาก - วังม่วง | 528+000 | 524+941 | 3.059 | R | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.81 | 1.12 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0.33 | |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 546+325 | 546+825 | 0.500 | L | 2 | 4/4/2019 | CC | 3.68 | 1.20 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 546+825 | 546+325 | 0.500 | R | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.66 | 1.08 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 578+550 | 579+000 | 0.450 | L | 2 | 4/4/2019 | CC | 3.22 | 0.86 | 0.54 | 2.22 | 4.44 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | |
| 512 | 1 | 1003 | วังม่วง - แม่เชียงรายบน | 579+000 | 578+550 | 0.450 | R | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.25 | 0.56 | 0.48 | 2.22 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 36+405 | 37+800 | 1.395 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.70 | 3.69 | 0.80 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 37+800 | 36+405 | 1.395 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 4.02 | 3.94 | 0.79 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 42+725 | 45+390 | 2.665 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 4.03 | 4.05 | 0.80 | 15.01 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 45+385 | 42+725 | 2.660 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.10 | 4.12 | 0.79 | 23.68 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 48+260 | 49+340 | 1.080 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.57 | 3.49 | 0.87 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 49+335 | 48+250 | 1.085 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.86 | 3.88 | 0.79 | 30.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 76+740 | 77+280 | 0.540 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.52 | 3.87 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 77+370 | 76+840 | 0.530 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 2.89 | 4.74 | 0.89 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 85+670 | 85+905 | 0.235 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.80 | 3.88 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 201 | แม่ละเมา - ตาก | 85+905 | 85+670 | 0.235 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 4.39 | 4.38 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 12 | 202 | ตาก - หนองเสือ | 92+804 | 92+914 | 0.110 | L | 3 | 25/4/2019 | CC | 5.11 | 1.97 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 28+185 | 28+435 | 0.250 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 1.99 | 3.50 | 0.87 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 28+445 | 28+195 | 0.250 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 2.56 | 3.53 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 30+365 | 30+705 | 0.340 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.63 | 3.62 | 0.84 | 2.94 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 30+700 | 30+360 | 0.340 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.41 | 5.08 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 36+040 | 36+355 | 0.315 | L | 2 | 10/10/2019 | CC | 2.86 | 3.50 | 0.83 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 101 | 200 | น้ำดิบ - คุยประดู่ | 36+400 | 36+135 | 0.265 | R | 2 | 10/10/2019 | CC | 3.06 | 3.50 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 1132 | 102 | ลานทอง - พรานกระต่าย | 41+970 | 42+083 | 0.113 | L | 2 | 19/12/2019 | CC | 2.70 | 6.30 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | |
| 512 | 1132 | 102 | ลานทอง - พรานกระต่าย | 42+083 | 41+970 | 0.113 | R | 2 | 19/12/2019 | CC | 3.30 | 6.64 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 1331 | 100 | พรานกระต่าย - ลานไผ่ | 0+000 | 0+100 | 0.100 | L | 1 | 27/4/2019 | CC | 5.59 | 1.10 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 1331 | 100 | พรานกระต่าย - ลานไผ่ | 0+100 | 0+000 | 0.100 | R | 1 | 27/4/2019 | CC | 3.82 | 5.68 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | |
| 512 | 1400 | 100 | แยกทางหลวง - ป่ามะม่วง | 0+000 | 0+300 | 0.300 | L | 2 | 25/4/2019 | CC | 4.68 | 1.54 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | |
| 512 | 1400 | 100 | แยกทางหลวง - ป่ามะม่วง | 0+300 | 0+000 | 0.300 | R | 2 | 25/4/2019 | CC | 4.45 | 1.66 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 1400 | 100 | แยกทางหลวง - ป่ามะม่วง | 0+861 | 1+316 | 0.455 | L | 2 | 25/4/2019 | CC | 5.71 | 1.10 | 0.61 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย