| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสุโขทัย** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 513 | 0012 | 0301 | วังวน - เมืองเก่า | 153+480 | 157+080 | 3.6 | L | 10/07/19 | AC | 2.38 | 3.55 | 0.88 |
| 513 | 0012 | 0301 | วังวน - เมืองเก่า | 153+755 | 153+480 | 0.28 | R | 10/07/19 | AC | 2.09 | 3.37 | 0.95 |
| 513 | 0012 | 0302 | เมืองเก่า - สุโขทัย | 162+380 | 171+606 | 9.226 | L | 10/07/19 | AC | 2.07 | 3.56 | 0.91 |
| 513 | 0012 | 0302 | เมืองเก่า - สุโขทัย | 171+606 | 163+200 | 8.41 | R | 10/07/19 | AC | 1.87 | 3.42 | 0.91 |
| 513 | 0012 | 0303 | สุโขทัย - บ้านกร่าง | 174+419 | 185+109 | 10.69 | L | 10/07/19 | AC | 2.35 | 5.27 | 0.96 |
| 513 | 0012 | 0303 | สุโขทัย - บ้านกร่าง | 185+109 | 185+764 | 0.655 | L | 10/07/19 | CC | 3.17 | 2.36 | 0.71 |
| 513 | 0012 | 0303 | สุโขทัย - บ้านกร่าง | 185+159 | 174+419 | 10.74 | R | 10/07/19 | AC | 2.25 | 4.73 | 0.95 |
| 513 | 0012 | 0303 | สุโขทัย - บ้านกร่าง | 185+754 | 185+159 | 0.6 | R | 10/07/19 | CC | 2.95 | 2.11 | 0.72 |
| 513 | 0012 | 0303 | สุโขทัย - บ้านกร่าง | 185+764 | 194+869 | 9.105 | L | 10/07/19 | AC | 2.23 | 8.64 | 0.90 |
| 513 | 0012 | 0303 | สุโขทัย - บ้านกร่าง | 194+869 | 185+754 | 9.12 | R | 10/07/19 | AC | 1.92 | 6.71 | 0.90 |
| 513 | 0101 | 0301 | คุยประดู่ - คลองโพธิ์ | 41+451 | 75+000 | 33.549 | L | 09/07/19 | AC | 2.41 | 5.78 | 0.93 |
| 513 | 0101 | 0301 | คุยประดู่ - คลองโพธิ์ | 65+850 | 57+975 | 7.88 | R | 09/07/19 | AC | 2.55 | 4.84 | 0.91 |
| 513 | 0101 | 0301 | คุยประดู่ - คลองโพธิ์ | 75+000 | 79+969 | 4.969 | L | 09/07/19 | AC | 2.82 | 8.45 | 0.93 |
| 513 | 0101 | 0301 | คุยประดู่ - คลองโพธิ์ | 79+969 | 74+863 | 5.11 | R | 09/07/19 | AC | 2.44 | 7.83 | 0.95 |
| 513 | 0101 | 0302 | คลองโพธิ์ - ท่าช้าง | 79+969 | 89+082 | 9.113 | L | 09/07/19 | AC | 2.22 | 3.8 | 0.89 |
| 513 | 0101 | 0302 | คลองโพธิ์ - ท่าช้าง | 89+082 | 89+332 | 0.25 | L | 09/07/19 | CC | 4.79 | 2.37 | 0.82 |
| 513 | 0101 | 0302 | คลองโพธิ์ - ท่าช้าง | 89+082 | 79+969 | 9.11 | R | 09/07/19 | AC | 2.32 | 4.15 | 0.89 |
| 513 | 0101 | 0302 | คลองโพธิ์ - ท่าช้าง | 89+332 | 89+082 | 0.25 | R | 09/07/19 | CC | 4.86 | 1.95 | 0.81 |
| 513 | 0101 | 0303 | ท่าช้าง - สวรรคโลก | 103+055 | 98+800 | 4.26 | R | 10/07/19 | AC | 1.9 | 4.24 | 1.02 |
| 513 | 0101 | 0303 | ท่าช้าง - สวรรคโลก | 89+348 | 89+629 | 0.281 | L | 09/07/19 | CC | 4.6 | 2.03 | 0.78 |
| 513 | 0101 | 0303 | ท่าช้าง - สวรรคโลก | 89+629 | 89+348 | 0.28 | R | 09/07/19 | CC | 4.32 | 1.86 | 0.77 |
| 513 | 0101 | 0303 | ท่าช้าง - สวรรคโลก | 89+629 | 94+000 | 4.371 | L | 09/07/19 | AC | 2.29 | 3.47 | 0.86 |
| 513 | 0101 | 0303 | ท่าช้าง - สวรรคโลก | 94+000 | 110+000 | 16 | L | 10/07/19 | AC | 1.87 | 3.89 | 0.92 |
| 513 | 0101 | 0303 | ท่าช้าง - สวรรคโลก | 95+050 | 89+629 | 5.42 | R | 09/07/19 | AC | 2.3 | 2.9 | 0.84 |
| 513 | 0101 | 0304 | สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย | 110+000 | 132+000 | 22 | L | 10/07/19 | AC | 1.85 | 4.1 | 0.84 |
| 513 | 0101 | 0304 | สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย | 131+514 | 129+612 | 1.9 | R | 10/07/19 | AC | 1.95 | 4.61 | 0.91 |
| 513 | 0101 | 0304 | สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย | 132+000 | 147+000 | 15 | L | 10/07/19 | AC | 1.78 | 3.37 | 0.96 |
| 513 | 0101 | 0304 | สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย | 147+000 | 146+310 | 0.69 | R | 10/07/19 | AC | 1.6 | 1.89 | 0.87 |
| 513 | 0101 | 0305 | ศรีสัชนาลัย - แม่สิน | 147+000 | 150+000 | 3 | L | 10/07/19 | AC | 2.42 | 5.97 | 0.91 |
| 513 | 0101 | 0305 | ศรีสัชนาลัย - แม่สิน | 149+600 | 147+294 | 2.31 | R | 10/07/19 | AC | 2.48 | 4.68 | 0.93 |
| 513 | 0101 | 0305 | ศรีสัชนาลัย - แม่สิน | 150+000 | 190+947 | 40.947 | L | 10/07/19 | AC | 2.33 | 4.46 | 0.98 |
| 513 | 1177 | 0100 | ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง | 35+482 | 0+000 | 35.48 | R | 10/07/19 | AC | 2.32 | 5.38 | 0.98 |
| 513 | 1293 | 0100 | สุโขทัย - ท่าฉนวน | 0+000 | 25+025 | 25.025 | L | 10/07/19 | AC | 2.15 | 3.38 | 0.84 |
| 513 | 1293 | 0100 | สุโขทัย - ท่าฉนวน | 2+180 | 0+000 | 2.18 | R | 10/07/19 | AC | 1.81 | 3.59 | 0.90 |
| 513 | 1311 | 0100 | คีรีมาศ - หนองบัว | 11+840 | 0+000 | 11.84 | R | 10/07/19 | AC | 2.44 | 4.83 | 0.88 |
| 513 | 1347 | 0100 | วัดโคก - สระบัว | 0+000 | 5+284 | 5.284 | L | 10/07/19 | AC | 3.43 | 4.18 | 0.84 |