| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 515 | 0011 | 0401 | สากเหล็ก - กกไม้แดง | 177+341 | 201+841 | 24.5 | L | 11/02/19 | AC | 2.45 | 2.74 | 0.72 |
| 515 | 0011 | 0401 | สากเหล็ก - กกไม้แดง | 201+841 | 177+341 | 24.5 | R | 11/02/19 | AC | 2.59 | 1.64 | 0.78 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 201+841 | 211+488 | 9.647 | L | 11/02/19 | AC | 2.59 | 2.04 | 0.65 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 211+488 | 201+841 | 9.65 | R | 11/02/19 | AC | 2.48 | 2.08 | 0.68 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 211+488 | 211+841 | 0.353 | L | 11/02/19 | CC | 4.36 | 1.82 | 0.56 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 211+841 | 211+488 | 0.35 | R | 11/02/19 | CC | 4.01 | 2.01 | 0.62 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 224+490 | 227+253 | 2.763 | L | 13/02/19 | AC | 2.35 | 2.73 | 0.70 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 227+238 | 223+735 | 3.5 | R | 13/02/19 | AC | 2.51 | 3.91 | 0.81 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 227+253 | 227+658 | 0.405 | L | 13/02/19 | CC | 3.96 | 1.29 | 0.43 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 227+658 | 227+238 | 0.42 | R | 13/02/19 | CC | 3.19 | 0.95 | 0.44 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 227+658 | 228+683 | 1.025 | L | 13/02/19 | AC | 2.96 | 3.62 | 0.64 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 228+683 | 235+735 | 7.052 | L | 13/02/19 | AC | 2.77 | 4.17 | 0.59 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 228+683 | 227+658 | 1.03 | R | 13/02/19 | AC | 2.69 | 3.38 | 0.67 |
| 515 | 0011 | 0402 | กกไม้แดง - บ้านป่า | 235+735 | 228+683 | 7.05 | R | 13/02/19 | AC | 2.8 | 3.68 | 0.66 |
| 515 | 0011 | 0403 | บ้านป่า - นาอิน | 235+735 | 271+352 | 35.617 | L | 13/02/19 | AC | 2.62 | 2.17 | 0.62 |
| 515 | 0011 | 0403 | บ้านป่า - นาอิน | 260+000 | 235+735 | 24.27 | R | 13/02/19 | AC | 2.65 | 3.39 | 0.67 |
| 515 | 0011 | 0403 | บ้านป่า - นาอิน | 261+000 | 260+000 | 1 | R | 13/02/19 | AC | 3.02 | 3.43 | 0.71 |
| 515 | 0011 | 0403 | บ้านป่า - นาอิน | 271+352 | 261+000 | 10.35 | R | 13/02/19 | AC | 2.53 | 2.95 | 0.67 |
| 515 | 0012 | 0501 | ร้องโพธิ์ - วังทอง | 239+255 | 251+355 | 12.1 | L | 11/02/19 | CC | 3.93 | 1.14 | 0.66 |
| 515 | 0012 | 0501 | ร้องโพธิ์ - วังทอง | 251+100 | 251+355 | 0.255 | L | 11/02/19 | AC | 2.92 | 0.76 | 0.57 |
| 515 | 0012 | 0501 | ร้องโพธิ์ - วังทอง | 251+245 | 239+255 | 11.99 | R | 11/02/19 | CC | 4.28 | 1.8 | 0.66 |
| 515 | 0012 | 0501 | ร้องโพธิ์ - วังทอง | 251+355 | 251+245 | 0.11 | R | 11/02/19 | AC | 2.69 | 1.07 | 0.62 |
| 515 | 0012 | 0502 | วังทอง - เข็กน้อย | 251+355 | 283+000 | 31.645 | L | 08/12/19 | AC | 3.31 | 14.24 | 1.10 |
| 515 | 0012 | 0502 | วังทอง - เข็กน้อย | 279+830 | 280+960 | 1.13 | FL | 08/12/19 | AC | 2.97 | 7.19 | 1.11 |
| 515 | 0012 | 0502 | วังทอง - เข็กน้อย | 280+820 | 279+830 | 0.99 | FR | 08/12/19 | AC | 3.16 | 7.1 | 1.07 |
| 515 | 0012 | 0502 | วังทอง - เข็กน้อย | 283+000 | 251+355 | 31.65 | R | 08/12/19 | AC | 3.41 | 14.3 | 1.09 |
| 515 | 0012 | 0502 | วังทอง - เข็กน้อย | 283+000 | 321+612 | 38.612 | L | 08/12/19 | AC | 2.12 | 11.49 | 1.00 |
| 515 | 0012 | 0502 | วังทอง - เข็กน้อย | 321+612 | 283+000 | 38.61 | R | 08/12/19 | AC | 2.05 | 10.78 | 1.02 |
| 515 | 0126 | 0201 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 21+297 | 22+210 | 0.913 | L | 17/02/19 | AC | 2.15 | 1.82 | 0.62 |
| 515 | 0126 | 0201 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 22+210 | 21+297 | 0.91 | R | 17/02/19 | AC | 2.45 | 1.46 | 0.65 |
| 515 | 0126 | 0201 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 22+210 | 22+655 | 0.445 | L | 17/02/19 | AC | 3.45 | 1.32 | 0.75 |
| 515 | 0126 | 0201 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 22+655 | 25+297 | 2.642 | L | 17/02/19 | AC | 2.69 | 1.04 | 0.71 |
| 515 | 0126 | 0201 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 22+655 | 22+210 | 0.45 | R | 17/02/19 | AC | 3.5 | 1.22 | 0.73 |
| 515 | 0126 | 0201 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 24+990 | 22+655 | 2.34 | R | 17/02/19 | AC | 2.86 | 1.46 | 0.56 |
| 515 | 0126 | 0201 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 25+297 | 24+990 | 0.31 | R | 17/02/19 | CC | 3.49 | 1.86 | 0.42 |
| 515 | 1086 | 0200 | มะขามสูง - วัดโบสถ์ | 13+764 | 27+300 | 13.536 | L | 14/02/19 | AC | 3.04 | 1.24 | 0.61 |
| 515 | 1086 | 0200 | มะขามสูง - วัดโบสถ์ | 27+300 | 13+764 | 13.54 | R | 14/02/19 | AC | 3.06 | 1.65 | 0.61 |
| 515 | 1309 | 0100 | ป่าแดง - หนองตม | 0+000 | 15+450 | 15.45 | L | 13/02/19 | AC | 2.82 | 1.34 | 0.64 |
| 515 | 1310 | 0100 | ทับยายเชียง - พรหมพิราม | 0+000 | 15+593 | 15.593 | L | 13/02/19 | AC | 2.77 | 1.14 | 0.67 |
| 515 | 2013 | 0101 | บ้านแยง - น้ำเทิน | 0+000 | 0+250 | 0.25 | L | 13/02/19 | AC | 3.27 | 2.03 | 0.56 |
| 515 | 2013 | 0101 | บ้านแยง - น้ำเทิน | 0+250 | 20+236 | 19.986 | L | 13/02/19 | AC | 2.89 | 1.52 | 0.80 |
| 515 | 2013 | 0101 | บ้านแยง - น้ำเทิน | 0+250 | 0+000 | 0.25 | R | 13/02/19 | AC | 3.16 | 2.85 | 0.58 |
| 515 | 2331 | 0200 | อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - นครไทย | 35+100 | 71+947 | 36.847 | L | 13/02/19 | AC | 3.08 | 1.65 | 0.75 |
| 515 | 2475 | 0100 | ทางเข้าร่องกล้า | 0+000 | 1+683 | 1.683 | L | 13/02/19 | AC | 3.15 | 0.52 | 0.57 |