| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 321+612 | 350+875 | 29.263 | L | 29/05/19 | AC | 2.22 | 4.63 | 0.34 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 331+149 | 334+449 | 3.3 | FL | 28/05/19 | AC | 1.93 | 3.16 | 0.38 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 334+387 | 331+149 | 3.3 | FR | 28/05/19 | AC | 1.8 | 3.12 | 0.37 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 350+875 | 351+415 | 0.54 | L | 29/05/19 | CC | 3.44 | 2.47 | 0.31 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 350+897 | 321+612 | 29.29 | R | 28/05/19 | AC | 2.17 | 5.08 | 0.33 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 351+415 | 352+463 | 1.048 | L | 29/05/19 | AC | 1.95 | 2.96 | 0.29 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 351+442 | 350+897 | 0.55 | R | 28/05/19 | CC | 3.47 | 3.51 | 0.28 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 352+463 | 353+054 | 0.591 | L | 29/05/19 | CC | 3.79 | 2.79 | 0.34 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 352+482 | 351+442 | 1.04 | R | 28/05/19 | AC | 2.19 | 5.12 | 0.27 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 352+627 | 352+482 | 0.15 | R | 28/05/19 | CC | 3.18 | 3.11 | 0.30 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 353+054 | 355+989 | 2.935 | L | 29/05/19 | AC | 1.86 | 3.58 | 0.30 |
| 551 | 0012 | 0601 | เข็กน้อย - แยกอาเซียน | 355+223 | 352+627 | 2.6 | R | 28/05/19 | AC | 2.17 | 4.15 | 0.29 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 355+989 | 358+509 | 2.52 | L | 28/05/19 | AC | 2.42 | 2.45 | 0.25 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 358+459 | 355+989 | 2.47 | R | 28/05/19 | AC | 2.72 | 3.62 | 0.30 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 358+509 | 359+059 | 0.55 | L | 28/05/19 | CC | 2.56 | 1.71 | 0.23 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 358+984 | 358+459 | 0.53 | R | 28/05/19 | CC | 3.05 | 1.9 | 0.32 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 359+059 | 360+839 | 1.78 | L | 28/05/19 | AC | 2.63 | 2.88 | 0.26 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 360+774 | 358+984 | 1.79 | R | 28/05/19 | AC | 2.51 | 3.1 | 0.27 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 360+839 | 361+379 | 0.54 | L | 28/05/19 | CC | 3.03 | 2.4 | 0.24 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 361+324 | 360+774 | 0.55 | R | 28/05/19 | CC | 3.34 | 3.02 | 0.25 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 361+379 | 364+214 | 2.835 | L | 28/05/19 | AC | 2.42 | 1.93 | 0.25 |
| 551 | 0012 | 0602 | แยกอาเซียน - น้ำดุก | 363+989 | 361+324 | 2.67 | R | 28/05/19 | AC | 2.46 | 3.41 | 0.29 |
| 551 | 0012 | 0603 | น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว | 363+989 | 365+296 | 1.307 | L | 28/05/19 | AC | 2.34 | 2.05 | 0.25 |
| 551 | 0012 | 0603 | น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว | 365+289 | 363+989 | 1.3 | R | 28/05/19 | AC | 2.39 | 3.24 | 0.23 |
| 551 | 0012 | 0603 | น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว | 365+296 | 366+177 | 0.881 | L | 28/05/19 | CC | 3.25 | 1.93 | 0.25 |
| 551 | 0012 | 0603 | น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว | 366+158 | 365+289 | 0.87 | R | 28/05/19 | CC | 2.92 | 1.97 | 0.26 |
| 551 | 0012 | 0603 | น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว | 366+177 | 420+345 | 54.168 | L | 28/05/19 | AC | 2.15 | 3.66 | 0.40 |
| 551 | 0012 | 0603 | น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว | 366+425 | 366+158 | 0.27 | R | 28/05/19 | AC | 3.06 | 4.25 | 0.26 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 201+896 | 214+856 | 12.96 | L | 29/05/19 | AC | 2.36 | 5.2 | 0.30 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 205+131 | 201+896 | 3.24 | R | 29/05/19 | AC | 2.37 | 5.47 | 0.42 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 205+630 | 205+235 | 0.4 | R | 29/05/19 | AC | 2.45 | 4.9 | 0.37 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 207+040 | 205+850 | 1.19 | R | 29/05/19 | AC | 2.47 | 5.56 | 0.39 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 207+390 | 207+190 | 0.2 | R | 29/05/19 | AC | 1.73 | 5.49 | 0.28 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 214+750 | 207+705 | 7.05 | R | 29/05/19 | AC | 2.29 | 5.53 | 0.27 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 214+856 | 215+125 | 0.269 | L | 29/05/19 | CC | 3.95 | 4.22 | 0.28 |
| 551 | 0021 | 0501 | วังชมภู - บ้านโตก | 215+125 | 214+750 | 0.43 | R | 29/05/19 | CC | 3.84 | 3.71 | 0.29 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 215+125 | 215+550 | 0.425 | L | 27/05/19 | CC | 3.7 | 1.78 | 0.32 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 215+539 | 215+125 | 0.41 | R | 26/05/19 | CC | 4.54 | 2.84 | 0.26 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 215+550 | 249+270 | 33.72 | L | 27/05/19 | AC | 2.23 | 5.84 | 0.32 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 238+900 | 239+553 | 0.653 | FL | 28/05/19 | AC | 1.77 | 2.31 | 0.36 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 239+503 | 238+900 | 0.65 | FR | 28/05/19 | AC | 1.78 | 2.58 | 0.36 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 249+270 | 249+474 | 0.204 | L | 27/05/19 | CC | 3.78 | 1.59 | 0.29 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 249+474 | 249+509 | 0.04 | R | 26/05/19 | CC | 4.15 | 1.91 | 0.31 |
| 551 | 0021 | 0502 | บ้านโตก - หัวนา | 249+509 | 215+539 | 33.97 | R | 26/05/19 | AC | 2.35 | 5.25 | 0.36 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 249+474 | 249+669 | 0.195 | L | 27/05/19 | CC | 3.65 | 3.54 | 0.27 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 249+614 | 249+474 | 0.14 | R | 26/05/19 | CC | 3.65 | 2 | 0.25 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 249+669 | 262+619 | 12.95 | L | 27/05/19 | AC | 2.1 | 4.97 | 0.31 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 262+619 | 263+254 | 0.635 | L | 27/05/19 | CC | 4.16 | 3.5 | 0.27 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 262+664 | 249+614 | 13.05 | R | 26/05/19 | AC | 2.05 | 4.53 | 0.32 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 263+189 | 262+664 | 0.53 | R | 26/05/19 | CC | 3.94 | 3.29 | 0.39 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 263+254 | 269+024 | 5.77 | L | 27/05/19 | AC | 1.78 | 7.97 | 0.30 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 269+095 | 263+189 | 5.91 | R | 26/05/19 | AC | 2.08 | 6.33 | 0.33 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 271+439 | 273+724 | 2.285 | L | 27/05/19 | AC | 1.78 | 2.62 | 0.46 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 272+130 | 271+405 | 0.73 | R | 26/05/19 | AC | 1.82 | 3.37 | 0.44 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 273+724 | 273+775 | 0.051 | L | 27/05/19 | CC | 3.95 | 1.55 | 0.38 |
| 551 | 0021 | 0503 | หัวนา - สักหลง | 273+775 | 273+699 | 0.08 | R | 26/05/19 | CC | 4.19 | 2.73 | 0.32 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 273+775 | 274+090 | 0.315 | L | 27/05/19 | CC | 3.64 | 1.95 | 0.31 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 274+030 | 273+775 | 0.26 | R | 26/05/19 | CC | 3.94 | 3.18 | 0.26 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 274+090 | 279+670 | 5.58 | L | 27/05/19 | AC | 2.54 | 5 | 0.34 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 279+670 | 280+095 | 0.425 | L | 27/05/19 | CC | 2.64 | 2.25 | 0.23 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 279+675 | 274+030 | 5.65 | R | 26/05/19 | AC | 2.59 | 4.92 | 0.36 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 280+095 | 279+675 | 0.42 | R | 26/05/19 | CC | 3.79 | 2.42 | 0.30 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 280+095 | 286+905 | 6.81 | L | 27/05/19 | AC | 1.99 | 5.05 | 0.28 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 289+775 | 293+820 | 4.065 | L | 27/05/19 | AC | 1.79 | 3.94 | 0.31 |
| 551 | 0021 | 0504 | สักหลง - กกกะทอน | 301+055 | 280+095 | 20.96 | R | 26/05/19 | AC | 2.17 | 4.19 | 0.39 |
| 551 | 2016 | 0200 | ตาวตาด - ตาดกลอย | 53+800 | 71+395 | 17.595 | L | 27/05/19 | AC | 3.08 | 3.36 | 0.46 |
| 551 | 2216 | 0201 | ห้วยสนามทราย - โคกมน | 10+000 | 0+513 | 9.49 | R | 27/05/19 | AC | 2.52 | 3.08 | 0.31 |