| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงชุมพร** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 414+813 | 428+660 | 13.847 | L | 03/02/19 | AC | 1.49 | 1.58 | 1.60 |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 418+800 | 422+800 | 4 | FL | 03/02/19 | AC | 1.58 | 0.97 | 1.18 |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 422+800 | 418+800 | 4 | FR | 03/02/19 | AC | 1.47 | 1.03 | 1.18 |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 428+130 | 414+813 | 13.32 | R | 03/02/19 | AC | 1.38 | 1.44 | 1.31 |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 428+660 | 429+670 | 1.01 | L | 03/02/19 | CC | 3.2 | 0.84 | 1.36 |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 429+170 | 428+130 | 1.04 | R | 03/02/19 | CC | 3.59 | 0.96 | 1.38 |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 429+670 | 440+813 | 11.143 | L | 03/02/19 | AC | 1.42 | 1.32 | 1.64 |
| 332 | 0004 | 0701 | น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง | 440+813 | 429+170 | 11.64 | R | 03/02/19 | AC | 1.51 | 1.54 | 1.33 |
| 332 | 0004 | 0702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 440+813 | 461+560 | 20.747 | L | 04/02/19 | AC | 1.77 | 1.52 | 1.34 |
| 332 | 0004 | 0702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 443+108 | 440+813 | 2.3 | R | 04/02/19 | AC | 1.96 | 1.54 | 1.33 |
| 332 | 0004 | 0702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 461+560 | 462+800 | 1.24 | L | 04/02/19 | CC | 4.47 | 0.7 | 1.15 |
| 332 | 0004 | 0702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 461+633 | 445+158 | 16.48 | R | 04/02/19 | AC | 1.95 | 1.69 | 1.29 |
| 332 | 0004 | 0702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 462+800 | 472+813 | 10.013 | L | 04/02/19 | AC | 1.91 | 1.58 | 1.34 |
| 332 | 0004 | 0702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 462+853 | 461+633 | 1.22 | R | 04/02/19 | CC | 4.21 | 1.02 | 1.18 |
| 332 | 0004 | 0702 | พ่อตาหินช้าง - วังครก | 472+813 | 462+853 | 9.96 | R | 04/02/19 | AC | 1.81 | 1.24 | 1.27 |
| 332 | 0004 | 0703 | วังครก - เสียบญวณ | 472+813 | 487+903 | 15.09 | L | 04/02/19 | AC | 1.89 | 1.23 | 1.35 |
| 332 | 0004 | 0703 | วังครก - เสียบญวณ | 487+903 | 472+813 | 15.09 | R | 04/02/19 | AC | 2.03 | 1.44 | 1.28 |
| 332 | 0041 | 0101 | สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ | 0+000 | 8+000 | 8 | L | 04/02/19 | AC | 1.92 | 2.36 | 1.24 |
| 332 | 0041 | 0101 | สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ | 8+000 | 0+000 | 8 | R | 04/02/19 | AC | 1.91 | 1.33 | 1.27 |
| 332 | 0041 | 0102 | เขาบ่อ - ท่าทอง | 44+715 | 45+125 | 0.41 | L | 04/02/19 | CC | 3.03 | 1.34 | 1.11 |
| 332 | 0041 | 0102 | เขาบ่อ - ท่าทอง | 45+125 | 55+000 | 9.875 | L | 04/02/19 | AC | 2.7 | 2.34 | 1.64 |
| 332 | 0041 | 0102 | เขาบ่อ - ท่าทอง | 55+000 | 8+000 | 47 | R | 04/02/19 | AC | 2.54 | 1.63 | 1.47 |
| 332 | 0041 | 0102 | เขาบ่อ - ท่าทอง | 8+000 | 44+715 | 36.715 | L | 04/02/19 | AC | 2.61 | 2 | 1.62 |
| 332 | 0041 | 0103 | ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ | 55+000 | 95+163 | 40.163 | L | 05/02/19 | AC | 2.43 | 0.9 | 1.67 |
| 332 | 0041 | 0103 | ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ | 95+163 | 55+000 | 40.16 | R | 05/02/19 | AC | 2.71 | 1.34 | 1.47 |
| 332 | 0360 | 0100 | ทางเข้าเมืองชุมพร | 0+000 | 0+400 | 0.4 | L | 04/02/19 | AC | 2.39 | 2.37 | 1.12 |
| 332 | 0360 | 0100 | ทางเข้าเมืองชุมพร | 1+660 | 2+487 | 0.827 | L | 04/02/19 | AC | 2.27 | 1.73 | 1.29 |
| 332 | 0360 | 0100 | ทางเข้าเมืองชุมพร | 10+600 | 11+855 | 1.255 | L | 04/02/19 | AC | 2.59 | 1.7 | 1.20 |
| 332 | 0360 | 0100 | ทางเข้าเมืองชุมพร | 11+855 | 0+000 | 11.86 | R | 04/02/19 | AC | 2.27 | 1.45 | 1.16 |
| 332 | 0360 | 0100 | ทางเข้าเมืองชุมพร | 5+557 | 6+217 | 0.66 | L | 04/02/19 | AC | 2.5 | 1.74 | 1.09 |
| 332 | 3253 | 0100 | บ้านพละ - ปะทิว | 0+000 | 0+100 | 0.1 | L | 03/02/19 | CC | 4.2 | 1.28 | 1.17 |
| 332 | 3253 | 0100 | บ้านพละ - ปะทิว | 0+100 | 11+100 | 11 | L | 03/02/19 | AC | 2.57 | 2.05 | 1.20 |
| 332 | 3253 | 0100 | บ้านพละ - ปะทิว | 13+300 | 48+208 | 34.908 | L | 03/02/19 | AC | 2.45 | 1.5 | 1.29 |
| 332 | 3374 | 0200 | หนองหัดไท - ดอนยาง | 47+101 | 27+162 | 19.94 | R | 03/02/19 | AC | 2.24 | 1.64 | 1.71 |
| 332 | 4001 | 0100 | แยกโพธารส - ท่ายาง | 1+000 | 1+100 | 0.1 | L | 20/03/19 | CC | 3.35 | 0.68 | 1.18 |
| 332 | 4001 | 0100 | แยกโพธารส - ท่ายาง | 1+100 | 7+135 | 6.135 | L | 20/03/19 | AC | 2.4 | 2.34 | 1.39 |
| 332 | 4001 | 0100 | แยกโพธารส - ท่ายาง | 1+100 | 1+000 | 0.1 | R | 04/02/19 | CC | 3.55 | 1.05 | 1.03 |
| 332 | 4001 | 0100 | แยกโพธารส - ท่ายาง | 7+135 | 1+100 | 6.04 | R | 04/02/19 | AC | 2.51 | 1.88 | 1.23 |
| 332 | 4006 | 0200 | วังตะกอ - หลังสวน | 68+100 | 68+620 | 0.52 | L | 05/02/19 | AC | 2.14 | 1.27 | 1.14 |
| 332 | 4006 | 0200 | วังตะกอ - หลังสวน | 68+620 | 68+100 | 0.52 | R | 05/02/19 | AC | 2.53 | 1.82 | 1.10 |
| 332 | 4091 | 0200 | เขาปีบ - นาเหนือ | 70+358 | 71+858 | 1.5 | L | 04/02/19 | AC | 2.43 | 1.61 | 1.06 |
| 332 | 4091 | 0200 | เขาปีบ - นาเหนือ | 71+858 | 70+358 | 1.5 | R | 04/02/19 | AC | 2.54 | 0.95 | 1.07 |
| 332 | 4098 | 0100 | เขามัทรี - หาดทรายรี | 0+000 | 7+150 | 7.15 | L | 04/02/19 | AC | 2.52 | 1.95 | 1.18 |
| 332 | 4112 | 0100 | สี่แยกละแม - สวนแตง | 13+822 | 0+000 | 13.82 | R | 05/02/19 | AC | 2.25 | 0.63 | 1.20 |
| 332 | 4119 | 0100 | ปากคลอง - ปากน้ำชุมพร | 0+000 | 6+665 | 6.665 | L | 04/02/19 | AC | 2.37 | 2.68 | 1.23 |
| 332 | 4119 | 0100 | ปากคลอง - ปากน้ำชุมพร | 6+665 | 0+300 | 6.37 | R | 04/02/19 | AC | 2.39 | 2.75 | 1.18 |
| 332 | 4134 | 0100 | หลังสวน - ละแม | 0+000 | 21+500 | 21.5 | L | 05/02/19 | AC | 2.57 | 0.91 | 1.36 |