| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงราชบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 335 | 4 | 301 | สระกระเทียม - คลองอีจาง | 67+334 | 79+851 | 12.517 | L | 2 | 24/1/2019 | AC | 1.97 | 1.58 | 1.35 | 24.54 | 4.03 | 124.88 | 10.90 | 0 |
| 335 | 4 | 301 | สระกระเทียม - คลองอีจาง | 79+851 | 67+334 | 12.517 | R | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.00 | 1.42 | 1.37 | 0.51 | 12.15 | 2.14 | 6.18 | 0 |
| 335 | 4 | 302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 79+851 | 99+769 | 19.918 | L | 2 | 24/1/2019 | AC | 1.98 | 1.76 | 1.45 | 5.90 | 4.27 | 2.97 | 21.77 | 0 |
| 335 | 4 | 302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 97+700 | 99+130 | 1.430 | FL | 2 | 24/1/2019 | AC | 3.51 | 1.46 | 1.28 | 4.76 | 30.90 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 4 | 302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 98+200 | 97+700 | 0.500 | FR | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.65 | 1.31 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 4 | 302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 99+769 | 79+851 | 19.918 | R | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.33 | 1.21 | 1.63 | 103.12 | 23.92 | 23.00 | 7.35 | 0 |
| 335 | 4 | 303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 99+769 | 111+457 | 11.688 | L | 1 | 24/1/2019 | AC | 2.02 | 1.50 | 1.45 | 0.13 | 14.95 | 4.09 | 9.83 | 0 |
| 335 | 4 | 303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 105+900 | 106+700 | 0.800 | FL | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.80 | 2.17 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 4 | 303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 106+700 | 105+900 | 0.800 | FR | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.76 | 2.11 | 1.30 | 0 | 52.86 | 0 | 24.30 | 0 |
| 335 | 4 | 303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 111+457 | 99+769 | 11.688 | R | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.08 | 1.11 | 1.55 | 8.64 | 13.57 | 5.53 | 47.00 | 0 |
| 335 | 323 | 100 | หนองตะแครง - ลูกแก | 0+000 | 18+592 | 18.592 | L | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.48 | 1.39 | 1.40 | 24.51 | 17.61 | 0.95 | 55.47 | 0 |
| 335 | 323 | 100 | หนองตะแครง - ลูกแก | 18+592 | 0+000 | 18.592 | R | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.32 | 1.80 | 1.36 | 29.11 | 43.44 | 78.67 | 32.77 | 0 |
| 335 | 3087 | 100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 0+000 | 54+940 | 54.940 | L | 1 | 26/1/2019 | AC | 2.16 | 1.86 | 1.44 | 3.42 | 19.67 | 16.64 | 1.54 | 0 |
| 335 | 3087 | 100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 11+380 | 4+735 | 6.645 | R | 2 | 26/1/2019 | AC | 2.56 | 3.01 | 1.82 | 76.36 | 91.29 | 21.96 | 3.03 | 0 |
| 335 | 3087 | 100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 25+390 | 22+795 | 2.595 | R | 2 | 26/1/2019 | AC | 2.10 | 1.52 | 1.34 | 32.17 | 2.84 | 34.42 | 0 | 0 |
| 335 | 3087 | 100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 46+660 | 45+260 | 1.400 | R | 2 | 26/1/2019 | AC | 2.30 | 0.90 | 1.20 | 0 | 3.80 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 3090 | 100 | บ้านเลือก - หนองตากยา | 0+000 | 4+690 | 4.690 | L | 1 | 25/1/2019 | AC | 2.60 | 2.41 | 1.62 | 218.86 | 726.68 | 120.47 | 100.95 | 0.06 |
| 335 | 3090 | 100 | บ้านเลือก - หนองตากยา | 16+094 | 0+000 | 16.094 | R | 2 | 25/1/2019 | AC | 2.78 | 2.41 | 1.37 | 51.31 | 20.22 | 22.95 | 14.70 | 0 |
| 335 | 3090 | 100 | บ้านเลือก - หนองตากยา | 18+515 | 43+086 | 24.571 | L | 1 | 25/1/2019 | AC | 2.02 | 2.20 | 1.40 | 41.77 | 138.70 | 23.00 | 19.27 | 0.01 |
| 335 | 3206 | 200 | ห้วยศาลา - จอมบึง | 84+655 | 85+235 | 0.580 | L | 2 | 26/1/2019 | AC | 3.40 | 1.67 | 1.55 | 538.60 | 5.10 | 0 | 98.21 | 0 |
| 335 | 3206 | 200 | ห้วยศาลา - จอมบึง | 85+235 | 22+500 | 62.735 | R | 1 | 26/1/2019 | AC | 2.68 | 3.43 | 1.57 | 13.50 | 4.01 | 1.57 | 4.89 | 0 |
| 335 | 3206 | 200 | ห้วยศาลา - จอมบึง | 102+445 | 85+235 | 17.210 | R | 1 | 26/1/2019 | AC | 2.23 | 2.08 | 1.40 | 8.96 | 6.00 | 0.30 | 0 | 0 |
| 335 | 3207 | 100 | เขากรวด - หนองแช่เสา | 0+000 | 11+300 | 11.300 | L | 1 | 25/1/2019 | AC | 2.61 | 2.45 | 1.27 | 6.50 | 11.03 | 67.07 | 9.72 | 0 |
| 335 | 3208 | 101 | เขาวัง - น้ำพุ | 0+000 | 12+000 | 12.000 | L | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.12 | 1.72 | 1.39 | 2.70 | 4.95 | 3.75 | 7.38 | 0 |
| 335 | 3208 | 101 | เขาวัง - น้ำพุ | 9+000 | 0+000 | 9.000 | R | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.56 | 2.65 | 1.56 | 35.93 | 13.54 | 50.68 | 199.89 | 0 |
| 335 | 3208 | 102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 12+000 | 40+662 | 28.662 | L | 2 | 26/1/2019 | AC | 2.40 | 1.11 | 1.33 | 14.01 | 3.06 | 8.74 | 5.75 | 0 |
| 335 | 3208 | 102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 41+062 | 68+034 | 26.972 | L | 2 | 26/1/2019 | AC | 2.59 | 2.09 | 1.42 | 1.41 | 2.58 | 7.51 | 20.13 | 0 |
| 335 | 3208 | 102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 51+072 | 41+062 | 10.010 | R | 2 | 26/1/2019 | AC | 2.16 | 1.76 | 1.31 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 3208 | 102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 53+817 | 52+097 | 1.720 | R | 2 | 26/1/2019 | AC | 3.05 | 2.09 | 1.24 | 0 | 13.30 | 0 | 80.98 | 0 |
| 335 | 3208 | 102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 57+367 | 54+327 | 3.040 | R | 2 | 26/1/2019 | AC | 2.24 | 1.85 | 1.35 | 0.44 | 0.17 | 0 | 34.84 | 0 |
| 335 | 3238 | 100 | เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ | 4+995 | 12+259 | 7.264 | L | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.62 | 2.65 | 1.51 | 0 | 8.13 | 11.30 | 19.37 | 0 |
| 335 | 3238 | 100 | เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ | 12+259 | 0+000 | 12.259 | R | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.45 | 2.27 | 1.44 | 1.07 | 24.74 | 2.37 | 79.70 | 0 |
| 335 | 3291 | 101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 0+000 | 3+920 | 3.920 | L | 2 | 18/6/2019 | AC | 2.51 | 2.45 | 1.20 | 26.68 | 1.83 | 1.27 | 0 | 0 |
| 335 | 3291 | 101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 3+920 | 0+000 | 3.920 | R | 2 | 25/1/2019 | AC | 2.96 | 3.60 | 1.30 | 14.23 | 33.74 | 36.61 | 193.24 | 0.23 |
| 335 | 3291 | 101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 4+207 | 9+242 | 5.035 | L | 2 | 18/6/2019 | AC | 2.65 | 4.27 | 1.25 | 20.77 | 1.43 | 0.99 | 0 | 0 |
| 335 | 3291 | 101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 9+242 | 4+207 | 5.035 | R | 2 | 25/1/2019 | AC | 2.66 | 4.20 | 1.30 | 10.58 | 1.36 | 16.33 | 92.18 | 0 |
| 335 | 3291 | 102 | หนองหอย - เตาปูน | 9+242 | 23+628 | 14.386 | L | 1 | 25/1/2019 | AC | 2.71 | 3.44 | 1.34 | 77.49 | 10.48 | 18.53 | 29.60 | 0 |
| 335 | 3291 | 102 | หนองหอย - เตาปูน | 22+307 | 20+857 | 1.450 | R | 2 | 25/1/2019 | AC | 2.54 | 2.20 | 1.25 | 67.46 | 0.53 | 2.91 | 35.86 | 0 |
| 335 | 3291 | 103 | เตาปูน - เบิกไพร | 23+628 | 45+605 | 21.977 | L | 1 | 25/1/2019 | AC | 2.49 | 2.72 | 1.33 | 7.30 | 11.12 | 25.85 | 9.99 | 0 |
| 335 | 3291 | 103 | เตาปูน - เบิกไพร | 33+607 | 32+007 | 1.600 | R | 2 | 25/1/2019 | AC | 2.98 | 2.92 | 1.23 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 3291 | 103 | เตาปูน - เบิกไพร | 44+969 | 42+429 | 2.540 | R | 2 | 25/1/2019 | AC | 2.67 | 2.29 | 1.23 | 5.98 | 5.15 | 12.53 | 10.66 | 0 |
| 335 | 3525 | 100 | สามแยกกระจับ - หนองโพ | 0+000 | 6+519 | 6.519 | L | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.09 | 2.55 | 1.48 | 66.29 | 27.44 | 0 | 27.73 | 0 |
| 335 | 3525 | 100 | สามแยกกระจับ - หนองโพ | 6+519 | 0+000 | 6.519 | R | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.11 | 1.55 | 1.58 | 100.49 | 55.80 | 6.17 | 42.81 | 0 |
| 335 | 3644 | 100 | ทางเข้าเจ็ดเสมียน | 0+000 | 2+300 | 2.300 | L | 1 | 24/1/2019 | AC | 2.69 | 0.62 | 1.47 | 0 | 12.54 | 0.93 | 2.21 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย