| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงราชบุรี** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 335 | 0004 | 0301 | สระกระเทียม - คลองอีจาง | 67+334 | 79+851 | 12.517 | L | 24/01/19 | AC | 1.97 | 1.58 | 1.35 |
| 335 | 0004 | 0301 | สระกระเทียม - คลองอีจาง | 79+851 | 67+334 | 12.52 | R | 24/01/19 | AC | 2 | 1.42 | 1.37 |
| 335 | 0004 | 0302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 79+851 | 99+769 | 19.918 | L | 24/01/19 | AC | 1.98 | 1.76 | 1.45 |
| 335 | 0004 | 0302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 97+700 | 99+130 | 1.43 | FL | 24/01/19 | AC | 3.51 | 1.46 | 1.28 |
| 335 | 0004 | 0302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 98+200 | 97+700 | 0.5 | FR | 24/01/19 | AC | 2.65 | 1.31 | 1.22 |
| 335 | 0004 | 0302 | คลองอีจาง - หลุมดิน | 99+769 | 79+851 | 19.92 | R | 24/01/19 | AC | 2.33 | 1.21 | 1.63 |
| 335 | 0004 | 0303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 105+900 | 106+700 | 0.8 | FL | 24/01/19 | AC | 2.8 | 2.17 | 1.31 |
| 335 | 0004 | 0303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 106+700 | 105+900 | 0.8 | FR | 24/01/19 | AC | 2.76 | 2.11 | 1.30 |
| 335 | 0004 | 0303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 111+457 | 99+769 | 11.69 | R | 24/01/19 | AC | 2.08 | 1.11 | 1.55 |
| 335 | 0004 | 0303 | หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ | 99+769 | 111+457 | 11.688 | L | 24/01/19 | AC | 2.02 | 1.5 | 1.45 |
| 335 | 0323 | 0100 | หนองตะแครง - ลูกแก | 0+000 | 18+592 | 18.592 | L | 24/01/19 | AC | 2.48 | 1.39 | 1.40 |
| 335 | 0323 | 0100 | หนองตะแครง - ลูกแก | 18+592 | 0+000 | 18.59 | R | 24/01/19 | AC | 2.32 | 1.8 | 1.36 |
| 335 | 3087 | 0100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 0+000 | 54+940 | 54.94 | L | 26/01/19 | AC | 2.16 | 1.86 | 1.44 |
| 335 | 3087 | 0100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 11+380 | 4+735 | 6.65 | R | 26/01/19 | AC | 2.56 | 3.01 | 1.82 |
| 335 | 3087 | 0100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 25+390 | 22+795 | 2.6 | R | 26/01/19 | AC | 2.1 | 1.52 | 1.34 |
| 335 | 3087 | 0100 | ราชบุรี - แก้มอ้น | 46+660 | 45+260 | 1.4 | R | 26/01/19 | AC | 2.3 | 0.9 | 1.20 |
| 335 | 3090 | 0100 | บ้านเลือก - หนองตากยา | 0+000 | 4+690 | 4.69 | L | 25/01/19 | AC | 2.6 | 2.41 | 1.62 |
| 335 | 3090 | 0100 | บ้านเลือก - หนองตากยา | 16+094 | 0+000 | 16.09 | R | 25/01/19 | AC | 2.78 | 2.41 | 1.37 |
| 335 | 3090 | 0100 | บ้านเลือก - หนองตากยา | 18+515 | 43+086 | 24.571 | L | 25/01/19 | AC | 2.02 | 2.2 | 1.40 |
| 335 | 3206 | 0200 | ห้วยศาลา - จอมบึง | 102+445 | 85+235 | 17.21 | R | 26/01/19 | AC | 2.23 | 2.08 | 1.40 |
| 335 | 3206 | 0200 | ห้วยศาลา - จอมบึง | 84+655 | 85+235 | 0.58 | L | 26/01/19 | AC | 3.4 | 1.67 | 1.55 |
| 335 | 3206 | 0200 | ห้วยศาลา - จอมบึง | 85+235 | 22+500 | 62.74 | R | 26/01/19 | AC | 2.68 | 3.43 | 1.57 |
| 335 | 3207 | 0100 | เขากรวด - หนองแช่เสา | 0+000 | 11+300 | 11.3 | L | 25/01/19 | AC | 2.61 | 2.45 | 1.27 |
| 335 | 3208 | 0101 | เขาวัง - น้ำพุ | 0+000 | 12+000 | 12 | L | 24/01/19 | AC | 2.12 | 1.72 | 1.39 |
| 335 | 3208 | 0101 | เขาวัง - น้ำพุ | 9+000 | 0+000 | 9 | R | 24/01/19 | AC | 2.56 | 2.65 | 1.56 |
| 335 | 3208 | 0102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 12+000 | 40+662 | 28.662 | L | 26/01/19 | AC | 2.4 | 1.11 | 1.33 |
| 335 | 3208 | 0102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 41+062 | 68+034 | 26.972 | L | 26/01/19 | AC | 2.59 | 2.09 | 1.42 |
| 335 | 3208 | 0102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 51+072 | 41+062 | 10.01 | R | 26/01/19 | AC | 2.16 | 1.76 | 1.31 |
| 335 | 3208 | 0102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 53+817 | 52+097 | 1.72 | R | 26/01/19 | AC | 3.05 | 2.09 | 1.24 |
| 335 | 3208 | 0102 | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 57+367 | 54+327 | 3.04 | R | 26/01/19 | AC | 2.24 | 1.85 | 1.35 |
| 335 | 3238 | 0100 | เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ | 12+259 | 0+000 | 12.26 | R | 24/01/19 | AC | 2.45 | 2.27 | 1.44 |
| 335 | 3238 | 0100 | เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ | 4+995 | 12+259 | 7.264 | L | 24/01/19 | AC | 2.62 | 2.65 | 1.51 |
| 335 | 3291 | 0101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 0+000 | 3+920 | 3.92 | L | 18/06/19 | AC | 2.51 | 2.45 | 1.20 |
| 335 | 3291 | 0101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 3+920 | 0+000 | 3.92 | R | 25/01/19 | AC | 2.96 | 3.6 | 1.30 |
| 335 | 3291 | 0101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 4+207 | 9+242 | 5.035 | L | 18/06/19 | AC | 2.65 | 4.27 | 1.25 |
| 335 | 3291 | 0101 | เจดีย์หัก - หนองหอย | 9+242 | 4+207 | 5.04 | R | 25/01/19 | AC | 2.66 | 4.2 | 1.30 |
| 335 | 3291 | 0102 | หนองหอย - เตาปูน | 22+307 | 20+857 | 1.45 | R | 25/01/19 | AC | 2.54 | 2.2 | 1.25 |
| 335 | 3291 | 0102 | หนองหอย - เตาปูน | 9+242 | 23+628 | 14.386 | L | 25/01/19 | AC | 2.71 | 3.44 | 1.34 |
| 335 | 3291 | 0103 | เตาปูน - เบิกไพร | 23+628 | 45+605 | 21.977 | L | 25/01/19 | AC | 2.49 | 2.72 | 1.33 |
| 335 | 3291 | 0103 | เตาปูน - เบิกไพร | 33+607 | 32+007 | 1.6 | R | 25/01/19 | AC | 2.98 | 2.92 | 1.23 |
| 335 | 3291 | 0103 | เตาปูน - เบิกไพร | 44+969 | 42+429 | 2.54 | R | 25/01/19 | AC | 2.67 | 2.29 | 1.23 |
| 335 | 3525 | 0100 | สามแยกกระจับ - หนองโพ | 0+000 | 6+519 | 6.519 | L | 24/01/19 | AC | 2.09 | 2.55 | 1.48 |
| 335 | 3525 | 0100 | สามแยกกระจับ - หนองโพ | 6+519 | 0+000 | 6.52 | R | 24/01/19 | AC | 2.11 | 1.55 | 1.58 |
| 335 | 3644 | 0100 | ทางเข้าเจ็ดเสมียน | 0+000 | 2+300 | 2.3 | L | 24/01/19 | AC | 2.69 | 0.62 | 1.47 |