| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเพชรบุรี** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 338 | 0004 | 0501 | สระพัง - เขาวัง | 134+587 | 157+312 | 22.405 | L | 11/06/19 | AC | 2.35 | 3.91 | 1.26 |
| 338 | 0004 | 0501 | สระพัง - เขาวัง | 157+312 | 134+587 | 22.42 | R | 12/06/19 | AC | 2.14 | 2.19 | 1.41 |
| 338 | 0004 | 0501 | สระพัง - เขาวัง | 157+312 | 134+587 | 22.44 | FR | 30/01/19 | AC | 2.05 | 3.19 | 1.40 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 156+399 | 168+800 | 12.299 | L | 30/01/19 | AC | 2.08 | 2.19 | 1.57 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 157+312 | 162+217 | 5.008 | L | 30/01/19 | AC | 2.01 | 1.93 | 1.65 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 157+800 | 162+000 | 4.581 | FL | 30/01/19 | AC | 3.08 | 1.88 | 1.22 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 162+217 | 157+312 | 4.97 | R | 30/01/19 | AC | 1.99 | 1.86 | 1.64 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 162+217 | 157+312 | 5 | FR | 30/01/19 | AC | 3.02 | 2.02 | 1.23 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 166+600 | 156+399 | 10.08 | FR | 30/01/19 | AC | 2.72 | 2.09 | 1.39 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 168+800 | 169+058 | 0.237 | L | 30/01/19 | CC | 4.1 | 1.21 | 1.21 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 168+800 | 156+399 | 12.46 | R | 30/01/19 | AC | 1.88 | 2.13 | 1.55 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 169+058 | 176+294 | 7.195 | L | 30/01/19 | AC | 2.26 | 2.28 | 1.57 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 169+058 | 168+800 | 0.13 | R | 30/01/19 | CC | 3.25 | 0.94 | 0.84 |
| 338 | 0004 | 0502 | เขาวัง - สระพระ | 176+294 | 169+058 | 7.45 | R | 30/01/19 | AC | 2.49 | 1.98 | 1.49 |
| 338 | 0004 | 0503 | สระพระ - ห้วยทรายใต้ | 176+294 | 187+607 | 11.299 | L | 31/01/19 | AC | 2.64 | 2.31 | 1.65 |
| 338 | 0004 | 0503 | สระพระ - ห้วยทรายใต้ | 187+607 | 176+294 | 11.29 | R | 31/01/19 | AC | 2.32 | 1.21 | 1.54 |
| 338 | 0004 | 0503 | สระพระ - ห้วยทรายใต้ | 187+607 | 188+309 | 0.599 | L | 31/01/19 | CC | 4.31 | 1.7 | 1.10 |
| 338 | 0004 | 0503 | สระพระ - ห้วยทรายใต้ | 188+309 | 210+167 | 21.698 | L | 31/01/19 | AC | 1.93 | 1.51 | 1.28 |
| 338 | 0004 | 0503 | สระพระ - ห้วยทรายใต้ | 188+309 | 187+607 | 1.19 | R | 31/01/19 | CC | 4.55 | 1.37 | 1.22 |
| 338 | 0004 | 0503 | สระพระ - ห้วยทรายใต้ | 210+167 | 188+309 | 21.7 | R | 31/01/19 | AC | 2.01 | 0.9 | 1.38 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 0+000 | 1+335 | 1.139 | L | 31/01/19 | CC | 3.13 | 0.94 | 1.43 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 0+227 | 0+000 | 0.08 | R | 16/06/19 | AC | 3.68 | 0.98 | 1.61 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 1+335 | 10+140 | 9.025 | L | 31/01/19 | AC | 1.6 | 0.64 | 1.54 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 1+335 | 0+227 | 0.86 | R | 16/06/19 | CC | 4.86 | 1.49 | 1.11 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 10+140 | 11+040 | 0.419 | L | 31/01/19 | CC | 4.92 | 1.46 | 1.40 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 10+140 | 1+335 | 9.31 | R | 16/06/19 | AC | 1.53 | 1.31 | 1.54 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 11+040 | 10+140 | 0.41 | R | 16/06/19 | CC | 4.44 | 2.12 | 1.24 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 11+040 | 16+515 | 5.963 | L | 31/01/19 | AC | 1.28 | 0.57 | 1.64 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 16+515 | 11+040 | 5.91 | R | 16/06/19 | AC | 1.64 | 1.95 | 1.62 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 16+515 | 17+054 | 0.336 | L | 31/01/19 | CC | 4.49 | 0.81 | 1.25 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 17+054 | 23+482 | 6.486 | L | 31/01/19 | AC | 1.37 | 0.85 | 1.56 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 17+054 | 16+515 | 0.33 | R | 16/06/19 | CC | 6 | 2.3 | 1.22 |
| 338 | 0037 | 0100 | ชะอำ - วังโบสถ์ | 23+482 | 17+054 | 6.5 | R | 16/06/19 | AC | 1.73 | 3.74 | 1.51 |
| 338 | 3171 | 0100 | เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บันไดอิฐ | 0+875 | 5+950 | 4.552 | L | 13/06/19 | AC | 2.12 | 1.29 | 1.10 |
| 338 | 3171 | 0100 | เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บันไดอิฐ | 3+180 | 0+875 | 2.1 | R | 13/06/19 | AC | 3.13 | 2.01 | 1.12 |
| 338 | 3175 | 0100 | ท่ายาง - เขื่อนเพชร | 1+477 | 2+177 | 0.698 | L | 31/01/19 | CC | 4.64 | 0.54 | 0.87 |
| 338 | 3175 | 0100 | ท่ายาง - เขื่อนเพชร | 2+177 | 7+150 | 5.022 | L | 31/01/19 | AC | 2.24 | 0.81 | 1.11 |
| 338 | 3177 | 0100 | เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ | 0+000 | 9+000 | 9.09 | L | 11/06/19 | AC | 2.18 | 1.75 | 1.19 |
| 338 | 3177 | 0100 | เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ | 3+500 | 0+000 | 3.51 | R | 11/06/19 | AC | 2.18 | 2.14 | 1.18 |
| 338 | 3179 | 0100 | เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด | 0+109 | 8+091 | 7.575 | L | 12/06/19 | AC | 2.56 | 1.03 | 1.12 |
| 338 | 3187 | 0100 | เขื่อนเพชร - บางกุฬา | 0+000 | 10+000 | 10.088 | L | 31/01/19 | AC | 2.08 | 1.11 | 1.03 |
| 338 | 3187 | 0100 | เขื่อนเพชร - บางกุฬา | 10+200 | 28+201 | 17.991 | L | 31/01/19 | AC | 2.17 | 1.66 | 1.26 |
| 338 | 3187 | 0100 | เขื่อนเพชร - บางกุฬา | 8+200 | 7+500 | 0.74 | R | 31/01/19 | AC | 2.46 | 0.76 | 1.29 |
| 338 | 3204 | 0100 | เขาตะเครา - หนองแก | 0+000 | 11+760 | 11.772 | L | 12/06/19 | AC | 1.82 | 1.3 | 1.15 |
| 338 | 3218 | 0200 | โป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก | 41+602 | 31+543 | 15.48 | R | 13/06/19 | AC | 2.32 | 1.19 | 1.59 |
| 338 | 3313 | 0100 | เขาอ่างแก้ว - วังกุ่ม | 8+742 | 0+000 | 8.71 | R | 29/01/19 | AC | 2.26 | 0.82 | 1.41 |
| 338 | 3349 | 0100 | หนองควง - หนองหญ้าปล้อง | 0+000 | 23+516 | 23.435 | L | 12/06/19 | AC | 2.76 | 2.21 | 1.34 |
| 338 | 3349 | 0100 | หนองควง - หนองหญ้าปล้อง | 15+525 | 14+790 | 0.91 | R | 12/06/19 | AC | 2.83 | 1.69 | 1.05 |
| 338 | 3349 | 0100 | หนองควง - หนองหญ้าปล้อง | 23+516 | 21+680 | 1.68 | R | 12/06/19 | AC | 1.71 | 1.42 | 1.13 |
| 338 | 3400 | 0100 | หนองเอื้อง - ทุ่งขาม | 0+000 | 7+853 | 7.817 | L | 29/01/19 | AC | 2.69 | 2.01 | 1.55 |
| 338 | 3410 | 0100 | เขื่อนเพชร - ห้วยโสก | 43+982 | 0+000 | 44.1 | R | 29/01/19 | AC | 2.55 | 1.06 | 1.44 |
| 338 | 3416 | 0100 | โป่งแย้ - หุบเฉลา | 0+000 | 11+550 | 11.607 | L | 29/01/19 | AC | 1.72 | 0.54 | 1.27 |
| 338 | 3432 | 0100 | หินลาด - เขื่อนแก่งกระจาน | 31+750 | 0+000 | 31.02 | R | 29/01/19 | AC | 2.4 | 0.75 | 1.31 |
| 338 | 3499 | 0100 | เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน | 0+000 | 26+300 | 25.98 | L | 16/06/19 | AC | 2.77 | 1.84 | 1.25 |
| 338 | 3499 | 0100 | เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน | 25+600 | 24+300 | 1.14 | R | 29/01/19 | AC | 2.67 | 1.02 | 1.17 |
| 338 | 3510 | 0201 | หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ | 31+000 | 25+921 | 5.09 | R | 19/06/19 | AC | 2.06 | 0.87 | 1.27 |
| 338 | 3510 | 0201 | หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ | 37+785 | 31+000 | 6.74 | R | 18/06/19 | AC | 2.42 | 1.88 | 1.38 |
| 338 | 3510 | 0202 | พุสวรรค์ - ยางชุม | 37+785 | 64+800 | 27.048 | L | 28/01/19 | AC | 2.12 | 1.32 | 1.34 |
| 338 | 3510 | 0202 | พุสวรรค์ - ยางชุม | 65+000 | 69+146 | 3.703 | L | 28/01/19 | AC | 1.8 | 1.21 | 1.25 |
| 338 | 3527 | 0100 | ด่านโง - หนองปืนแตก | 11+250 | 0+000 | 11.56 | R | 29/01/19 | AC | 2.7 | 1.47 | 1.28 |
| 338 | 3619 | 0100 | อ่างเก็บน้ำห้วยผาก - ยางชุม | 0+000 | 0+500 | 0.495 | L | 13/06/19 | AC | 1.9 | 0.39 | 1.16 |