| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 311 | 0004 | 1401 | พรุพ้อ - เนินพิชัย | 1218+664 | 1228+724 | 10.06 | L | 21/02/19 | AC | 1.96 | 1.7 | 1.64 |
| 311 | 0004 | 1401 | พรุพ้อ - เนินพิชัย | 1228+724 | 1228+924 | 0.2 | L | 21/02/19 | CC | 4.47 | 0.91 | 1.23 |
| 311 | 0004 | 1401 | พรุพ้อ - เนินพิชัย | 1228+924 | 1249+359 | 20.435 | L | 21/02/19 | AC | 1.99 | 1.85 | 1.48 |
| 311 | 0004 | 1401 | พรุพ้อ - เนินพิชัย | 1228+949 | 1218+664 | 10.29 | R | 23/02/19 | AC | 2.08 | 1.81 | 1.51 |
| 311 | 0004 | 1401 | พรุพ้อ - เนินพิชัย | 1229+054 | 1228+949 | 0.11 | R | 23/02/19 | CC | 5.78 | 1.07 | 1.39 |
| 311 | 0004 | 1401 | พรุพ้อ - เนินพิชัย | 1249+359 | 1229+054 | 20.31 | R | 23/02/19 | AC | 1.9 | 1.54 | 1.53 |
| 311 | 0004 | 1402 | เนินพิชัย - คลองหวะ | 1249+359 | 1249+954 | 0.595 | L | 24/02/19 | AC | 1.9 | 0.78 | 1.62 |
| 311 | 0004 | 1402 | เนินพิชัย - คลองหวะ | 1249+380 | 1249+359 | 0.02 | R | 22/02/19 | CC | 4.64 | 0.8 | 1.90 |
| 311 | 0004 | 1402 | เนินพิชัย - คลองหวะ | 1249+974 | 1258+274 | 8.3 | L | 24/02/19 | AC | 2.18 | 1.35 | 1.56 |
| 311 | 0004 | 1402 | เนินพิชัย - คลองหวะ | 1258+274 | 1258+642 | 0.368 | L | 24/02/19 | CC | 2.98 | 1.68 | 1.11 |
| 311 | 0004 | 1402 | เนินพิชัย - คลองหวะ | 1258+642 | 1249+380 | 9.26 | R | 22/02/19 | AC | 2.49 | 1.72 | 1.56 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1258+642 | 1258+687 | 0.045 | L | 24/02/19 | CC | 5.03 | 0.89 | 1.41 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1258+687 | 1262+387 | 3.7 | L | 24/02/19 | AC | 2.32 | 1.84 | 1.43 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1258+868 | 1258+642 | 0.23 | R | 22/02/19 | CC | 5.64 | 2.38 | 1.13 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1262+387 | 1262+742 | 0.355 | L | 24/02/19 | CC | 2.9 | 1 | 1.09 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1262+558 | 1258+868 | 3.69 | R | 22/02/19 | AC | 2.3 | 0.93 | 1.30 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1262+742 | 1275+588 | 12.846 | L | 24/02/19 | AC | 2.54 | 1.85 | 1.56 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1262+908 | 1262+558 | 0.35 | R | 22/02/19 | CC | 3.76 | 0.91 | 0.93 |
| 311 | 0004 | 1403 | คลองหวะ - พังลา | 1275+588 | 1262+908 | 12.68 | R | 22/02/19 | AC | 2.63 | 1.69 | 1.34 |
| 311 | 0043 | 0100 | หาดใหญ่ - นาหม่อม | 0+000 | 0+055 | 0.055 | L | 24/02/19 | CC | 4.77 | 0.42 | 1.56 |
| 311 | 0043 | 0100 | หาดใหญ่ - นาหม่อม | 0+055 | 7+206 | 7.151 | L | 24/02/19 | AC | 2.12 | 0.41 | 1.45 |
| 311 | 0043 | 0100 | หาดใหญ่ - นาหม่อม | 0+236 | 0+000 | 0.24 | R | 24/02/19 | CC | 4.45 | 2.85 | 1.00 |
| 311 | 0043 | 0100 | หาดใหญ่ - นาหม่อม | 7+206 | 0+236 | 6.97 | R | 24/02/19 | AC | 2.52 | 1.03 | 1.59 |
| 311 | 0408 | 0201 | ปากระวะ - สทิงพระ | 125+011 | 70+891 | 54.12 | R | 23/02/19 | AC | 2.23 | 2.22 | 1.18 |
| 311 | 0408 | 0201 | ปากระวะ - สทิงพระ | 70+891 | 125+011 | 54.12 | L | 23/02/19 | AC | 2.09 | 1.38 | 1.24 |
| 311 | 0408 | 0202 | สทิงพระ - เกาะยอ | 125+011 | 155+141 | 30.13 | L | 23/02/19 | AC | 2.09 | 2.41 | 1.25 |
| 311 | 0408 | 0202 | สทิงพระ - เกาะยอ | 155+141 | 155+413 | 0.272 | L | 23/02/19 | CC | 4.13 | 0.85 | 1.08 |
| 311 | 0408 | 0202 | สทิงพระ - เกาะยอ | 155+141 | 125+011 | 30.13 | R | 23/02/19 | AC | 2.33 | 3.13 | 1.26 |
| 311 | 0408 | 0202 | สทิงพระ - เกาะยอ | 155+413 | 165+583 | 10.17 | L | 23/02/19 | AC | 2.23 | 1.03 | 1.54 |
| 311 | 0408 | 0202 | สทิงพระ - เกาะยอ | 155+413 | 155+141 | 0.27 | R | 23/02/19 | CC | 4.27 | 2.19 | 1.26 |
| 311 | 0408 | 0202 | สทิงพระ - เกาะยอ | 165+583 | 155+413 | 10.17 | R | 23/02/19 | AC | 2.36 | 1.52 | 1.33 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 165+583 | 165+633 | 0.05 | L | 23/02/19 | CC | 3.49 | 0.43 | 1.01 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 165+633 | 166+668 | 1.035 | L | 23/02/19 | AC | 2.62 | 1.41 | 1.42 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 165+701 | 165+583 | 0.12 | R | 23/02/19 | CC | 4.18 | 2.51 | 0.91 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 166+583 | 167+383 | 0.8 | FL | 23/02/19 | CC | 3.43 | 1.04 | 1.00 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 166+668 | 170+663 | 3.995 | L | 23/02/19 | CC | 3.25 | 0.86 | 1.20 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 166+716 | 165+701 | 1.02 | R | 23/02/19 | AC | 2.9 | 2.34 | 1.49 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 167+383 | 166+583 | 0.8 | FR | 23/02/19 | CC | 3.3 | 2.29 | 1.00 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 169+886 | 166+716 | 3.17 | R | 23/02/19 | CC | 3.33 | 1.29 | 1.11 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 170+663 | 170+793 | 0.13 | L | 23/02/19 | AC | 4.12 | 0.75 | 1.44 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 170+793 | 170+948 | 0.155 | L | 23/02/19 | CC | 4.02 | 0.7 | 1.48 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 170+948 | 171+048 | 0.1 | L | 23/02/19 | AC | 3.98 | 1.01 | 1.33 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 171+048 | 171+308 | 0.26 | L | 23/02/19 | CC | 3.37 | 0.52 | 1.35 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 171+308 | 171+418 | 0.11 | L | 23/02/19 | AC | 4.1 | 0.86 | 1.28 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 171+418 | 178+383 | 6.965 | L | 23/02/19 | CC | 4.17 | 0.61 | 1.36 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 174+091 | 169+886 | 4.21 | R | 23/02/19 | AC | 2.11 | 2.23 | 1.34 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 178+383 | 182+261 | 3.878 | L | 23/02/19 | AC | 2.1 | 1.27 | 1.32 |
| 311 | 0408 | 0203 | เกาะยอ - ทุ่งหวัง | 182+261 | 175+606 | 6.66 | R | 23/02/19 | AC | 2.34 | 1.87 | 1.31 |
| 311 | 0414 | 0101 | น้ำกระจาย - คลองวง | 0+000 | 0+660 | 0.66 | L | 23/02/19 | CC | 2.81 | 0.9 | 1.07 |
| 311 | 0414 | 0101 | น้ำกระจาย - คลองวง | 0+500 | 1+350 | 0.85 | FL | 23/02/19 | CC | 3.11 | 0.89 | 1.07 |
| 311 | 0414 | 0101 | น้ำกระจาย - คลองวง | 0+620 | 0+000 | 0.62 | R | 23/02/19 | CC | 2.98 | 0.91 | 1.33 |
| 311 | 0414 | 0101 | น้ำกระจาย - คลองวง | 0+660 | 2+550 | 1.89 | L | 23/02/19 | AC | 2.79 | 1.75 | 1.38 |
| 311 | 0414 | 0101 | น้ำกระจาย - คลองวง | 2+500 | 0+500 | 2 | FR | 23/02/19 | CC | 3.28 | 1.28 | 1.41 |
| 311 | 0414 | 0101 | น้ำกระจาย - คลองวง | 2+550 | 0+620 | 1.93 | R | 23/02/19 | AC | 2.75 | 1.53 | 1.46 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 15+415 | 15+865 | 0.45 | L | 22/02/19 | CC | 4.51 | 1.25 | 1.12 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 15+615 | 2+550 | 13.07 | R | 22/02/19 | AC | 2.41 | 1.78 | 1.42 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 15+865 | 17+260 | 1.395 | L | 22/02/19 | AC | 2.93 | 2.15 | 1.10 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 15+890 | 15+615 | 0.28 | R | 22/02/19 | CC | 4.51 | 1.41 | 1.29 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 16+430 | 19+430 | 3 | FL | 24/02/19 | AC | 3.02 | 1.1 | 1.25 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 17+260 | 17+355 | 0.095 | L | 22/02/19 | CC | 2.78 | 1.69 | 0.97 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 17+355 | 20+170 | 2.815 | L | 22/02/19 | AC | 2.68 | 1.79 | 1.57 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 17+400 | 15+890 | 1.51 | R | 22/02/19 | AC | 3.05 | 1.37 | 1.41 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 17+535 | 17+400 | 0.14 | R | 22/02/19 | CC | 3.63 | 0.92 | 1.19 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 19+430 | 16+430 | 3 | FR | 24/02/19 | AC | 2.87 | 0.8 | 1.20 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 2+550 | 15+415 | 12.865 | L | 22/02/19 | AC | 2.46 | 1.37 | 1.44 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 20+315 | 24+115 | 3.8 | FL | 24/02/19 | AC | 2.7 | 1.71 | 1.25 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 20+915 | 17+535 | 3.38 | R | 22/02/19 | AC | 2.46 | 0.95 | 1.47 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 22+425 | 24+315 | 1.89 | L | 22/02/19 | AC | 2.02 | 0.8 | 1.42 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 24+115 | 20+315 | 3.8 | FR | 24/02/19 | AC | 2.74 | 3.03 | 1.18 |
| 311 | 0414 | 0102 | คลองวง - ท่าท้อน | 24+315 | 21+545 | 2.77 | R | 22/02/19 | AC | 2.45 | 2.7 | 1.30 |
| 311 | 4083 | 0100 | ทางเข้าระโนด | 0+000 | 2+887 | 2.887 | L | 23/02/19 | AC | 2.96 | 0.8 | 1.27 |
| 311 | 4083 | 0100 | ทางเข้าระโนด | 2+887 | 0+000 | 2.89 | R | 23/02/19 | AC | 3.3 | 1.53 | 1.50 |
| 311 | 4135 | 0100 | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 0+000 | 2+535 | 2.535 | L | 24/02/19 | AC | 2.58 | 2.45 | 1.31 |
| 311 | 4135 | 0100 | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 0+207 | 0+000 | 0.21 | R | 24/02/19 | CC | 4.77 | 1.29 | 1.04 |
| 311 | 4135 | 0100 | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 10+187 | 3+177 | 7.01 | R | 24/02/19 | AC | 2.22 | 1.77 | 1.35 |
| 311 | 4135 | 0100 | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 2+535 | 3+135 | 0.6 | L | 24/02/19 | CC | 3.72 | 0.5 | 1.11 |
| 311 | 4135 | 0100 | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 2+587 | 0+207 | 2.38 | R | 24/02/19 | AC | 2.81 | 2.85 | 1.27 |
| 311 | 4135 | 0100 | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 3+135 | 10+187 | 7.052 | L | 24/02/19 | AC | 2.51 | 2.38 | 1.42 |
| 311 | 4135 | 0100 | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 3+177 | 2+587 | 0.59 | R | 24/02/19 | CC | 3.54 | 1.04 | 1.08 |
| 311 | 4208 | 0100 | ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ | 0+000 | 6+225 | 6.225 | L | 22/02/19 | AC | 2.51 | 3.9 | 1.57 |
| 311 | 4287 | 0101 | ท่าชะมวง - ควนลัง | 0+000 | 29+224 | 29.224 | L | 22/02/19 | AC | 2.68 | 2.15 | 1.39 |
| 311 | 4287 | 0101 | ท่าชะมวง - ควนลัง | 21+789 | 11+925 | 9.86 | R | 22/02/19 | AC | 2.33 | 1.54 | 1.34 |
| 311 | 4287 | 0102 | ควนลัง - หาดใหญ่ | 29+724 | 29+224 | 0.5 | R | 22/02/19 | AC | 2.69 | 1.82 | 1.32 |
| 311 | 4287 | 0102 | ควนลัง - หาดใหญ่ | 30+843 | 31+224 | 0.381 | L | 24/02/19 | AC | 3.48 | 1.19 | 1.26 |
| 311 | 4287 | 0102 | ควนลัง - หาดใหญ่ | 31+224 | 30+843 | 0.38 | R | 24/02/19 | AC | 3.64 | 1.37 | 1.46 |
| 311 | 4309 | 0100 | สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา | 0+000 | 0+300 | 0.3 | L | 23/02/19 | CC | 4.3 | 1.54 | 1.28 |
| 311 | 4309 | 0100 | สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา | 0+300 | 10+679 | 10.379 | L | 23/02/19 | AC | 2.54 | 1.97 | 1.34 |
| 311 | 4309 | 0100 | สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา | 0+300 | 0+000 | 0.3 | R | 23/02/19 | CC | 3.76 | 1.08 | 1.09 |
| 311 | 4309 | 0100 | สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา | 10+679 | 0+300 | 10.38 | R | 23/02/19 | AC | 2.36 | 1.89 | 1.44 |