| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสตูล** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 318 | 0404 | 0201 | บ้านนา - ละงู | 44+021 | 44+856 | 0.835 | L | 02/03/19 | AC | 2.12 | 1.4 | 1.36 |
| 318 | 0404 | 0201 | บ้านนา - ละงู | 72+356 | 72+856 | 0.5 | L | 02/03/19 | AC | 2.52 | 2.81 | 1.70 |
| 318 | 0404 | 0201 | บ้านนา - ละงู | 87+356 | 96+624 | 9.268 | L | 02/03/19 | AC | 2.84 | 2.81 | 1.37 |
| 318 | 0404 | 0201 | บ้านนา - ละงู | 96+624 | 30+000 | 66.62 | R | 02/03/19 | AC | 2.12 | 17.66 | 1.44 |
| 318 | 0404 | 0202 | ละงู - ฉลุง | 133+663 | 96+624 | 37.04 | R | 02/03/19 | AC | 2.57 | 2.1 | 1.35 |
| 318 | 0404 | 0202 | ละงู - ฉลุง | 96+624 | 132+963 | 36.339 | L | 02/03/19 | AC | 2.55 | 1.99 | 1.42 |
| 318 | 0406 | 0101 | ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร | 10+276 | 0+000 | 10.28 | R | 28/02/19 | AC | 2.63 | 2.19 | 1.44 |
| 318 | 0406 | 0101 | ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร | 12+195 | 54+775 | 42.58 | L | 28/02/19 | AC | 2.38 | 2.37 | 1.57 |
| 318 | 0406 | 0101 | ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร | 12+845 | 12+195 | 0.65 | R | 28/02/19 | AC | 2.5 | 3.37 | 1.30 |
| 318 | 0406 | 0101 | ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร | 54+775 | 21+195 | 33.58 | R | 28/02/19 | AC | 2.3 | 2.99 | 1.49 |
| 318 | 0406 | 0102 | ค่ายรวมมิตร - คลองขุด | 54+775 | 65+195 | 10.42 | L | 28/02/19 | AC | 2.34 | 2.33 | 1.59 |
| 318 | 0406 | 0102 | ค่ายรวมมิตร - คลองขุด | 65+195 | 65+550 | 0.355 | L | 28/02/19 | CC | 3.99 | 1.03 | 0.92 |
| 318 | 0406 | 0102 | ค่ายรวมมิตร - คลองขุด | 65+550 | 75+725 | 10.175 | L | 28/02/19 | AC | 2.23 | 1.99 | 1.50 |
| 318 | 0406 | 0102 | ค่ายรวมมิตร - คลองขุด | 72+235 | 54+775 | 17.46 | R | 28/02/19 | AC | 2.16 | 2.41 | 1.57 |
| 318 | 0406 | 0102 | ค่ายรวมมิตร - คลองขุด | 72+520 | 72+235 | 0.29 | R | 28/02/19 | CC | 3.57 | 1.51 | 1.32 |
| 318 | 0406 | 0102 | ค่ายรวมมิตร - คลองขุด | 75+725 | 72+520 | 3.21 | R | 28/02/19 | AC | 2.01 | 1.28 | 1.38 |
| 318 | 0406 | 0103 | ศาลากันตง - ตำมะลัง | 75+725 | 89+115 | 13.39 | L | 01/03/19 | AC | 2.51 | 1.57 | 1.39 |
| 318 | 0406 | 0103 | ศาลากันตง - ตำมะลัง | 89+115 | 75+725 | 13.39 | R | 01/03/19 | AC | 2.31 | 1.37 | 1.38 |
| 318 | 0406 | 0103 | ศาลากันตง - ตำมะลัง | 92+974 | 99+890 | 6.916 | L | 01/03/19 | AC | 2.72 | 2.12 | 1.64 |
| 318 | 0421 | 0100 | กาเน๊ะ - สตูล | 0+000 | 4+600 | 4.6 | L | 02/03/19 | AC | 2.73 | 1.05 | 1.29 |
| 318 | 0421 | 0100 | กาเน๊ะ - สตูล | 0+400 | 0+000 | 0.4 | R | 02/03/19 | AC | 2.68 | 3 | 1.47 |
| 318 | 0421 | 0100 | กาเน๊ะ - สตูล | 10+517 | 7+100 | 3.42 | R | 02/03/19 | AC | 2.6 | 1.27 | 1.24 |
| 318 | 0421 | 0100 | กาเน๊ะ - สตูล | 7+100 | 10+517 | 3.417 | L | 02/03/19 | AC | 2.79 | 1.42 | 1.29 |
| 318 | 4051 | 0100 | นาลาน - เจ๊ะบิลัง | 0+000 | 9+170 | 9.17 | L | 01/03/19 | AC | 2.15 | 1.57 | 1.41 |
| 318 | 4051 | 0100 | นาลาน - เจ๊ะบิลัง | 0+670 | 0+000 | 0.67 | R | 01/03/19 | AC | 2.83 | 1.59 | 1.25 |
| 318 | 4052 | 0100 | เขาขาว - ท่าเรือปากบารา | 11+716 | 2+651 | 9.07 | R | 02/03/19 | AC | 2.57 | 1.83 | 1.32 |
| 318 | 4052 | 0100 | เขาขาว - ท่าเรือปากบารา | 2+651 | 11+716 | 9.065 | L | 02/03/19 | AC | 2.62 | 2.02 | 1.30 |
| 318 | 4053 | 0100 | ควนเนียง - ปากบาง | 1+447 | 6+600 | 5.153 | L | 01/03/19 | AC | 2.33 | 0.55 | 1.49 |
| 318 | 4125 | 0100 | ท่าพญา - ทุ่งยาว | 25+900 | 26+933 | 1.033 | L | 03/03/19 | AC | 2.49 | 1.15 | 1.16 |
| 318 | 4125 | 0100 | ท่าพญา - ทุ่งยาว | 26+933 | 0+000 | 26.93 | R | 03/03/19 | AC | 2.25 | 0.89 | 1.26 |
| 318 | 4137 | 0100 | ทุ่งตำเสา - สวนเทศ | 0+000 | 23+428 | 23.428 | L | 01/03/19 | AC | 2.59 | 2.19 | 1.55 |
| 318 | 4137 | 0100 | ทุ่งตำเสา - สวนเทศ | 0+250 | 0+200 | 0.05 | R | 01/03/19 | AC | 2.21 | 1.07 | 1.78 |
| 318 | 4137 | 0100 | ทุ่งตำเสา - สวนเทศ | 15+000 | 14+566 | 0.43 | R | 01/03/19 | AC | 2.65 | 1.58 | 1.90 |
| 318 | 4137 | 0100 | ทุ่งตำเสา - สวนเทศ | 21+668 | 21+200 | 0.47 | R | 01/03/19 | AC | 2.57 | 3.35 | 1.25 |
| 318 | 4137 | 0100 | ทุ่งตำเสา - สวนเทศ | 23+428 | 23+225 | 0.2 | R | 01/03/19 | AC | 2.26 | 2.98 | 1.17 |
| 318 | 4137 | 0100 | ทุ่งตำเสา - สวนเทศ | 9+919 | 9+525 | 0.39 | R | 01/03/19 | AC | 2.48 | 2.05 | 2.03 |
| 318 | 4184 | 0100 | ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) | 0+000 | 21+850 | 21.85 | L | 01/03/19 | AC | 1.88 | 1.18 | 1.72 |
| 318 | 4184 | 0100 | ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) | 21+850 | 19+700 | 2.15 | R | 01/03/19 | AC | 2.1 | 1.19 | 1.39 |
| 318 | 4312 | 0100 | ทางเข้ากำแพง | 0+000 | 0+501 | 0.501 | L | 02/03/19 | AC | 2.04 | 2.66 | 1.33 |
| 318 | 4312 | 0100 | ทางเข้ากำแพง | 0+501 | 0+000 | 0.5 | R | 02/03/19 | AC | 2.07 | 1.62 | 1.52 |
| 318 | 4362 | 0100 | นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน | 0+000 | 0+351 | 0.351 | L | 01/03/19 | AC | 3.06 | 2.5 | 1.58 |
| 318 | 4362 | 0100 | นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน | 10+453 | 0+000 | 10.45 | R | 01/03/19 | AC | 2.39 | 1.17 | 1.35 |
| 318 | 4371 | 0100 | สามแยก - หยงสตาร์ | 0+000 | 8+959 | 8.959 | L | 02/03/19 | AC | 2.49 | 1.01 | 1.52 |
| 318 | 4371 | 0100 | สามแยก - หยงสตาร์ | 3+795 | 3+264 | 0.53 | R | 02/03/19 | AC | 1.91 | 0.75 | 1.54 |