| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 218+419 | 219+811 | 1.392 | L | 03/02/19 | AC | 2.13 | 7.76 | 0.70 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 219+811 | 221+522 | 1.711 | L | 03/02/19 | AC | 2.28 | 2.01 | 0.78 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 221+522 | 219+811 | 1.71 | R | 03/02/19 | AC | 2.26 | 2.5 | 0.69 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 221+522 | 223+104 | 1.582 | L | 03/02/19 | AC | 2.86 | 9.21 | 0.87 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 223+104 | 230+309 | 7.205 | L | 03/02/19 | AC | 2.67 | 5.53 | 0.85 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 230+309 | 230+504 | 0.195 | L | 03/02/19 | AC | 2.5 | 1.42 | 0.48 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 230+309 | 223+104 | 7.21 | R | 03/02/19 | AC | 2.62 | 6.07 | 0.78 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 230+504 | 231+400 | 0.896 | L | 03/02/19 | AC | 2.38 | 3.1 | 0.58 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 231+400 | 230+504 | 0.9 | R | 03/02/19 | AC | 2.66 | 3.22 | 0.57 |
| 438 | 0001 | 0601 | ลำพยนต์ - เกษตรชัย | 231+400 | 232+581 | 1.181 | L | 03/02/19 | AC | 2.62 | 2.67 | 0.57 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 232+260 | 232+505 | 0.245 | L | 13/11/19 | AC | 3.01 | 6.13 | 0.95 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 232+505 | 232+885 | 0.38 | L | 13/11/19 | CC | 4.71 | 5.08 | 0.94 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 232+866 | 232+436 | 0.43 | R | 13/11/19 | CC | 5.15 | 5.88 | 0.89 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 232+885 | 247+240 | 14.355 | L | 13/11/19 | AC | 2.81 | 8.12 | 0.99 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 238+136 | 233+236 | 4.9 | R | 13/11/19 | AC | 2.21 | 5.62 | 0.95 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 240+391 | 239+766 | 0.63 | R | 13/11/19 | AC | 1.73 | 4.78 | 0.88 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 244+581 | 241+576 | 3.01 | R | 13/11/19 | AC | 2.36 | 5.78 | 0.98 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 247+240 | 247+745 | 0.505 | L | 13/11/19 | CC | 6.22 | 6.85 | 1.20 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 247+726 | 247+341 | 0.39 | R | 13/11/19 | CC | 5.64 | 5.73 | 0.83 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 247+745 | 253+311 | 5.566 | L | 13/11/19 | AC | 3.3 | 9.66 | 0.95 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 250+446 | 247+726 | 2.72 | R | 13/11/19 | AC | 2.08 | 5.04 | 0.98 |
| 438 | 0001 | 0602 | เกษตรชัย - ตาคลี | 253+311 | 252+126 | 1.19 | R | 13/11/19 | AC | 3.31 | 7.82 | 1.01 |
| 438 | 0001 | 0603 | ตาคลี - ดอนรังนก | 253+311 | 257+536 | 4.225 | L | 13/11/19 | AC | 2.4 | 5.92 | 0.95 |
| 438 | 0001 | 0603 | ตาคลี - ดอนรังนก | 257+536 | 253+311 | 4.23 | R | 13/11/19 | AC | 2.71 | 4.79 | 0.98 |
| 438 | 0001 | 0603 | ตาคลี - ดอนรังนก | 257+536 | 257+861 | 0.325 | L | 13/11/19 | CC | 4.05 | 3.83 | 0.85 |
| 438 | 0001 | 0603 | ตาคลี - ดอนรังนก | 257+861 | 257+536 | 0.33 | R | 13/11/19 | CC | 4.98 | 4.43 | 0.96 |
| 438 | 0001 | 0603 | ตาคลี - ดอนรังนก | 257+861 | 262+111 | 4.25 | L | 13/11/19 | AC | 1.74 | 5.33 | 0.95 |
| 438 | 0001 | 0603 | ตาคลี - ดอนรังนก | 262+111 | 257+861 | 4.25 | R | 13/11/19 | AC | 2.45 | 7.58 | 1.03 |
| 438 | 0011 | 0201 | ช่องแค - ตากฟ้า | 14+600 | 40+450 | 25.85 | L | 04/02/19 | AC | 2.6 | 1.26 | 0.70 |
| 438 | 0011 | 0201 | ช่องแค - ตากฟ้า | 40+450 | 41+300 | 0.85 | L | 04/02/19 | CC | 4.37 | 1.41 | 0.59 |
| 438 | 0011 | 0201 | ช่องแค - ตากฟ้า | 41+300 | 40+500 | 0.8 | R | 04/02/19 | CC | 4.37 | 1.63 | 0.69 |
| 438 | 0011 | 0202 | ตากฟ้า - ไดตาล | 41+300 | 71+665 | 30.365 | L | 05/02/19 | AC | 2.68 | 2.43 | 0.78 |
| 438 | 0011 | 0203 | ไดตาล - น้ำสาดเหนือ | 71+665 | 72+275 | 0.61 | L | 05/02/19 | AC | 3.08 | 3.57 | 0.81 |
| 438 | 0011 | 0203 | ไดตาล - น้ำสาดเหนือ | 72+275 | 71+665 | 0.61 | R | 05/02/19 | AC | 3.75 | 6.35 | 0.66 |
| 438 | 0011 | 0203 | ไดตาล - น้ำสาดเหนือ | 72+275 | 84+525 | 12.25 | L | 05/02/19 | AC | 2.63 | 2.82 | 0.55 |
| 438 | 0011 | 0203 | ไดตาล - น้ำสาดเหนือ | 84+525 | 85+115 | 0.59 | L | 05/02/19 | CC | 5.02 | 2.99 | 0.62 |
| 438 | 0011 | 0203 | ไดตาล - น้ำสาดเหนือ | 85+115 | 90+101 | 4.986 | L | 05/02/19 | AC | 2.4 | 2.03 | 0.70 |
| 438 | 0011 | 0204 | น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ | 90+101 | 99+375 | 9.274 | L | 05/02/19 | AC | 2.66 | 2.16 | 1.01 |
| 438 | 0011 | 0204 | น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ | 99+375 | 99+775 | 0.4 | L | 05/02/19 | CC | 4.04 | 3.57 | 0.90 |
| 438 | 0011 | 0204 | น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ | 99+775 | 116+345 | 16.57 | L | 05/02/19 | AC | 2.62 | 2.68 | 0.83 |
| 438 | 0011 | 0204 | น้ำสาดเหนือ - หนองกลับ | 99+775 | 99+375 | 0.4 | R | 05/02/19 | CC | 4.06 | 2.91 | 0.96 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 0+000 | 0+106 | 0.106 | L | 04/02/19 | CC | 3.64 | 1.13 | 0.85 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 0+106 | 0+000 | 0.11 | R | 04/02/19 | CC | 3.34 | 4.52 | 0.68 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 0+106 | 2+500 | 2.394 | L | 04/02/19 | AC | 3.06 | 3.36 | 0.77 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 17+200 | 18+400 | 1.2 | L | 04/02/19 | AC | 2.91 | 2.75 | 0.77 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 18+400 | 20+644 | 2.244 | L | 04/02/19 | AC | 2.43 | 2.52 | 0.76 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 18+400 | 17+200 | 1.2 | R | 04/02/19 | AC | 3.76 | 4.15 | 0.76 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 2+500 | 0+106 | 2.39 | R | 04/02/19 | AC | 3.37 | 3.16 | 0.83 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 2+500 | 17+200 | 14.7 | L | 04/02/19 | AC | 2.16 | 2.13 | 0.94 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 20+644 | 20+995 | 0.351 | L | 04/02/19 | AC | 2.77 | 2.33 | 0.45 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 20+995 | 20+644 | 0.35 | R | 04/02/19 | AC | 3.62 | 2.34 | 0.42 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 20+995 | 26+476 | 5.481 | L | 04/02/19 | AC | 2.56 | 2.62 | 0.73 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 26+476 | 28+666 | 2.19 | L | 04/02/19 | AC | 3.08 | 4.09 | 0.71 |
| 438 | 1145 | 0100 | ตากฟ้า - หัวถนน | 28+666 | 26+476 | 2.19 | R | 04/02/19 | AC | 2.91 | 3.23 | 0.62 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 13+298 | 14+823 | 1.525 | L | 05/02/19 | AC | 2.5 | 3.81 | 0.58 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 14+823 | 15+227 | 0.404 | L | 05/02/19 | AC | 3.29 | 1.89 | 0.99 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 15+227 | 14+823 | 0.4 | R | 05/02/19 | AC | 4.17 | 2.57 | 0.99 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 15+227 | 16+100 | 0.873 | L | 05/02/19 | AC | 2.71 | 4.33 | 0.60 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 16+100 | 16+800 | 0.7 | L | 05/02/19 | AC | 2.11 | 1.37 | 0.84 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 16+800 | 16+100 | 0.7 | R | 05/02/19 | AC | 1.76 | 1.24 | 0.81 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 16+800 | 44+648 | 27.848 | L | 05/02/19 | AC | 2.57 | 3.95 | 0.89 |
| 438 | 3004 | 0201 | พระนอน - ท่าตะโก | 44+648 | 16+800 | 27.85 | R | 05/02/19 | AC | 2.26 | 3.39 | 0.84 |
| 438 | 3004 | 0202 | ท่าตะโก - ไดตาล | 44+648 | 54+700 | 10.052 | L | 05/02/19 | AC | 2.7 | 4.1 | 0.70 |
| 438 | 3004 | 0202 | ท่าตะโก - ไดตาล | 54+700 | 44+648 | 10.05 | R | 05/02/19 | AC | 2.64 | 3.98 | 0.66 |
| 438 | 3004 | 0203 | ไดตาล - วังพิกุล | 54+700 | 91+666 | 36.966 | L | 05/02/19 | AC | 2.83 | 2.55 | 0.90 |
| 438 | 3004 | 0203 | ไดตาล - วังพิกุล | 91+666 | 54+700 | 36.97 | R | 05/02/19 | AC | 2.79 | 3.17 | 0.90 |
| 438 | 3196 | 0200 | ปากคลองห้า - จันเสน | 2+100 | 30+500 | 28.4 | L | 04/02/19 | AC | 3.29 | 2.02 | 0.84 |
| 438 | 3212 | 0200 | ไร่พัฒนา - หนองโพ | 19+455 | 24+664 | 5.209 | L | 04/02/19 | AC | 2.2 | 1.59 | 0.81 |
| 438 | 3327 | 0200 | นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ | 17+000 | 17+400 | 0.4 | L | 05/02/19 | AC | 2.6 | 3.35 | 0.94 |
| 438 | 3327 | 0200 | นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ | 17+400 | 26+723 | 9.323 | L | 05/02/19 | AC | 2.65 | 2.84 | 0.63 |
| 438 | 3327 | 0200 | นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ | 17+400 | 17+000 | 0.4 | R | 05/02/19 | AC | 2.19 | 3.1 | 0.99 |
| 438 | 3327 | 0200 | นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ | 8+000 | 17+000 | 9 | L | 05/02/19 | AC | 1.87 | 2.33 | 0.80 |
| 438 | 3329 | 0100 | ตาคลี - หนองหลวง | 0+000 | 0+075 | 0.075 | L | 25/07/19 | CC | 5.42 | 4.83 | 0.89 |
| 438 | 3329 | 0100 | ตาคลี - หนองหลวง | 0+075 | 20+000 | 19.925 | L | 25/07/19 | AC | 3.02 | 7.47 | 0.91 |
| 438 | 3329 | 0100 | ตาคลี - หนองหลวง | 2+675 | 1+200 | 1.48 | R | 25/07/19 | AC | 2.68 | 7.83 | 0.96 |
| 438 | 3329 | 0100 | ตาคลี - หนองหลวง | 20+000 | 39+074 | 19.074 | L | 25/07/19 | AC | 3.04 | 5.71 | 0.93 |
| 438 | 3329 | 0100 | ตาคลี - หนองหลวง | 39+074 | 38+640 | 0.43 | R | 25/07/19 | AC | 3.58 | 4.89 | 1.01 |