| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงกาญจนบุรี** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 18+592 | 26+672 | 8.080 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.84 | 8.75 | 1.31 | 0.73 | 371.29 | 0.05 | 5.79 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 26+672 | 18+592 | 8.080 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.56 | 7.68 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 27+197 | 28+025 | 0.828 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.26 | 5.02 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 28+025 | 27+197 | 0.828 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 3.52 | 7.52 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 28+376 | 32+078 | 3.702 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.47 | 6.62 | 1.64 | 14.80 | 756.35 | 2.28 | 3.43 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 32+078 | 28+376 | 3.702 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.49 | 10.25 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 32+490 | 36+000 | 3.510 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.29 | 4.85 | 1.12 | 16.51 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 36+000 | 54+240 | 18.240 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.38 | 7.15 | 1.40 | 0.04 | 0 | 0.12 | 5.37 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 45+000 | 32+490 | 12.510 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.31 | 7.08 | 1.27 | 5.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 54+240 | 45+000 | 9.240 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.17 | 6.52 | 1.49 | 0.06 | 1271.65 | 0.06 | 0.55 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 64+671 | 66+350 | 1.679 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.60 | 6.06 | 1.23 | 0 | 2703.99 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 66+350 | 65+015 | 1.335 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.11 | 5.36 | 1.45 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 203 | ท่าน้ำตื้น - หนองสามพราน | 66+350 | 90+200 | 23.850 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.08 | 6.88 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 203 | ท่าน้ำตื้น - หนองสามพราน | 90+200 | 66+350 | 23.850 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.03 | 6.31 | 1.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 90+200 | 92+850 | 2.650 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 1.75 | 5.41 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 92+850 | 90+200 | 2.650 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 1.68 | 5.80 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 92+850 | 103+633 | 10.783 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 1.98 | 4.48 | 1.31 | 16.69 | 160.44 | 0.98 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 103+633 | 103+799 | 0.166 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.37 | 4.90 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 103+799 | 112+100 | 8.301 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.16 | 4.21 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 103+799 | 103+633 | 0.166 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.35 | 5.42 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 112+100 | 112+281 | 0.181 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.10 | 5.48 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 112+281 | 114+512 | 2.231 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.38 | 4.98 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 112+281 | 112+100 | 0.181 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.21 | 8.38 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 114+512 | 122+212 | 7.700 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.61 | 4.35 | 1.37 | 1.40 | 0 | 0.02 | 4.52 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 122+212 | 133+000 | 10.788 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 1.86 | 4.99 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 122+212 | 114+512 | 7.700 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.26 | 3.77 | 1.17 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 133+000 | 151+000 | 18.000 | L | 2 | 5/6/2019 | AC | 1.65 | 4.95 | 1.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 444 | 323 | 204 | หนองสามพราน - แก่งประลอม | 151+000 | 155+136 | 4.136 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 1.42 | 5.30 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 205 | แก่งประลอม - ทองผาภูมิ | 155+136 | 177+000 | 21.864 | L | 1 | 27/4/2019 | AC | 1.97 | 5.99 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
| 444 | 323 | 205 | แก่งประลอม - ทองผาภูมิ | 177+000 | 199+000 | 22.000 | L | 1 | 27/4/2019 | AC | 2.13 | 4.90 | 1.21 | 0.34 | 604.55 | 0.43 | 0.63 | 0 |
| 444 | 323 | 205 | แก่งประลอม - ทองผาภูมิ | 199+000 | 199+695 | 0.695 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.40 | 4.64 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 205 | แก่งประลอม - ทองผาภูมิ | 199+695 | 199+826 | 0.131 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 3.32 | 5.14 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 205 | แก่งประลอม - ทองผาภูมิ | 199+826 | 199+695 | 0.131 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.22 | 3.88 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 199+826 | 204+826 | 5.000 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.08 | 3.12 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 204+826 | 224+000 | 19.174 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.08 | 4.15 | 1.00 | 11.71 | 0 | 0.24 | 0.40 | 0.01 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 224+000 | 255+000 | 31.000 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.90 | 6.42 | 1.06 | 7.52 | 149.35 | 5.11 | 0.96 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 255+000 | 273+822 | 18.822 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.56 | 4.23 | 1.06 | 3.41 | 1335.14 | 0.34 | 0.37 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 274+152 | 284+892 | 10.740 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.09 | 3.18 | 1.06 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 285+867 | 287+167 | 1.300 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.74 | 3.25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 287+167 | 285+867 | 1.300 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.76 | 2.92 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 324 | 100 | กาญจนบุรี - หนองขาว | 2+000 | 2+185 | 0.185 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.27 | 4.30 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 324 | 100 | กาญจนบุรี - หนองขาว | 2+185 | 2+000 | 0.185 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 1.77 | 4.67 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 324 | 100 | กาญจนบุรี - หนองขาว | 2+465 | 11+000 | 8.535 | L | 3 | 30/4/2019 | AC | 2.10 | 6.78 | 1.41 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| 444 | 324 | 100 | กาญจนบุรี - หนองขาว | 11+000 | 2+465 | 8.535 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 1.97 | 6.48 | 1.32 | 0.11 | 0 | 0.13 | 1.25 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 0+000 | 0+600 | 0.600 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.60 | 4.00 | 1.39 | 17.09 | 3.20 | 0.79 | 0 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 0+600 | 4+793 | 4.193 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.20 | 6.14 | 1.41 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 4+793 | 0+600 | 4.193 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.20 | 7.20 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 5+186 | 12+948 | 7.762 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 1.74 | 4.87 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 12+948 | 5+186 | 7.762 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 1.76 | 4.19 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 0+761 | 8+505 | 7.744 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.75 | 8.30 | 1.07 | 23.94 | 925.88 | 0.66 | 2.00 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 8+505 | 0+761 | 7.744 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.84 | 9.80 | 1.10 | 6.78 | 122.68 | 1.67 | 2.64 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 8+505 | 9+563 | 1.058 | L | 1 | 30/4/2019 | AC | 1.61 | 10.72 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 9+563 | 10+637 | 1.074 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.53 | 5.07 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 10+637 | 9+563 | 1.074 | R | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.67 | 12.80 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3086 | 100 | ลาดหญ้า - ทุ่งมะสังข์ | 0+100 | 0+800 | 0.700 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.55 | 5.44 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3086 | 100 | ลาดหญ้า - ทุ่งมะสังข์ | 0+800 | 0+100 | 0.700 | R | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.92 | 4.80 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3086 | 100 | ลาดหญ้า - ทุ่งมะสังข์ | 11+850 | 0+800 | 11.050 | R | 1 | 27/4/2019 | AC | 2.47 | 5.25 | 1.16 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 444 | 3199 | 101 | แก่งเสี้ยน - ท่าพะเนียด | 0+141 | 1+550 | 1.409 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 1.73 | 3.60 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 101 | แก่งเสี้ยน - ท่าพะเนียด | 1+550 | 0+141 | 1.409 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 1.75 | 4.62 | 1.28 | 0 | 2.17 | 0 | 1.22 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 1+550 | 3+810 | 2.260 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 1.93 | 5.11 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 3+810 | 4+000 | 0.190 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.35 | 5.58 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 3+810 | 1+550 | 2.260 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.06 | 4.87 | 0.99 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 4+000 | 9+700 | 5.700 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.67 | 7.46 | 1.04 | 2.22 | 0 | 0.21 | 6.99 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 9+700 | 4+000 | 5.700 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.69 | 7.26 | 0.97 | 0.30 | 0 | 0.04 | 4.21 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 10+355 | 11+100 | 0.745 | L | 3 | 29/4/2019 | AC | 2.41 | 2.60 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 11+100 | 10+355 | 0.745 | R | 3 | 29/4/2019 | AC | 2.53 | 4.04 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 11+100 | 21+000 | 9.900 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.35 | 6.59 | 1.00 | 2.72 | 0 | 0.48 | 1.94 | 0.01 |
| 444 | 3199 | 102 | ท่าพะเนียด - โป่งปัด | 21+000 | 35+325 | 14.325 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.17 | 6.47 | 1.04 | 0.50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 35+325 | 36+500 | 1.175 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 1.78 | 4.19 | 0.90 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 36+500 | 35+325 | 1.175 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 1.75 | 4.10 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 36+500 | 40+355 | 3.855 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.35 | 6.96 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 40+355 | 44+000 | 3.645 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 1.96 | 6.47 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 44+000 | 69+000 | 25.000 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.62 | 5.69 | 1.08 | 3.72 | 352.40 | 0.74 | 0.83 | 0 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 69+000 | 86+000 | 17.000 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.46 | 5.89 | 0.88 | 1.64 | 0 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 86+000 | 110+000 | 24.000 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 3.68 | 6.82 | 1.05 | 7.37 | 289.17 | 6.65 | 0.46 | 0.01 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 110+000 | 116+000 | 6.000 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 3.64 | 7.20 | 1.10 | 5.62 | 0 | 8.16 | 0.59 | 0.05 |
| 444 | 3199 | 103 | โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ | 116+000 | 117+906 | 1.906 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 3.49 | 4.76 | 0.97 | 2.02 | 0 | 0.45 | 0.80 | 0 |
| 444 | 3228 | 100 | ทางเข้าท่าน้ำลิ้นช้าง | 0+000 | 2+826 | 2.826 | L | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.28 | 2.93 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3228 | 100 | ทางเข้าท่าน้ำลิ้นช้าง | 2+826 | 0+000 | 2.826 | R | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.41 | 3.42 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 |
| 444 | 3229 | 100 | หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน | 0+000 | 0+250 | 0.250 | L | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.55 | 5.94 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3229 | 100 | หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน | 0+250 | 0+000 | 0.250 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.18 | 4.84 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3229 | 100 | หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน | 0+250 | 17+772 | 17.522 | L | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.13 | 3.42 | 0.91 | 0.34 | 4.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 444 | 3229 | 100 | หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน | 17+772 | 18+972 | 1.200 | L | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.13 | 4.40 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3229 | 100 | หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน | 18+972 | 17+772 | 1.200 | R | 2 | 30/4/2019 | AC | 2.13 | 3.73 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3229 | 100 | หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน | 18+972 | 26+000 | 7.028 | L | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.18 | 3.96 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3229 | 100 | หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน | 26+000 | 52+303 | 26.303 | L | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.46 | 5.83 | 0.91 | 2.49 | 0.45 | 0.69 | 0.99 | 0.01 |
| 444 | 3272 | 100 | ทองผาภูมิ - ปิล๊อก | 0+000 | 0+300 | 0.300 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.69 | 4.88 | 1.39 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3272 | 100 | ทองผาภูมิ - ปิล๊อก | 0+300 | 22+000 | 21.700 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.57 | 6.35 | 1.15 | 1.93 | 1.12 | 0.48 | 0.91 | 0 |
| 444 | 3272 | 100 | ทองผาภูมิ - ปิล๊อก | 0+300 | 0+000 | 0.300 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.29 | 3.11 | 1.13 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
| 444 | 3272 | 100 | ทองผาภูมิ - ปิล๊อก | 22+000 | 40+986 | 18.986 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 3.31 | 7.50 | 0.99 | 3.89 | 1.53 | 1.77 | 7.44 | 0 |
| 444 | 3305 | 100 | ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า | 17+000 | 0+000 | 17.000 | R | 1 | 30/4/2019 | AC | 2.89 | 7.24 | 1.06 | 5.60 | 0 | 0.11 | 3.59 | 0 |
| 444 | 3305 | 100 | ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า | 39+853 | 17+000 | 22.853 | R | 1 | 30/4/2019 | AC | 1.94 | 7.10 | 0.92 | 6.81 | 960.92 | 0.02 | 0 | 0 |
| 444 | 3343 | 100 | แยกวังโพธิ์ - โรงพยาบาลไทรโยค | 0+000 | 0+154 | 0.154 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.87 | 4.53 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3343 | 100 | แยกวังโพธิ์ - โรงพยาบาลไทรโยค | 0+154 | 3+753 | 3.599 | L | 1 | 27/4/2019 | AC | 3.39 | 4.46 | 1.16 | 0.20 | 0 | 1.55 | 9.02 | 0 |
| 444 | 3343 | 100 | แยกวังโพธิ์ - โรงพยาบาลไทรโยค | 0+154 | 0+000 | 0.154 | R | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.59 | 4.63 | 1.07 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 |
| 444 | 3394 | 100 | ลูกแก - หนองตะเลา | 0+000 | 4+912 | 4.912 | L | 1 | 1/6/2019 | AC | 2.06 | 4.90 | 1.03 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 444 | 3453 | 100 | ท่าไม้ - ตะคร้ำเอน | 14+000 | 0+000 | 14.000 | R | 1 | 1/6/2019 | AC | 2.53 | 5.24 | 0.96 | 3.29 | 0.49 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 444 | 3453 | 100 | ท่าไม้ - ตะคร้ำเอน | 27+928 | 14+000 | 13.928 | R | 1 | 1/6/2019 | AC | 2.13 | 3.98 | 0.97 | 9.31 | 1.08 | 0.42 | 0 | 0.03 |
| 444 | 3455 | 100 | แยกปากกิเลน - บ้านเก่า | 0+000 | 7+000 | 7.000 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.35 | 3.78 | 1.04 | 0.41 | 1.77 | 0.04 | 0 | 0 |
| 444 | 3455 | 100 | แยกปากกิเลน - บ้านเก่า | 7+000 | 17+000 | 10.000 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.33 | 4.78 | 1.05 | 0.61 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |
| 444 | 3457 | 100 | ไทรโยค - ท่าทุ่งนา | 15+705 | 0+000 | 15.705 | R | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.62 | 5.21 | 1.09 | 0.56 | 1.66 | 0.37 | 3.99 | 0 |
| 444 | 3500 | 100 | หนองบัว - ลาดหญ้า | 4+196 | 0+000 | 4.196 | R | 1 | 27/4/2019 | AC | 2.30 | 6.25 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3595 | 100 | วังโพธิ์ - ลุ่มสุ่ม | 0+000 | 0+818 | 0.818 | L | 1 | 27/4/2019 | AC | 4.04 | 4.95 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3598 | 100 | หนองปรือ - วังสิงห์ | 0+000 | 1+844 | 1.844 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 3.58 | 6.96 | 0.98 | 0 | 0 | 0.24 | 2.62 | 0 |
| 444 | 3599 | 100 | ทางเข้าปราสาทเมืองสิงห์ | 0+000 | 0+327 | 0.327 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 2.64 | 2.31 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงกาญจนบุรี** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 26+672 | 27+197 | 0.525 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.05 | 5.25 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 27+197 | 26+672 | 0.525 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.84 | 5.08 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 28+025 | 28+376 | 0.351 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.85 | 5.38 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 28+376 | 28+025 | 0.351 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.60 | 4.96 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 32+078 | 32+360 | 0.282 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.16 | 5.23 | 1.58 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 201 | ลูกแก - หนองเสือ | 32+360 | 32+078 | 0.282 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.32 | 5.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.60 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 32+360 | 32+490 | 0.130 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.52 | 4.48 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 32+490 | 32+360 | 0.130 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.28 | 4.59 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 64+416 | 64+671 | 0.255 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 5.52 | 4.27 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 64+960 | 64+416 | 0.544 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.92 | 4.68 | 1.12 | 1.84 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 202 | หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น | 65+015 | 64+960 | 0.055 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 5.68 | 4.43 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 273+822 | 274+152 | 0.330 | L | 1 | 28/4/2019 | CC | 3.13 | 3.88 | 0.92 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 323 | 206 | ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ | 284+892 | 285+867 | 0.975 | L | 1 | 28/4/2019 | CC | 4.10 | 4.18 | 0.90 | 73.85 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 324 | 100 | กาญจนบุรี - หนองขาว | 2+185 | 2+465 | 0.280 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.14 | 4.82 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 324 | 100 | กาญจนบุรี - หนองขาว | 2+465 | 2+185 | 0.280 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.82 | 3.64 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 4+793 | 5+186 | 0.393 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.74 | 3.64 | 1.51 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 5+186 | 4+793 | 0.393 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 4.13 | 6.18 | 1.43 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 12+948 | 13+154 | 0.206 | L | 2 | 30/4/2019 | CC | 5.04 | 3.82 | 1.00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 367 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี | 13+154 | 12+948 | 0.206 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 3.15 | 3.35 | 1.40 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 0+543 | 0+761 | 0.218 | L | 3 | 30/4/2019 | CC | 5.30 | 5.73 | 1.16 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 0+761 | 0+543 | 0.218 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 2.60 | 4.01 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 10+637 | 10+678 | 0.041 | L | 1 | 30/4/2019 | CC | 5.45 | 5.29 | 1.43 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3081 | 100 | ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง | 10+678 | 10+637 | 0.041 | R | 2 | 30/4/2019 | CC | 1.81 | 6.89 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 101 | แก่งเสี้ยน - ท่าพะเนียด | 0+000 | 0+141 | 0.141 | L | 1 | 30/4/2019 | CC | 6.04 | 4.52 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 3199 | 101 | แก่งเสี้ยน - ท่าพะเนียด | 0+141 | 0+000 | 0.141 | R | 3 | 30/4/2019 | CC | 4.93 | 3.91 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย