| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 441 | 33 | 100 | สุพรรณบุรี - นาคู | 6+395 | 12+346 | 5.951 | L | 2 | 23/4/2019 | AC | 2.03 | 8.60 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 33 | 100 | สุพรรณบุรี - นาคู | 12+346 | 6+395 | 5.951 | R | 2 | 23/4/2019 | AC | 2.31 | 11.76 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 33+800 | 48+000 | 14.200 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.73 | 6.18 | 1.11 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 48+000 | 63+000 | 15.000 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.05 | 5.93 | 1.17 | 0.05 | 1942.00 | 0.01 | 0.80 | 0 |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 63+000 | 63+707 | 0.707 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.59 | 4.39 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 63+707 | 63+000 | 0.707 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.55 | 6.37 | 1.01 | 1.91 | 1.41 | 0 | 30.06 | 0 |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 64+159 | 64+750 | 0.591 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.10 | 7.98 | 1.15 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 64+750 | 64+159 | 0.591 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.32 | 6.95 | 1.05 | 2.28 | 1.69 | 0 | 1.10 | 0 |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 64+750 | 83+075 | 18.325 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.02 | 7.81 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| 441 | 3038 | 100 | ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ | 1+000 | 1+550 | 0.550 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 1.66 | 8.38 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3038 | 100 | ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ | 1+550 | 1+000 | 0.550 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 1.79 | 10.54 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3038 | 100 | ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ | 14+915 | 1+550 | 13.365 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.96 | 8.30 | 1.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3260 | 200 | มะขามล้ม - วัดป่าเลไลยก์ | 31+856 | 42+057 | 10.201 | L | 1 | 23/4/2019 | AC | 1.88 | 4.45 | 1.18 | 0.94 | 798.94 | 0.01 | 0 | 0 |
| 441 | 3264 | 100 | ดอนเจดีย์ - สระกระโจม | 0+950 | 1+675 | 0.725 | L | 3 | 24/4/2019 | AC | 2.22 | 4.23 | 1.10 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3264 | 100 | ดอนเจดีย์ - สระกระโจม | 1+675 | 16+344 | 14.669 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.19 | 6.34 | 1.19 | 0.28 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 441 | 3264 | 100 | ดอนเจดีย์ - สระกระโจม | 1+675 | 0+950 | 0.725 | R | 3 | 24/4/2019 | AC | 2.13 | 4.25 | 0.98 | 0.51 | 0 | 0.90 | 0 | 0 |
| 441 | 3318 | 100 | สุพรรณบุรี - มะขามล้ม | 2+000 | 3+465 | 1.465 | L | 1 | 23/4/2019 | AC | 1.36 | 2.56 | 1.07 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3318 | 100 | สุพรรณบุรี - มะขามล้ม | 2+350 | 2+000 | 0.350 | R | 2 | 23/4/2019 | AC | 1.88 | 4.34 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3318 | 100 | สุพรรณบุรี - มะขามล้ม | 4+280 | 10+965 | 6.685 | L | 1 | 23/4/2019 | AC | 2.00 | 7.47 | 0.97 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3318 | 100 | สุพรรณบุรี - มะขามล้ม | 11+470 | 16+000 | 4.530 | L | 1 | 23/4/2019 | AC | 1.98 | 7.15 | 1.00 | 1.91 | 0 | 0 | 17.41 | 0 |
| 441 | 3350 | 100 | ท่าช้าง - สระบัวก่ำ | 0+000 | 0+750 | 0.750 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 1.81 | 13.87 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3350 | 100 | ท่าช้าง - สระบัวก่ำ | 0+750 | 0+000 | 0.750 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.08 | 4.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 |
| 441 | 3350 | 100 | ท่าช้าง - สระบัวก่ำ | 15+000 | 0+750 | 14.250 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.85 | 6.01 | 1.08 | 6.36 | 279.30 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 441 | 3350 | 100 | ท่าช้าง - สระบัวก่ำ | 31+119 | 15+000 | 16.119 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.23 | 4.36 | 1.10 | 0 | 0 | 0.02 | 0.83 | 0.01 |
| 441 | 3351 | 100 | เก้าห้อง - บางแม่หม้าย | 18+600 | 0+000 | 18.600 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.91 | 5.38 | 0.91 | 0.09 | 444.62 | 0 | 0.12 | 0 |
| 441 | 3365 | 100 | สามชุก - หนองอีพัง | 21+200 | 22+200 | 1.000 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 1.93 | 4.06 | 1.12 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3365 | 100 | สามชุก - หนองอีพัง | 21+200 | 1+500 | 19.700 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.41 | 5.87 | 1.06 | 3.45 | 647.21 | 0 | 0.09 | 0 |
| 441 | 3365 | 100 | สามชุก - หนองอีพัง | 35+107 | 21+200 | 13.907 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.75 | 4.61 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 |
| 441 | 3460 | 100 | สระแก้ว - หนองโดก | 0+000 | 12+776 | 12.776 | L | 1 | 25/4/2019 | AC | 1.98 | 4.97 | 0.85 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0 |
| 441 | 3487 | 100 | วัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา | 8+676 | 0+035 | 8.641 | R | 1 | 23/4/2019 | AC | 1.72 | 7.28 | 0.99 | 0.10 | 0 | 0 | 1.57 | 0 |
| 441 | 3496 | 100 | ดอนเจดีย์ - ปากดง | 19+000 | 0+000 | 19.000 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.62 | 6.53 | 1.00 | 0.41 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 441 | 3496 | 100 | ดอนเจดีย์ - ปากดง | 21+175 | 19+000 | 2.175 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.95 | 5.88 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 0+000 | 20+000 | 20.000 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.08 | 7.74 | 1.05 | 1.30 | 272.50 | 1.21 | 2.42 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 20+000 | 23+600 | 3.600 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.96 | 4.70 | 1.00 | 0 | 361.11 | 0 | 2.60 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 23+600 | 24+270 | 0.670 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.35 | 6.17 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 24+270 | 23+600 | 0.670 | R | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.27 | 4.16 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 24+270 | 29+990 | 5.720 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.08 | 7.01 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 29+990 | 30+988 | 0.998 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 1.96 | 4.14 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 30+988 | 29+990 | 0.998 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.06 | 4.03 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 30+988 | 36+878 | 5.890 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.90 | 3.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 36+878 | 38+229 | 1.351 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 3.16 | 8.25 | 1.00 | 5.56 | 1806.07 | 0.14 | 43.61 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 38+335 | 36+878 | 1.457 | R | 3 | 24/4/2019 | AC | 2.15 | 9.68 | 0.96 | 0 | 1235.42 | 0.21 | 22.63 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 38+340 | 38+694 | 0.354 | L | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.69 | 4.69 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 38+694 | 38+395 | 0.299 | R | 2 | 24/4/2019 | AC | 2.51 | 3.56 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 3507 | 100 | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย | 0+000 | 27+218 | 27.218 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 1.97 | 5.31 | 0.98 | 0.22 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 441 | 3557 | 100 | ทางเข้าสุพรรณบุรี | 0+000 | 0+726 | 0.726 | L | 2 | 23/4/2019 | AC | 2.99 | 4.79 | 1.16 | 1.23 | 0 | 0.55 | 22.16 | 0 |
| 441 | 3557 | 100 | ทางเข้าสุพรรณบุรี | 0+726 | 0+000 | 0.726 | R | 2 | 23/4/2019 | AC | 2.44 | 5.21 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 |
| 441 | 3558 | 100 | แยกวัดลาวทอง - วังยาง | 0+000 | 8+843 | 8.843 | L | 1 | 24/4/2019 | AC | 2.02 | 5.49 | 0.96 | 0 | 262.35 | 0 | 1.39 | 0 |
| 441 | 3602 | 100 | หนองกุฎี - ดงดำ | 0+000 | 9+630 | 9.630 | L | 1 | 25/4/2019 | AC | 1.99 | 7.88 | 0.97 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 441 | 3605 | 100 | โพธิ์พระยา - วังยาง | 0+000 | 0+888 | 0.888 | L | 1 | 23/4/2019 | AC | 2.73 | 4.18 | 1.00 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 441 | 33 | 100 | สุพรรณบุรี - นาคู | 0+000 | 6+395 | 6.395 | L | 2 | 23/4/2019 | CC | 3.21 | 3.39 | 0.78 | 4.38 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 33 | 100 | สุพรรณบุรี - นาคู | 6+395 | 0+000 | 6.395 | R | 2 | 23/4/2019 | CC | 3.71 | 4.06 | 0.89 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 321 | 300 | ดอนแจง - สุพรรณบุรี | 84+200 | 106+333 | 22.133 | L | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.52 | 3.58 | 0.84 | 3.84 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 321 | 300 | ดอนแจง - สุพรรณบุรี | 106+333 | 84+200 | 22.133 | R | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.42 | 3.65 | 0.85 | 3.89 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 63+707 | 64+159 | 0.452 | L | 2 | 24/4/2019 | CC | 4.64 | 4.34 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 333 | 200 | สระกระโจม - บ้านไร่ | 64+159 | 63+707 | 0.452 | R | 2 | 24/4/2019 | CC | 4.47 | 3.79 | 1.21 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3038 | 100 | ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ | 15+945 | 14+915 | 1.030 | R | 1 | 24/4/2019 | CC | 3.87 | 11.61 | 0.91 | 0.97 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3318 | 100 | สุพรรณบุรี - มะขามล้ม | 3+465 | 4+280 | 0.815 | L | 1 | 23/4/2019 | CC | 3.22 | 3.21 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3318 | 100 | สุพรรณบุรี - มะขามล้ม | 10+965 | 11+470 | 0.505 | L | 1 | 23/4/2019 | CC | 3.19 | 4.03 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3431 | 102 | แยกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี | 1+613 | 5+102 | 3.489 | L | 1 | 23/4/2019 | CC | 3.16 | 3.86 | 0.87 | 10.03 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 441 | 3487 | 100 | วัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา | 0+035 | 0+000 | 0.035 | R | 1 | 23/4/2019 | CC | 1.90 | 3.23 | 1.02 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 38+229 | 38+340 | 0.111 | L | 2 | 24/4/2019 | CC | 5.62 | 4.02 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3502 | 100 | ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว | 38+395 | 38+335 | 0.060 | R | 1 | 24/4/2019 | CC | 5.63 | 4.49 | 0.99 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3531 | 100 | แยกสารพัดช่าง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี | 0+000 | 3+398 | 3.398 | L | 2 | 23/4/2019 | CC | 3.01 | 4.34 | 0.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.51 | 0 | |
| 441 | 3531 | 100 | แยกสารพัดช่าง - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี | 3+398 | 0+000 | 3.398 | R | 2 | 23/4/2019 | CC | 2.87 | 3.37 | 0.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.89 | 0.59 | |
| 441 | 3532 | 100 | ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี - สถานีรถไฟสุพรรณบุรี | 0+000 | 1+392 | 1.392 | L | 1 | 23/4/2019 | CC | 2.71 | 3.22 | 0.82 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | |
| 441 | 3533 | 100 | บางปลาหมอ - ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี | 0+000 | 2+952 | 2.952 | L | 1 | 23/4/2019 | CC | 3.87 | 2.85 | 0.87 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | |
| 441 | 3593 | 100 | ท่าดินเหนียว - เสาธง | 0+000 | 5+540 | 5.540 | L | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.07 | 3.19 | 0.74 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 3593 | 100 | ท่าดินเหนียว - เสาธง | 5+540 | 0+000 | 5.540 | R | 2 | 24/4/2019 | CC | 3.17 | 3.48 | 0.74 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย