| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงอ่างทอง** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 448 | 0032 | 0201 | นครหลวง - อ่างทอง | 26+612 | 49+087 | 22.475 | L | 06/12/19 | AC | 2.39 | 10.19 | 1.43 |
| 448 | 0032 | 0201 | นครหลวง - อ่างทอง | 33+640 | 33+550 | 0.09 | FR | 06/12/19 | AC | 2.88 | 3.45 | 1.16 |
| 448 | 0032 | 0201 | นครหลวง - อ่างทอง | 33+675 | 35+595 | 1.92 | FL | 06/12/19 | CC | 3.59 | 3.57 | 0.94 |
| 448 | 0032 | 0201 | นครหลวง - อ่างทอง | 35+595 | 35+730 | 0.135 | FL | 06/12/19 | AC | 3.05 | 6.54 | 1.13 |
| 448 | 0032 | 0201 | นครหลวง - อ่างทอง | 35+630 | 33+640 | 1.99 | FR | 06/12/19 | CC | 3.5 | 3.17 | 0.87 |
| 448 | 0032 | 0201 | นครหลวง - อ่างทอง | 35+775 | 35+630 | 0.15 | FR | 06/12/19 | AC | 2.62 | 3.19 | 1.30 |
| 448 | 0032 | 0201 | นครหลวง - อ่างทอง | 49+087 | 26+612 | 22.48 | R | 05/12/19 | AC | 2.13 | 7.47 | 1.23 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 49+087 | 66+800 | 17.713 | L | 06/12/19 | AC | 2.27 | 7.69 | 1.41 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 49+650 | 50+015 | 0.365 | FL | 06/12/19 | AC | 2.53 | 3.03 | 1.18 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 49+920 | 49+265 | 0.66 | FR | 06/12/19 | AC | 2.37 | 4.9 | 1.08 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 50+015 | 50+715 | 0.7 | FL | 06/12/19 | CC | 3.21 | 3.43 | 0.79 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 50+395 | 49+920 | 0.48 | FR | 06/12/19 | CC | 3.8 | 3.53 | 0.78 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 50+530 | 50+395 | 0.14 | FR | 06/12/19 | AC | 2.68 | 5.18 | 1.11 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 50+715 | 50+965 | 0.25 | FL | 06/12/19 | AC | 2.77 | 5.4 | 1.29 |
| 448 | 0032 | 0202 | อ่างทอง - ไชโย | 66+800 | 49+087 | 17.71 | R | 05/12/19 | AC | 1.78 | 6.97 | 1.29 |
| 448 | 0033 | 0201 | นาคู - ป่าโมก | 12+346 | 35+866 | 23.52 | L | 01/05/19 | AC | 2.8 | 3.26 | 0.62 |
| 448 | 0033 | 0201 | นาคู - ป่าโมก | 35+866 | 36+347 | 0.481 | L | 01/05/19 | CC | 3.46 | 0.99 | 0.38 |
| 448 | 0033 | 0201 | นาคู - ป่าโมก | 36+157 | 12+346 | 23.81 | R | 01/05/19 | AC | 2.61 | 3.03 | 0.58 |
| 448 | 0033 | 0201 | นาคู - ป่าโมก | 36+347 | 40+318 | 3.971 | L | 01/05/19 | AC | 3.15 | 2.05 | 0.72 |
| 448 | 0033 | 0201 | นาคู - ป่าโมก | 36+444 | 36+157 | 0.29 | R | 01/05/19 | CC | 3.29 | 0.63 | 0.36 |
| 448 | 0033 | 0201 | นาคู - ป่าโมก | 40+318 | 36+444 | 3.87 | R | 01/05/19 | AC | 3.05 | 3.87 | 0.74 |
| 448 | 0033 | 0202 | ป่าโมก - บางปะหัน | 40+318 | 44+620 | 4.302 | L | 01/05/19 | AC | 3.06 | 3.73 | 0.71 |
| 448 | 0033 | 0202 | ป่าโมก - บางปะหัน | 44+620 | 48+242 | 3.622 | L | 01/05/19 | AC | 2.76 | 4.91 | 0.54 |
| 448 | 0033 | 0202 | ป่าโมก - บางปะหัน | 44+620 | 40+318 | 4.3 | R | 01/05/19 | AC | 2.99 | 4.35 | 0.53 |
| 448 | 0033 | 0202 | ป่าโมก - บางปะหัน | 48+242 | 44+620 | 3.62 | R | 01/05/19 | AC | 2.28 | 3.16 | 0.64 |
| 448 | 0347 | 0300 | บางปะหัน - เจ้าปลุก | 49+141 | 50+697 | 1.556 | L | 01/05/19 | CC | 4.81 | 1.7 | 0.62 |
| 448 | 0347 | 0300 | บางปะหัน - เจ้าปลุก | 49+802 | 49+141 | 0.66 | R | 01/05/19 | CC | 3.36 | 1.78 | 0.58 |
| 448 | 0347 | 0300 | บางปะหัน - เจ้าปลุก | 49+938 | 49+802 | 0.14 | R | 01/05/19 | AC | 3.63 | 6.81 | 0.45 |
| 448 | 0347 | 0300 | บางปะหัน - เจ้าปลุก | 50+697 | 49+938 | 0.76 | R | 01/05/19 | CC | 3.12 | 1.82 | 0.53 |
| 448 | 0347 | 0300 | บางปะหัน - เจ้าปลุก | 66+246 | 50+697 | 15.55 | R | 01/05/19 | AC | 2.75 | 1.27 | 0.56 |
| 448 | 3196 | 0400 | โก่งธนู - เจ้าปลุก | 93+500 | 105+736 | 12.236 | L | 01/05/19 | AC | 1.7 | 1.89 | 0.60 |